{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["高端视听","大教室"],"not_rendered":{"images":18},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"高端视听","index":0,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"主扩音箱","Martin audio","CDD10","型结构紧凑，同轴差分分散无源\n双向系统\n频率响应（5）65hz-20khz±3dB，-10dB @ 55Hz\n司机如果：10”（250mm）/ 2.5”（63.5mm）音圈，远足，\n高频的铁氧体运动系统\n高频：1”（25mm）出口/ 1.4”（38mm）音圈，聚酰亚胺的穹顶\n压缩驱动器\n（2）额定功率250W的AES，1000W的峰值\n推荐放大器ma2.0\n（8）灵敏度96dB\n最大声压级（9）比连续，126分贝峰值\n标称阻抗8欧姆\n色散（-6dB）110˚- 75˚水平，60˚垂直（用户可旋转）\n交叉2kHz的被动\n外壳28升，复合材料\n黑色或白色纹理漆\n保护格栅，黑色或白色的穿孔钢平纹布衬\n连接器低调20A推锁\n引脚连接左至右：输入+，输入-，链接-，链接+\n配件6×M8插入墙支架\n10×M8飞点\n尺寸（W）连续x（H）513毫米x（D）310mm\n（W）12.7ins x（H）20.2ins x（D）12.2ins\n重量15.3kg（33.7lbs）\n附件cddwb10 / 12b墙支架黑色\ncddwb10 / 12W墙架白色\ncddya10b轭装配黑色\ncddya10w轭组件白","只",4]
[2,"主扩功放","COBRA-2","Vortex 500D","500W×2/8Ω  850W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","2"]
[3,"12路带效果调音台","DIGIMIX","C-Type12","●便携式10路输入.\n●2个编组设有独立输出端，使连接更灵活.\n●7段均衡，内置16种DSP效果\n●单独+48v幻想电源开关\n●MP3大屏播放器（支持SD卡）\n●高品质USB音乐播放器.\n●设2个辅助发送，方便扩展设备.1个效果发送，1个返回.\n●60mm长寿命高分析推子.\n\n","台",1]
[4,"单通道无线话筒人声套装","beyerdynamic","TG 550","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500H-D手持话筒,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。手持发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含收纳包/2节AA电池；增益2档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。话筒头为TG V50动圈心形指向。","套",1]
[5,"8路电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",1]
[6,"高清投影机","NEC","PA651X+","影院级图像处理，支持4K 超高清无缝切换功能六轴色彩校正，色彩自定义液晶主动3D播放，支持蓝光3D\n投影技术3LCD\n显示芯片3×0.76英寸芯片\n亮度6500流明\n对比度8000:1\n标准分辨率XGA（1024*768）\n扫描频率水平：15-100kHz\n垂直：50-120Hz\n光源参数 \n光源功率337W\n光源寿命正常模式：3000小时，经济模式：4000小时\n投影参数 \n变焦方式手动变焦\n聚焦方式手动聚焦\n投影尺寸30-500英寸\n屏幕比例4:3\n色彩数目10.7亿色\n投影方式正投，背投，桌上，吊顶\n电脑兼容性模拟：VGA，SVGA，XGA，XGA+，WXGA，Quad-VGA，SXGA，SXGA+，WXGA+，\nWXGA++，UXGA，WSXGA+，WUXGA，2K，HD，Full HD，Mac13\"，16\", 19\", 21\", 23\"\n组合：480i，480p，576i，576p，720p，1080i，1080p\n视频兼容性HDMI/DisplayPort：VGA，SVGA，XGA，WXGA，Quad-VGA，SXGA，SXGA+，WXGA+，WXGA++，UXGA，WSXGA+，WUXGA，2K，WQHD，WQXGA，4k，480p，576p，720p，1080i，1080p\nHDMI/DisplayPort 3D：720p，1080i，1080p（支持帧封装，上下，并排）\n540电视线：NTSC，NTSC4.43，PAL，PAL-M，PAL-N，PAL60\n300电视线：SECAM","台","1"]
[7,"电动投影幕布","红叶","120寸","16：9    1.49*2.66","幅","1"]
[8,"网络机柜",null,null,"12U","台",1]
[9,"辅材",null,null,"卡侬头，接插件,HDIM线","批",1]
[10,"音箱线",null,null,"2*3.0","米",100]
[11,"合计",{"$nulls":6},245681,"以上报价含17%增值税不含运费不含安装调试费"]

{"sheet":"大教室","index":1,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"主扩音箱","Wharfedale","DELTA 15II","产品特性：\n■ 15英寸（3寸音圈）压铸式铝质盆架低音单元\n■ 1.4〞出口，2〞(51mm)钛膜压缩驱动高音单元\n■ 90° ×45°椭圆形波导号角\n■ SK3高音保护电路\n■ 双角度(0度或者15度可调)音箱支架插孔\n■ 6个M10悬吊点\n■ 黑金砂表面喷漆\n■ 15mm桦木夹板箱体结构\n■ 有BI-AMP选择开关，可选择使用内置分频器和外置电子分频\n■ 胶质四通手柄\n \n规格参数\n类型：15寸全频音箱\n频率响应：50Hz-20kHz（±3dB）\n灵敏度（1W@1M）：98dB\n指向性（H×V）：90°×45°椭圆形波导\n功率：持续500W，节目1000W，峰值2000W\n最大声压级：129dB\n额定阻抗：8Ω\n低音单元：15”（76.2mm音圈）高音单元：2”（35.6mm出口）钛膜\n输入端口：2×Speakon\n分频方式：内置/外置切换开关\n分频点：1.8KHz\n尺寸(H×W×D)：500×338/212.4×330mm\n净重：29.9kg","只",4,4873,19492]
[2,"主扩功放","YYAUDIO","UA2000","1000W×2/8Ω 1750W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","2",4300,8600]
[3,"12路带效果调音台","DIGIMIX","C-Type12","●便携式10路输入.\n●2个编组设有独立输出端，使连接更灵活.\n●7段均衡，内置16种DSP效果\n●单独+48v幻想电源开关\n●MP3大屏播放器（支持SD卡）\n●高品质USB音乐播放器.\n●设2个辅助发送，方便扩展设备.1个效果发送，1个返回.\n●60mm长寿命高分析推子.\n\n","台",1,2985,2985]
[4,"一拖二无线手持话筒","BBS","BS-T6","接收机\n\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n\n• 显示方式：LCD\n\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n\n• 频道总数：500/1000\n\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n\n• 有效使用距离：100 feet\n\n• 频率间隔：80/40\n\n• 频率宽度：40MHz\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n发射机\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n\n• 谐波辐射：<-60dBc\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 较大输出音压：140dB SPL\n\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n\n• 音头：动圈式\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",1,1470,1470]
[5,"8路电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",1,680,680]
[6,"高清投影机","NEC","V302H+","数字投影机3C规格型号：NP-V332X+、NP-V332W+、NP-V302H+、NP-CD3100H 规格： 100-2...产品名称：NEC NP-V302H+平台类型: 无影片效果: 3D投放画面大小: 40寸~300寸操作系统: 无操作系统支持色彩数目: 10.7亿色是否可吊装: 是显示技术: DLP最佳投放距离: 4米机体尺寸（cm）: 32.4×8.8×25梯形校正范围: ±40度梯形矫正: 垂直 左右灯泡功率: 210W灯泡寿命: 4000(不含)-6000(含)小时缩放比: 1.2:1能效等级: 二级适用场景: 智能家庭影院 游戏娱乐颜色分类: 白色品牌: NECNEC型号: NP-V302H+技术: DLP技术变焦倍数: 1.2倍亮度: 3000流明(含)－4000流明(不含)分辨率(dpi): 1920x1080dpi对比度: 8001:1-10000:1屏幕比例: 16:9","台","1",8560,8560]
[7,"电动投影幕布","红叶","120寸","16：9    1.49*2.66","幅","1",1480,1480]
[8,"网络机柜",null,null,"12U","台",1,800,800]
[9,"辅材",null,null,"卡侬头，接插件,HDIM线","批",1,500,500]
[10,"音箱线",null,null,"2*2.0","米",100,5,500]
[11,"合计",{"$nulls":6},45067,"以上报价含17%增值税不含运费不含安装调试费"]