{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["大教室"],"not_rendered":{"images":7},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"大教室","index":0,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[12,1,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"主扩音箱","JBL","KES8120","★12\"压铸铝框架内磁式大功率低音驱动单元\n★1.75\"复合振膜高频压缩驱动器\n★箱体采用15mm夹板制作,表面经哑光耐磨喷漆处理\n★80°x50°覆盖角设计,同事具备平滑的轴向和偏轴向频率响应\n★外形时尚,带有防尘面网的16号钢质防护栏栅\n★针对人声的中频表现力和超大功率响应优化设计的分频器\n★SonicGuard™能有效保护高频驱动器\n★可以旋转安装的号角模式\n \n产品描述:\nKES8120是一款音色清晰和浑厚兼具，同事具有非常优良动态的全频扬声器。配置12\"内磁式大功率和高输出的低音单元。以及可旋转安装的恒指向性号角。精密设计的分配器有效减少频段重叠和杜绝相位失真。箱体有18个M8螺纹悬挂点，一个用于安装在柱杆上的35mm插孔。\n结实的箱体能够发出厚实和富有穿透力的人声。声音通彻并且鲜明。KES8120具有合适的低频切除频率。满足高质量音乐重放的需要。同时可以可以匹配超低音获得更加优良的低频响应。从而更加适合应用在各种场所。\n \n应用:\n★KTV扩声应用\n★酒吧，夜总会等现场需要高质量人声和音乐重放的场所\n★作为高性能卫星音箱和超低音音箱搭配使用\n\n \n\n规格:   \n系统:   \n系列类型：  12“ 2分频,低音反射式\n频率范围(-10dB)¹:  50Hz-20kHz\n频率响应(±3dB)¹:  55Hz-20kHz\n灵敏度(1W/1m)¹:  98dB\n额定阻抗:  8ohms\n最大声压级输出:  127dB（峰值130dB）\n覆盖角度:  80°x50°（HxV）\n额定输入功率²:\n(额定/音乐信号/峰值)  475W/950W/1500W\n    \n外形:   \n外形尺寸(HxWxD):  585mmx390mmx405mm\n23\"x15.4\"x16\"\n净重:  21kg(46.3 lbs)\n低音单元:  1个12英寸高输出低音\n高音单元:  1个1.75英寸压缩驱动器\n输入连接器:  2xNeutrik®Spekon®NL4MP\n箱体结构:  六边锲型，15mm夹板\n    \n1 全空间(4π)条件下测定\n2 IEC标准,峰值因数为6dB的粉红噪声在有效频率范围内进行100小时的测试","只",4]
[2,"主扩功放","COBRA-2","Vortex 700D","700W×2/8Ω 1250W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","2"]
[3,"12路带效果调音台","YAMAHA","MG12XU","YAMAHA MG12XU\n12通道调音台\n最多6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)\n2编组母线 + 1立体声母线        \n2 AUX (包括FX)\n“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。\n单旋钮压缩器\n高级效果器：SPX，含24组预置效果器\n24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能\n通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作\n含Cubase AI DAW下载版软件\n单声道输入通道上的PAD开关        \n+48V幻象供电\nXLR平衡输出        \n世界通用的内部全局供电\n可选购安装套件 RK-MG12        \n金属机身\n外观尺寸(W×H×D)： 308 mm x 118 mm x 422 mm (12.1\" x4.6\" x16.6\")\n净重： 4.2 kg (9.3 lbs.)","台",1]
[4,"单通道无线话筒人声套装","beyerdynamic","TG 550","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500H-D手持话筒,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。手持发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含收纳包/2节AA电池；增益2档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。话筒头为TG V50动圈心形指向。","套",1]
[5,"单通道无线话筒演讲套装","beyerdynamic","TG 558","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500B腰包发射机、TG L58领夹话筒,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。腰包发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含2付背夹/收纳包/2节AA电池；增益3档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。领夹话筒为全方向形指向，黑色。","套",1]
[6,"航空机柜",null,null,"12U带调音台支撑","台",1]
[7,"音箱支架",{"$nulls":3},"只",4]
[8,"辅材",null,null,"卡侬头，接插件","批",1]
[9,"音箱线",null,null,"2*2.0","米",100]
[10,"合计",{"$nulls":6},78252,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费增值税另加10%"]