{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["大教室"],"not_rendered":{"images":7},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"大教室","index":0,"n_rows":11,"n_cols":10,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[10,1,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"两分音全频专业音箱 ","YYAUDIO","YA10","频率响应   55Hz-20kHz\n单元组成   1×10\"(250mm)/2.5\" voice coil LF\n1×1\"(25mm) /1.4\" voice coil HF\n额定功率   250W RMS,1000W peak\n灵敏度   95dB 1watt/1 metre\n声压级   119dB continuous,125dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   80°x 40°\n分频点   2.6kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   410mm×395mm×600mm\n净重   14.3 kg/pc","只",2]
[2,"主扩功放","YYAUDIO","UA1200","500W×2/8Ω  850W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","1"]
[3,"8路带效果调音台","DIGIMIX","C-Type8","●便携式6路输入.\n●2个编组设有独立输出端，使连接更灵活.\n●7段均衡，内置16种DSP效果\n●单独+48v幻想电源开关\n●MP3大屏播放器（支持SD卡）\n●高品质USB音乐播放器.\n●设2个辅助发送，方便扩展设备.1个效果发送，1个返回.\n●60mm长寿命高分析推子.\n","台",1]
[4,"一拖二无线手持话筒","BBS","BS-T6","接收机\n\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n\n• 显示方式：LCD\n\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n\n• 频道总数：500/1000\n\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n\n• 有效使用距离：100 feet\n\n• 频率间隔：80/40\n\n• 频率宽度：40MHz\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n发射机\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n\n• 谐波辐射：<-60dBc\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 较大输出音压：140dB SPL\n\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n\n• 音头：动圈式\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",1]
[5,"8路电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",1]
[9,"辅材",null,null,"卡侬头，接插件,壁挂支架","批",1]
[10,"音箱线",null,null,"2*2.0","米",50]
[11,"合计",{"$nulls":6},22044,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费税费另加10%"]