{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["7.1高端影院扩声系统","KTV扩声方案"],"not_rendered":{"images":26},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"7.1高端影院扩声系统","index":0,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[1,0,1,9],[16,1,16,7],[17,0,17,9],[23,1,23,7],[24,1,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["7.1影院扩声方案"]
["一、扩声系统"]
[1,"15寸同轴中置音箱","Aura audio","C15","频率响应（- 6dB）： 80 Hz – 20 kHz\n水平覆盖（- 6dB）：50度\n垂直覆盖（- 6dB）：50度\n最大声压级：127/133dB（free space）\n灵敏度，1W／1米：100dB（free space）\n分频点（8ohms） : 2.5 kHz passive\n电源处理：500瓦，2000瓦峰值\n推荐的HP滤波器：50 Hz, 24 dB/octave\n\n喇叭单元\nLF: (1) x 15”钕磁铁锥形单元，反射调谐\nHF: (1) x 1” 压缩单元，同轴，高指向性波导\n\n外观\n箱体：弯曲桦木胶合板，质感黑色烤漆\n防护网：钢质防护网，粗纹黑色漆面\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：585毫米×430毫米×360毫米\n重量：18kg","只",2,{"$nulls":3},"芬兰纯进口"]
[2,"12寸同轴中置音箱","Aura audio","C12","12“大功率同轴单元\n30度低轮廓外壳\n80×60°短波波导\n纤维级强化桦木胶合板外壳\n35mm站适配器\n索具点选项\n质感半哑光黑色烤漆\n\nC12 -规格\n频率响应（- 6dB）：85赫兹- 20千赫\n水平覆盖（- 6dB）：80度\n垂直覆盖（- 6dB）：60度\n最大声压级：126/132dB（free space）\n灵敏度，1W／1米：99dB（free space）\n阻抗：8欧姆分频点：1.8千赫被动\n电源处理：500瓦，2000瓦峰值\n推荐的HP滤波器：65赫兹，24dB/倍频程\n\n喇叭单元\n低频：（1）x 12“钕磁铁\n反射式圆锥单元\nHF：（1）x 1“压缩单元，\n分离波导同轴\n\n外观\n箱体：折弯\n桦木胶合板，质感黑色油漆饰面\n防护网：钢质防护网，\n黑色烤漆\n连接器：（2）X NL4，+ / - 1：输入，+ / - 2：链接\n尺寸：585毫米×430毫米×295毫米\n重量：15公斤","只",1]
[3,"环绕音箱","Aura audio","I5","90×30度覆盖模式\n独特的高灵敏度3“驱动程序\n自然本色的声音质量\n专用索具系统选项\n与双5“和6”+“1”扬声器相媲美\n黑白色选项\n\n规格\n频率响应（- 10dB）：100赫兹- 20千赫\n频率响应（- 5dB）：120赫兹- 16千赫\n水平覆盖（- 6dB）：90度\n垂直覆盖（- 6dB）：30度\nMax SPL（续/峰值）：119/126dB（free space）\n灵敏度1W／1米：99dB（free space）\n阻抗：3欧姆\n分频点：—\n电源处理：100瓦，500瓦峰值\n推荐的HP滤波器：120赫兹，12dB/倍频程\n\n喇叭单元\n低频：（5）x 3“钕磁锥单元，喇叭加载\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，有纹理的黑色漆面\n防护网：钢质防护网，黑色烤漆\n连接器：（1）X NL4，+ / - 1：输入，+ / - 2：链接\n尺寸：446毫米×170毫米×200毫米\n重量：7公斤","只",4]
[4,"18寸低音音响","Aura Audio","XD18","频率响应（- 10dB）：33 Hz–150 Hz\n水平覆盖（- 6dB）：360度\n垂直覆盖（- 6dB）：360度\n最大声压级：138/144 dB (half space)\n灵敏度： 1w/1m: 107 dB (half space)\n阻抗：8 ohms\n功率处理：1200 W(rms)\n\n喇叭单元\nLF: (1) x 18” cone driver, 4” voice coil\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，\n黑色烤漆\n防护网：钢质防护网，\n黑色烤漆\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：900毫米×550毫米×800毫米（940毫米/车轮）\n重量：75kg\n  \n","只",1]
[5,"主音箱功放","COBRA-2","Vortex 1000D","1000W×2/8Ω 1750W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","1"]
[6,"中置、低音功放","COBRA-2","Vortex 1000D","1000W×2/8Ω 1750W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","1"]
[7,"环绕功放","COBRA-2","Vortex 300D","300W×2/8Ω  500W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear","台","2"]
[8,"影院解码器","YYAUDIO","YD-100","一．音频处理部分\n1. 支持最先进的HD音频解码，包括 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS Master、DTS HI RES等等。\n2. SD音频解码支持：Dolby Digital（EX）、DTS、DTS ES（D6.1、M6.1）、DTS 96K/24、可到192K 7.1CH的PCM等。\n3. 拥有完善的矩阵解码功能：Dolby Pro Logic IIx、DTS Neo:6等。\n4. 智能房间声学特性扫描。\n5. 强大的低音管理：前置、中置、环绕、后置、超低音分组独立调节滤波器拐点、斜率，低音增强功能，单、双后置设置等。\n6. 分组的音调、每通道11段参量均衡器EQ调整。\n7. 独特实用的电子分音及双功放分音技术。\n8. 高品质FM收音，采用专业数字收音芯片。\n\n9. 具备最长999毫秒的唇音同步技术。\n\n10. 具备蓝牙接收传输技术。\n\n11. 专业级别的7.1声道平衡端子及RCA输出。\n\n12. S/P DIF数字信号输出2CH PCM.\n\n13. 2路带隔离的同轴、2个光纤输入。\n二． 视频处理部分\n1. HDMI1.4接口输入、输出。\n2. 4路HDMI输入、1路HDMI输出、HDMI快速切换。\n3. HDMI最高支持1080P，YUV、RGB，支持DVI模式，支持HD音频、8CH LPCM。\n4. 支持3D视频播放。\n5. 支持HDMI  CEC控制。\n6. 支持HDMI  ARC音频回传。\n7. 视频输入/输出支持：HDMI/DVI  480P、576P、720P50、 720P60、1080i50、1080i60、1080P50、1080P60、1080P24 \n\n8. 机器尺寸：430×248×89mm\n\n9. 机器尺寸（加支架）：482×248×104mm\n\n10.包装尺寸：526×331×167mm\n\n11.净重：6kg/台   毛量:6.7kg/台 ","台",1]
[9,"蓝光DVD","  PIONEER  ","  BDP-430","光碟格式：\n播放光盘：Blu-ray Dise（BD-ROM，BD-R/RE）\nDVD Video（DVD-R/-R DL/-RW）\nDVD VR（DVD-R/-R DL/-RW）\nAVCHD（DVD-R/-R DL/-RW）\nCD（CD-DA，DTS-CD）\n可播放蓝光光盘区域码：C区/ALL（全区）\n文件格式：\n视频文件：Divx plus HD/avi/ts/mpg/mp4/flv/wmv/mkv\n音乐文件：MP3/AAC/WAV/WMA\n图片文件：JPEG/JPG/HD JPEG\n视频功能：\n3D视频播放\n148.5MHz/24-bit数模转换器\n深色域\nx.v Colour\n1080P/24Hz输出\n1080P倍线器\nPure Clnema 纯影逐行扫描\n音频功能：\n192 kHz/24-bit数模转换器\nDolby TrueHD 解码器\nDolby Didital Plus解码器\nDolby Didital 解码器\nDTS-HD Master Audio解码器\nDTS-HD Hihg Resolution Audio解码器\nPQLS精密石英锁定系统：CD/LPCM/Bitstream\n其它功能：\n压缩视频及音频特性：\nDivx HD×1：USB/DVD/CD/LAN×2\nMKV/WMV：USB/DVD/CD/LAN×2\nMP3/WMA：USB/DVD/CD/LAN×2\nJPEG：USB/DVD/CD/LAN×2\n网络功能：\n网络及电脑内容播放×2\nBD-Live\n便利功能：\nKuro Link\n自动关闭电源\n跳跃搜索（30秒）/播放（10秒）\nBonus View\nPicture In Picture\n无线网络适配器端口\n字幕格式：\nSUB，SRT，Text，SSA，SMI，ASS\n输入输出 \n输入输出端口：\nHDMI 1.4a\nUSB 2.0：1 前面板/1 后面板\n分量视频输出\n复合视频输出\n2声道音频输出\n光纤输出\nLAN输出\n其他参数 \n电源性能：\nAC 110-240V 50/60Hz\n消耗功率：23W\n待机状态消耗功率：0.3W\n产品尺寸：\n435*90*252mm\n产品重量：\n2.6kg\n产品特性 \n产品特性1：\nBD Profile 5.0：3D\n双制式：PAL/NTSC","台",1]
[10,"8路电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",1]
[11,"壁挂支架",{"$nulls":3},"只",6]
[12,"音响线",null,null,"2*3.0","米",200]
[13,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1]
[14,"网络机柜",null,null,"24U","台",1]
[15,"合计"]
["二、3D投影系统"]
[1,"3D高清投影机","EPSON","TW5810C","产品类型 家用投影机\n投影技术 3LCD\n显示芯片 0.61英寸\n投影机特性 3D\n亮度 2000流明\n对比度 20000:1\n标准分辨率 1920*1080\n光源类型 超高压汞灯\n灯泡功率 230W\n灯泡寿命 正常模式：4000小时，经济模式：5000小时\n投影参数\n变焦方式 手动变焦\n聚集方式 手动聚焦\n变焦比 1-1.6倍\n光圈范围 F=1.51-1.99\n实际焦距 f=18.2-29.2mm\n投影距离 0.87-14.5m\n投影尺寸 30-300英寸\n屏幕比例 16:9\n梯形校正 垂直：±30度\n投影方式 正投，背投，吊顶\n电脑兼容性 480i，576i，480p，576p，720p，1080i，1080p\n视频兼容性 NTSC，NTSC4.43，PAL，M-PAL，N-PAL，PAL60，SECAM\n扬声器 2×10W\n直接开机 是\n接口参数\n输入端子 2×HDMI\n1×VGA（D-sub 15pin）\n3×RCA（红，绿，蓝）\n1×RCA（黄）\n1×RCA（白，红）\n控制端子 1×RS-232C\n1×RJ45\n1×USB A\n电气规格\n产品噪音 正常模式：32dB，经济模式：24dB\n电源性能 AC100-240V，50/60Hz\n其它参数\n产品尺寸 420*365*139.6mm\n产品重量 6kg\n","台",1]
[2,"电动投影幕布","红叶","150寸","16：9    1.87*3.32 ","幅","1"]
[3,"3D眼镜",{"$nulls":3},"副","10"]
[4,"投影机支架",{"$nulls":3},"付","1"]
[5,"HDMI高清线",null,null,"20米","米",1]
[6,"    合计"]
[7,"    总计",{"$nulls":6},264524,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]

{"sheet":"KTV扩声方案","index":1,"n_rows":20,"n_cols":10,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[1,0,1,9],[12,1,12,7],[13,0,13,9],[18,1,18,7],[19,1,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["KTV扩声方案"]
["一、扩声系统"]
[1,"主扩音箱","Wharfedale","WQ12","WQ系列是一款轻质、高输出且性能优越的全频扬声器。WQ系列扬声器是专为KTV房间应用而设计的扬声器。它包括6个型号：10寸、12寸、15寸三款全频音箱和三款超重低音：单15寸超重低频音、单18寸超重低频音箱、双18寸超重低频音箱。WQ系列所有全频音箱顶部及两侧都配有两个间距100mm的普通KTV音箱M8吊挂安装点，更方便横向安装。重新调校的分频器线路，在原来好唱好听的基础上更进一步，声音表现更为丰满和细腻。高音部分表现无比通透且极具穿透力，低频丰满低沉富有弹性，中频圆润清晰不吵。出色的喉感能让你一出声就能找到轻松易唱的感觉。\n\nWQ系列高音单元和低音单元采用高效率钕铁硼磁钢材料制作。WQ最大的特点是低频下潜及力度结合点非常好，低频饱满结实下潜深沉，人声中频圆润温厚。同时具有清晰易唱和出色的人声表现力.圆形号角，无论水平或垂直摆放，70x70度覆盖角都可提均匀平坦的覆盖范围。高斜衰减无源分频器能最大限度地减少频段重叠。箱体全部由15 mm多层优质桦木夹板制作，箱体内特别加有多处加强筋，强化了箱体的整体稳固性，能够在大声压时有效减小箱体共振。表面采用黑色耐磨喷漆处理。箱体为梯形结构，配备2x NL 4MP 接口与其他设备连接时使用。\n \n\n产品特性：\n\n  \n\n■ 12英寸(3.0英寸音圈）轻量化大功率钕铁硼磁钢低频驱动单元\n\n■ 1.75英寸（44mm）钛膜钕铁硼磁钢压缩高音单元\n\n■ 箱体采用15mm夹板制作，表面经黑色磨砂耐磨喷漆处理\n\n■ 70x70度覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应\n\n■ 外观前卫带有防尘面网的钢制防护网\n\n■ 精确设计的分频器能优化功率响应及人声部分中频表现力\n\n■ 底部35mm标准安装支架的插孔\n\n■ 设有高频保护电路，能有效保护高频驱动器，避免功率过载而中断工作\n\n■ 360度可旋转的Wharfedale Pro圆形商标，方便使用时摆放\n\n \n\n规格&参数\n\n \n\n类型：12寸全频音箱\n\n频率响应：50Hz-20KHz(±3dB)\n\n灵敏度(1W/1M)：98dB\n\n指向性（H×V）：70°×70°\n\n功率：持续400W；节目800W；峰值1600W\n\n最大声压级：130dB\n\n额定阻抗：8Ω\n\n低音单元：12”（75mm音圈）钕铁硼\n\n高音单元：1.75”钛膜\n\n分频点：2.5KHz\n\n尺寸(H×W×D)：600×350×382mm\n\n重量：17.5kg\n\n低音单元：15”（75mm音圈）钕铁硼\n\n高音单元：1.75”钛膜\n\n分频点：2.5KHz\n\n尺寸(H×W×D)：680×430×463mm\n\n重量：23.9kg\n\n低音单元：12”（75mm音圈）钕铁硼\n\n高音单元：1.75”钛膜\n\n分频点：2.5KHz\n\n尺寸(H×W×D)：600×350×382mm\n\n重量：17.5kg","只",4,5820,23280]
[2,"单18寸低音音箱","Wharfedale","DELTA18B II","超低音音箱，1*18寸低音，连续功率800W，灵敏度99dB，阻抗8Ω","只",1,5150,5150]
[3,"主扩/超低功放","COBRA-2","Vortex 700D","700W×2/8Ω 1250W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","3",4060,12180]
[4,"前级效果器","YYAUDIO","KA500S","KTV数字前级、卡拉OK房，简单要求的歌舞厅，会议厅或多功能厅使用，因为其效果佳、易操作、性价比高，深得大众欢迎。此产品具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器，每个功能部分都独立可调，且有相应的PC界面，易于操作。\n\n \n\n功能特点\n\n此系列产品是具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器，每部分功能都独立可调。\n\n特别设有连机密码。\n\n采用24Bit数据总线和32Bit DSP。\n\nMUSIC设有10段参量均衡。MUSIC到主输出高通滤波器：12dB-24dB（0Hz-303Hz）\n\nMIC设有15段参量均衡，可分A、B两通道调节。麦克风有压缩限幅功能。\n\n主输出设有5段参量均衡。有压缩限幅功能。\n\n中置输出，后置输出及超低音均设有3段参量均衡。\n\n麦克风有4种反馈抑制，并可选择OFF/1/2/3。\n\n可存储16种模式。\n\n麦克风输出，主输出，中置输出，超低音输出，后置输出均设有压限及延时功能。\n\n内设管理者模式与用户模式，用户模式在调整参数后不能存储。\n\n本机设有全功能菜单，也可通过PC界面设置。\n\n \n\n技术参数\n\n最大输入电平：4V（RMS）\n\n最大输出电平：4V（RMS）\n\n音乐增益：MAX：12dB\n\n麦克风灵敏度：64mV（Out：4V）\n\n信噪比：＞80dB\n\n供电电源：220V/AC/50Hz\n\n尺寸：483*218.5*47.5mm\n\n净重：3.8KG","台",1,1250,1250]
[5,"单机版点歌机","星网视易","K72","6t，22寸触摸屏","套",1,4300,4300]
[6,"无线麦克风","SHURE","BLX288/PG58","舒尔BLX人声组合无线系统将世界级设计和构造与简易的设置和操作集于一身，具备双无线通道和QuickScan频率选择功能，配备PG58专业品质人声话筒振膜，适用于领唱和伴唱演出应用。提供杰出音质和性能，即插即用。SHURE BLX288/PG58\n功能\nBLX2手持式发射机\n集成话筒振膜设计，有值得信赖的PG58、SM58®或Beta 58A可选。\n-10 dB增益衰减\n轻质耐用结构\n彩色ID保护盖（可另购）\nBLX88双通道接收机:\n一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和¼英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯\n绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载减） ","套",1,3300,3300]
[7,"8路电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",1,650,650]
[8,"壁挂支架",{"$nulls":3},"只",4,100,400]
[9,"音响线",null,null,"2*3.0","米",100,8,800]
[10,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1,500,500]
[11,"合计",{"$nulls":6},51810]
["二、3D投影系统"]
[1,"3D高清投影机","EPSON","TW5810C","产品类型 家用投影机\n投影技术 3LCD\n显示芯片 0.61英寸\n投影机特性 3D\n亮度 2000流明\n对比度 20000:1\n标准分辨率 1920*1080\n光源类型 超高压汞灯\n灯泡功率 230W\n灯泡寿命 正常模式：4000小时，经济模式：5000小时\n投影参数\n变焦方式 手动变焦\n聚集方式 手动聚焦\n变焦比 1-1.6倍\n光圈范围 F=1.51-1.99\n实际焦距 f=18.2-29.2mm\n投影距离 0.87-14.5m\n投影尺寸 30-300英寸\n屏幕比例 16:9\n梯形校正 垂直：±30度\n投影方式 正投，背投，吊顶\n电脑兼容性 480i，576i，480p，576p，720p，1080i，1080p\n视频兼容性 NTSC，NTSC4.43，PAL，M-PAL，N-PAL，PAL60，SECAM\n扬声器 2×10W\n直接开机 是\n接口参数\n输入端子 2×HDMI\n1×VGA（D-sub 15pin）\n3×RCA（红，绿，蓝）\n1×RCA（黄）\n1×RCA（白，红）\n控制端子 1×RS-232C\n1×RJ45\n1×USB A\n电气规格\n产品噪音 正常模式：32dB，经济模式：24dB\n电源性能 AC100-240V，50/60Hz\n其它参数\n产品尺寸 420*365*139.6mm\n产品重量 6kg\n","台",1,13500,13500]
[2,"电动投影幕布","红叶","150寸","16：9    1.87*3.32 ","幅","1",2720,2720]
[3,"投影机支架",{"$nulls":3},"付","1",60,60]
[4,"HDMI高清线",null,null,"20米","米",1,400,400]
[5,"    合计",{"$nulls":6},16680]
[6,"    总计",{"$nulls":6},68490,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]