{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["高端方案","中端方案"],"not_rendered":{"images":19},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"高端方案","index":0,"n_rows":13,"n_cols":10,"rows_kept":13,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[1,0,1,9],[12,1,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["高端扩声方案"]
["一、扩声系统"]
[1,"主扩音箱","Wharfedale","WQ12","WQ系列是一款轻质、高输出且性能优越的全频扬声器。WQ系列扬声器是专为KTV房间应用而设计的扬声器。它包括6个型号：10寸、12寸、15寸三款全频音箱和三款超重低音：单15寸超重低频音、单18寸超重低频音箱、双18寸超重低频音箱。WQ系列所有全频音箱顶部及两侧都配有两个间距100mm的普通KTV音箱M8吊挂安装点，更方便横向安装。重新调校的分频器线路，在原来好唱好听的基础上更进一步，声音表现更为丰满和细腻。高音部分表现无比通透且极具穿透力，低频丰满低沉富有弹性，中频圆润清晰不吵。出色的喉感能让你一出声就能找到轻松易唱的感觉。\n\nWQ系列高音单元和低音单元采用高效率钕铁硼磁钢材料制作。WQ最大的特点是低频下潜及力度结合点非常好，低频饱满结实下潜深沉，人声中频圆润温厚。同时具有清晰易唱和出色的人声表现力.圆形号角，无论水平或垂直摆放，70x70度覆盖角都可提均匀平坦的覆盖范围。高斜衰减无源分频器能最大限度地减少频段重叠。箱体全部由15 mm多层优质桦木夹板制作，箱体内特别加有多处加强筋，强化了箱体的整体稳固性，能够在大声压时有效减小箱体共振。表面采用黑色耐磨喷漆处理。箱体为梯形结构，配备2x NL 4MP 接口与其他设备连接时使用。\n \n\n产品特性：\n\n  \n\n■ 12英寸(3.0英寸音圈）轻量化大功率钕铁硼磁钢低频驱动单元\n\n■ 1.75英寸（44mm）钛膜钕铁硼磁钢压缩高音单元\n\n■ 箱体采用15mm夹板制作，表面经黑色磨砂耐磨喷漆处理\n\n■ 70x70度覆盖角设计，具有均匀且平滑的轴向和偏轴向的响应\n\n■ 外观前卫带有防尘面网的钢制防护网\n\n■ 精确设计的分频器能优化功率响应及人声部分中频表现力\n\n■ 底部35mm标准安装支架的插孔\n\n■ 设有高频保护电路，能有效保护高频驱动器，避免功率过载而中断工作\n\n■ 360度可旋转的Wharfedale Pro圆形商标，方便使用时摆放\n\n \n\n规格&参数\n\n \n\n类型：12寸全频音箱\n\n频率响应：50Hz-20KHz(±3dB)\n\n灵敏度(1W/1M)：98dB\n\n指向性（H×V）：70°×70°\n\n功率：持续400W；节目800W；峰值1600W\n\n最大声压级：130dB\n\n额定阻抗：8Ω\n\n低音单元：12”（75mm音圈）钕铁硼\n\n高音单元：1.75”钛膜\n\n分频点：2.5KHz\n\n尺寸(H×W×D)：600×350×382mm\n\n重量：17.5kg\n\n低音单元：15”（75mm音圈）钕铁硼\n\n高音单元：1.75”钛膜\n\n分频点：2.5KHz\n\n尺寸(H×W×D)：680×430×463mm\n\n重量：23.9kg\n\n低音单元：12”（75mm音圈）钕铁硼\n\n高音单元：1.75”钛膜\n\n分频点：2.5KHz\n\n尺寸(H×W×D)：600×350×382mm\n\n重量：17.5kg","只",4,4820,19280]
[2,"单18寸低音音箱","Wharfedale","DELTA18B II","产品特性：\n■ 18英寸（4寸音圈，双弹波）压铸式铝质盆架超低音单元\n■ 箱体上有固定脚轮安装孔\n■ 顶部标准35mm铸铝音箱支架插孔\n■ 黑金砂表面喷漆\n■ 15mm桦木夹板箱体结构\n■ 有BI-AMP选择开关，可选择使用内置分频器和外置电子分频。\n■ 胶质四通手柄\n\n\n规格参数\n\n类型：18寸超低音箱\n频率响应(外置分频)：38Hz-1.5KHz（±3dB）\n频率响应(内置分频)：38Hz-150Hz（±3dB）灵敏度（1W@1M）：99dB\n功率：持续800W，节目1600W，峰值3200W\n最大声压级：134dB\n额定阻抗：8Ω\n低音单元：18”（101.6mm音圈）\n输入端口：2×Speakon\nHPF输出端口：1×Speakon\n分频方式：内置/外置切换开关\n分频点：120Hz\n尺寸(H×W×D)：539×539×650mm\n净重：37.3kg","只",1,5150,5150]
[3,"主扩/超低功放","COBRA-2","Vortex 700D","700W×2/8Ω 1250W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","3",4195,12585]
[4,"前级效果器","YYAUDIO","KA500S","KTV数字前级、卡拉OK房，简单要求的歌舞厅，会议厅或多功能厅使用，因为其效果佳、易操作、性价比高，深得大众欢迎。此产品具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器，每个功能部分都独立可调，且有相应的PC界面，易于操作。\n\n \n\n功能特点\n\n此系列产品是具有音箱处理器功能的卡拉OK效果器，每部分功能都独立可调。\n\n特别设有连机密码。\n\n采用24Bit数据总线和32Bit DSP。\n\nMUSIC设有10段参量均衡。MUSIC到主输出高通滤波器：12dB-24dB（0Hz-303Hz）\n\nMIC设有15段参量均衡，可分A、B两通道调节。麦克风有压缩限幅功能。\n\n主输出设有5段参量均衡。有压缩限幅功能。\n\n中置输出，后置输出及超低音均设有3段参量均衡。\n\n麦克风有4种反馈抑制，并可选择OFF/1/2/3。\n\n可存储16种模式。\n\n麦克风输出，主输出，中置输出，超低音输出，后置输出均设有压限及延时功能。\n\n内设管理者模式与用户模式，用户模式在调整参数后不能存储。\n\n本机设有全功能菜单，也可通过PC界面设置。\n\n \n\n技术参数\n\n最大输入电平：4V（RMS）\n\n最大输出电平：4V（RMS）\n\n音乐增益：MAX：12dB\n\n麦克风灵敏度：64mV（Out：4V）\n\n信噪比：＞80dB\n\n供电电源：220V/AC/50Hz\n\n尺寸：483*218.5*47.5mm\n\n净重：3.8KG","台",1,1550,1550]
[5,"单机版点歌机","星网视易","K72","6t，22寸触摸屏","套",1,4300,4300]
[6,"无线麦克风","SHURE","BLX288/PG58","舒尔BLX人声组合无线系统将世界级设计和构造与简易的设置和操作集于一身，具备双无线通道和QuickScan频率选择功能，配备PG58专业品质人声话筒振膜，适用于领唱和伴唱演出应用。提供杰出音质和性能，即插即用。SHURE BLX288/PG58\n功能\nBLX2手持式发射机\n集成话筒振膜设计，有值得信赖的PG58、SM58®或Beta 58A可选。\n-10 dB增益衰减\n轻质耐用结构\n彩色ID保护盖（可另购）\nBLX88双通道接收机:\n一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和¼英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯\n绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载减） ","套",1,3300,3300]
[7,"8路电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",1,650,650]
[8,"壁挂支架",{"$nulls":3},"只",2,100,200]
[9,"音响线",null,null,"2*3.0","米",100,6,600]
[10,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1,500,500]
[11,"合计",{"$nulls":6},48115,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]

{"sheet":"中端方案","index":1,"n_rows":11,"n_cols":10,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[1,0,1,9],[10,1,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["扩声方案"]
["一、扩声系统"]
[1,"卡包音响","BMB","CSE 312","音域宽广，超椭圆形单元完美还原人声，优美有力。\n装载可回转结构中高音单元，可根据不同房型调整声音指向。\n高、中、低音单元纸盆均为日本制造。\n实现重低音力度与音乐、话筒完美结合的平衡音质。\n \n系统构造:单低音双中高音双高音单元的5单元扬声器系统\n低音单元:30cm 尺寸锥型振膜低音单元×1unit\n中高音单元:9x6cm 尺寸锥型振膜中高音单元×2unit\n高音单元:9x6cm 尺寸锥型振膜高音单元×2unit\n最大输入功率:800W\n额定输入功率:300W\n尺寸(mm):568(宽)×326(高)×271(长)\n重量:16.2kg/个阻抗:8Ω ","对",2]
[2,"卡包功放","YYAUDIO","UA1200","500W×2/8Ω  850W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","2"]
[3,"卡拉OK效果器","韵乐","X5","功能特点\n音乐\n\n1.  音乐参量均衡:7段\n\n2.  音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz)\n\n麦克风\n\n1.  有四种麦克风FBE模式：OFF  1  2  3\n\n2.  有麦克风压限功能\n\n3.  15段麦克风参量均衡\n\n效果\n\n回声：\n\n1.  回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz\n\n2.  回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz\n\n3.  回声参量均衡：3段\n\n4.  回声电平：0～100%\n\n5.  回声直达声电平： 0～100%\n\n6.  回声预延时：0～500ms\n\n7.  回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道）\n\n8.  回声总预延时： 0～500ms\n\n9.  回声右通道延时：0～50% , （相对左声道回声延时时间）\n\n10. 回声重复： 0～90%\n\n混响\n\n1.  混响低通滤波器可调范围：5.99Hz - 20.6KHz\n\n2.  混响高通滤波器可调范围：0Hz - 1000Hz\n\n3.  混响电平可调范围：0～100%\n\n4.  混响直达声可调范围：0～100%\n\n5.  回声预延时可调范围：0～200ms\n\n6.  混响时间可调范围：0～3000ms\n\n主输出（工作模式：唱歌/热舞 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n\n1.  音乐电平： 0～200%\n\n2.  直达声电平： 0～200%\n\n3.  回声电平：0～200%\n\n4.  混响电平：0～200%\n\n5.  5段音乐参量均衡\n\n6.  压缩限幅器\n\n7.  左通道延时：0～50ms\n\n8.  右通道延时：0～50ms\n\n9.  左通道静音功能\n\n10. 右通道静音功能\n\n中置输出（工作模式：唱歌/热舞（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n\n1.  音乐电平：0～200%\n\n2.  直达声电平：0～200%\n\n3.  回声电平：0～200%\n\n4.  混响电平：0～200%\n\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n\n6.  3段参量均衡\n\n7.  压缩限幅器\n\n8.  延时：0～50ms\n\n9.  静音功能\n\n超低音输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n\n1.  音乐电平：0～400%\n\n2.  MIC直达声电平：0～200%\n\n3.  高通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n\n4.  低通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n\n5.  3段参量均衡\n\n6.  压缩限幅器\n\n7.  延时：0～50ms\n\n8.  静音功能\n\n后置输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n\n1.  音乐电平：0～200%\n\n2.  直达声电平：0～200%\n\n3.  回声电平：0～200%\n\n4.  混响电平：0～200%\n\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n\n6.  3段参量均衡\n\n7.  压缩限幅器\n\n8.  左通道延时：0～50%\n\n9.  右通道延时：0～50%\n\n10. 左通道静音：静音/非静音\n\n11. 右通道静音：静音/非静音\n\n系统\n\n1.  两个音乐输入端口：1/2\n\n2.  音乐输入增益：0dB/3dB/6dB (用户模式不可调节)\n\n3．键盘锁密码与系统模式切密码","台",1]
[4,"单机版点歌机","星网视易","K72","6t，22寸触摸屏","套",1]
[5,"一拖二无线手持话筒","BBS","BS-T6","接收机\n\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n\n• 显示方式：LCD\n\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n\n• 频道总数：500/1000\n\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n\n• 有效使用距离：100 feet\n\n• 频率间隔：80/40\n\n• 频率宽度：40MHz\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n发射机\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n\n• 谐波辐射：<-60dBc\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 较大输出音压：140dB SPL\n\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n\n• 音头：动圈式\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",1]
[6,"8路电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",1]
[7,"音响线",null,null,"2*2.0","米",100]
[8,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1]
[9,"合计",{"$nulls":6},43025,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]