{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["背景扩声"],"not_rendered":{"images":13},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"背景扩声","index":0,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[16,1,16,7],[17,1,17,7],[18,1,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["IN LOVE LIVE HOUSE扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"主扩线阵","NEXO","S1210 ","法国力素GEO S1210小巧两路可扩展性的音箱模组,因为独有的指向性相位器(DPD)使単箱也能输出极佳的中频-低频声压(103dB SPL于标称值灵敏度- 1W@1m).S1210拥有很窄Q值(10°)的点源Single Source,S12独特的双曲线反射式波源(HRW)能耦合多只S1210/S1230的波前,凝聚连贯输出精准控制 的垂直覆盖,或於非耦合面作水平阵列展示出传统的”紧接”覆盖. 中频/高频的耦合覆控制是因应阵列设置而有别的,这方面可从力素最新的NS-1软件来设计.使用可配置指向性套件CDD,可在非耦合面的中/高频覆盖角 度设定为80°或120°.力素有完整的吊挂与安装套件来配合两种极性的运用,并确保该系于最佳的箱间角度和吊挂状况.力素的数码TD处理器 NX242和 NXAMP带数码TD处理器功放可强化GEO S1210的中/高频凝聚性能,并能兼容使用最先进的EtherSoundTM 数码音频网路\n \n两分频 低频单元尺寸：1X12″\n高频单元尺寸：1X3″\n阻抗：16欧频宽：55HZ---20KHZ\n灵敏度：103db 扩散角度：5-10°\n允许的功放机功率：500---1000W\n每通道 16欧时\nGEO S1230音箱 （简明参数）\n两分频 低频单元尺寸：1X12″\n高频单元尺寸：1X3″\n阻抗：16欧频宽：55HZ---20KHZ\n灵敏度：103db 扩散角度：耦合面30°\n非耦合面可设置为80°、120°\n允许的功放机功率：500---1000W\n每通道 16欧时\nGEO S12 TD音箱处理器\n注意：NEXO音箱必须搭配NEXO牌处理器（单体机或者内置）才能正常工作。","只",4]
[2,"超低音箱","NEXO","RS15","箱体低,输出大,模组化,低频系统可拓展性大\n可组成阵列增强心形指向效果\n心形指向可斥后方声压水平消除达15-18分贝,减少两侧及后樯的反射波\n能配合全线力素产品并适用于所有租赁公司的低频应用\n \n规格\n超低频音箱 可全向或心型指向（心型指向时需要两个功放通道，但非桥接）\n低频单元尺寸：2X15″\n阻抗：一个功放机通道时，4欧；两个功放机通道时（但非桥接），2X8欧\n频响：35HZ---250HZ（分频点为200HZ），35HZ-150HZ（分频点为80HZ）\n分频点：200HZ，80HZ，两种低通滤波器模式，在力素NEXO数字处理器中选择。\n灵敏度：105db SPL Nominal  1瓦 at1米  (全向模式）\n103db SPL Nominal  1瓦 at1米  (心型指向模式）\n最大声压级：133-138db （全向和心型指向两种模式有所不同）\n允许的功放机功率：一个功放机通道时，1400W-2400W  4欧；\n两个功放机通道时（但非桥接），2X700W-2X1200W  2X8欧\n外观尺寸（高宽深）：454 x 564 x1074mm\n重量：52Kg","只",2]
[3,"数字功放","NEXO","NXAMP 4X4","一种突破性高功率放大器，适用于固定安装及流动演出用途。NXAMP的科技含量比一套功放加处理器复杂得多，是经过两年多于DSP科研的成果，使用多重的电压、电流、温度感应线于功放的输出端去保护功放与供电器。\n \nNXAMP的优点：\nNXAMP 4X4是业界功率最强的放大器。\n以最佳的性价比整合了指令，控制，保护及功率放大并适用于力素NEXO全线音箱系列。\n比传统功放，处理器整合起来更轻，占用更少空间。\n减少模拟、数码转换的次数。\n另可配EtherSound数码音频网络\n \n技术指标：\n功放通道数量：4通道\n最大输出电压（空载）：4*200V\n最大输出功率（8Ω）：4*1900W\n最大输出功率（4Ω）：4*3300W\n最大输出功率（2Ω）：4*4000W\n频响：10Hz-20KHz ±0.5dB\n输入阻抗：20K8Ω\n最大输入水平：+28dBu\n动态范围：左右通道-105dB（无比重情况下）\n尺寸：4U，宽19” 仪器柜，深457mm（18”）\n重量：24.5kg","台",1]
[4,"数字调音台","YAMAHA","TF3","长久以来，雅马哈一直致力于倾听全球音响工程师的需求。这一坚持的成果如今已在CL和QL系列数字调音台和旗舰产品RIVAGE PM10的成功发布上显而易见。成功的关键在于我们的产品始终支持着用户的创造力，而创造力唯有在不受限制时才能彻底发挥。现在，雅马哈带来了全新的数字 调音台，能够为用户的创造力带来更大的发挥空间。TF 系列数字调音台引入了TouchFlow Operatiom™（触控流操作）概念，使得用户能够对舞台上的音乐和表演者以前所未有的速度和自由度作出回应，将现场扩声带入了一个全新的高度。触控 流操作界面（TouchFlow Operatiom）支持触摸面板控制，无论是经验丰富的音响工程师或是调音新手都能更快地获得理想的混音效果。可调出D-PRE™前置话放所带来的音 质，能够满足最敏锐、专业的耳朵。进一步优化的现场录音功能和高性能I/O机架间的无缝操作等，足以让紧凑型调音台成为音响师们在众多应用场合上的明智之 选。相信这台先进的调音台，一定能让您体验到直观的操控和无限的创造自由。\n紧凑便捷且可以机架安装，令人惊叹的操控性和多功能非常适合中小型场合使用。\n\n紧凑的调音台中配有充足的输入通道和手动控制，轻松应对众多现场应用。\n\n25个马达推子（24通道+1主控）\n48条输入混音通道（40单声道+2立体声+2返送通道）\n20个AUX（8单声道+6立体声）+立体声+子母线\n8个带有Roll-out的DCA编组\n24个模拟XLR/TRS混合麦克风/线路输入+2个模拟RCA立体声线路输入\n16个模拟XLR输出\n34×34 USB数字录音/回放 + 2×2 录音/回放通过USB存储设备\n1个支持NY64-D音频介面卡的扩展槽","台",1]
[5,"8路电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",1]
[6,"同轴补声音箱","Martin audio","CDD12","型紧凑，高输出，同轴差分分散\n被动双向系统\n频率响应（5）62hz-20khz±3dB，-10dB @ 50Hz\n司机如果：12“（300mm）/ 2.5”（63.5mm）音圈，远足，\n高频的铁氧体运动系统\n高频：1”（25mm）出口/ 1.7”（44mm）音圈，聚酰亚胺的穹顶\n压缩驱动器\n（2）额定功率300W的AES，1200W峰值\n推荐放大器ma2.0，ma3.0\n（8）灵敏度97dB\n最大声压级（9）：122dB连续，128dB峰值\n标称阻抗8欧姆\n色散（-6dB）110˚- 60˚水平，60˚垂直（用户可旋转）\n交叉1.9khz被动\n外壳38升，复合材料\n黑色或白色纹理漆\n保护格栅，黑色或白色的穿孔钢平纹布衬\n连接器低调20A推锁\n引脚连接左至右：输入+，输入-，链接-，链接+\n配件6×M8插入墙支架\n10×M8飞点\n尺寸（W）360mm x（H）571mm x（D）350mm\n（W）14.2ins x（H）22.5ins x（D）13.8ins\n重量19.3kg（42.5lbs）\n附件cddwb10 / 12b墙支架黑色\ncddwb10 / 12W墙架白色\ncddya12b轭装配黑色\ncddya12w轭组件白","只",4]
[7,"专业舞台返听音箱","Martin audio","LE100","二分频舞台流动返送扬声器。\n频率响应：78Hz-20kHz±3dB，-10dB @ 58Hz\n低频驱动器：12\"（300mm）/2.5”（63.5mm）音圈，长冲程，带HF的共享铁氧体电机系统\n高频驱动器：1\"（25mm）出口/ 1.7”（44mm）音圈，聚酰亚胺圆顶压缩驱动器\n额定功率：300W AES，1200W峰值\n灵敏度：97dB\n最大声压级：129dB峰值\n额定阻抗：8Ω\n覆盖角度（-6dB）：水平110°-60°，垂直60°\n\n宝迪王元春 2018/3/20 18:20:32\n◆紧凑同轴差分驱动全频扬声器\n◆低频驱动器：1×12\"；\n◆高频驱动器：1×1\"；\n◆频率响应（±3dB）：62Hz ~ 20kHz；\n◆覆盖角度（水平×垂直，-6dB）：110° ~ 60° × 60°\n◆负载功率：300W；\n◆灵敏度：97dB；\n◆最大声压级：128dB；\n◆阻抗：8Ω；\n◆尺寸（HxWxD）571mm x 357mm x 348mm\n◆重量：19.3kg","只",4]
[8,"2进6出音频处理器","Martin audio","DX0.5","输入通道: 2通道，电子平衡式模拟+AES/EBU\n\n输入阻抗: >10KΩ 模拟\n\n输入共模抑制比: >65dB，20Hz ~ 10KHz\n\n输出通道: 6通道，电子平衡式模拟+AES/EBU\n\n输出信号源阻抗: 60Ω 模拟\n\n最小负载阻抗: 600Ω 模拟\n\n最大输出: +20dBm（+20dBu@600Ω）\n\n频率响应: 20Hz ~ 20KHz（±0.5dB）\n\n参量均衡器: 输入通道8段/输出通道8段\n\n限幅器: 阈值：+22dBu ~ -10dBu;启动时间：0.3ms ~ 90ms;恢复时间：2/4/8/16/32×启动时间\n\n尺寸（宽×高×深）: 482×44×229mm\n\n重量: 2.6kg","只",2]
[9,"2*850W功放","COBRA-2","ID850","850Wx2/8Ω，1350Wx2/4Ω\n频率响应:20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真: <0.05％\n信噪比:≥100dB\n阻尼系数:≥300\n分离度:≥60dB\n转换速率:≥10V/μs\n输入灵敏度:0.775V/1.0V/1.4V\n输入阻抗（平衡/不平衡）:40kΩ/20kΩ\n电压增益（8Ω时）:39.3dB\n功放拓扑类别:I","台","4"]
[10,"8路电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",1]
[11,"辅材",null,null,"穿线管，接插件","批",1]
[12,"网络机柜",null,null,"12U","台",1]
[13,"音响线",null,null,"2*3.0","米",300]
[14,"布线安装调试费"]
[15,"运费",null,null,"运费"]
[16,"合计（含17%增值税）",{"$nulls":6},284512]