{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["背景扩声"],"not_rendered":{"images":12},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"背景扩声","index":0,"n_rows":16,"n_cols":10,"rows_kept":16,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["50平会所高端方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"同轴差分12寸音箱","Martin audio","CDD12","型紧凑，高输出，同轴差分分散\n被动双向系统\n频率响应（5）62hz-20khz±3dB，-10dB @ 50Hz\n司机如果：12“（300mm）/ 2.5”（63.5mm）音圈，远足，\n高频的铁氧体运动系统\n高频：1”（25mm）出口/ 1.7”（44mm）音圈，聚酰亚胺的穹顶\n压缩驱动器\n（2）额定功率300W的AES，1200W峰值\n推荐放大器ma2.0，ma3.0\n（8）灵敏度97dB\n最大声压级（9）：122dB连续，128dB峰值\n标称阻抗8欧姆\n色散（-6dB）110˚- 60˚水平，60˚垂直（用户可旋转）\n交叉1.9khz被动\n外壳38升，复合材料\n黑色或白色纹理漆\n保护格栅，黑色或白色的穿孔钢平纹布衬\n连接器低调20A推锁\n引脚连接左至右：输入+，输入-，链接-，链接+\n配件6×M8插入墙支架\n10×M8飞点\n尺寸（W）360mm x（H）571mm x（D）350mm\n（W）14.2ins x（H）22.5ins x（D）13.8ins\n重量19.3kg（42.5lbs）\n附件cddwb10 / 12b墙支架黑色\ncddwb10 / 12W墙架白色\ncddya12b轭装配黑色\ncddya12w轭组件白","只",4]
[2,"直接辐射18寸低音音箱","Martin audio","CSX118","紧凑型，直接辐射低音炮\n频率响应（1）40hz-150hz±3dB，-10dB @ 35Hz\n司机18”（460mm）/ 4”（100mm）音圈，长冲程，铁氧体\n磁铁，防水锥\n（2）额定功率1000W的AES，4000W峰值\n推荐放大器ma5.2k\n（10）灵敏度102dB\n最大声压级（9）132DB连续，138db峰（半空间）\n标称阻抗8欧姆\n色散（-6dB）全方位\n交叉80-120hz活跃\n附件160公升，高密度中纤板\n黑色或白色纹理漆\n防护格栅黑色或白色穿孔钢\n连接器低调20A推锁\n引脚连接左至右：输入+，输入-，链接-，链接+\n尺寸（W）530mm×（H）662mm x（D）5\n（W）20.9ins x（H）26.1ins x（D）25.2ins\n体重42KG（93LBS）","只",1]
[3,"数字功放","COBRA-2","ID850","850Wx2/8Ω，1350Wx2/4Ω\n频率响应:20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真: <0.05％\n信噪比:≥100dB\n阻尼系数:≥300\n分离度:≥60dB\n转换速率:≥10V/μs\n输入灵敏度:0.775V/1.0V/1.4V\n输入阻抗（平衡/不平衡）:40kΩ/20kΩ\n电压增益（8Ω时）:39.3dB\n功放拓扑类别:I","台","2"]
[4,"超低功放","COBRA-2","ID1000","1000Wx2/8Ω，1750Wx2/4Ω\n频率响应:20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真: <0.05％\n信噪比:≥100dB\n阻尼系数:≥300\n分离度:≥60dB\n转换速率:≥10V/μs\n输入灵敏度:0.775V/1.0V/1.4V\n输入阻抗（平衡/不平衡）:40kΩ/20kΩ\n电压增益（8Ω时）:39.3dB\n功放拓扑类别:I\n","台","1"]
[5,"2进6出音频处理器","Martin audio","DX0.5","输入通道: 2通道，电子平衡式模拟+AES/EBU\n\n输入阻抗: >10KΩ 模拟\n\n输入共模抑制比: >65dB，20Hz ~ 10KHz\n\n输出通道: 6通道，电子平衡式模拟+AES/EBU\n\n输出信号源阻抗: 60Ω 模拟\n\n最小负载阻抗: 600Ω 模拟\n\n最大输出: +20dBm（+20dBu@600Ω）\n\n频率响应: 20Hz ~ 20KHz（±0.5dB）\n\n参量均衡器: 输入通道8段/输出通道8段\n\n限幅器: 阈值：+22dBu ~ -10dBu;启动时间：0.3ms ~ 90ms;恢复时间：2/4/8/16/32×启动时间\n\n尺寸（宽×高×深）: 482×44×229mm\n\n重量: 2.6kg","台",1]
[6,"单机版点歌机","星网视易","K72","6t，22寸触摸屏","套",1]
[7,"卡拉OK效果器","韵乐","X5","功能特点\n音乐\n\n1.  音乐参量均衡:7段\n\n2.  音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz)\n\n麦克风\n\n1.  有四种麦克风FBE模式：OFF  1  2  3\n\n2.  有麦克风压限功能\n\n3.  15段麦克风参量均衡\n\n效果\n\n回声：\n\n1.  回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz\n\n2.  回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz\n\n3.  回声参量均衡：3段\n\n4.  回声电平：0～100%\n\n5.  回声直达声电平： 0～100%\n\n6.  回声预延时：0～500ms\n\n7.  回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道）\n\n8.  回声总预延时： 0～500ms\n\n9.  回声右通道延时：0～50% , （相对左声道回声延时时间）\n\n10. 回声重复： 0～90%\n\n混响\n\n1.  混响低通滤波器可调范围：5.99Hz - 20.6KHz\n\n2.  混响高通滤波器可调范围：0Hz - 1000Hz\n\n3.  混响电平可调范围：0～100%\n\n4.  混响直达声可调范围：0～100%\n\n5.  回声预延时可调范围：0～200ms\n\n6.  混响时间可调范围：0～3000ms\n\n主输出（工作模式：唱歌/热舞 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n\n1.  音乐电平： 0～200%\n\n2.  直达声电平： 0～200%\n\n3.  回声电平：0～200%\n\n4.  混响电平：0～200%\n\n5.  5段音乐参量均衡\n\n6.  压缩限幅器\n\n7.  左通道延时：0～50ms\n\n8.  右通道延时：0～50ms\n\n9.  左通道静音功能\n\n10. 右通道静音功能\n\n中置输出（工作模式：唱歌/热舞（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n\n1.  音乐电平：0～200%\n\n2.  直达声电平：0～200%\n\n3.  回声电平：0～200%\n\n4.  混响电平：0～200%\n\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n\n6.  3段参量均衡\n\n7.  压缩限幅器\n\n8.  延时：0～50ms\n\n9.  静音功能\n\n超低音输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n\n1.  音乐电平：0～400%\n\n2.  MIC直达声电平：0～200%\n\n3.  高通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n\n4.  低通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n\n5.  3段参量均衡\n\n6.  压缩限幅器\n\n7.  延时：0～50ms\n\n8.  静音功能\n\n后置输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n\n1.  音乐电平：0～200%\n\n2.  直达声电平：0～200%\n\n3.  回声电平：0～200%\n\n4.  混响电平：0～200%\n\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n\n6.  3段参量均衡\n\n7.  压缩限幅器\n\n8.  左通道延时：0～50%\n\n9.  右通道延时：0～50%\n\n10. 左通道静音：静音/非静音\n\n11. 右通道静音：静音/非静音\n\n系统\n\n1.  两个音乐输入端口：1/2\n\n2.  音乐输入增益：0dB/3dB/6dB (用户模式不可调节)\n\n3．键盘锁密码与系统模式切密码","台",1]
[8,"无线麦克风","SHURE","BLX24R/BETA58A "," 舒尔BLX人声无线系统将世界级设计和构造与简易的设置和操作集于一身，具备QuickScan频率选择功能，并配备精密制作的Beta 58A动圈人声话筒，修正的频率响应突出了人声。提供杰出音质和性能，即插即用。\n\n包含：BLX4R单通道半机架无线接收机，配备机架支架；BLX2手持式发射机，配备精密制作的Beta 58A超心形动圈人声话筒；话筒夹；带软垫的拉链便携包；PS23电源、WA621彩色ID保护盖（可选配件）。\n\n \n\n功能\n\nBLX2手持式发射机:\n\n集成话筒振膜设计，有值得信赖的Beta58A。\n-10 dB增益衰减\n轻质耐用结构\n彩色ID保护盖（可另购）\nBLX4R半机架接收机:\n\n一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和¼英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯\n绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载/衰减）\n可调节的输出电平\n可拆卸的天线令天线分布更快速\n显示详细射频和音频计量\n包括机架支架","套",2]
[9,"8路电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",1]
[10,"辅材",null,null,"高端接插件","批",1]
[11,"网络机柜",null,null,"12U","台",1]
[12,"音响线",null,null,"2*3.0","米",100]
[13,"合计",{"$nulls":6},130144,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费"]