{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["BOSE扩声"],"not_rendered":{"images":16},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"BOSE扩声","index":0,"n_rows":26,"n_cols":10,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[17,1,17,7],[18,0,18,9],[24,1,24,7],[25,1,25,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["会议室扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"线性阵列扬声器","BOSE","MA12EX","重要特性：\n设计用于表现全频段音乐和较高的语言清晰度，适用于室内和户外多种扩声场所。\n全频段声音表现，频率响应75Hz ~ 13kHz (-3 dB)，不需要额外配置低音扬声器。\n应用铰接列阵扬声器技术，表现出160°宽广的水平声音扩散角。可选黑色或白色，可重新上漆。\n \n系统性能(单个扬声器)\n频率响应 (-3 dB)16    75 Hz - 13 kHz\n频率响应 (-10 dB)1 58 Hz - 16 kHz\n可计算的最大声压级 @ 1m 2 109 dB\n额定输入功率(连续 / 峰值)3 150W/600W\n轴向灵敏度(SPL/1W @ 1m) 4 87 dB\n标称水平扩散角 (-6 dB) 160°\n标称垂直扩散角 (-6 dB)5 20°\n标称阻抗 (旁路变压器) 8Ω\n最小阻抗7.1Ω\n分频点 N/A\n推荐高通滤波器65 Hz\n换能器\n扬声器单元12只2.25英寸 (57mm) 大冲程,全天候单元\n \n物理特性 :\n接口两个并联的Neutrik Speakon® NL4接口\n两个两针的裸线接口\n悬挂组件6 x M6 螺纹接口\n尺寸(高x宽x深) 986mm x 104mm x 140mm\n重量9.43 kg","只",6]
[2,"主扩功放","COBRA-2","Vortex 700D","700W×2/8Ω 1250W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear\n","台","3"]
[3,"20路带效果调音台","YAMAHA","MG20XU","YAMAHA MG20XU\n20通道调音台\n最多16个话筒 / 20个线路输入 (12个单声道 + 4个立体声)\n4编组母线 + 1立体声母线\n4 AUX (包括FX)\n“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路\n单旋钮压缩器\n高级效果器：SPX，含24组预置效果器\n24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能\n通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作\n含Cubase AI DAW下载版软件\n单声道输入通道上的PAD开关        \n+48V幻象供电\nXLR平衡输出        \n世界通用的内部全局供电\n包含机柜安装套件        \n金属机身\n外观尺寸(W×H×D)： 444 mm x 130 mm x 500 mm (17.5\" x 5.1\" x 19.7\")\n净重： 7.1kg (15.7 lbs.)","台",1]
[4,"2进6出数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X26","32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24 bit AD/DA转换。>输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。>输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。>所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高切滤波、移相1 阶、移相2阶。>所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。>所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。>所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。>输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。>所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。>任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。>可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。>内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。>前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。>30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。","台",1]
[5,"数字反馈抑制器","EQ Acoustics","FBQ2000","产品性能：\n每个通道都有24个可编程的滤波器\n两个独立处理通道\n所有滤波器可自由分配在定点及动态模式\n具有全自动动态滤波器释放功能\n所有滤波器的Q值可调，适合音乐/演讲等任何场合\n每通道有24个滤波器指示灯\n2个XLR，2个TRS平衡输入输出插口\n可选的工作电平指示开关（+4dBu/-10dBu）\n后面板具有当前设定锁定开关\n\n模拟输入：\n2个XLR母座，2个1/4’’ TRS:电子平衡/不平衡， RF滤波器抑制器\n输入阻抗:30kΩ平衡/15k Ω不平衡\n最大输入线路电平:+20.5dBu\n模拟输出：\n2个XLR母座，2个1/4’’ TRS:电子平衡/不平衡， RF滤波器抑制器\n输出阻抗：100Ω平衡\n最大输出线路电平:‘+14.5dBu\n交流/直流性能:\n动态范围:114dBu, A-weighted\nA/D 转换:24bit\n直流/交流性能:\n动态范围:100dBu, A-weighted\nD/A转换 24bit\n系统性能:\n采样率 48kHz\n动态范围:100dBu, A-weighted\n失真度+N%:0.01%, 1kHz\n信噪比 100dBu, A-weighted\n频率响应:20Hz to 20kHz, +/-0.5dB\n信道串音:100dBu, A-weighted\n输入到输出通道串音:100dBu, A-weighted\n工作电压:230 VAC 50/60Hz 115 VAC 50/60Hz\n耗电量:15 W\n物理特性:\n尺寸: 483x195x44mm\n净重: 3.1kg","台",1]
[6,"一拖二无线手持话筒","BBS","BS-T6","接收机\n\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n\n• 显示方式：LCD\n\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n\n• 频道总数：500/1000\n\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n\n• 有效使用距离：100 feet\n\n• 频率间隔：80/40\n\n• 频率宽度：40MHz\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n发射机\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n\n• 谐波辐射：<-60dBc\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 较大输出音压：140dB SPL\n\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n\n• 音头：动圈式\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",2]
[7,"一拖二无线领夹话筒","KDLK","KS-993","载波频段：UHF520~940MHz（选配）\n通道数：四通道\n调制方式：FM\n灵敏度：输入6dBv时，S/N>60Db  \n频带宽度：30MHz\n最大偏移度：±45KHz \n综合S/N比：>105dB\n综合T.H.D:<0.7% @1KHz \n综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB\n供电：DC 12V~16V 10W \n输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座\n工作有效距离：120M","套",2]
[8,"全数字讨论型无线会议系统控制主机","DUBEY","DZ-6300M","功能特点：\n1.视像讨论型数字无线会议系统\n2.信号覆盖范围内支持255个会议单元连接使用\n3.采用数字无线处理音频信号和控制信号，具有8个通信IP和160个通信ID可选\n4.抗干扰能力强,增加数据保密性,防止恶意无线电干扰\n5.系统设计6通道，每通道有60个信道可选，主机可随时禁用任何一个通道\n6.同时发言人数1-6人可选（主席单元和代表单元可以自由组合使用）\n7.240*128LCD大显示屏工作内容,菜单分级设计，操作简单明了\n8.3种发言模拟设置： 先进先出模式、主席专用发言模式、限制发言。\n9.智能电源管理系统，主机关闭电源后，各单元将自动关机，降低电池消耗\n10.连接视像头可实现发言实时视像追踪功能，支持4路摄像头信号输入，2路视频输出\n11.RS232端口可连接中控，令会议设备智能化。\n12.多种云台球机控制协议,兼容性极强:Pelco_P   VISCA_SONY-D70    Pelco _D 协议。\n13.通信距离：130-150米                                                                               \n14.接收距离：空旷环境100-120米，复杂环境60-80米\n\n技术参数：\n电源: DC12-17V\n接收灵敏度: -105dBm\n信噪比:>90dB\n失真度:<0.05% dB\n工作有效距离:100米\n会话信道数:6*60\n功率：6.5W","台",1]
[9,"全数字视像跟踪讨论型无线会议系统主席单元","DUBEY","DZ-630C","功能特点：\n1.单元是以数字无线处理音频信号和控制信号的无线会议系统；\n2.具备防手机干扰功能，具有多种发言模式，操作简明、功能齐全，具有高度保密性；\n3.防止窃听可实现多路语音信号和数据的双向传输及控制；                                                               \n4.主席单元具有优先功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言；\n5.采用LCD液晶屏，显示信道、IP\\ID号、工作模式、发言状态、电量；\n6.采用短管设计，拾音距离强，高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小；\n7.鹅颈式咪杆设计，咪头具有灯环指示开机状态；\n8.575音频处理，频率宽度30DHZ-15DHZ，音质丰富，人声突出；\n9.底座与话筒管采用可分离式，拆卸与安装方便；\n10.内置发射天线，美观大方。\n\n技术参数：\n电源供应：DC4.5V，AA1.5V*3\n发射功率：10mW\n拾音咪头：电容式，单一指向\n话筒灵敏度：-43±3dB@1DHz\n频率响应：40-16DHz","只",1]
[10,"全数字视像跟踪讨论型无线会议系统代表单元","DUBEY","DZ-630D","功能特点：\n1.单元是以数字无线处理音频信号和控制信号的无线会议系统；\n2.具备防手机干扰功能，具有多种发言模式，操作简明、功能齐全，具有高度保密性；\n3防止窃听可实现多路语音信号和数据的双向传输及控制；                                                               \n4.主席单元具有优先功能，不受限制功能的限制，可切断代表发言；\n5.采用LCD液晶屏，显示信道、IP\\ID号、工作模式、发言状态、电量；\n6.采用短管设计，拾音距离强，高保真单指向性电容咪芯，声音还原、清晰度高、噪音小；\n7.鹅颈式咪杆设计，咪头具有灯环指示开机状态；\n8.575音频处理，频率宽度30DHZ-15DHZ，音质丰富，人声突出；\n9.底座与话筒管采用可分离式，拆卸与安装方便；\n10.内置发射天线，美观大方。\n\n技术参数：\n电源供应：DC4.5V，AA1.5V*3\n发射功率：10mW\n拾音咪头：电容式，单一指向\n话筒灵敏度：-43±3dB@1DHz\n频率响应：40-16DHz","只",7]
[11,"8路电源时序器","声准","1018B","空气开关输入接口，方便电力的接入和控制，满足感性负载，耐涌浪冲击；\n30A大电流控制继电器输出，多用途插座；\n标准USB接口灯具辅助照明配置\n待机、运行、全部旁通、单独通道旁通全功能；\n采用SMT、AI、ICT全自动生产和测试技术，保证标准化生产和产品的一致性；\n电力条件：单相3线\n电力线接入端口方式：单相两刀动力型空气开关\n时序通道数量：8通道可输出通道数\n输入最大电流容量：63A(AC220V)\n每通道最大输出电流容量：30A/60s或10Arms\n时序控制每步时间间隔：1sec\nUSB灯座最大输出电压/电流：5V/50mA\n \n功能与使用\n前面板指示功能 \n电源开、待机、运行、全部旁通、单独通道旁通\n前面板使用功能 \n时序电源开关、USB灯电源开关和接口、全部旁通选择、单独通道旁通选择、多功能电源插座\n后面板使用功能 \n接入电力总输入开关和接口、时序电源输出插座、联机输入输出插座\n保护功能 \n空气开关过流自动断路功能\n尺寸/重量 \n产品外形尺寸 (宽x 深x 高) (mm) \n483x26044.5(1U)\n外包装尺寸(宽x 深x 高) (mm) \n560425x80\n净重 \n5.2kg\n毛重 \n5.6kg\n电源 \nAC220V±10% 50~60Hz\n重量：7.3kg","台",2]
[12,"主扩专用支架",{"$nulls":3},"只",6]
[13,"辅材",null,null,"接插件，卡侬线","批",1]
[14,"航空机柜",null,null,"16U","台",2]
[15,"合计"]
["二、中控系统"]
[1,"中控主机","DUBEY","DT-6800P","  系统主机可同时支持RF与WIFI协议控制；支持Ipad控制、支持Android控制、支持Windows平板电脑控制；采用最新32位ARM9系列内嵌式处理器，处理速度高达667MHz；内置高性能网络数据处理器，软硬件加密解码；主机内置256MB容量DDR2内存及32MB的大容量FLASH存储器；16(+2)路可编程RS-232和8路RS-485控制接口； 提供8路红外接口；提供9路I/O控制接口； 提供8路弱电继电器； 一路MT-HW级联接口； 一路PC电脑控制接口；一个多功能USB接口； 一路TCP/IP控制接口, 可自由选择TCP/IP协议；中控主机自带摄像跟踪功能，支持多个摄像机，单机多达500个摄像机位置跟踪控制点，支持多摄像机协议； 可外置八路强电电源模块。",null,"台"]
[2,"编程软件","DUBEY","DUBEYMM-3.5","平板电脑的中控编辑软件，提供简单、便捷的可视化编程环境",null,"套"]
[3,"红外发射棒","DUBEY","DT-IR","控制红外设备（8条） ",null,"条"]
[4,"平板电脑","可自配","支持Ipad控制、支持Android控制、支持Windows平板电脑控制",null,null,"台"]
[5,"无线路由器",{"$nulls":7},"自备"]
[6,"合计"]
[1,"总计",{"$nulls":6},264545,"以上报价不含税不含运费不含安装调试费税费另加10%"]