{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"not_rendered":{"images":20},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":31,"n_cols":14,"rows_kept":31,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[16,1,16,7],[17,0,17,9],[26,1,26,7],[27,1,27,7],[28,1,28,7],[29,1,29,7],[30,1,30,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["120平米音乐酒吧灯光音响方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图",null,"其他推荐品牌"]
["一、一楼扩声方案"]
["1","5x3寸主扩音响","Aura Audio","i5","特征\n90×30度覆盖模式\n独特的高灵敏度3”驱动程序\n自然本色的声音质量\n专用索具系统选项\n与双5”和6”+1”扬声器相媲美\n黑白色选项\n\n规格\n频率响应（- 10dB）：100 Hz – 20 kHz\n频率响应（- 5dB）：120 Hz – 16 kHz\n水平覆盖（- 6dB）：90度\n垂直覆盖（- 6dB）：30度\nMax SPL（续/峰值）：119/126dB（free space）\n灵敏度1w/1m：99dB（free space）\n阻抗：3 ohms\n功率处理：100 W cont, 500 W peak\n推荐的HP滤波器：120 Hz, 12 dB/octave\n\n喇叭单元\nLF/HF: (5) x 3”钕磁锥单元，喇叭加载\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，有纹理的黑色漆面\n防护网：钢质防护网，黑色烤漆\n连接器： (1) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：446毫米×170毫米×200毫米\n重量：7kg","只",4,"http://www.pro001.com/mall/show.php?itemid=28295",null,null,"芬兰原装进口","L-Acoustics、d&b"]
["2","12寸低音音响","Aura Audio","XD12 ","频率响应（- 6dB）：40 Hz–120 Hz\n水平覆盖（- 6dB）：360度\n垂直覆盖（- 6dB）：360度\n最大声压级：130/136 dB (half space)\n灵敏度：1w/1m: 103 dB (half space)\n阻抗：8 ohms\n功率处理：500 W\n\n喇叭单元\nLF: (1) x 12” cone driver, 3” voice coil\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，有纹理的黑色漆面\n防护网：钢质防护网，粗纹黑色漆面\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：700毫米×400毫米×600毫米\n重量：25kg","只",1,"http://www.pro001.com/mall/show.php?itemid=28287",null,null,"芬兰原装进口","L-Acoustics、d&b"]
["3","5x3寸返听音响","Aura Audio","i5","特征\n90×30度覆盖模式\n独特的高灵敏度3”驱动程序\n自然本色的声音质量\n专用索具系统选项\n与双5”和6”+1”扬声器相媲美\n黑白色选项\n\n规格\n频率响应（- 10dB）：100 Hz – 20 kHz\n频率响应（- 5dB）：120 Hz – 16 kHz\n水平覆盖（- 6dB）：90度\n垂直覆盖（- 6dB）：30度\nMax SPL（续/峰值）：119/126dB（free space）\n灵敏度1w/1m：99dB（free space）\n阻抗：3 ohms\n功率处理：100 W cont, 500 W peak\n推荐的HP滤波器：120 Hz, 12 dB/octave\n\n喇叭单元\nLF/HF: (5) x 3”钕磁锥单元，喇叭加载\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，有纹理的黑色漆面\n防护网：钢质防护网，黑色烤漆\n连接器： (1) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：446毫米×170毫米×200毫米\n重量：7kg","只",2,"http://www.pro001.com/mall/show.php?itemid=28295",null,null,"芬兰原装进口","L-Acoustics、d&b"]
["4","音箱吊架","Aura Audio","i5R2","5 degree coupling plate for i5 10","只",4,{"$nulls":3},"芬兰原装进口","L-Acoustics、d&b"]
["5","功放","Aura Audio","D2x","D2放大器是具有扬声器管理功能的D类高效功率放大器。D系列代表了放大器设计的最新技术，具有极高的保真度、频率无关的谐波失真性能、高效率的D类设计和极低的总重量。\nD2X\nD2x是2/2输出，由D80DSP辅助DSP输出馈送的扩展放大器，或者作为独立的系统放大器，驱动从i3、i5或C12顶部到小型低音扬声器、延迟线甚至F系列演播室监视器的任何东西。\nD2x和D2i放大器都配有用于特定扬声器的固定系统控制器，包括高通和低通滤波器、参数EQ和最先进的光限幅电路。两种模型均采用开关电源供电，过电流过电压保护系统和优化的低噪声冷却系统。\n输出功率2*250W/8欧姆\n输出功率2*2*125W/4欧姆（并联）\n频率响应：15HZ-30KHZ-1dB\nTd+n在-3dB＜0.05%（50Hz～20kHz）\nTd+n在+10dB的限制＜0.5%（1kHz）\n输入节点：2×XLR，2×XLR链路\n输出连接器：2×Skaon NL4\n（引脚1和2：Bi-AMP和并行选项）\n电源连接器：Powercon\n尺寸：83mm（19）×44毫米（2U）×400毫米\n重量：5公斤\n运输箱：540×85×510（mm）","台","2","http://www.pro001.com/mall/show.php?itemid=28297",null,null," ","L-Acoustics、d&b"," "," "]
["8","16路数字调音台","Behringer","X32P","处理能力、丰富的I/O和灵活的路由是中心主题百灵达X32制作人。其中较大的主机有固定装置或工作室，与X32制片人，工作室口径性能现在都在你的生活需要。八立体声效果，发动机提供的信号处理能力相当于外齿轮架无需长途除了X32生产什么。\n\n带上它\n\n这种流线型的，但是家庭成员建立了强大的X32处理负载，无论命运把你的方式。机架安装和配备16 MIDAS设计的麦克风前置放大器，X32生产者也带来了两aes50端口连接强大的S16数字蛇多达96个额外的XLR输入和48返回的轻量级部署以太网电缆连接相比，模拟蛇。\n\n为了后代的缘故\n\n在X32生产者出生准备连接到你的电脑录音设置。火线和USB 2的功能使它移动记录多达32个通道的理想工具，加上内置的控制面协议把你最喜欢的，一个伟大的同伴。\n\n遥远的你\n\n与X32的制片人，你不再是拴在主调音台的位置，这意味着你可以设置任何你喜欢的地方。然后你可以散步听和调整任何地点通过iPad或平板电脑连接到您的无线网络结构。另外，你可以让表演者拨在自己的个人监测和感谢工业用X射线剂量计应用程序为iPhone和iPod触摸。X32生产者的能力将使你成为你的创意最好！\n\n组成。记录。混合。分享。\n\n牵引4把乐趣带回创作的过程，所以我们包括免费选择百灵达产品。这种功能强大，但易于使用的音乐制作软件是你从未见过的，把一切你会在你的桌面上的需要，没有掉下海和隐藏的菜单其他大多数DAW常见的单屏。和牵引不限制轨道可以记录数，或者你可以使用数量的影响。事实上，唯一的限制是你的电脑或电脑的处理能力。录制和编辑不容易；简单的拖放、剪切、复制或粘贴。一旦你的巨著完成，分享它与其他的tracktioneers所以他们可以听，合作编辑。\n\n这里是一些Tracktion 4的突出特点：\n\n本地的FX插件从动态调制，混响和更多\n\n-可用的第三方金支持，VST和VSTi插件\n\n混合自动化\n\n安全记录\n\n循环记录\n\n•64位，192千赫混合引擎\n\n•音频剪辑操作\n\n- MIDI编辑器\n\n过滤器：体积/盘、水平仪、频段均衡器，AUX发送和返回和FX\n\n-出口等多种格式，WAV，MP3，AIF和。\n\n特征：\n\n40输入通道，25路机架式数字调音台在录音室和现场应用\n\n16 MIDAS设计，完全可编程的麦克风前置放大器高保真音质\n\n17全自动电动100毫米推子允许即时的概述，强大的现场管理和DAW控制\n\n8 XLR输出加6附加线/输出，一个手机连接器和一个XLR麦克风输入对讲部分\n\n- 32 x 32通道USB 2音频接口，与DAW遥控仿真回族和Mackie控制\n\n•iPad和iPhone应用程序的专业远程操作免费提供无主机要求\n\n高分辨率5天可视彩色TFT方便查看工作流组件和参数\n\n主LCR，6巴士和16混合总线矩阵每个具有插入、计算机参数的全动态处理，再加上8组和6组的DCA静音\n\n虚拟FX机架具有8个高保真立体声FX槽包括高端模拟如词汇后，pcm70，EMT250和Quantec QRS波等。\n\n•40位浮点数字信号处理器具有“无限”的动态范围，没有内部过载和接近零的整体延迟混合共有48个信号的25个总线\n\n•强大的现场管理，方便处理复杂的产品\n\n重量：36磅\n\n装运尺寸：25×23×11","台",1,"http://www.pro001.com/mall/show.php?itemid=27594",{"$nulls":3},"MIDAS、Soundcraft"]
["9","4进8出数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X48","\n>\n32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。\n>\n输入处理部分包含高切，低切，6个参量均衡，31段图示均 衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。\n>\n输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩器，限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。\n>\n所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1阶、移相2阶。\n>\n所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。\n>\n所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。\n>\n所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。\n>\n输出通道的软压缩阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。峰值限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。\n>\n所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。\n>\n任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。\n>\n可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。\n>\n内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。\n>\n前面板带有输入输出电平指示灯、USB控制端口，后面板232 &485控制端口，以及以太网连接远程控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。\n>\n31个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。Id设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。\n","台",1,{"$nulls":4},"XTA"]
["10","有线人声话筒","SHURE","BETA58","动圈话筒拾音头具有明亮中音和低音衰减的定制频率，再现饱满清晰的人声\n均衡的心形拾音模式隔离人声声源并减少背景噪声\n内部气动防震支架可以降低握持噪声\n卓越的构造和多种功能确保在舞台或录音棚严苛使用条件下保持话筒稳定性能\nUSB即插即用连接\n兼容Windows Vista、XP 2000和Mac OS X（10.1或更新的版本）\n集成前置放大器和话筒增益控制，可控制输入信号强度\n零延迟监听实现实时回放和无失真的多音轨寻迹\n带音量控制的耳机插孔，用于监听\n监听混音控制可混合话筒与回放音频\n提供+48V幻像电源可以与电容话筒配合使用\n随附3米USB线和拉链包","只",2,"http://www.pro001.com/mall/show.php?itemid=153",{"$nulls":3},"Sennheiser"]
["11","有线乐器话筒","SHURE","SM81","动圈话筒拾音头具有明亮中音和低音衰减的定制频率，再现饱满清晰的人声\n均衡的心形拾音模式隔离人声声源并减少背景噪声\n内部气动防震支架可以降低握持噪声\n卓越的构造和多种功能确保在舞台或录音棚严苛使用条件下保持话筒稳定性能\nUSB即插即用连接\n兼容Windows Vista、XP 2000和Mac OS X（10.1或更新的版本）\n集成前置放大器和话筒增益控制，可控制输入信号强度\n零延迟监听实现实时回放和无失真的多音轨寻迹\n带音量控制的耳机插孔，用于监听\n监听混音控制可混合话筒与回放音频\n提供+48V幻像电源可以与电容话筒配合使用\n随附3米USB线和拉链包","只",1,{"$nulls":3},"可另外配置","Sennheiser"]
["12","8路电源时序器","YYAUDIO","NPW80","电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）\n通道数量：8路万用插座继电器受控\n继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：2000W/6000W最大承受无功功率\n输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座\n功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.COM口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制 4.时间间隔可调 5.自由通道关闭 6.级联叠机ID:0-255 7.中控外控 8.过流保护 9.面板通道独立关闭\n每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒（通过软件自由设置）\n输出继电器触点电流：30A 277VAC\n电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理\n供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ\n主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）\n开启类型：按键式轻触开关\n单路独立开关功能：支持面板独立控制（可软件设定控制）\n功能显示电压显示表类型：大屏显示液晶电压表（蓝底或橙底白字）\n叠机级联功能：有\n外接控制开关接口：RS232 COM接口\n随机控制软件及支持中控功能与ID数量分配：自带指令代码与控制软件，支持中控控制，ID:0-255\n短路过流保护断路器配置“”断路器火线控制过流保护（（40A短路保护))\n机身尺寸：长480MM * 宽210MM * 高48MM（非标准1U）\n单机包装尺寸：长560MM * 宽330MM * 高105MM(进口牛皮面纸盒或彩印盒）\n数量总重量与外包装尺寸：1件5台装共23KG，外包装尺寸：长575MM * 宽348MM * 高525MM\n总重量（含包装）：4.3KG\n\n","台",1]
["13","航空机柜","定制",null,"18U带支撑","台",1,{"$nulls":3},"自备操作台"]
["14","护套音响线线","秋叶原",null,"2*2带护套","米",200,null,null,"自备"]
["15","辅材",null,null,"接插件，卡侬公母，话筒延长线","批",1]
["16","音响设备总计",{"$nulls":6},0]
["二、灯光方案"]
[1,"54颗3W手拉手帕灯","KELEK","KS-P354","电压：AC100~240V，50~60Hz\n 功率：200W\n 光源：54颗3W LED（R:12,G:18,B:18,W:6）\n 控制模式：DMX512控制模式，自动运行模式，声控模式，主从机模式\n 通道：8CH\n内装尺寸：260×260×360mm\n外包尺寸：805×540×390mm（6台/包）\n单毛重：4Kg\n总毛重：25Kg","台",6,{"$nulls":4},"JOLLY、珠江"]
[2,"150W LED摇头图案灯","KELEK","KL-Y120/150S","电压：AC100V-240V 50/60Hz\n光源：单颗高亮度120W/150W灯珠\n总功率：300W\n通道：16通道\n运行模式：DMX512,主从，自走，声控控制\n水平扫描角度：540度\n垂直扫描角度：255度\n颜色盘：7色加白光\n图案盘：固定图案盘：9个加白光\n        旋转图案盘：7个加白光\n棱镜：三棱镜\n调焦：电子调焦\n信号连接线：三芯插孔\n显示板：液晶显示\n纸箱包装尺寸：390x380x630mm\n净重：16kg   毛重：19kg","台",6,{"$nulls":4},"JOLLY、珠江"]
[3,"8路信号放大器","KELEK","PEL-K18","电压：交流电 110/120V 60HZ 220/230/\n240V 50HZ\n产品特性：1组DMX信号变4/6/8组\nDMX信号自动分离，分离后互不影响。\n适用3针或5针插头每个通道各自有一盏\nLED灯显示数据输入情况。\n尺寸：460x169x71mm\n净重：3KG","台",1,{"$nulls":4},"JOLLY、珠江"]
[4,"阳光512控台","KELEK","PEL-512","DMX512数码输出，512DMX控制通道\n2个光隔离独立驱动信号输出端口\n可控制32台16通道电脑灯\n1600个走灯程序步储存容量。48个走灯程\n序，每程序最多100步。每步速度、\n渐变参数独立设置。可选音乐同步或手动速率\n控制可同时运行4个走灯程序、48个场景，\n并可同时对32台电脑灯进行提灯操作。\n关机数据保持\nDMX信号输出连接器：XLR-3F×2\n可选配12V鹅颈工作灯\n电源：AC 100-240V 50-60Hz\n体积：483×400×105(mm)","台",1,{"$nulls":4},"JOLLY、珠江"]
[5,"信号线",{"$nulls":3},"米",200,null,null,"自备"]
[6,"电源线",{"$nulls":3},"米",200,null,null,"自备"]
[7,"灯光桁架",{"$nulls":3},"批",1,null,null,"自备"]
[8,"辅材",null,null,"卡侬头，接插件，灯钩，保险绳","批",1]
[9,"灯光设备总计"]
[10,"设备合计"]
[11,"运费"]
[12,"调试费"]
[9,"全部总计",{"$nulls":6},280000]