{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["音频系统预算"],"not_rendered":{"images":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"音频系统预算","index":0,"n_rows":49,"n_cols":10,"rows_kept":49,"merged":[[0,0,0,7],[1,0,1,1],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,2,7],[2,8,3,8],[8,0,8,7],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,9,7],[9,8,10,8],[28,0,28,7],[29,0,30,0],[29,1,30,1],[29,2,30,2],[29,3,30,3],[29,4,30,4],[29,5,29,7],[29,8,30,8],[36,0,36,7],[37,0,38,0],[37,1,38,1],[37,2,38,2],[37,3,38,3],[37,4,38,4],[37,5,37,7],[37,8,38,8],[42,0,42,7],[43,0,44,0],[43,1,44,1],[43,2,44,2],[43,3,44,3],[43,4,44,4],[43,5,43,7],[43,8,44,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["剧场舞台音视频设备预算"]
["一、现场调音台系统",{"$nulls":8},"其他推荐品牌"]
["序号","名称","参考品牌","型号及规格","单位","申报值",null,null,"备注"]
[{"$nulls":5},"数量","单价","总价"]
[1,"数字调音台","ALLEN&HEATH","GLD112","台",1,null,null,"紧凑型数字混频器具有可扩展性，远程输入/输出\n从4到48的麦克风系统\n使用方便，快速访问，模拟式接口\ndsnake CAT5数字蛇达120m的电缆长度\n8.4英寸彩色触摸屏图形视图和设置\n28个推子，4层，在自定义布局112通道条\n48个输入通道为30个不可忽视的巴士（AUX，组，矩阵，主，FX发送）20混合输出\n8立体专用“短”返回4 PEQ rackfx引擎\n完全处理所有输入包括修剪，极性，HPF，插入，门，4参数均衡器，压缩机和延迟\n完全处理所有的输出包括插入，PEQ，GEQ，压缩机和延迟\n深加工开发和嵌入式插件包括压缩机模型\n具有多达44个麦克风源的自动麦克风混频器\nLR，没有（显示器），LR + M（总和），LR + M（总线），LCR主要混合模式\nUSB立体声录制和回放\n16选择/静音组\n内置对讲，RTA和信号发生器\nI / O的FOH /监控分，多轨录音模块选项，链接到我和更多\n在网络和以太网端口MIDI\n兼容我个人的混合系统\n高端1dB步忆麦克风/线路前置放大器\n用户定义的频道名称和颜色\n工程师的单楔和立体IEM条\n输入，输出和插入软跳线器\n混合和参数的快速复制，粘贴和重置\n图书馆，场景和显示与USB传输记忆\n现场过滤器，交叉淡入淡出和自动召回\n快速与模板显示\n密码保护的用户配置文件","DIGICO、YAMAHA"]
[2,"调音台I/O接口箱","ALLEN&HEATH","AR2412","台",1,null,null,"当AR2412连接到GLD-80 或GLD-112调音台时，可提供24路XLR卡侬输入和12路XLR卡侬输出。您可使用一根采用Allen & Heath的dSNAKE协议的Cat5电缆连接，这可让AR2412离调音台最多120米远。通过dSNAKE可控制远程前置放大器，所有话放都可进行场景调用。对于较大的系统来说，可以将一台GLD-AR84或AB168扩展音频机架连接到AR2412，以增加最多16路XLR卡农输入和8路XLR卡侬输出。AR2412还拥有一个可兼容Aviom® Pro16的监听端口。AR2412现在有黑色或紫色两种外观可选。黑色型号现在配备锁定XLR接口。","DIGICO、YAMAHA"]
[3,"有源监听全频音箱","Wharfedale","Diamond 8.1","只",2,null,null,"乐富豪的 Diamond系列已推出二十余年，是全英国最为畅销的扬声器产品，此外，在世界其他的国家也备受赞誉。Diamond系列很好的结合了家用音响和音视频系统的优势，以其卓越的音质被视为音响业内的标准。\n\n \n\n特别设计的箱体结合 Diamond系列换能器，采用定制设计的双功放模式，Diamond 录音室专业有源系列扬声器是一个完整和平衡的系统，用于监听。驱动器上的磁铁具有磁屏蔽功能，可让监听音箱放置在靠近CRT显示器的位置使用。为秉承其纯正的音质，乐富豪对其录音室专业有源监听系列扬声器做了进一步的改进与完善，以满足录音使用的需求。该系列的监听音箱具有更低的阻尼因数，更大的体积可在更高的声压级实现更好的控制。\n\n \n\n产品特性\n\n \n\n•有源双功放设计，带有 60W低频和40W高频功率\n\n•平衡 XLR, 1/4\"和非平衡RCA莲花输入\n\n•精密的 25mm (1\")纺织圆顶钕磁铁高音单元\n\n•主动式电子分频器，用于真正的双功放运行\n\n•双向凯夫拉尔织法低音纸盆\n\n•后置主增益控制\n\n•双层开口低频音圈\n\n•可切换半空间低音滤波器\n\n•全屏蔽功能，可靠近 CRT显示器使用\n\n•可拆卸式前网罩\n\n \n\n规格&参数\n\n类型：5寸监听音箱\n\n频率响应：50Hz-24KHz(±3dB)\n\n功率：LF：60W+HF：40W\n\n最大声压级：106dB\n\n低音单元：5\"\n\n高音单元：1\"\n\n输入端口：1/4\"/XLR端口平衡接头，1×RCA非平衡接头\n\n尺寸(H×W×D)：295×198×280mm\n\n重量：7.5kg "]
[null,"小计",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["二、扬声器系统"]
["序号","名称","参考品牌","型号及规格","单位","申报值",null,null,"备注"]
[{"$nulls":5},"数量","单价","总价"]
[1,"中央声道全频扬声器","Aura audio","A1","只",2,"http://www.pro001.com/brand/show.php?itemid=334",null,"频率响应（+ 3dB）：85 - 22000HZ\n水平覆盖（- 6dB）：90度\n垂直覆盖（- 6dB）：15度\nMAX峰值声压级：137dB（free space）\n灵敏度LF，1W／1米：103dB（free space）\n灵敏度HF，1W／1米：110dB（free space）\n分频点：300Hz active, 3.5kHz passive\n功率处理低频： 500 W rms, 2000 W pk\n功率处理HF：125 W rms, 500 W pk\n推荐使用HP滤波： 76 Hz, 24dB/oct\n\n单元\nLF: (1) x 15” neodymium magnet cone driver,band-pass horn loaded\nMF: (1) x 6.5” neodymium magnet cone driver,horn-loaded\nHF: (2) x 0.65” exit compression driver,dual exit waveguide\n\n外观\n箱体：芬兰桦木胶合板，\n黑色烤漆\n防护网：钢质防护网，粗纹黑色漆面\n连接器：(2) x NL4, +/-1: LF, +/-2: HF\n尺寸：455毫米×430毫米×430毫米\n重量：24kg","L-Acoustics、d&b"]
[2,"左右声道全频扬声器","Aura audio","A1","只",4,"http://www.pro001.com/brand/show.php?itemid=334",null,"频率响应（+ 3dB）：85 - 22000HZ\n水平覆盖（- 6dB）：90度\n垂直覆盖（- 6dB）：15度\nMAX峰值声压级：137dB（free space）\n灵敏度LF，1W／1米：103dB（free space）\n灵敏度HF，1W／1米：110dB（free space）\n分频点：300Hz active, 3.5kHz passive\n功率处理低频： 500 W rms, 2000 W pk\n功率处理HF：125 W rms, 500 W pk\n推荐使用HP滤波： 76 Hz, 24dB/oct\n\n单元\nLF: (1) x 15” neodymium magnet cone driver,band-pass horn loaded\nMF: (1) x 6.5” neodymium magnet cone driver,horn-loaded\nHF: (2) x 0.65” exit compression driver,dual exit waveguide\n\n外观\n箱体：芬兰桦木胶合板，\n黑色烤漆\n防护网：钢质防护网，粗纹黑色漆面\n连接器：(2) x NL4, +/-1: LF, +/-2: HF\n尺寸：455毫米×430毫米×430毫米\n重量：24kg","L-Acoustics、d&b"]
[3,"低频扬声器","Aura audio","XD18i","只",4,"http://www.pro001.com/brand/show.php?itemid=334",null,"频率响应（- 10dB）：33 Hz–150 Hz\n水平覆盖（- 6dB）：360度\n垂直覆盖（- 6dB）：360度\n最大声压级：138/144 dB (half space)\n灵敏度： 1w/1m: 107 dB (half space)\n阻抗：8 ohms\n功率处理：1200 W(rms)\n\n喇叭单元\nLF: (1) x 18” cone driver, 4” voice coil\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，\n黑色烤漆\n防护网：钢质防护网，\n黑色烤漆\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：900毫米×550毫米×800毫米（940毫米/车轮）\n重量：75kg","L-Acoustics、d&b"]
[4,"拉声像全频扬声器","Aura audio","C12","只",2,"http://www.pro001.com/brand/show.php?itemid=334",null,"频率响应（- 6dB）：85 Hz – 20 kHz\n水平覆盖（- 6dB）：80度\n垂直覆盖（- 6dB）：60度\n最大声压级：126/132dB（free space）\n灵敏度：1w/1m: 99 dB (free space)\n分频点（8ohms） : 1.8 kHz passive\n功率处理：500 W cont, 2000 W peak\n推荐的HP滤波器： 65 Hz, 24 dB/octave\n喇叭单元\nLF: (1) x 12” 钕磁铁锥形单元，反射调谐\nHF: (1) x 1” 压缩单元，同轴，高指向性波导\n\n外观\n箱体：折弯\n桦木胶合板，质感黑色油漆饰面\n防护网：钢质防护网，\n黑色烤漆\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：585毫米×430毫米×295毫米\n重量：15kg","L-Acoustics、d&b"]
[5,"台唇补声全频扬声器","Aura audio","A6","只",5,"http://www.pro001.com/brand/show.php?itemid=334",null,"频率响应（- 6dB）：100 Hz-20 kHz\n水平覆盖（- 6dB）：90度\n垂直覆盖（- 6dB）：12度\n最大声压级：116/121dB（free space）\n最大声压级：128/133dB（free space）\n灵敏度，1W／1m LF：94dB（free space）\n标称阻抗：16 ohms\n功率处理：125 W cont, 500 W peak\n\n单元\nLF: (1) x 6.5” neodymium magnet cone driver,reflex-tuned\nHF: (1) x 0.65” exit compression drivers,dedicated multi-path waveguide\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，\n黑色烤漆\n防护网：钢质防护网，\n黑色烤漆\n连接器：(2) x NL4, +/1: IN, +/-2 linked\n尺寸：305 x 180 x 240mm（265mm包括索具）\n重量：6.5kg（7kg包括索具）","L-Acoustics、d&b"]
[6,"观众环绕效果全频扬声器","Aura audio","i5","只",10,"http://www.pro001.com/brand/show.php?itemid=334",null,"特征\n90×30度覆盖模式\n独特的高灵敏度3”驱动程序\n自然本色的声音质量\n专用索具系统选项\n与双5”和6”+1”扬声器相媲美\n黑白色选项\n\n规格\n频率响应（- 10dB）：100 Hz – 20 kHz\n频率响应（- 5dB）：120 Hz – 16 kHz\n水平覆盖（- 6dB）：90度\n垂直覆盖（- 6dB）：30度\nMax SPL（续/峰值）：119/126dB（free space）\n灵敏度1w/1m：99dB（free space）\n阻抗：3 ohms\n功率处理：100 W cont, 500 W peak\n推荐的HP滤波器：120 Hz, 12 dB/octave\n\n喇叭单元\nLF/HF: (5) x 3”钕磁锥单元，喇叭加载\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，有纹理的黑色漆面\n防护网：钢质防护网，黑色烤漆\n连接器： (1) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：446毫米×170毫米×200毫米\n重量：7kg","L-Acoustics、d&b"]
[7,"舞台固定返送全频扬声器","Aura audio","C12","只",2,"http://www.pro001.com/brand/show.php?itemid=334",null,"频率响应（- 6dB）：85 Hz – 20 kHz\n水平覆盖（- 6dB）：80度\n垂直覆盖（- 6dB）：60度\n最大声压级：126/132dB（free space）\n灵敏度：1w/1m: 99 dB (free space)\n分频点（8ohms） : 1.8 kHz passive\n功率处理：500 W cont, 2000 W peak\n推荐的HP滤波器： 65 Hz, 24 dB/octave\n喇叭单元\nLF: (1) x 12” 钕磁铁锥形单元，反射调谐\nHF: (1) x 1” 压缩单元，同轴，高指向性波导\n\n外观\n箱体：折弯\n桦木胶合板，质感黑色油漆饰面\n防护网：钢质防护网，\n黑色烤漆\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：585毫米×430毫米×295毫米\n重量：15kg","L-Acoustics、d&b"]
[8,"舞台流动返送全频扬声器","Aura audio","C12","只",4,"http://www.pro001.com/brand/show.php?itemid=334",null,"频率响应（- 6dB）：85 Hz – 20 kHz\n水平覆盖（- 6dB）：80度\n垂直覆盖（- 6dB）：60度\n最大声压级：126/132dB（free space）\n灵敏度：1w/1m: 99 dB (free space)\n分频点（8ohms） : 1.8 kHz passive\n功率处理：500 W cont, 2000 W peak\n推荐的HP滤波器： 65 Hz, 24 dB/octave\n喇叭单元\nLF: (1) x 12” 钕磁铁锥形单元，反射调谐\nHF: (1) x 1” 压缩单元，同轴，高指向性波导\n\n外观\n箱体：折弯\n桦木胶合板，质感黑色油漆饰面\n防护网：钢质防护网，\n黑色烤漆\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：585毫米×430毫米×295毫米\n重量：15kg","L-Acoustics、d&b"]
[9,"数字功率放大器","Aura audio","D100DSP","台",2,"http://www.pro001.com/brand/show.php?itemid=334",null,"规格：\n放大器通道数：4\n功率输出: (单通道)\n8 ohms 4×1400W\n4 ohms 4×2800W\n2 ohms 4×3700W\n功率输出r: (桥接)\n8 ohms 2×5300W\n4 ohms 2×7400W\n\n处理：24bit（ADC和DAC）\n内部采样率：96khz\n系统总谐波失真：< 0.08%（2KW，1K）\n分别为：3hz-30khz -3dB频率。\n增益；延时；极性；IIR均衡器（PEQ, shelving, variQ, all pass, phase, notch, band pass）为每个输入和输出（4个输出，8个输入）\n\n连接:\n输入接口：4×XLR（两AES）\n输出接口：4×Speakon\n辅助DSP输出：4路XLR\n电源连接器：PowerCon\n遥控：USB（前面板）\n后面板：RS485总线、以太网直接，GPIO口Dante音频网络（可选）最多可以连接32个单元为一个封闭的控制网络\n\n尺寸：（mm）\n机身：2U 88(h) x 482(w) x 428(d)\n重量：10kg\n运输重量12kg\n装运箱：250(h)×610(w)×600(d)","L-Acoustics、d&b"]
[10,"数字功率放大器","Aura audio","D2X","台",4,"http://www.pro001.com/brand/show.php?itemid=334",null,"D2放大器是具有扬声器管理功能的D类高效功率放大器。D系列代表了放大器设计的最新技术，具有极高的保真度、频率无关的谐波失真性能、高效率的D类设计和极低的总重量。\nD2X\nD2x是2/2输出，由D100DSP辅助DSP输出馈送的扩展放大器，或者作为独立的系统放大器，驱动从i3、i5或C12顶部到小型低音扬声器、延迟线甚至F系列演播室监视器的任何东西。\nD2x和D2i放大器都配有用于特定扬声器的固定系统控制器，包括高通和低通滤波器、参数EQ和最先进的光限幅电路。两种模型均采用开关电源供电，过电流过电压保护系统和优化的低噪声冷却系统。\n输出功率2*250W/8欧姆 D2X\n输出功率2*125W/4欧姆（并联）\n频率响应：15HZ-30KHZ-1dB\nTd+n在-3dB＜0.05%（50Hz～20kHz）\nTd+n在+10dB的限制＜0.5%（1kHz）\n输入节点：2×XLR，2×XLR链路\n输出连接器：2×Skaon NL4\n（引脚1和2：Bi-AMP和并行选项）\n电源连接器：Powercon\n尺寸：83mm（19）×44毫米（2U）×400毫米\n重量：5公斤\n运输箱：540×85×510（mm）","L-Acoustics、d&b"]
[11,"数字音频网络桥接器",null,null,"套",1]
[12,"功放远程监控管理系统",null,null,"套",1]
[13,"中央声道全频扬声器挂件","Aura audio","A1R+A1RA","套",1,"http://www.pro001.com/brand/show.php?itemid=334",null,"垂直线阵吊挂件","L-Acoustics、d&b"]
[14,"左右声道全频扬声器挂件","Aura audio","A1R+A1RA","套",2,"http://www.pro001.com/brand/show.php?itemid=334",null,"垂直线阵吊挂件"]
[15,"拉声像全频扬声器挂件","Aura audio","C12 R","套",2,"http://www.pro001.com/brand/show.php?itemid=334",null,"拉声像扬声器可调U型托架","L-Acoustics、d&b"]
[16,"观众环绕效果全频扬声器挂件","Aura audio","i5R2","套",10,"http://www.pro001.com/brand/show.php?itemid=334",null,"环绕扬声器壁挂支架","L-Acoustics、d&b"]
[null,"小计",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["三、无线话筒"]
["序号","名称","参考品牌","型号及规格","单位","申报值",null,null,"备注"]
[{"$nulls":5},"数量","单价","总价"]
[1,"四通道无线接收机","SHURE ","ULXD4Q","台",2,null,null,"四通道数字无线接收机，集无与伦比音质、射频信号稳定性和先进的设置功能于一体，耐用的1U机架式结构设计，品质非凡.24比特/48kHz 的数字音频可准确的原音重现，超过其它任何系统。具有平坦响应的20Hz-20KHz的频率响应范围。大于120 dB 的动态范围带来了极佳的信噪比特性。可加密技术，高级加密标准（AES-256）遵守美国国家标准与技术研究院（NIST）发布的FIPS-197标准。高达72MHz 调谐带宽（与区域有关）。单一6MHz电视频道的可兼容发射机多达14个通道（8MHz电视频道可兼容17个）。单一频带上可兼容60多个通道。使用标准的偶极天线,可传输稳定而且无声染色的音频载波信号超过100米可视范围。高达60dB的可调系统增益。发射机和接收机上有可调节对比度和亮度的LCD屏。发射机和接收机具有坚固耐用的金属外壳。通过以太网联网，进行多个接收机的联网控制、WWB6集成和AMX/Crestron控制。通过Axient™频谱管理器支持频率协调","Sennheiser"]
[2,"手持发射机（含话筒头）","SHURE ","ULXD2/SM58","套",4,null,null,"• 含无线手持发射机及心型动圈话筒头；\n手持发射机特性：\n• 可选择调制方式：标准及高密度模式\n• 可切换发射功率有2mW、10mW、35mW；\n• 由可接收机端对话筒增益进行调节；\n• 动态范围>120 dB ；\n• 可装载充电锂电池，使用时间超过9小时；\n• 用户界面可锁定。\n\n话筒头特性：\n• 心型动圈话筒头；\n• 频率响应: 50 Hz-15KHz；\n• 灵敏度 (mV/Pa): 1.88 mV/Pa；","Sennheiser"]
[3,"腰包发射机","SHURE ","ULXD1","套",4,null,null,"• 腰包发射机，TA4接头；\n• 可选择调制方式：标准及高密度模式\n• 可切换发射功率有2mW、10mW、35mW；\n• 由可接收机端对话筒增益进行调节；\n• 动态范围>120 dB ；\n• 可装载充电锂电池，使用时间超过9小时；\n• 用户界面可锁定；","Sennheiser"]
[4,"头戴式话筒（演讲/演唱）","SHURE ","WBH53T","套",4,null,null,"BETA系列WBH53话筒采用舒适/超薄的设计，性能灵敏，品质出众/表现如一，全方向形/电容，20-20KHZ，适用于：ULX/ULXD/UHF-R系列无线系统。","Sennheiser"]
[null,"小计",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["四、有线话筒"]
["序号","名称","参考品牌","型号及规格","单位","申报值",null,null,"备注"]
[{"$nulls":5},"数量","单价","总价"]
[1,"鹅颈话筒","SHURE ","MX418S/C","个",4,null,null,"• 鹅颈话筒。","Sennheiser"]
[2,"鹅颈话筒底座","SHURE "," A412B","个",4,null,null,"• 鹅颈话筒底座。","Sennheiser"]
[null,"小计",{"$nulls":5},{"v":0,"d":"0.00"}]
["四、音源设备"]
["序号","名称","参考品牌","型号及规格","单位","申报值",null,null,"备注"]
[{"$nulls":5},"数量","单价","总价"]
[1,"专业CD,SD,USB记忆体播放机","TASCAM "," CD-200SB","台",1,null,null,"• 专业CD,SD,USB记忆体播放机\n• 支持格式：CD:CD-DA,Data-D(wav/mp3/mp2)\nSD/SDHC/USB: wav/mp3/mp2/WMA/AAC\n• 带无线红外遥控\n• 平衡式XLR 输出\n• 机身高2U"]
[2,"数字音频工作站（录放音）","Steinberg","Nuendo Live","套",1,null,null,"• 含电脑及Steinberg Nuendo Live录音棚级别专业录音软件，实现64轨录放。"]
[null,"小计"]
[null,"合计",{"$nulls":5},"280万"]