{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":19},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":10,"rows_kept":30,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[29,1,29,7]]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
[]
[1,"12寸线阵主音箱","JBL","VRX 932LA-1","线阵列，12\"低音，3组高音驱动器,100*15,800W,8欧，6只列阵可覆盖垂直90度，最大峰值声压130dB,黑色","只",12]
[2,"左右环绕音箱","JBL","RM815","    系统：\n    系统类型：15英寸，2分频，低频反射式\n    频率范围（-10dB):50HZ-20KHZ\n    频率响应（±3dB)：65HZ-20KHZ\n    灵敏度（1w/1m):102dB\n    最大声压级输出：129dB(峰值：132dB)\n    额定输入功率：450W/900W/1800W(连续/音乐信号/峰值）\n    覆盖角：100°×60°(H×V)\n    \n外形:\n   低音单元：1个JBL 15H50R\n   高音单元：1个D250-8AP\n   输入连接器：2个Neutrik®Speakon®NL4MP\n   箱体结构：六边锲形 15mm厚夹板\n外形尺寸(H×W×D):704mm×440mm×362mm  27.7英寸×17.3英寸×14.3英寸\n   净重：26KG(57.3磅）","只",8]
[3,"后环绕音箱","JBL","RM810","系统类型：10英寸，2分频，低频反射式\n频率范围（-10dB):50HZ-20KHZ\n频率响应（±3dB)：60HZ-20KHZ\n灵敏度（1w/1m):96dB\n最大声压级输出：123dB(峰值：126dB)\n额定输入功率：250W/500W/1000W(连续/音乐信号/峰值）\n覆盖角：100°×60°(H×V)\n \n外形:\n低音单元：1个JBL 10H02A\n高音单元：1个D345AP\n输入连接器：2个Neutrik®Speakon®NL4MP\n箱体结构：六边锲形 15mm厚夹板\n外形尺寸(H×W×D):530mm×354mm×343.5mm  21英寸×14英寸×13.5英寸\n净重：14.7KG(32.5磅）\n","只",4]
[4,"中置音箱","JBL","RM812","频率：分别为45hz-20khz + 4dB／-8dB\n功率处理：400w连续，800w程序\n灵敏度：94.7db\n最大声压：120.7db连续\n标称阻抗：8欧\n尺寸：（hxwxd）610mmx379.5mmx380mm（24“x14.9”x14.8”）\n净重：19.7kg（43.4lbs）\n在黑色的质感涂料","只",4]
[5,"线阵低音音箱","JBL","VRX 918S ","线列阵，18\"超低音，800W，8欧，匹配VRX 932LA-1","只",2]
[6,"主音箱功放          ","YYAUDIO","UA3000","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×1500W，\n输出功率 立体声4Ω+4Ω：2×2200W\n桥接方式8Ω：4200W \n频率响应：20Hz－20kHz\n阻抗：20KΩ，\n输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V \n信噪比：>120dB，\n阻尼系数（8Ω）：>300，\n供电电源：220V/AC/50Hz，\n外型尺寸：483mm×530mm×132mm  ，\n重量：45kg","台",6]
[7,"左右环绕音箱功放","YYAUDIO","UA1200","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，\n输出功率 立体声4Ω+4Ω：2×900W\n桥接方式8Ω：1800W \n频率响应：20Hz－20kHz\n阻抗：20KΩ，\n输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，\n信噪比：>105dB，\n阻尼系数（8Ω）：>300，\n供电电源：220V/AC/50Hz，","台",4]
[8,"后环绕/中置音箱功放          ","YYAUDIO","UA1200","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，\n输出功率 立体声4Ω+4Ω：2×900W\n桥接方式8Ω：1800W \n频率响应：20Hz－20kHz\n阻抗：20KΩ，\n输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，\n信噪比：>105dB，\n阻尼系数（8Ω）：>300，\n供电电源：220V/AC/50Hz，","台",4]
[9,"低音音箱功放","YYAUDIO","UA3000","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×1500W，\n输出功率 立体声4Ω+4Ω：2×2200W\n桥接方式8Ω：4200W \n频率响应：20Hz－20kHz\n阻抗：20KΩ，\n输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V \n信噪比：>120dB，\n阻尼系数（8Ω）：>300，\n供电电源：220V/AC/50Hz，\n外型尺寸：483mm×530mm×132mm  ，\n重量：45kg","台",1]
[10,"影院解码器","ONKYO","TX-RZ900 ","安桥中档功放产品中的旗舰型号，这两款通过THX? Select 2? Plus认证的功放产品，以不妥协的态度精雕细琢打造而成，只为带来更好的聆听体验，全面激发声音的澎湃动力，以及还原声音中细腻的情感。\n　　DTS:X是新一代基于对象的环绕声技术，包括顶部声场信息，让您在家中就可以享受到沉浸式的聆听体验。DTS:X献上出色的灵活性、沉浸感和交互性。杜比全景声带来迷人的多维度声音覆盖，充满你的房间，环绕在你的周围，撼动你的身心和灵魂，带你从平凡瞬间进入非凡体验。\n　　安桥已为即将到来的4K UltraHD高清娱乐做好了准备，两款产品均支持4K/60 Hz视频，4:4:4色彩空间，2区HDMI输出可为第二间房间同步提供4K/60Hz画面输出。所有HDMI输出接口均兼容HDCP 2.2数字内容保护协议。\n　　用户可以尽情享受由WiFi、AirPlay、蓝牙音频以及内置的网络电台等无线音乐欣赏方式所带来的无限便利。几乎任何音频都能够串流到你的家庭影院，便捷易用。可用的互联网广播和音乐订阅服务包括Spotify及更多平台。通过免费的Onkyo Remote智能手机app，还可以通过网络无线播放FLAC 192/24 以及 DSD 5.6 MHz高解析度音乐。\n　　两款功放都具备2区音频输出，同时带有3区信号输出接口，7.2多声道前级输出功能，黑胶唱机输入，以及USB数字音乐播放功能。","台",1]
[11,"24路调音台","Soundcarft \n声艺","GB2 24","输入：12路XLR,4路TRS或2路立体声，2路数字USB输入；输出：立体声MIX输出，具有2个XLR和2个TRS输出口，耳机输出及2路数字USB输出","台",1]
[12,"4进8出音频处理器","SABINE \n赛宾","DIR480","输入：有源平衡式，18K ohms \n  最大输入电平：+20dBu \n  输入增益范围：-40dB to +12dB \n  输出：有源衡式，100 ohms \n  最大输入电平：+20dBu \n  输入增益范围：-40dB to +12dB \n  失真：<0.01 @ 1KHz，+20dBu \n  动态范围：>110dB 20Hz - 20KHz未加权 \n  输出噪音：<-90dBu未加权 \n   EQ滤波器\n  段数：输入6段参数，输出4段参数 \n  参数范围：1/64Th倍频程~ 4倍频程 \n  范围：+15/-30dB，0.1dB增值 \n  频率响应：1/24th倍频程 \n  重量：13磅(4.05kg)\n  尺寸：19”Wx3.5”Hx8.2”D","台",2]
[13,"效果器","LEXCON","MX200","无论是直接用前面板为实况演出存取未经处理的声音或是在演播室中寻找丰满、平滑和合成处理效果运数程序。\n莱斯康MX200双混响效果处理器会产生两个领域中最好的效果。MX200是种现场扩声和房间录音多效果处理器，\n1U标准的机架高度，以深沉、丰满的混响和效果运算程序为特色创建莱斯康传奇。MX200提供增强功力和专业效果的多种功能。\n特性：\n99个工厂预置效果\n99个用户配置程序\n4个路径配置\nUSB连接\nVST软件\nMIDI I/O\n预听效果的试听按按钮\ndbx动态专利技术：压缩器\n去咝咝声\n24比特\n技术规格\n音频输入：2 只 1/4\"TRS 平衡或不平衡输入端口\n输入阻抗：平衡输入：20kΩ；不平衡输入：10Ω\n输入电平：普通 +40dBu ；最大 +20dBu\n频响特性：20Hz - 20kHz ± dB\n总谐波失真 + 噪声：<0.005%，20Hz - 20kHz\n输出电平：普通 +4dBu；最大 +20dBu\n动态范围：>108dB\nA/D 变换：24bit，48kHz\n电源：9V 交流 (包括供电变压器)\n音频处理器：24bit\n软件：WinXP / Mac OSX VST GUI 接口\n尺寸：1U 标准机架高度","台",1]
[14,"均衡器","DBX","231S","2*31段 均衡器,2U机，银色面板","台",1]
[15,"单机版点歌机","星网视易","k70","6T内存，22寸触摸屏","台",1]
[16,"一拖一无线人声话筒","SHURE","BLX24/SM58","配有SM58心形话筒手持式无线发射机的BLX无线系统,不想为演出过度操心的表演者必备的完美系统","套",4]
[17,"悬挂式话筒","SHURE","MX202B/S","超心形拾音咪头，内置前置放大器，贴合式泡沫防风罩，附有长10厘米的灵活鹅颈以及长9米的线缆","只",10]
[18,"有源监听音箱","Wharfedale  乐富豪  ","Diamond 8.1","功率\n•平衡 XLR, 1/4\"和非平衡RCA莲花输入\n•精密的 25mm (1\")纺织圆顶钕磁铁高音单元\n•主动式电子分频器，用于真正的双功放运行\n•双向凯夫拉尔织法低音纸盆\n•后置主增益控制\n•双层开口低频音圈\n•可切换半空间低音滤波器\n•全屏蔽功能，可靠近 CRT显示器使用\n•可拆卸式前网罩\n规格&参数\n类型：5寸监听音箱\n频率响应：50Hz-24KHz(±3dB)\n功率：LF：60W+HF：40W\n最大声压级：106dB\n低音单元：5\"\n高音单元：1\"\n输入端口：1/4\"/XLR端口平衡接头，1×RCA非平衡接头\n尺寸(H×W×D)：295×198×280mm\n重量：7.5kg","只",2]
[19,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",3]
[20,"落地话筒支架",{"$nulls":3},"只",2]
[21,"笔记本电脑",{"$nulls":3},"台",1,null,null,"自备"]
[22,"音响线","高强信",null,"2.5平方","米",300,null,null,"自备"]
[23,"线阵音箱飞行架","JBL","VRX-AF",null,"副",2]
[24,"音响吊架",{"$nulls":3},"套",8,null,null,"自备"]
[25,"辅材",null,null,"卡农线、接插件、等","批",1,null,null,"自备"]
[26,"机柜",null,null,"22U机柜带支撑","台",1,null,null,"自备"]
[20,"合计",{"$nulls":6},{"$f":"461784*2","v":923568}]