{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":10},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[13,1,13,7]]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
[]
[1,"15寸两分音全频专业音箱 （主扩）","YYAUDIO","YA15","频率响应   40Hz-18kHz\n单元组成   1×15\"(385mm)/3\" voice coil LF\n1×1\"(25mm)/1.7\" voice coil HF\n额定功率   400W RMS,1600W peak\n灵敏度   98dB 1watt/1 metre\n声压级   124dB continuous,130dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   80°x 50°\n分频点   2.2kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   560mm×525mm×800mm\n净重   29.4 kg/pc","只",2]
[2,"12寸两分音全频专业音箱（补声）","YYAUDIO","YA12","频率响应   50Hz-18kHz\n单元组成   1×12\"(300mm)/3\" voice coil LF\n1×1\"(25mm)/1.7\" voice coil HF\n额定功率   300W RMS,1200W peak\n灵敏度   97dB 1watt/1 metre\n声压级   122dB continuous,128 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   80°x 50°\n分频点   2kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   480mm×465mm×725mm\n净重   20 kg/pc","只",2]
[3,"2*900W功放\n（主扩功放）","YYAUDIO","UA900D","I类功放，\n额定功率RMS：(8Ω)2×900W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1350W；\n频响：20Hz-20kHz, -0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；\n阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重13.5Kg，机箱厚度2U；\n具备高输出功率和低发热量；具备软启动保护、温度功率控制、过载保护、功放输出直流保护等特性；适用于大型厅堂，多功能厅，演艺娱乐厅，大型KTV等场合。\n","台","1"]
[4,"2*550W功放\n（补声功放）","YYAUDIO","UA550D","I类功放，\n额定功率RMS：(8Ω)2×550W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×830W；\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度0.77V；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；\n阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重12.5Kg，机箱厚度2U；\n具备高输出功率和低发热量；具备软启动保护、温度功率控制、过载保护、功放输出直流保护等特性；适用于大型厅堂，多功能厅，演艺娱乐厅，大型KTV等场合。\n","台","1"]
[5,"16路带效果调音台","YAMAHA","MG16XU","最多10个话筒 / 16 个线路输入 (8 个单声道 + 4 个立体声) / 4 编组母线 + 1 立体声母线 / 4 AUX (包括 FX）。内置高级效果器：SPX，含24组预置效。可以通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作","台",1]
[6,"一拖四无线会议话筒","KDLK","KS-980","载波频段：UHF520~940MHz（选配）\n通道数：四通道\n调制方式：FM\n灵敏度：输入6dBv时，S/N>60Db  \n频带宽度：30MHz\n最大偏移度：±45KHz \n综合S/N比：>105dB\n综合T.H.D:<0.7% @1KHz \n综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB\n供电：DC 12V~16V 10W \n输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座\n工作有效距离：120M","台",1]
[7,"一拖二无线手持话筒","BBS","BS-T6","系统规格                            \n频率范围：A:645.250-660.250MHz B:665.250-680.250MHz\n频道总数：32CH\n有效使用距离：≈30m\n频率间隔：1MHz\n频率宽度：32MHz\n\n接收机                              \n信号信噪比：≥50dB\n频率稳定度：±5KHZ\n接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n静音方式：Mute＆Lock Loop Circuit\n显示方式：LCD\n电源供应：12V DC  1250mA\n音频输出接口：Unbalance TRS 6.3mm Socket\n\n发射机\n频率范围：645.250-685.250MHz\n有效使用距离：≈30m\n频率间隔：1MHz\n频率宽度：32MHz\n显示方式：LCD+多色彩背光屏\n音头类型：动圈式\n2级功率：高、低\n","套",2]
[8,"2进6出数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X26","32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24 bit AD/DA转换。>输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。>输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。>所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高切滤波、移相1 阶、移相2阶。>所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。>所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。>所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。>输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。>所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。>任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。>可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。>内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。>前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。>30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。","台",1]
[9,"36U网络机柜",{"$nulls":4},1,null,null,"自备"]
[10,"线材",{"$nulls":7},"自备"]
[11,"合计",{"$nulls":6},{"$f":"21152*2","v":42304}]