{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":17},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[22,1,22,7]]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
[]
[1,"双10寸线性阵列音箱","YYAUDIO","LA210","频率响应   55Hz-18kHz\n单元组成   2×10\"(250mm)/3\" voice coil LF\n2×1\"(25mm)/1.7\" voice coil HF\n额定功率   500W RMS,2000W peak\n灵敏度   101dB 1watt/1 metre\n声压级   128 dB continuous,134 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   Horizontal coverage：100°Vertical coverage：Varies,depending on array length and configuration\n分频点   800Hz, 2.1kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   1030mm×535mm×880mm(Flight case/Pair) 560mm×415mm×1070mm\n净重   45 kg/pc","只",12]
[2,"双15寸线阵低音音箱","YYAUDIO","LA215S","频率响应     35Hz-300Hz\n单元组成     2×15\"(385mm)/4\"voice coil LF\n额定功率     1200W RMS,4800W peak\n灵敏度     102dB 1watt/1 metre\n声压级     132 dB continuous,138 dB peak\n额定阻抗     4 ohms nominal\n输入方式     2×Speakon NL4\n包装尺寸     1004m×684mm×700mm(Flight case/pc) 1052mm×732mm×570mm\n净重     69.3 kg/pc\n毛重     71.3 kg/pc","只",4]
[3,"线阵挂架","定制","定制",null,"套",2]
[4,"12寸全频专业音箱\n（返听）","YYAUDIO","YA12","频率响应   50Hz-18kHz\n单元组成   1×12\"(300mm)/3\" voice coil LF\n1×1\"(25mm)/1.7\" voice coil HF\n额定功率   300W RMS,1200W peak\n灵敏度   97dB 1watt/1 metre\n声压级   122dB continuous,128 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   80°x 50°\n分频点   2kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   480mm×465mm×725mm\n净重   20 kg/pc","只",1]
[5,"12寸全频专业音箱\n（补声）","YYAUDIO","YA12","频率响应   50Hz-18kHz\n单元组成   1×12\"(300mm)/3\" voice coil LF\n1×1\"(25mm)/1.7\" voice coil HF\n额定功率   300W RMS,1200W peak\n灵敏度   97dB 1watt/1 metre\n声压级   122dB continuous,128 dB peak\n额定阻抗   8 ohms nominal\n指向性   80°x 50°\n分频点   2kHz passive\n输入方式   2×Speakon NL4\n包装尺寸   480mm×465mm×725mm\n净重   20 kg/pc","只",1]
[6,"2*700W D类数字功放\n（线阵功放）","YYAUDIO","UA1400","◆功率：2×700W/8Ω  2×1250W/4Ω  2×1600W/2Ω  2500W/8Ω桥接  3200W/4Ω桥接\n◆频率响应：20Hz-20KHz,+/-1dB\n◆总谐波失真：≤0.15%\n◆信噪比：≥100dB\n◆阻尼系数：≥500\n◆输入灵敏度：0.775v/1v/32dB\n◆输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ\n◆电压增益（8Ω时）：39.7dB\n◆冷却：从前到后抽风\n◆产品外形尺寸（毫米）：483×305.5×89\n","台",6]
[7,"4*650W D类数字功放\n（低音功放，桥接）","YYAUDIO","UA4650","◆功率：4×650W/8Ω  4×1100W/4Ω  4×1550W/2Ω 2000W×2/8Ω桥接  2600W×2/4Ω桥接\n◆频率响应：20Hz-20KHz,+/-1dB\n◆总谐波失真：≤0.1%\n◆信噪比：≥100dB\n◆阻尼系数：≥500\n◆输入灵敏度：0.775v/1v/32dB\n◆输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ\n◆电压增益（8Ω时）：39.3dB\n◆冷却：从前到后抽风\n◆产品外形尺寸（毫米）：483×435×89\n","台",2]
[8,"4*500W D类数字功放\n（返听，补声）","YYAUDIO","UA4500","◆功率：4×500W/8Ω  4×750W/4Ω  4×950W/2Ω  1300W×2/8Ω桥接  1900W×2/4Ω桥接\n◆频率响应：20Hz-20KHz,+/-1dB\n◆总谐波失真：≤0.1%\n◆信噪比：≥100dB\n◆阻尼系数：≥500\n◆输入灵敏度：0.775v/1v/32dB\n◆输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ\n◆电压增益（8Ω时）：38.2dB\n◆冷却：从前到后抽风\n◆产品外形尺寸（毫米）：483×435×89\n","台",2]
[9,"32路数字调音台","MIDAS","M32","详细参数：\n32路输入通道，16个AUX输出，6个编组，LCR主输出。\n40bit浮点信号处理，96kHz的采样率，192kHz的数模/模数转换\n特性\n支持AES50网络，最大允许传输96个输入和96个输出\n40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率\n192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能\n调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计\n采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造\n8个DCA编组，6个哑音编组\n8个立体声效果处理器\n25个100mm MIDAS PRO电动推子\n7寸TFT彩色“日光”显示屏\n通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输\n通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站\n通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制\n自适应的开关式电源\n长达3年的保修计划\n英国设计和指导\n","台",1]
[10,"8进8出音频阵","EQ Acoustics","Solo 8.8","●  32位SHARC DSP芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。\n●  带有+48V幻象电源，话筒和线性输入增益切换，其中话筒的输入灵敏度可调。\n●  所有输入输出均具有两种独立的端口：平衡的凤凰插座及非平衡的莲花插座，并具有卡农端口的AES数字信号输入及输出。\n●  输入处理部分包含低切、独立反馈抑制、参量均衡、噪声门、增益、静音、相位、连动调节、音量编组调节等处理功能。\n●  输出处理部分包含分频、参量均衡、增益、静音、压缩/限器、相位、延时、连动调节、音量编组调节等处理单元。\n●  所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高切滤波、移相1阶、移相2阶。\n●  所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。\n●  所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。\n●  所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率可选。\n●  输入通道噪声门的门限值、启动时间、恢复时间连续可调。输出通道的压缩/限幅器的阀值、比率、启动时间、恢复时间连续可调。\n●  所有输入输出通道的延时模块都具有高达680mS的延时时间。\n●  任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。\n●  可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。\n●  独特的EFX通道设计，具有专业的ECHO和REVERB双引擎多重立体声效果器，可以实现会议中针对不同的人声进行个性化的美化及修饰，也可完美支持各种演出及卡拉OK等应用的效果器需求，非常适合会议室、多功能厅、酒店、私人会所等各种复杂的、具有多功能的场合需求。\n●  AUX通道具有强大的自动混音处理功能，混音阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调。同时具有自动摄像跟踪触发功能，触发阀值、幅度、启动时间、恢复时间等参数连续可调，并具有独立的PEQ均衡处理功能。\n●  内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。\n●  USB控制端口，背板有232&485控制端口，及以太网连接远程控制端口，一键式连机使用户操作更简易、快捷。\n●  21个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制250台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。\n \n系统规格  频率响应  20Hz-20kHz,-0.3dB\n动态范围  >115dBu\n失真度  <0.008% at 1kHz（0dBu）\n串音  ＞70dBu，20Hz-20kHz\n共模拟制比  ＞75dBu 1KHz\n话筒输入  类型  平衡式连接\n幻象电源  +48V DC\n增益  50dBu\n阻抗  2k ohm\n音乐输入  类型  平衡式连接\n增益  35dBu\n输入最大电平  +18dBu\n阻抗  ＞10k ohm\n输出部分  类型  平衡式连接\n最大输出电平  +18dBu\n阻抗  <500Ω\n数字处理部分  24bit sigma-delta A/D、D/A转换\n32 bit SHARC DSP，96kHz采样率\n电源  AC 95V-250V  50/60Hz\n尺寸（长宽高）  482*254*44MM","台",1]
[11,"8路电源时序器","YYAUDIO","NPW80","电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）\n通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出\n继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：1500W/5000W最大承受无功功率\n输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座\n功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示\n每路开关间隔时间/定时时间：1秒\n输出继电器触点电流：30A 277VAC\n电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理\n供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ\n主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）\n开启类型：方船型开关\n单路独立开关功能：不支持面板独立控制\n功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表\n叠机级联功能：有（可选配）\n机身尺寸：长480MM * 宽185MM * 高48MM（非标准1U）\n单机包装尺寸：长510MM * 宽260MM * 高10MM(美牛硬纸盒）\n数量总重量与外包装尺寸：1件5台装共19KG，外包装尺寸：长530MM * 宽280MM * 高550MM\n总重量（含包装）：3.8KG\n","台",2]
[12,"高灵敏度多功能数控会议系统主机","KDLK","KC-2300","数字处理和传输技术功能强大，可扩容到250个会议单元。可设置三种主工作模式各三种子功能模式，A、自由讨论（全开放）会议模式（FREE）B、无进先出模式（FIFO）发方人中从1-19任意设定C、限制模式（LIMIT）。带有北兴源液晶显示屏，显示主工作模式，了功能模式，同时发方人烽以及电平指示，没有系统意音量控制，并采用了三段频率均衡高，中，低音调节，设有监听功能并带有监听音时设节。设有录音输出功能，辅助输入工能，并带有音量调节，可输入CD，VCD 收音等音源。电话耦合功能，带有电话接收音量调节，可通过电话线输入时行远程电话会议","台",1]
[13,"高灵敏度多功能桌面式讨论表决型主席单元","KDLK","KC-60A","功能特点：\n1.采用智能数字化控制电路设计；\n2.话筒单元带红色灯环指示，可显示发言状态；\n3.高保真心型指向性电容咪芯，语言清晰度高、噪音小、拾音效果好。\n4. 360度全向弯折式双软管加硬管连体式设计，可灵活调节指示方向；\n5.主席单元不受发言人数限制，具有最高优先权，可关闭正在发言的代表单元，全权控制会场秩序；\n6.具有自动修复功能，会议单元支持热插拔；\n7.各发言单元采用8芯手拉手一线式“T”型连接，安装简便，操作灵活；\n8.主席单元连接位置不受限置，可串联在线路上任一位置，便于安装；\n9.具有两组3.5mm立体声输出插座，音量可调，可连接耳机或外接录音设备使用；\n10.内置3W高保真扬声器，话筒打开时自动静音，不易产生啸叫；\n11.话筒为无源设备，由主机统一供电，输入电压为DC24V，属安全范围；\n12.系统各单元标配标准2米8芯连接线，线材全部采用优质铝箔屏蔽，防止电磁干扰；\n13.弧形流线设计，符合人体工程学，美观大方。\n\n技术参数：\n电源:DC24V(主机供电)\n单元接口:8芯航空插头 \n功率消耗:2W \n耳机输出:9dBu，8－32Ω，3.5mm微型插座\n扬声器功率:≤2W \n传声器类型:高指向性柱极体 \n指向特性:心型\n信噪比:> 80dB \n串扰衰减:> 80dB \n失真:< 0.10% \n频率响应:60－16KHz \n等效噪声:>20dB（SPL） \n最大声压级:105dB（THD<3%）\n灵敏度：－22dBv/Pa\n咪杆长度:430mm \n颜色:黑色 \n尺寸:220×140×75mm\n重量:0.95kg","套",1]
[14,"高灵敏度多功能桌面式讨论表决型\n代表单元","KDLK","KC-60B","功能特点：\n1.采用智能数字化控制电路设计；\n2.话筒单元带红色灯环指示，可显示发言状态；\n3.高保真心型指向性电容咪芯，语言清晰度高、噪音小、拾音效果好。\n4. 360度全向弯折式双软管加硬管连体式设计，可灵活调节指示方向；\n5.主席单元不受发言人数限制，具有最高优先权，可关闭正在发言的代表单元，全权控制会场秩序；\n6.具有自动修复功能，会议单元支持热插拔；\n7.各发言单元采用8芯手拉手一线式“T”型连接，安装简便，操作灵活；\n8.主席单元连接位置不受限置，可串联在线路上任一位置，便于安装；\n9.具有两组3.5mm立体声输出插座，音量可调，可连接耳机或外接录音设备使用；\n10.内置3W高保真扬声器，话筒打开时自动静音，不易产生啸叫；\n11.话筒为无源设备，由主机统一供电，输入电压为DC24V，属安全范围；\n12.系统各单元标配标准2米8芯连接线，线材全部采用优质铝箔屏蔽，防止电磁干扰；\n13.弧形流线设计，符合人体工程学，美观大方。\n\n技术参数：\n电源:DC24V(主机供电)\n单元接口:8芯航空插头 \n功率消耗:2W \n耳机输出:9dBu，8－32Ω，3.5mm微型插座\n扬声器功率:≤2W \n传声器类型:高指向性柱极体 \n指向特性:心型\n信噪比:> 80dB \n串扰衰减:> 80dB \n失真:< 0.10% \n频率响应:60－16KHz \n等效噪声:>20dB（SPL） \n最大声压级:105dB（THD<3%）\n灵敏度：－22dBv/Pa\n咪杆长度:430mm \n颜色:黑色 \n尺寸:220×140×75mm\n重量:0.95kg","套",10]
[15,"会议话筒延长线",{"$nulls":3},"条",2]
[16,"一拖二无线领夹话筒","COEFMIC","VO6012K-L","四天线信号加强接收.高保真声音传输电路，专属咪芯，确保声音的清晰度和还原性。接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止界信号干扰。200－300个信道，叠机多套使用时不串频、不掉频。可在同一场合同时叠机使用20套，特别适用于学校工程、部队远距离工程、大型、小型演出活动等场合。发射器没有开关冲击声，确保后级功放及扬声场安静。接收机：频率振荡方式：PLL锁相环回路，通道组数：双通道，功能显示方式：LCD/LED,射频范围： 640-900MHz 调制方式：Fm， 可用带宽： 每通道50MHz 信道数目:200-300通道， 频率稳定性： ±0.005%PLL锁相回路频率控制， 动态范围：＞110dB 峰值频偏：±45KHz 音频响应： 60Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比：＞105dB 综合失真： ＜0.5% 稳定接收≥ 200米，发射机: 频率范围:640-900MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电池要求:AA型1.5Vx2碱性电池  ","套",2]
[17,"一拖二无线头戴话筒（肉色）","COEFMIC","VO6012K-T","四天线信号加强接收.高保真声音传输电路，专属咪芯，确保声音的清晰度和还原性。接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止界信号干扰。200－300个信道，叠机多套使用时不串频、不掉频。可在同一场合同时叠机使用20套，特别适用于学校工程、部队远距离工程、大型、小型演出活动等场合。发射器没有开关冲击声，确保后级功放及扬声场安静。接收机：频率振荡方式：PLL锁相环回路，通道组数：双通道，功能显示方式：LCD/LED,射频范围： 640-900MHz 调制方式：Fm， 可用带宽： 每通道50MHz 信道数目:200-300通道， 频率稳定性： ±0.005%PLL锁相回路频率控制， 动态范围：＞110dB 峰值频偏：±45KHz 音频响应： 60Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比：＞105dB 综合失真： ＜0.5% 稳定接收≥ 200米，发射机: 频率范围:640-900MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电池要求:AA型1.5Vx2碱性电池  ","套",2]
[18,"一拖二无线手持话筒","COEFMIC","VO6012K","四天线信号加强接收.高保真声音传输电路，专属咪芯，确保声音的清晰度和还原性。接收机上使用多重静噪控制电路，有效防止界信号干扰。200－300个信道，叠机多套使用时不串频、不掉频。可在同一场合同时叠机使用20套，特别适用于学校工程、部队远距离工程、大型、小型演出活动等场合。发射器没有开关冲击声，确保后级功放及扬声场安静。接收机：频率振荡方式：PLL锁相环回路，通道组数：双通道，功能显示方式：LCD/LED,射频范围： 640-900MHz 调制方式：Fm， 可用带宽： 每通道50MHz 信道数目:200-300通道， 频率稳定性： ±0.005%PLL锁相回路频率控制， 动态范围：＞110dB 峰值频偏：±45KHz 音频响应： 60Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比：＞105dB 综合失真： ＜0.5% 稳定接收≥ 200米，发射机: 频率范围:640-900MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电池要求:AA型1.5Vx2碱性电池  ","套",2]
[19,"网络机柜",null,"28u","定制","台",1]
[20,"合计",{"$nulls":6},{"$f":"188870*2","v":377740}]