{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["乐富豪音箱方案"],"not_rendered":{"images":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"乐富豪音箱方案","index":0,"n_rows":15,"n_cols":11,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["英国乐富豪Wharfedale音响会议室方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","图样","备注"]
["一、  音响扩声系统"]
[1,"10寸专业会议音箱","Wharfedale","DELTA10II","系统类型：  10\" ＋1\";2分频；频率响应 @ +/- 3dB：  65-20kHZ；灵敏度 1w@1m/dB：  97dB；覆盖角度 (H X V)： 90ºX60°；峰值SPL (dB)：  128dB；推荐高通频率：2.6kHz/2.8kHz；推荐高通边坡：18dB/Oct；系统阻抗 Ω：  8；持续功率：  300；音乐功率：  600\n峰值功率：  1200；双向放大器模式开关：是；高频连续：40W;低频连续：300W；尺寸：  500mm×338mm×330 mm","只",4,null,0,null,"赠送壁挂支架"]
[2,"音箱功率放大器","Wharfedale","S1000II","技术参数\n规格 S1000\n输出功率 立体声：\n  2x330W/8Ω(0.1% THD at 1KHz)\n  2x500W/4Ω(0.1% THD at 1KHz)\n  桥接：\n  1000W/8Ω(0.1% THD at 1KHz)\nTHD+N <0.02%\n频率响应 20Hz-20KHz在0/-0.5dB\n  10Hz-40KHz在0/-2dB\n静态噪声 -95dB\n电压增益 33dB\n输入灵敏度 +4dBu\n最大输入电平 +22dBu\n输入阻抗 平衡输入20KΩ,不平衡输入10K Ω\n控制\n低切滤波器：\n\n50Hz-6dB(-12dB/oct);30Hz-6dB(-12dB/oct)\n信号指示灯： 输入信号为-35dBu\nClip指示灯： 550Wx2/4Ω输出时灯亮\n限幅指示灯： 560Wx2/4Ω输出时灯亮\n放大器保护： 静音功能;直流保护;过载和短路保护;\n温度保护\n放大器类型 AB类线性补偿输出放大器\n电源要求 AC220V，50Hz\n尺寸(HxWxD)\n毫米 96mm x 482.6mm x 427mm\n英寸 3.8\"x19\"x16.8\"\n重量\n公斤/千克 15.4kg\n英镑 33.9Ibs","台",2,null,0]
[3,"反馈抑制器","DBX","AFS2","双通道高级反馈抑制器：DBX专利的高级反馈抑制技术（AFS）每通道具有24个可编程的滤波器，立体声或独立的双通道处理，可选择的滤波器脱开时间，滤波器应用的类型，包括：语言滤波器，低、中、高，三段音乐滤波器，输入通道测量表，每通道24段滤波器测量表，电子平衡的输入和输出端XLR和TRS，让用户尽可能完善地消除声反馈\n安全认证: UL 6500，IEC 60065，EN 55013，E 60065 AFS224的关键特性是固定滤波器和活动滤波器的操作模块和滤波器的释放能力。活动滤波器的操作模块提供连续更新滤波器位置的操作灵活性。滤波器的自动释放特性是依次自动消除不在需要使用的滤波器，从而优化声音。\nDBX专利的高级反馈抑制技术（AFS）\n每通道具有24个可编程的滤波器\n立体声或独立的双通道处理\n可选择的滤波器脱开时间\n滤波器应用的类型，包括：语言滤波器，低、中、高\n三段音乐滤波器\n输入通道测量表\n每通道24段滤波器测量表\n\n技术参数：\n采样率:                 48KHz\n动态范围: >109dB，A 计权；>106dB 不计权；带宽22KHz\n总谐波失真+ 噪声: 典型值0.003%，输出电平+4dBu,1KHz\n频率响应特性:       20Hz-20KHz,±0.5dB\n通道间交叉话音:    典型值>80dB\n输出端交叉话音:    典型值>80dB\n电源电压:             交流50/60Hz，100V；120V，60Hz 和230V，50/60Hz\n电力消耗:             9W","台",1,null,0]
[4,"12路模拟调音台","Wharfedale","SL1224USB","产品特性\n• 2 进/2 出的16–bit 48khz usb 声卡接口\n• 专用的usb 录音总线(仅824&1224 才有)\n• 可切换的线路/usb 返回通道 (仅824&1224 才有)\n• 录音室级幻象电源话筒前置放大器\n• 带高通滤波器的音乐三段均衡器\n• 内置数字效果器,带有专门的发送(仅824&1224 才有)\n• 2 路辅助发送(sl424 usb 只有1 路发送)\n• 带电平控制的专用立体声返送\n• 相位控制和平衡控制\n• 所有通道均为推子前\n• 控制室输出和耳机输出\n• 主输出,带xlr 和trs 接口\n\n规格\n·输入:12 路话筒/ 线路输入;2 路立体声输入;2 路usb 数字输入\n·输出:2 路辅助输出;2 路usb 数字输出;1 路fx 效果发送;2 路总线l/r 输出\n·效果:预置16 个效果预置\n·均衡:3 段搁架式均衡\n·声卡:内置usb 声卡\n·尺寸( 高x 宽x 深)mm:80 x 400 x 475 / 3.15\" x 15.7\" x 18.7\"\n·重量:6.85kg / 15.10lbs","台",1,null,0]
[5,"音频处理器","YYAUDIO","YS260","YS260功能说明\n● 2路平衡输入，6路平衡输出。\n● 32位DSPSHARC芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。\n● 输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。\n● 输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。\n● 所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1 阶、移相2阶。\n● 所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。\n● 所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。\n● 所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在- 6dB/Oct至-48dB/Oct可选。\n● 输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。\n● 所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。\n● 任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。\n● 可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。\n● 内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调\n● 前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。\n● 3 0个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使备更安全。\n\nYS260技术参数\n系统规格                  频率响应                       20Hz-20kHz,-0.3dB\n动态范围                       115dBu\n失真度                         <0.008% at 1kHz(0dBu)\n串音                           >70dBu，20Hz-20kHz\n共模拟制比                     >75dBu 1KHz\n输入部分                  类型                           平衡式XLR连接\n增益                           35dBu\n最大输入电平                   +18dBu\n阻抗                           1MΩ/stereo;500KΩ\n输出部分                  类型                           平衡式XLR连接\n最大输出电平                   +18dBu\n阻抗                           <500Ω/Mono\n数字处理部分              24bit sigma-delta A/D、D/A转换(24bit sigma-delta A/D、D/A)32 bit SHARC DSP, 96kHz采样率\n显示屏                    点阵屏LCD显示当前参数以及所有设置\n电源                      AC 95V-250V 50/60Hz\n净尺寸（长*宽*高）        482*205*44MM                                                                                \n净重量                    2.8KG                                                                                ","台",1,null,0]
[6,"8路电源时序器","声准","1018B","声准 1018B 8路时序器 带空气开关 顺序器 ","台",1,null,0]
[7,"有源监听音箱","Wharfedale","钻石8.1","D8.1","只",2,null,0]
[8,"机柜",null,"16U","16U加厚防滑防震","台",1,null,0]
[9,"音响线",null,null,"2*2.5","米",200,null,0]
[10,"其他辅材",null,null,"音箱接插件","批",1,null,0]
[11,"其他线管辅材",{"$nulls":3},"批",1,null,0]
[12,"合计",{"$nulls":6},82810]