{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["中端产品"],"not_rendered":{"images":18},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"中端产品","index":0,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,10],[13,1,13,7],[14,0,14,10],[25,1,25,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["豪华包间"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图样","备注"]
["一、扩声系统系统"]
[1,"12寸音箱","EVH AUDIO","NF12","“-3dB频响：50Hz-18kHz    \n-10dB频响：45Hz-20kHz   \n驱动程序：1*12（300mm）/3音圈1x1”（25mm）/1.7音圈    \n额定功率：300W rms，1200W峰值  \n灵敏度：97dB  \n最大声压级：122dB持续，128dB峰值     \n阻抗：8欧姆，额定值          \n分散度：90 x40交叉频率：2kHz无源     \n输入连接器：2XSpeakon NL4 \n包装尺寸：490mm*470mm*790mm          \n净重量：21kg   \n含包装重量：25kg","只",2]
[2,"12寸辅助扩声音箱","EVH AUDIO","NF12","“-3dB频响：50Hz-18kHz    \n-10dB频响：45Hz-20kHz   \n驱动程序：1*12（300mm）/3音圈1x1”（25mm）/1.7音圈    \n额定功率：300W rms，1200W峰值  \n灵敏度：97dB  \n最大声压级：122dB持续，128dB峰值     \n阻抗：8欧姆，额定值          \n分散度：90 x40交叉频率：2kHz无源     \n输入连接器：2XSpeakon NL4 \n包装尺寸：490mm*470mm*790mm          \n净重量：21kg   \n含包装重量：25kg","只",2]
[3,"18寸低音音箱","EVH AUDIO","NF118B","”-3dB频响：35Hz-300Hz \n驱动程序：1*18（460mm）/4音圈           \n额定功率：600Wrms，2400W峰值   \n灵敏度：100dB  1watt/1meter\n最大声压级：128dB持续，134dB峰值  \n额定阻抗：8 ohms nominal\n输入方式：2×Speakon NL4              \n包装尺寸：880mm*660mm*655mm          \n净重量：40kg   \n含包装重量：48kg","只",1]
[4,"纯后级功放","YYAUDIO","UA700D","I类功放，\n额定功率RMS：(8Ω)2×700W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1050W；\n桥接：(8Ω)1*2300W；\n频响：20Hz-20kHz, -0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；\n阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重11.8Kg，机箱厚度2U；\n具备高输出功率和低发热量；具备软启动保护、温度功率控制、过载保护、功放输出直流保护等特性；适用于大型厅堂，多功能厅，演艺娱乐厅，大型KTV等场合。","台",3]
[5,"前级效果器","YYAUDIO","KA500S","超低音输出具有低切、高切、独立音量控制、自动增益控制等处理模块 *24-bit、48kHz采样率、∑-△ AD/DA转换、32位DSP芯片处理","台",1]
[6,"电源时序器","YYAUDIO","NPW80","8路电源时序器","台",1]
[7,"一拖一麦克风","SHURE","BLX288/PG58","BLX88双通道接收机和两个 BLX2/PG58 手持式话筒发射机，适用现场演出或卡拉 OK 中的领唱和伴唱","套",1]
[8,"易视点歌机",null,"星网视易","22寸触摸屏","台",1]
[9,"辅材",null,null,"音箱头、莲花线、卡农线等，音响线","批",1]
[10,"机柜",null,null,"12U","台",1,{"$nulls":3},"自备"]
[11,"总计",{"$nulls":6},102808]
["二、智能灯光套餐"]
[1,"智能灯光控制盒(集成中控和音频检测器）","KELEK","E-300T","■开关/调光：10路开关控制，2路可控硅调光。单独控制，亦可通过DMX512控制\n■开关/调光：10路开关控制。单独控制，亦可通过DMX512控制\n■摇麦检测：内置220V摇麦检测,智能切换摇麦效果,让房间的舞台效果更加个性化\n■灯具电源管理：灯具电源时序管理,根据场景合理关闭电源,环保节能并延长灯具寿命\n■DMX512功能：配置网口和卡农输出接口,支持512个通道\n■调光台学习：配置调光台卡农接口，控台学习无需手动拨插线路，实现智能切换\n■歌曲声光联动：灯光效果跟随各家点歌系统歌曲分类等条件进行变化，综合场景多达50个\n■节奏声光联动：灯光效果跟随音频节奏变化，内置音频全频分析模块，让灯光和音乐配合得更加完美\n■无线调试：效果调试、下载都可通过WIFI无线方式完成，工程师可在房间任何位置轻松调试\n■云灯库技术：可建立多达400个虚拟灯具800个程序素材的灯库效果，任意场景随意调用\n■快捷调试：运用灯库快速满足K场效果要求，效果调试快捷简单，满足初级工程师轻松上手\n■U盘功能：通过U盘升级程序、下载参数、更新配线程序等，升级的麻烦一次解决\n■工程管理：用户管理权限设置，所有设置和效果均可保存到电脑进行备份，保障系统安全运行","台",1]
[2,"灯带译码器","KELEK","DE-30S","◆支持DMX512信号控制，可与DMX数码控制台连接，实现调光或各种程序变化。\n◆ DMX512输入/输出：支持多台灯具握手连接。\n◆电源输入：DC12V-24V。\n◆最大负载：单路负载＜10 A ; 整机电流＜21 A（负载输出加有过流保护电路）。\n◆12V驱动：单路负载（120W）整机（252W）\n◆24V驱动：单路负载（240W）整机（504W）\n◆输出：四路回路 R、G、B。\n◆连接方式：共阳。\n◆净重：0. 230Kg。\n◆输出功率：12V< 252W,24V<504W。","台",6]
[3,"控制面板","KELEK","TA-118  ","★玫瑰金色锌合金边框，钢化玻璃电容式触摸\n★电容式触摸，18键整体背光\n★按键声音提示\n★分灯光墙板、音乐墙板或综合墙板、可定制按键和LOGO。","台",2]
[4,"嵌入式60W LED摇头图案+染色二合一 ","KELEK","N-Y060","电源供应：AC100-240V  50/60Hz\n功    率：160W \n光    源：60W LED+8颗9W三合一灯珠\n颜    色：6种颜色+白光+彩虹效果\n图    案：6种图案+白光+彩虹效果\n棱    镜：3棱镜+5棱镜双棱镜（可叠加）\n调    光：0-100%线性调节\n频闪速度：1-25次/秒\n通道模式：2/12/19通道\nX轴角度：水平540度\nY轴角度：垂直270度  \n控制模式：DMX-512，自走，声控，主从模式\n净    重：5.5KG\n安装方式：嵌入式/外挂\n产品特点：外形精巧，安装简便，超高亮度，图案清晰，色彩鲜明，可做图案和光束两用，棱镜叠加可同时出9-16个图案，色彩靓丽，XY轴响应速度快、媲美舞台大灯效果）","台",8]
[5,"嵌入式COB染色+绿激光+蓝光网三合一","KELEK","N-Y040","电源供应: AC100-40V/50~60Hz\n功    率：60W；\n光    源:COB 40W LED灯珠，高亮度，色泽鲜艳,混色均匀\n激   光: 绿色激光柱 80mw +蓝光网1000mw\n投射范围: 水平540°，垂直270\n控制模式: DMX512/自走/声控\n大扭力高稳定性42电机，质量好，皮带传动、运转稳定，速度可快可慢，X轴和Y轴慢转时都平稳。\n和七颗染色慢转时有明显区别。","台",8]
[6,"嵌入式花开花合","KELEK","N-Y006","工作电压：AC100-240V  50/60Hz\n功    率：100W\n光    源：6颗 15W RGBW四合一灯珠 \n颜    色：RGBW\n调    光：65536级电子调光\n频闪速度：1-30次/秒\n控制方式：DMX-512、声控、自走\n光束角度：1.5°\n光束旋转：360°无极旋转\n通道模式：11CHS、14CHS\nX轴角度：水平540°\nY轴角度：垂直180°  \n净    重：3.8KG\n工作环境：室内（10-35°）\n包装尺寸：310X210X365mm \n包装尺寸：450X330X390mm   2个装","台",4]
[7,"3W全彩动画激光","KELEK","M3000","工作电压：AC100-240V  50/60Hz\n功    率：60W\n激光功率：RGB3W\n激光波长：绿光：532nm或530nm  红光：638nm  蓝光：450nm\n调制信号：TTL调制\n激光颜色：全彩色\n扫描系统：20kpps振镜\n扫描角度：±20°\n激光图案：15组图案库，1900个图案\n冷却系统：风机强制冷却\n工作环境： 室内（10-35°）\n通道模式：6/34CHS","台",2]
[8,"八彩蝴蝶灯","KELEK","N-X051","工作电压：AC100-240V  50/60Hz\n功    率：60W\n光    源：2颗24W 8合一灯珠\n颜    色：八彩混合色\n控制方式：DMX512、声控、自走\n通道模式：13CHS\n净    重：1.5KG\n包装尺寸：275X245X180mm\n包装尺寸：570X510X390mm   8个装\n工作环境：室内（10-35°）","台",2]
[9,null,"KELEK","RGB5050灯带","◆低压12V 共阳极灯带","米",100]
[10,null,"KELEK","12V开关电源","输入电压：100-240V\n输出电压：12V","台",50]
[11,"合计",{"$nulls":6},94480]