{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"not_rendered":{"images":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":10,"n_cols":10,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[9,0,9,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价（元）","小计（元）","类似图"]
[null,"线性阵列音箱","JBL","CBT70J-1","由16个1英寸高音单元，4个5英寸低音单元组成的70厘米J型同轴线阵列，抽头设置 : 8ohm ，频率响应(-10dB) : 60Hz-20kHz ，灵敏度(SPL @1m) : 100dB ，功率(低阻) : 500W ，最大声压级 : 127dB(峰值133dB) ，覆盖控制频率(±20度) : 800HZ ，安装 : 10个M6吊挂点，包含墙装支架 ，尺寸 : 695 x 168 x 235 mm","只",2]
[null,"8寸壁挂音响（定压定阻）","JBL","Control 29AV-1","主要特点：\n•    极其平滑、宽广带宽的频率响应特性\n•    可旋转 110° x 85° 覆盖角的高频号筒\n•    声音保护神专利的过载保护\n•    200mm(8”) 的Kwevlar™ 锥盘低音音响\n•    25mm(1”) 钛合金震膜的高频压缩驱动器\n•    通过美国军用标准的全天候试验的全天候音响\n•    特有的 InvisiBall™ 隐形球专利的安装配件、10个 6mm 连接点用于悬吊安装和使用 U 型壁挂式托架选购的安装\n \n技术特性\n频率范围(-10dB)1   37Hz～18kHz\n频率响应1     43Hz～15kHz\n100小时的功率处理能力2 300W 连续节目功率\n150W 连续粉噪声率\n最大声压级SPL，1m3     峰值 118dB，连续 112dB\n声压灵敏度4   87dB， 1W，1m\n覆盖角5  水平110° x 垂直85°，可旋转\n指向性因子(Q) 6.7，500～16kHz 的平均值\n指向性指数(DI)     8.3dB，500～16kHz 的平均值\n阻抗 8Ω\n最低阻抗 230Hz 时为 6.8Ω；4.1kHz 时为 3.3Ω\n分频器类型    有阻抗的 3 阶高通滤波器和 2 阶谐低通滤波器\n分频点 2.5kHz\n变压器插头    70V：110W，55W，28W 和 14W\n100V：110W，55W 和 28W\n宜通位置；8Ω\n换能器(音响单元)：\n低频换能器    200mm(8英寸) 采用纯丁基橡胶环的 Kevlar锥盘\n50mm(2英寸) 音圈，玻璃纤维音圈架\n高频换能器    25mm(1 英寸) 压缩驱动音圈，使用 JBL 钻石型围边专利的\n纯钛合金震膜\n \n物理参数：\n箱体材料 高压聚乙稀\n护栅 热固性复合防水铁网\n过载保护 满功率限制保护分频网络和换能器，内部可更换的熔断器保护\n极端过载的输入功率\n环境使用特性  IEC539IP-X4抗溅泼额定标准；\n潮湿、雾、温度和UV 超过美国军用标准 Milspec810；\n通过美国军用标准 Mil-Std-202F啧雾标准\n接线端口 镀锌铜螺丝接线柱，镀镍铜螺母/垫圈，\n可连接最大直径 2.5mm2 的祼铜线电缆 (#6、#8 或 #10)，\n接入最长 4mm，外露最长 9mm\n安全评价 变压器：UL1876\n颜色 黑色或白色(-WH)\n体积(高x宽x深)   520x306x277mm\n纯量 12.2公斤\n运输重量 14公斤","只",2]
[null,"8寸壁挂音响（定压定阻）","JBL","Control 29AV-1","主要特点：\n•    极其平滑、宽广带宽的频率响应特性\n•    可旋转 110° x 85° 覆盖角的高频号筒\n•    声音保护神专利的过载保护\n•    200mm(8”) 的Kwevlar™ 锥盘低音音响\n•    25mm(1”) 钛合金震膜的高频压缩驱动器\n•    通过美国军用标准的全天候试验的全天候音响\n•    特有的 InvisiBall™ 隐形球专利的安装配件、10个 6mm 连接点用于悬吊安装和使用 U 型壁挂式托架选购的安装\n \n技术特性\n频率范围(-10dB)1   37Hz～18kHz\n频率响应1     43Hz～15kHz\n100小时的功率处理能力2 300W 连续节目功率\n150W 连续粉噪声率\n最大声压级SPL，1m3     峰值 118dB，连续 112dB\n声压灵敏度4   87dB， 1W，1m\n覆盖角5  水平110° x 垂直85°，可旋转\n指向性因子(Q) 6.7，500～16kHz 的平均值\n指向性指数(DI)     8.3dB，500～16kHz 的平均值\n阻抗 8Ω\n最低阻抗 230Hz 时为 6.8Ω；4.1kHz 时为 3.3Ω\n分频器类型    有阻抗的 3 阶高通滤波器和 2 阶谐低通滤波器\n分频点 2.5kHz\n变压器插头    70V：110W，55W，28W 和 14W\n100V：110W，55W 和 28W\n宜通位置；8Ω\n换能器(音响单元)：\n低频换能器    200mm(8英寸) 采用纯丁基橡胶环的 Kevlar锥盘\n50mm(2英寸) 音圈，玻璃纤维音圈架\n高频换能器    25mm(1 英寸) 压缩驱动音圈，使用 JBL 钻石型围边专利的\n纯钛合金震膜\n \n物理参数：\n箱体材料 高压聚乙稀\n护栅 热固性复合防水铁网\n过载保护 满功率限制保护分频网络和换能器，内部可更换的熔断器保护\n极端过载的输入功率\n环境使用特性  IEC539IP-X4抗溅泼额定标准；\n潮湿、雾、温度和UV 超过美国军用标准 Milspec810；\n通过美国军用标准 Mil-Std-202F啧雾标准\n接线端口 镀锌铜螺丝接线柱，镀镍铜螺母/垫圈，\n可连接最大直径 2.5mm2 的祼铜线电缆 (#6、#8 或 #10)，\n接入最长 4mm，外露最长 9mm\n安全评价 变压器：UL1876\n颜色 黑色或白色(-WH)\n体积(高x宽x深)   520x306x277mm\n纯量 12.2公斤\n运输重量 14公斤","只",2]
[null,"15寸低音","JBL","VRX915S","频率范围(-10dB) 35Hz ～ -250Hz\n频率响应(±3dB) 40Hz ～ 250Hz\n功率(1)(连续/节目/峰值)800W/1600W/ 3200W\n最大声压级 SPL(2) 126dB/1m\n扬声器单元 低频 2265G-1\n体积 (高 x 宽 x 深) 496mm x 420mm x 597mm\n重量 26.3kg (58磅)","只",2]
[null,"2*650W数字功放","CROWN","XTi4002A","2*650W 8欧，2*1200W 4欧，1*3200W 4欧，内置数字处理","台",1]
[null,"2*200W功放","CROWN","XLS202D","2*200W,8欧,2*300W 4欧，1*600W 8欧","台",2]
[null,"2*1200W数字功放","CROWN","XTi6002A","2*1200W 8欧，2*2100W 4欧，1*6000W 4欧，内置数字处理","台",1]
["合计（不含税，不含运费，不含安装调试费）",{"$nulls":7},116300,"含税加9个点"]