{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"not_rendered":{"images":15},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,6],[0,7,0,10],[2,0,2,6],[20,0,20,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","产地","单位","数量","单价（元）","小计（元）","类似图"]
["A.5D影院音响配置"]
[1,"12寸线性阵列音箱","PL-audio","UNIRAY FLY PRO","它不一定总是一个线性组。我们研制出了一种几乎不具有普遍性的音箱。带有喇叭电荷的双向无源同轴系统。适合中大型应用的工具。\n\n单元：12寸低音单元， 1 x 1.4寸高音单元\n负载能力（RMS/峰值）650 W/1300W\n频率响应：80hz-20khz\n最大声压（1米）：139db\n覆盖角度V*H：95°*40°\n额定阻抗：8 Ohm\n连接插头：1+ 1- ( 2+ 2 Link)\n安装：可配置U型架单只使用，可配置飞行吊架多只使用\n\n颜色：黑色(可定制其他颜色)\n涂料：黑色耐划伤防水聚氨酯涂料\n尺寸：580x 500 x 450毫米\n重量：26kg","德国","只",6]
[2,"线阵挂架","PL-audio","配套","UNIRAY FLY PRO配套挂架","德国","套",4]
[3,"12寸高声压音箱","PL-audio","F12 PRO","高端多功能音箱。\n\nF 12-Pro扬声器是一个被动分离的2路全频扬声器，具有1个12寸低音，1.4寸高音驱动器，具有90'x 40辐射特性的喇叭。\n\n顶级的neodym扬声器技术。高脉冲负载容量超过1600瓦。可旋转喇叭。非常响亮的高音和精确的分辨率。有足够的低音支持，你会获得惊人的效果。\n\n据客户反映，市场上最响亮的12寸音箱。\n\n单元：12寸低音,1.4寸高音\n负载能力（RMS/峰值）650 W/1300 W\n最大声压（1米）：134db\n频率响应：67hz-20khz\n覆盖角度H*V：90°*40°（可旋转号角）\n额定阻抗：8 Ohm\n箱体：桦木复合胶合板，层压和螺纹，8个防滑橡胶脚\n网罩：前泡沫防护网\n安装：箱体返听角度，K&M支架孔，6 x M8螺纹支架和吊装点\n连接：2个Neutrik Speakon NL4MP \n颜色：黑色耐刮擦聚氨酯涂层，可定制颜色\n连接插头：1+ 1- ( 2+ 2 Link)\n尺寸：380 x 610 x 340 毫米\n重量：20.5kg","德国","只",1]
[4,"10寸高声压返听音箱","PL-audio","M10 CX PRO","M10 CX PRO是M12 CX PRO的缩小版。\n\n超紧凑的结构，非常轻和难以置信的力量。非常好的演讲和声音分辨率说服了整个路线。非常扁平的设计在视觉上看起来优雅迷人。高负载能力和出色的反馈安全性在这里设定了新的标准。\n\nM10 CX PRO有非常多功能，例如用作近场或表面覆盖物。一个通用的返听音箱，在所有的声音任务，从摇滚乐到经典。\n\n单元：10寸低音,1寸高音，同轴\n负载能力（RMS/峰值）300 W/600 W\n频率响应：80hz-20khz\n最大声压（1米）：129db\n覆盖角度H*V：60°*60°\n额定阻抗：8 Ohm\n连接：2 x NL4扬声器背面\n连接插头：1+ 1- ( 2+ 2 Link)\n\n声音特性：最佳频率和相位调整频率交叉的中性声音\n箱体：桦木复合胶合板，4只防滑橡胶脚\n网罩：保护栅稳定的前栅，带有隔音泡沫\n安装：监听使用的安装角度，轻重量\n\n颜色：黑色\n涂料：黑色聚氨酯涂料\n尺寸：345 x 300 x 350毫米\n重量：9.6kg","德国","只",2]
[5,"双18寸低音音箱","PL-audio","B 3 SUB","B3是一个高性能的低音炮在一个独特的喇叭设计与恒定的140db输出。\n\n新开发的喇叭反射设计实现了30Hz-140Hz的绝对精确的深度范围。与许多2x18低音炮相比，B3非常精确地传输低音，并且在上攻击区也能完美地处理信号。\n\n低音是非常精确的从30hz到140hz与一个恒定的线性水平。\n。\n\n单元：2 x 18″低音单元\n负载能力（RMS/峰值）4000 W/6000 W\n最大声压（1米）：140db\n频率响应：30hz-160hz\n额定阻抗：4 Ohm\n箱体：桦木复合胶合板，背面有4个运输轮\n网罩：带隔音泡沫的前格栅\n连接：2个Neutrik Speakon NL4MP \n颜色：黑色Warnex结构清漆，根据要求提供其他RAL颜色和聚氨酯涂层\n连接插头：2+2- (1+1- durchgeschliffen)\n尺寸：580 x 1160 x 920 毫米\n重量：99kg","德国","只",6]
[6,"18寸低音音箱","PL-audio","B18 DLX","B18是紧凑型低音反射系统，配有一个18英寸的Neodym单元，可在30赫兹以下进行控制下降。\n\nB18低音炮可以形成心形指向。总共有四个扬声器，两个在后面，两个在前面，允许在没有特殊转盘的情况下进行前端真实系统布线。我们只是说这是我们所能做的。\n\n我们的Powerpac DSP6004功率放大器与（HT208或HT210 Pro）中高音部分配合使用，可以在最高级别组装非常小、紧凑和强大的系统。\n\n我们建议将Powerpac DSP 10.4与我们的LA206-LA208或Uniray一起用于最高要求的场所。\n\n精确调谐的对称低音反射效率使低音传输从30hz精确到165hz。\n\n此外，围墙还配有加固带，以消除出现的墙体共振\n\n单元：18寸低音单元，4.5”音圈 \n负载能力（RMS/峰值）2000 W/4000 W\n最大声压（1米）：134db\n频率响应：27hz-165hz\n额定阻抗：8 Ohm\n箱体：桦木复合胶合板，桦木复合胶合板，水平和垂直可调，8个橡胶脚\n网罩：带隔音泡沫的前格栅\n安装：2个高水平法兰，用于隔离杆M20螺纹\n连接：2个Neutrik Speakon NL4MP \n颜色：黑色Warnex结构清漆，根据要求提供其他RAL颜色和聚氨酯涂层\n连接插头：2+2- (1+1- durchgeschliffen)\n尺寸：580 x 800 x 630 毫米\n重量：45kg","德国","只",4]
[7,"Hifi级带DSP数字功放","PL-audio","POWERPAC 10.4 DSP","智能ENDSTUFEN技术\n顶级强大的四通道放大器\n即插即用网络功能\nAES、EBU、DANTE功能\n全集成DSP数字信号处理器\nHiFi音质\n\nPowerpac D10.4提供两个内部的数字信号处理器和高质量的模拟开关电路，在电源系统管理和扬声器处理领域建立了新的标准。D/A转换采用了DirectDive技术，显著改善了脉冲动力学，实现了低音的精确再现。\n\n无论应用程序是配置有前端控制的独立系统放大器，还是用于巡演或安装应用程序的综合无线网络系统。\n\nPowerPacD10.4提供了我们的客户所需的解决方案。由于其全面的扬声器预设功能，它可以很容易地集成到您的系统。PowerPacD10.4配备了APEX Audio的DSP技术（Intelli-Ware）。\n\n卓越的音质和非常简单的操作能够使整套系统让人信服。\n\n通道1-4:4*1600w 8 Ohm\n通道1-4:4*2500w 4 Ohm\nDSP:可选择高达192 kHz的测试速率\n频率：20 Hz bis 20 kHz\n智能网络安全\n出口直流保护\n高阻尼系数>1000（8欧姆，1Khz）\n带电压检测和120V至230V自动切换的宽范围网络部分\n低电压保护\n出口直流保护：自动温度监测\n静音功能：信号指标小于120分贝（20赫兹-20千赫）\n\n保护功能：通断瞬变保护\n输入：Analog & AES-3 bis 24-Bit\n连接：3-poliger XLR（可在模拟和AES-3之间切换的软件）\n类型：电子对称化\n阻抗：10千欧，对称\n最大输入电平：21 dBu，对称\n频率响应：20 Hz – 20 kHz, ± 0,2 dB\nTHD + N：小于0005%，-20dbu，20hz-20khz，22khz BW\n力学：121分贝，20赫兹至20千赫，在+21 dBu时不平衡\nAD转换：24位，Sigma Delta\n模拟输入输出接口：4路卡农输入口，4路卡农输出口，2路4线Speakon输出口\n外壳：2氦铝外壳\n尺寸：483x 88 x 500毫米\n重量：15.5kg","德国","只",2]
[8,"Hifi级带DSP数字功放","PL-audio","POWERPAC 6004 DSP","高保真的存在，低重量和强大的力量。\n\n数字四通道功率放大器“德国手工制作”。\n\nPowerpac 6004数字信号处理器提供了专业用户在许多常见声音任务中所需的广泛功能。有意识地，我们已经放弃了很多势利行为，并专注于基本要素。\n\n移动DJ、音乐家或录音机在中小型声音任务中所需的功能包括：高保真、低重量、强大的电源和可自由编程的数字信号处理器。\n\n通道1+2:2*1600w 8 Ohm\n通道3+4:2*500w 8 Ohm\n通道1+2:2*2500w 4 Ohm\n通道3+4:2*800w 4 Ohm\nDSP:DSP mit 80 Speichern\n频率：20 Hz bis 20 kHz\n智能网络安全\n出口直流保护\n特殊设计的静音功能\n高阻尼系数>1000（8欧姆，1Khz）\n频率响应：THD+N小于0.05%（20赫兹-20千赫）\n带电压检测和120V至230V自动切换的宽范围网络部分\n低电压保护\n出口直流保护：自动温度监测\n静音功能：信号指标小于120分贝（20赫兹-20千赫）\n\n外壳：2氦铝外壳\n保护功能：通断瞬变保护\n输入输出接口：4路卡农输入口，4路卡农输出口，2路辅助卡农输出口，4路Speakon输出口\n尺寸：483x 88 x 410毫米\n重量：7.4kg","德国","只",1]
[9,"Hifi级带DSP数字功放","PL-audio","POWERPAC 4004 DSP","高保真的存在，低重量和强大的力量。\n\n数字四通道功率放大器“德国手工制作”。\n\nPowerpac 4004数字信号处理器提供了专业用户在许多常见声音任务中所需的广泛功能。有意识地，我们已经放弃了很多势利行为，并专注于基本要素。\n\n移动DJ、音乐家或录音机在中小型声音任务中所需的功能包括：高保真、低重量、强大的电源和可自由编程的数字信号处理器。\n\n通道1-4:4*500w 8 Ohm\n通道1-4:4*800w 4 Ohm\nDSP:DSP mit 80 Speichern\n频率：20 Hz bis 20 kHz\n智能网络安全\n出口直流保护\n特殊设计的静音功能\n频率响应：THD+N小于0.05%（20赫兹-20千赫）\n带电压检测和120V至230V自动切换的宽范围网络部分\n低电压保护\n出口直流保护：自动温度监测\n静音功能：信号指标小于120分贝（20赫兹-20千赫）\n\n外壳：2氦铝外壳\n保护功能：通断瞬变保护\n输入输出接口：4路卡农输入口，4路卡农输出口，4路Speakon输出口\n尺寸：483x 88 x 410毫米\n重量：6.7kg","德国","只",2]
[10,"顶级混音台","日本 Pioneer","DJM-900NXS2",{"$nulls":3},1]
[11,"高级CD机DJ专用","日本 Pioneer","CDJ- 2000NXS2",{"$nulls":3},2]
[12,"4进8出数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X48","● 4路平衡输入，8路平衡输出。\n● 32位DSPSHARC芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。\n● 输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。\n● 输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。\n● 所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1 阶、移相2阶。\n● 所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。\n● 所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。\n● 所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在- 6dB/Oct至-48dB/Oct可选。\n● 输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。\n● 所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。\n● 任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。\n● 可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。\n● 内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调\n● 前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。\n● 3 0个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使备更安全。\n\n系统规格                  \n频率响应                       20Hz-20kHz,-0.3dB\n动态范围                       115dBu\n失真度                         <0.008% at 1kHz(0dBu)\n串音                           >70dBu，20Hz-20kHz\n共模拟制比                     >75dBu 1KHz\n输入部分                  类型                           平衡式XLR连接\n增益                           35dBu\n最大输入电平                   +18dBu\n阻抗                           1MΩ/stereo;500KΩ\n输出部分                  类型                           平衡式XLR连接\n最大输出电平                   +18dBu\n阻抗                           <500Ω/Mono\n数字处理部分              24bit sigma-delta A/D、D/A转换(24bit sigma-delta A/D、D/A)32 bit SHARC DSP, 96kHz采样率\n显示屏                    点阵屏LCD显示当前参数以及所有设置\n电源                      AC 95V-250V 50/60Hz\n净尺寸（长*宽*高）        482*205*44MM                                                                                \n净重量                    2.8KG","英国/中国","台",2]
[13,"高级手持无线话筒","美国 SHURE","SLX24/ BETA58A",{"$nulls":3},2]
[14,"16路紧凑型数字调音台","DIGIMIX","FLEX 16","16路高性能模拟麦克风输入，包含4个Combo输入\n16段高精度主输出电平表，监听和主输出自动切换\n9个100mm行程的优质电动滑杆电位器\n8个可自定义的平衡输出口\n6个内置效果器模块，2个调制，2个延时和2个混响\n4个单声道AUX总线，4个立体声GROUP总线,主输出L/R和立体声监听耳机\n2个31段图示均衡器\n2个 USB支持播放、录音、系统更新、及场景导入导出\n10.1寸1280X800像素高清IPS触摸屏\n1个 静音编组，全部静音和静音编组两种模式可切换\n1个 扩展插槽，可选配USB.DANTE和AES/EBU等多种模块\nEQ和压限器自带库功能，出厂自带常规乐器参数库\nRS232支持中控系统接入\n支持IPAD远程遥控\n支持MP3,AAC,WAV,FLAC,APE等格式的音源播放\n启动时间短，25秒可开机\n开关机无冲击声\n自定义层功能\n通道LINK功能\n侧链功能\n低音分频功能\n推子防尘设计\n电源防松脱设计\n消耗功率：50w\n尺寸：D*W*H:504*379*136mm\n净重：6.6kg，毛重9kg","英国/中国","台",1]
[15,"监听耳机","AKG/","K240mkii","佩戴方式:头戴护耳式\n耳机类型:有线\n有无麦克风:无\n插头直径: 3.5mm\n插头类型:直插型\n耳机输出音源:随身视听\n缆线长度: 3m\nPOFESIDEAL Ut\n灵敏度: 91 dB SPL/mW\n耳机阻抗: 55欧\n频响范围: 15-25000Hz\n技术指标\n类型:动圈型震膜\n结构:半封闭型\n总谐波失真: <0.3%\n最大承受功率: 200mW","澳地利","副",1]
[16,"8路电源时序器\n（带中控）","YYAUDIO","DIG8","1 面板颜色：铝黑色\n2 电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）\n3 通道数量：8路万用插座继电器受控\n4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：2000W/6000W最大承受无功功率\n5 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座\n6 功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.COM口接入中控控制（指令控制）或自带软件控     制 4.时间间隔可调 5.自由通道关闭 6.级联叠机ID:0-255 7.中控外控 8.过流保护 9.面板通道独立关闭\n7 每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒（通过软件自由设置）\n8 输出继电器触点电流：30A 277VAC\n9 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理\n10 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ\n11 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）\n12 开启类型：按键式轻触开关\n13 单路独立开关功能：支持面板独立控制（可软件设定控制）\n14 功能显示电压显示表类型：大屏显示液晶电压表（蓝底或橙底白字）\n15 叠机级联功能：有\n16 外接控制开关接口：RS232 COM接口\n17 随机控制软件及支持中控功能与ID数量分配：自带指令代码与控制软件，支持中控控制，ID:0-255\n18 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器）\n19 短路过流保护断路器配置：断路器火线控制过流保护（（40A短路保护))\n20 机身尺寸：长480MM * 宽210MM * 高48MM（非标准1U）\n21 单机包装尺寸：长560MM * 宽330MM * 高105MM(进口牛皮面纸盒或彩印盒）\n22 数量总重量与外包装尺寸：1件5台装共23KG，外包装尺寸：长575MM * 宽348MM * 高525MM\n23 总重量（含包装）：4.3KG",null,"台",2]
[17,"机柜",{"$nulls":5},1]
["合计（含税，不含运费，不含安装调试费）",{"$nulls":8},1680010]