{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"not_rendered":{"images":20},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[21,0,21,7],[22,0,22,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价（元）","小计（元）","类似图"]
[1,"7R 纯光束","KELEK","KR-230N","7R/10R摇头光束灯                                                               \n工作电压：AC110V～240V                                                                                     频率50/60HZ                                                                                                              功率：350W/380W/400W                                                                                     灯泡：5R/7R/10R 200W/230W/280W                                                                频闪：1-13次/秒                                                                                                      色温：6000K                                                                                                             颜色：14色+白光及彩虹效果，电子定位                                                          图案：17个图案+白光及流水效果，图案电动线性对焦，电子定位          扫描：水平450度，垂直265度                                                                             效果：可由光束转为雾化效果                                                                              棱镜：一个八棱镜，可正反转自转抖动                                                            安全保护；当机体过热或系统出现故障时自动切断电源                              信号控制：DMX512国际信号                                                                               通道数：16个DMX通道","台",30]
[2,"LED 帕灯","KELEK","KR-1190-II","工作电压：AC110V-240V\n频率：50/60HZ\n功率：180W\n灯珠功率：3W\n灯珠数量：54颗（三合一）\n出光角度：25度\n控制信号：DMX512\n控制通道：8CH或4CH（可切换）\n操作模式：DMX512、手动、自走、声控\n净重：5.2KG\n尺寸：30*29.5*33cm","台",34]
[3,"LED200W成像灯（面光灯）（一面光）","KELEK","KR-2001AL","额定电压 :AC90-260V  50-60Hz           \n总功耗 :200W                    \n发光角度: 19°\n调光:0~100% 线性调光        \n频闪 :1-25次/秒                    \n焦距: 可手动调节           \n技术: 高质量光学系统，玻璃反光杯\n机体: PVC       \n机箱颜色: 黑色\n机箱特征：体积小，重量轻                    \n控制系统：DMX,自走模式，主从模式 \nDMX通道： 1/3CH(单色),2/5CH(2合1), 3/7CH(RGB)\n工作环境：       \n工作温度: -30~40℃      \n防水等级: IP20\n散热系统: 超频3静音风机","台",4]
[4,"PAR64筒灯","KELEK","YJ016A","电压/频率：220-240V/50-60Hz\n功率：1050W\n光源：1000W封密泡\n（可定装500W  750W带碗）\n灯筒内直径：19.6cm\n色温：3200K\n灯体颜色：银色  黑色\n灯筒规格：长筒  短筒 \n灯泡规格：聚光 散光 半聚半散\n拉伸铝合金材料，结构紧凑，便携易带。广泛用于舞台等演出活动场合\n净重：1.3Kg\n毛重：1.6Kg\n产品尺寸：280mm*250mm*410mm\n包装尺寸：560mm*590mm*470mm\n（出货时6台一装）","台",4]
[5,"最新款COB 200W影视面光灯","KELEK","KS-M200","电压：AC100~240V，50~60Hz                                                                                                                     光源：COB 200W 集成灯珠\n 总功率：350W\n 透镜角度：35°、75°可选\n 频闪：1-10次/每秒\n 模式：DMX512，自走、主从\n 通道：2个DMX通道\n 色温：暖白3200K-正白6500K\n 尺寸：21.5*21.5*31CM\n 净重：5.2KG\n 节能、耐用、噪音低、光色柔和、无抖动现象。满足拍照、摄影高端场所要求。\n 非常适合会议室、演播室、婚礼庆典和舞台演出面光照明。","台",4]
[6,"LED600W 切割灯","KELEK","KR-DLED600P","电压：AC100~240v,50/60Hz\n光源：大功率600W白光LED, 6500K\nLED寿命：20,000小时\nCRI：≥74 / ≥90\n水平扫描：540°或630° (16 bit精度扫描)\n垂直扫描：270° (16 bit精度扫描)\n先进的扫描系统更加快速，稳定，安静，具有自动纠错的复位功能\n均匀顺滑的CMY+CTO混色系统\n1个色片盘：6个固定式色片+白光，半色效果，\n 色片可任意定位，带双向旋转的彩虹效果\n1个旋转图案盘：6个插拔式的旋转图案片+白圆，带图案抖动和图案任意定位功能\n1个固定图案盘：7个插拔式的固定图案片+白圆，带图案抖动功能\n通道：42个国际标准DMX512通道\n棱镜盘：旋转4+6棱镜，可正反方向旋转，可棱镜叠加，并具有棱镜定位功能\n调焦：电子调焦，超微顺滑调整焦距\n光圈：5%~100%顺滑调整\n频闪：频率最高可以达到25Hz，并可选择随机频闪及脉冲频闪\n调光：0~100%线性调光\n雾化：0~100%线性雾化\n放大：7°~ 42°线性放大\n切割盘：一组由4个切角片组成可控制的光斑切角系统，\n 整个切角系统可做90°旋转，通过对切光片的精准控制，\n 可创造出任意方向的三角形，菱形，长方形等形状光斑\n效果盘：超炫模拟动感窜动的火焰，潺潺流水等动态效果\n触摸彩色液晶屏显示\n带RDM功能\n包装尺寸：480*460*735MM\n净重：42.5kgs\n毛重：45kgs","台",12]
[7,"54颗LED防水帕灯","KELEK","KS-P543F/P543","电压：AC110-240V,50/60HZ\n功率：200W\n光源：54颗3W,LED灯珠\n操作模式：声控，自动，主从，DMX512\n防水等级：IP65\n材料：压铸铝\n发光角度：25°\nDMX通道：7/8CH,数码显示\n包装尺寸：310×310×350mm\n净重：9kg\n毛重：10kg","台",19]
[8,"防雨光束灯","KELEK","KX-400 Beam","光源：欧司朗  371W \n光源寿命：1500 小时\n电气参数\n输入电压：110V-240V AC，50/60Hz\n总功率：600W\n产品功能\n通道模式：16/20DMX通道\n颜色：1个1+14颜色盘，可变速双向旋转彩虹效果，颜色定位实现半色效果\n图案：1个1+13固定图案盘,可变速双向旋转,带流水支持图案抖动\n棱镜：1个8棱镜1个16棱镜，可变速双向旋转，实现叠加效果\n调焦：0~100%线性调焦\n雾化：线性调节,脉冲雾化\n调光：线性调光\n频闪：机械频闪，速度可调\n扫描范围：水平540°，垂直270°，支持XY反转，扫描速度可调\n缩放角度：0-2°\n控制方式：自走，声控，主从模式，DMX512\n节能模式：当调光处于闭合时，支持节能模式，灯泡耗电自动减小到50%，延长灯泡寿命\n信号输入输出：3芯/5芯\n物理特性\n外形尺寸：长（mm）450  宽（mm）400高（mm）700\n净重：29.8kg\n安装方式：4个 1/4英式锁扣\n环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度\n噪音：45-55分贝\n安全及防护\n过热保护：温控开关\nIP等级：IP65\n认证：CE认证","支",4]
[9,"MA控制台","KELEK","PEL-MAY5","主备控制台可互为备份；\nWindows操作系统，内置中文菜单；\n不少于两个内置屏幕，可外接最少一个触摸屏；\n不少于内置20个程序重放推杆，5个参数滚轮；\n能独立支持不少于8192个光路/控制参数，         内置不少于4个DMX512输出口；\n不少于6个USB接口，不少于2个网络接口。\n3、另以上工作内容及未提及部分详见相关规范、招标文件及图纸","台",2]
[10,"15寸音箱","EVH AUDIO","NF12","“-3dB频响：50Hz-18kHz    \n-10dB频响：45Hz-20kHz   \n驱动程序：1*12（300mm）/3音圈1x1”（25mm）/1.7音圈    \n额定功率：300W rms，1200W峰值  \n灵敏度：97dB  \n最大声压级：122dB持续，128dB峰值     \n阻抗：8欧姆，额定值          \n分散度：90 x40交叉频率：2kHz无源     \n输入连接器：2XSpeakon NL4 \n包装尺寸：490mm*470mm*790mm          \n净重量：21kg   \n含包装重量：25kg","只",8]
[11,"15寸音箱","EVH AUDIO","NF15","“-3dB频响：45Hz-18kHz      \n驱动程序：1*15（385mm）/4音圈1x1.4”（36mm）/3音圈    \n额定功率：400W rms，1600W峰值  \n灵敏度：98dB  \n最大声压级：125dB持续，131dB峰值     \n阻抗：8欧姆，额定值          \n分散度：90 x40交叉频率：1.5kHz无源     \n输入连接器：2XSpeakon NL4 \n包装尺寸：580mm*560mm*820mm          \n净重量：33kg   \n含包装重量：38kg","只",6]
[12,"18寸低音音箱","EVH AUDIO","NF118B","”-3dB频响：35Hz-300Hz \n驱动程序：1*18（460mm）/4音圈           \n额定功率：600Wrms，2400W峰值   \n灵敏度：100dB  1watt/1meter\n最大声压级：128dB持续，134dB峰值  \n额定阻抗：8 ohms nominal\n输入方式：2×Speakon NL4              \n包装尺寸：880mm*660mm*655mm          \n净重量：40kg   \n含包装重量：48kg","只",4]
[13,"数字调音台","ALLEN&HEATH","QU32","7英寸、800x480彩色触摸屏；                               \n32个麦克风/线路输入:平衡XLR, +19dBu最大输入电平；TRS带10dB定值衰减；实现立体声联动（奇/ 偶输入对）：参数连接有均衡、动态、插入（效果器或者Ducker闪避器）、延时、分配、发送；联动选项有前级放大、极性、边链、推子/ 静音、声像                                    \n3个立体声输入:ST1，ST2 接口：平衡，1/4 \" TRS ；ST3 接口：非平衡，3.5mm 迷你接口,                               \n24个混音处理通道【包括LR主输出、1-4单声道混音，3组立体声混音,4组立体声编组，2组立体声矩阵输出（通过group输出自定义成编组或辅助来使用）】：图示均衡、4段参量均衡、压缩器，                             立体声ALT输出&2TRK输出：平衡，1/4\" TRS；\nAES数字输出：2 通道，48kHz 采样率，XLR 输出，           \n4路DCA编组：拥有独立电动推子                                            \n4路FX效果器：4路专用FX发送；4路专用FX返回，带4段参量均衡；在任何通道上都可实现插入；可以从直接输出或混音上跳线连接；类型：混响、延时、门混响、ADT、合唱、交响合唱、相位效果器、镶边效果器, \n16通道的AMM(自动混音)功能                                  \n10个软按键，含4个静音编组\niPad/iphone app/Android app：通过Wi-Fi连接，进入所有的混音功能\nDAW MIDI控制：通过USB的MIDI(在Mac电脑上兼容), MIDI数据隧道；通过以太网的MIDI，通过A&H TCP driver软件应用实现,                                             \n通过Cat5线连接，输入用于通道1-16，ST1，ST2，ST3 的远程音源；输出用于混音1-10，LR的输出；与舞台接口箱 兼容；与个人混音系统兼容,       \n100个场景保存和调用                                                                                               \n信号发生器:可分配至任何混音，正弦/ 白/ 粉红/ 带通噪声；                                     \nUSB A, 设备所有录音建议使用USB 硬盘, 多轨必须使用USB 硬盘;  立体声录音:2 通道，WAV, 48kHz， 24-bit ，可连接;立体声播放:2 通道，WAV, 44.1或48kHz，16或24-bit至ST3;多轨录音:18 通道，WAV, 48kHz， 24-bit，可连接; 多轨播放:18 通道，WAV, 48kHz，24-bit\nUSB B接口:Core Audio 兼容 (在Mac OS X系统上即插即用, Windows Vista (SP2)，Windows 7和Windows 8需安装驱动。);32x32 USB 音频接口: 发送(上行):32 通道，WAV，48kHz, 24-bit;返送(下行): 32 通道，WAV，48kHz, 24-bit；                               \nRTA（实时分析器）: 31 段1/3 倍频程20-20kHz，跟随PAFL 源,同时可以通过按fn键切换成光谱图界面 \nDAW MIDI控制：通过USB的MIDI(在Mac电脑上兼容), MIDI数据隧道；通过以太网的MIDI，通过软件应用实现；                   \n总谐波失真+ 噪声，均一增益0dB：0.0005%,残余输出噪声：-91dBu,                                                   \n5核的高效ARM内核处理,10个DSP核心：8个专用于通道和混音处理；为升级留有足够空间。","台",2]
[14,"一拖二无线手持话筒","SHURE","BLX288/PG58","BLX2手持式发射机:\n\n集成话筒振膜设计，有值得信赖的PG58、SM58®或Beta 58A可选。\n-10 dB增益衰减\n轻质耐用结构\n彩色ID保护盖（可另购）\nBLX88双通道接收机:\n\n一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和¼英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯\n绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载/衰减）","套",8]
[15,"落地话筒支架",{"$nulls":3},"套",8]
[16,"2*700W功放","EVH AUDIO","Vortex 700D","•采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛\n•电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美\n•采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害\n•拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×700W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1050W；\n频响：20Hz-20kHz, -0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重11.5Kg，机箱厚度2U；\n整机静态功耗低，动态能量充沛；具备开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护等特性","台","4"]
[17,"2*900W功放","EVH AUDIO","Vortex 1000D","•采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛\n•电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美\n•采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害\n•拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×900W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1350W；\n频响：20Hz-20kHz, -0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重11.5Kg，机箱厚度2U；\n整机静态功耗低，动态能量充沛；具备开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护等特性","台","3"]
[18,"2*1100W功放","EVH AUDIO","Vortex 1300D","•采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛\n•电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美\n•采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害\n•拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×1100W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1650W；\n频响：20Hz-20kHz, -0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重11.5Kg，机箱厚度2U；\n整机静态功耗低，动态能量充沛；具备开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护等特性","台","2"]
[19,"4进8出数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X48","● 4路平衡输入，8路平衡输出。\n● 32位DSPSHARC芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。\n● 输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。\n● 输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。\n● 所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1 阶、移相2阶。\n● 所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。\n● 所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。\n● 所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在- 6dB/Oct至-48dB/Oct可选。\n● 输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。\n● 所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。\n● 任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。\n● 可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。\n● 内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调\n● 前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。\n● 3 0个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使备更安全。\n\n系统规格                  \n频率响应                       20Hz-20kHz,-0.3dB\n动态范围                       115dBu\n失真度                         <0.008% at 1kHz(0dBu)\n串音                           >70dBu，20Hz-20kHz\n共模拟制比                     >75dBu 1KHz\n输入部分                  类型                           平衡式XLR连接\n增益                           35dBu\n最大输入电平                   +18dBu\n阻抗                           1MΩ/stereo;500KΩ\n输出部分                  类型                           平衡式XLR连接\n最大输出电平                   +18dBu\n阻抗                           <500Ω/Mono\n数字处理部分              24bit sigma-delta A/D、D/A转换(24bit sigma-delta A/D、D/A)32 bit SHARC DSP, 96kHz采样率\n显示屏                    点阵屏LCD显示当前参数以及所有设置\n电源                      AC 95V-250V 50/60Hz\n净尺寸（长*宽*高）        482*205*44MM                                                                                \n净重量                    2.8KG","台",2]
["合计（含税，不含运费，不含安装调试费）",{"$nulls":7},1448324,"如需安装调试，安装调试费另议"]
["系统里缺少灯光信号放大器，灯光电源设备、音响电源时序器等"]