{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"not_rendered":{"images":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":7,"n_cols":10,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[6,0,6,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价（元）","小计（元）","类似图"]
[1,"壁挂音响","BOSE","RMU208","• 低频：2 x  长行程8英寸低频单元 (2英寸音圈)\n• 高频：1 x  扩展中高频压缩驱动器 (2英寸音圈)\n• 频率响应：80Hz~16kHz(+/-3dB)\n• 频率响应：70Hz~16kHz(-10dB)\n• 标称覆盖范围 (H x V)：90° x 60° (可旋转高频号角)\n• 功率：长期连续300 W，峰值1200 W\n• 灵敏度（声压级/ 1 W @ 1米）：94dB\n• 最大SPL @ 1米：119dB，125dB(峰值)\n• 额定阻抗：  8Ω\n• 无源分频；各换能器均采用独立带通滤波器\n• BIM系统图标","只",4]
[2,"功率放大器","BOSE","PS2600A","Bose PowerSpace 功放是区域扩展应用的理想选择，通过干净可靠的功率和数字连接，为任何高级商业应用提供增强的音响效果。Bose AmpLink 输入允许通过单根 Cat 5 线缆从 Bose DSP 获得多个未压缩、低延迟的数字音频通道。PowerSpace P2600A每通道提供 600 瓦功率，多用途输出使您无需桥接就可以灵活地为低阻或高阻负载提供该通道的满功率，甚至可向单个区域发送双倍功率。为适应高级商业应用，Bose PowerSpace 功放提供了工作所需的功率和性能 - 纯粹而简单。每通道 600 瓦，兼容 Bose 扬声器、DSP 和控制器，可创建完整的商用音响系统\nBose AmpLink 输入可简单地将多通道数字音频与兼容的 DSP 连接，减少中断和相关故障点\n不受负载限制的输出，可为低阻负载 (4-8Ω) 或高阻 (70/100V) 负载提供通道满功率，而无需桥接\nI-Share 输出通过组合两个通道的电流提供 2 倍的功率输出\n当音频信号低于设定阈值时，将启动自动待机模式节省电量，当音频信号恢复到该阈值以上时，自动唤醒                                                \n最大额定功率：\n2 x 600 W（THD+N < 0.04%，1 kHz，4-8 Ω，70/100V）\n输出通道\n2 路扬声器\n8 路数字 (Amplink)\n输入通道\n2 路平衡（模拟）\n8 路数字 (Amplink)","台",2]
[3,"8进8出音频处理器","BOSE","ESP880A","信号处理器:32 32位固定/浮点数字信号处理器+手臂，456兆赫\n动态范围:> 115分贝A 20 Hz–20千赫，模拟通过\n输入通道:8模拟（平衡，麦克风/线），16个数字（通过选项卡）\n输出通道:8模拟（平衡，水平线），8 esplink，16数字（通过可选的卡））\n上位机组态软件:controlspace®™软件设计师\n \n主要特点\n高质量的模拟电路提供的麦克风和线路电平/输出，工作与超低噪声和115分贝的动态范围\n先进的数字信号处理，支持音频在48千赫采样率/ 24位，采用浮点运算式数字信号处理器和工作在低延迟的声音系统精度\n扩展卡插槽支持使用辅助网络卡，允许数字音频发送和/或接收来自其他兼容产品\n可选的但丁™网卡允许ESP处理器与其他产品配套audinate®的但丁音频网络解决方案紧密结合\n玻色-®controlspace®设计师™软件使大量的信号处理模块，如自动麦克风混合，多波段图形和参数均衡器，Bose音响图书馆，信号发生器，路由器，搅拌机，AGCS，duckers，大门，压缩机，源选择器和延迟\n前面板RJ-45以太网连接使局部配置和监控，同时利用后面板的网络选项卡时，启用网络直通\n建立了玻色- esplink输出发送到未压缩的数字音频8通道esplink装备Bose®放大器功率匹配\n多种控制选项–controlspace ESP产品的可编程控制器和三和玻色- cc-64 CC-16简化区体积接口相兼容，以及电位器和其他厂家制造的开关\n整合与行业标准的控制系统采用综合串行协议通过自带的RS-232和以太网端口\n \n尺寸:1.7“××19×8.5××483×44毫米×215毫米）\n净重量:5.8磅（2.6公斤）","台",1]
[4,"一拖一无线手持话筒","SHURE","SLX24/SM58","SM58话筒配备SLX2手持式发射机：\n• 发射机类型：手持式\n• 音频输入电平：位于-10dB位置时较大值为+2 dBV，位于0dB位置时较大值为-8 dBV\n• 增益调整范围：10dB\n• 射频发射机输出：较大值为30 mW（视各国适用的规定而定）\n• 外壳：模塑PC/ABS把手和电池盖\n• 电源：2节AA碱性电池或充电电池\n• 电池，供电时间：2节AA电池，> 8小时\n• 尺寸（包含SM58拾音头）：254 x 51mm\n• 重量： 290g（10.2盎司），不含电池\nSLX4 分集接收机：\n• 电源：PS21\n• Battery Status：是\n• 外壳：镀锌钢\n• 音频输出电平：XLR接口（连接至600 Ω负载）：-13 dBV 1/4英寸接口（连接至3000 Ω负载）：–2 dBV\n• 输出阻抗：XLR接口： 200 Ω，1/4英寸接口： 1 kΩ\n• 灵敏度：-105 dBm，12 dB信噪比（典型值）\n• 镜频抑制：>70 dB（典型值）\n• 典型条件下的工作范围：100米（300英尺）\n• 音频频率响应：（+/-2 dB）：最小： 45 Hz，较大：15 kHz\n• 尺寸：高42 x 宽197 x 深134（mm）\n• 重量：816g","套",3]
["合计（含税，不含运费，不含安装调试费）",{"$nulls":7},144920]