{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"not_rendered":{"images":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":12,"n_cols":11,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,6],[0,7,0,10],[2,0,2,6],[6,0,6,6],[11,0,11,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","产地","单位","数量","单价（元）","小计（元）","类似图"]
["A,大会议室"]
[1,"6*4寸阵列音箱","PL-audio","GALA T6 Stick","T6 Stick配备了最高质量的6只4″Neodym宽带单元。优雅的音箱箱体由复合桦木制成，提供了良好的基音。6只4″扬声器连接30度垂直开放波前。\n\n结果是一个均匀的声压级原则上的波形和保证声音从第一排到最后一排。水平半径角度超过100度，可直接对准声音。\n\n墙壁、玻璃表面、天花板和地板等不需要的反射被很好地消除，并提供高水平的语音和声反馈安全。特别是在有声学问题的房间，我们用T4 Stick产生更直接的声音，因此优于传统的音箱。\n\nT6 Stick配有一个可旋转的倾斜支架，可安装所有普通扬声器。也可以选择有一个用于墙壁和天花板安装的支架。\n\n配合我们的Gala 12或Gala 15有源低音，您将获得一个高水平的可播放即插即用系统。\n\n单元：6x4″Neodym宽带单元\n分频点：130Hz\n灵敏度：97db\n负载能力（RMS/峰值）300 W/600W\n频率响应：100hz-20khz\n最大声压（1米）：126db\n覆盖角度H*V：100°*30°\n额定阻抗：5或者4 Ohm\n连接插头：2 x 4Speakon\n箱体：带储声计的防护网，可调三脚架法兰背面，可配U形托架\n颜色：黑色聚氨酯精细结构，防水\n尺寸：135 x 640 x 120毫米\n重量：5.1kg","德国","只",4]
[2,"Hifi级带DSP数字功放","PL-audio","POWERPAC 4003 DSP","高保真的存在，低重量和强大的力量。\n\n数字三通道功率放大器“德国手工制作”。\n\nPowerpac 4003数字信号处理器提供了专业用户在许多常见声音任务中所需的广泛功能。有意识地，我们已经放弃了很多势利行为，并专注于基本要素。\n\n移动DJ、音乐家或录音机在中小型声音任务中所需的功能包括：高保真、低重量、强大的电源和可自由编程的数字信号处理器。\n\n通道1:1*1600w 8 Ohm\n通道2+3:2*500w 8 Ohm\n通道1:1*2500w 4 Ohm\n通道2+3:2*800w 4 Ohm\nDSP:DSP mit 80 Speichern\n频率：20 Hz bis 20 kHz\n智能网络安全\n出口直流保护\n特殊设计的静音功能\n频率响应：THD+N小于0.05%（20赫兹-20千赫）\n带电压检测和120V至230V自动切换的宽范围网络部分\n低电压保护\n出口直流保护：自动温度监测\n静音功能：信号指标小于120分贝（20赫兹-20千赫）\n\n外壳：2氦铝外壳\n保护功能：通断瞬变保护\n输入输出接口：2路卡农输入口，2路卡农输出口，2路4线Speakon输出口\n尺寸：483x 88 x 230毫米\n重量：4.7kg","德国","只",1]
[3,"配套支架","PL-audio","支架","GALA T6 Stick配套专用支架","德国","只",4]
["B,小会议室"]
[1,"6寸音箱","PL-audio","GALA 6","Gala 6音箱是一个双向被动扬声器，用于高质量的音乐和语言传输。由于设计原因，这个音箱可以多功能使用。\n外壳由多层桦木胶合板制成，用胶水和螺丝固定。默认情况下，包装箱采用耐刮水聚氨酯涂层。\n颜色可根据要求提供。稳定的前格栅和防水的声学计保证了扬声器的完美保护，即使是防潮。气动轴和三脚架轴均装有固定的球形锁紧螺栓，确保固定准确、快速、安全。\n作为一个驱动器，我们推荐我们的最后阶段从Powerpac的数字信号处理器系列。\n\n双向被动扬声器\n单元：6寸低音,1寸高音\n分频点：130hz\n负载能力（RMS/峰值）150 W/300 W\n频率响应：75hz-19khz\n最大声压（1米）：121db\n覆盖角度H*V：80°*80°\n额定阻抗：16 Ohm\n连接：2 x NL4扬声器背面，2 x NL4装箱板\n连接插头：1+ 1- ( 2+ 2 Link)\n\n箱体设计\n双返听角度\n带储声计的防护网\n用于三脚架适配器的M10螺纹地板\n固定U形支架的格栅板\n4 x M8螺纹\n带球形锁紧螺栓的U形支架\n\n颜色：黑色\n涂料：表面划伤防水聚氨酯\n尺寸：B x H x T:200 x 370 x 225毫米\n重量：6kg","德国","只",4]
[2,"4*4寸阵列音箱","PL-audio","GALA T4 Stick","T4 Stick配备了最高质量的4只4″Neodym宽带单元。优雅的音\n箱箱体由复合桦木制成，提供了良好的基音。4只4″扬声器连\n接25度垂直开放波前。\n\n结果是一个均匀的声压级原则上的波形和保证声音从第一排到\n最后一排。水平半径角度超过95度，可直接对准声音。\n\n墙壁、玻璃表面、天花板和地板等不需要的反射被很好地消除\n，并提供高水平的语音和声反馈安全。特别是在有声学问题的\n房间，我们用T4 Stick产生更直接的声音，因此优于传统的音\n箱。\n\nT4 Stick配有一个可旋转的倾斜支架，可安装所有普通扬声器\n。也可以选择有一个用于墙壁和天花板安装的支架。\n\n配合我们的Gala 12或Micro-Sat有源低音，您将获得一个高水\n平的可播放即插即用系统。\n\n单元：4x4″Neodym宽带单元\n分频点：150Hz\n灵敏度：95db\n负载能力（RMS/峰值）200 W/400W\n频率响应：100hz-20khz\n最大声压（1米）：122db\n覆盖角度H*V：95°*25°\n额定阻抗：16 Ohm\n连接插头：2 x 4Speakon\n箱体：带储声计的防护网，可调三脚架法兰背面，可配U形托架\n颜色：黑色聚氨酯精细结构，防水\n尺寸：115 x 470 x 110毫米\n重量：3.9kg","德国","只",4]
[3,"Hifi级带DSP数字功放","PL-audio","POWERPAC 2004 DSP","数字四通道功率放大器“德国手工制作”。\n\nMiniPac 2004 DSP提供了专业用户在许多常见的声音任务中需要的广泛功能。有意识地，我们已经放弃了很多势利行为，并专注于基本要素。\n\n移动DJ、音乐家或录音机需要的功能包括：高保真、低重量和可自由编程的数字信号处理器（DSP），以完成较小的声音任务。MiniPac 2004 DSP也是安装区域的理想选择。\n\n通道1+2:2*500w 4 Ohm\n通道3+4:2*500w 4 Ohm\n通道1+2:1*1000w 4 Ohm 桥接\n通道3+4:2*300w 4 Ohm 桥接\nDSP:DSP mit 80 Speichern\n频率：20 Hz bis 20 kHz\n智能网络安全\n出口直流保护\n特殊设计的静音功能\n频率响应：THD+N小于0.05%（20赫兹-20千赫）\n带电压检测和120V至230V自动切换的宽范围网络部分\n低电压保护\n出口直流保护：自动温度监测\n静音功能：信号指标小于120分贝（20赫兹-20千赫）\n\n外壳：2氦铝外壳\n保护功能：通断瞬变保护\n输入输出接口：4路卡农输入口，4路Speakon输出口\n尺寸：483x 88 x 210毫米\n重量：2.8kg","德国","只",1]
[4,"配套支架","PL-audio","支架","GALA 6配套支架","德国","只",4]
["合计（含税，不含运费，不含安装调试费）",{"$nulls":8},444585]