{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["音响灯光"],"not_rendered":{"images":43,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"音响灯光","index":0,"n_rows":52,"n_cols":10,"rows_kept":52,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[33,0,33,4],[51,0,51,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、音箱扩声系统"]
[1,"双10寸线阵音箱","EVH AUDIO","LS210","“-3dB频响：55Hz-18kHz    \n-10dB频响：50Hz-20kHz   \n驱动程序：2*10（250mm）/3低音圈，1*1.4（36mm）/3高音圈     \n额定功率：500W rms，2000W峰值  \n灵敏度：101dB  \n最大声压级：128dB持续，134dB峰值     \n阻抗：8欧姆，额定值          \n交叉频率：1.5kHz无源         \n输入连接器：2XSpeakon NL4 \n包装尺寸：525mm*410mm*640mm          \n净重量：26kg   \n含包装重量：31kg   ","只",8]
[2,"双15寸线阵低音音箱","EVH AUDIO","LS215B","”-3dB频响：40Hz-300Hz      \n驱动程序：2*15（385mm）/4低音圈                 \n额定功率：1200W rms，4800W峰值  \n灵敏度：101dB  \n最大声压级：132dB持续，138dB峰值     \n阻抗：4欧姆，额定值                  \n输入连接器：2XSpeakon NL4 \n包装尺寸：860mm*770mm*550mm          \n净重量：56kg   \n含包装重量：62kg","只",2]
[3,"双18寸低音音箱","EVH AUDIO","NF218B","”-3dB频响：35Hz-300Hz    \n-10dB频响：55Hz-20kHz   \n驱动程序：2*18（460mm）/4音圈 \n额定功率：1200W rms，4800W峰值  \n灵敏度：103dB  \n最大声压级：134dB持续，140dB峰值     \n阻抗：4欧姆，额定值          \n输入连接器：2XSpeakon NL4 \n包装尺寸：1272mm*872mm*658mm          \n净重量：82kg   \n含包装重量：90kg  ","只",2]
[4,"12寸全频音箱\n（拉声像+台唇补声）","EVH AUDIO","NF12","“-3dB频响：50Hz-18kHz    \n-10dB频响：45Hz-20kHz   \n驱动程序：1*12（300mm）/3音圈1x1”（25mm）/1.7音圈    \n额定功率：300W rms，1200W峰值  \n灵敏度：97dB  \n最大声压级：122dB持续，128dB峰值     \n阻抗：8欧姆，额定值          \n分散度：90 x40交叉频率：2kHz无源     \n输入连接器：2XSpeakon NL4 \n包装尺寸：490mm*470mm*790mm          \n净重量：21kg   \n含包装重量：25kg       ","只",4]
[5,"12寸全频音箱\n（舞台+返听）","EVH AUDIO","NF12","“-3dB频响：50Hz-18kHz    \n-10dB频响：45Hz-20kHz   \n驱动程序：1*12（300mm）/3音圈1x1”（25mm）/1.7音圈    \n额定功率：300W rms，1200W峰值  \n灵敏度：97dB  \n最大声压级：122dB持续，128dB峰值     \n阻抗：8欧姆，额定值          \n分散度：90 x40交叉频率：2kHz无源     \n输入连接器：2XSpeakon NL4 \n包装尺寸：490mm*470mm*790mm          \n净重量：21kg   \n含包装重量：25kg       ","只",6]
[6,"12寸全频音箱\n（环绕）","EVH AUDIO","NF12","“-3dB频响：50Hz-18kHz    \n-10dB频响：45Hz-20kHz   \n驱动程序：1*12（300mm）/3音圈1x1”（25mm）/1.7音圈    \n额定功率：300W rms，1200W峰值  \n灵敏度：97dB  \n最大声压级：122dB持续，128dB峰值     \n阻抗：8欧姆，额定值          \n分散度：90 x40交叉频率：2kHz无源     \n输入连接器：2XSpeakon NL4 \n包装尺寸：490mm*470mm*790mm          \n净重量：21kg   \n含包装重量：25kg       ","只",8]
[7,"线阵配套吊架",{"$nulls":3},"套",1]
[8,"音响壁挂架",{"$nulls":3},"套",8]
[9,"功放\n（主扩）","EVH AUDIO","Vortex 950DQ+","高品质模拟功放，\n额定功率RMS：(8Ω)4×950W；\n额定功率RMS：(4Ω)4×1400W；\n额定功率RMS：(2Ω)4×1800W；\n频响：20Hz-20kHz, -0.5dB；\n输入灵敏度：26dB/27dB/28dB/29.5dB/30dB/32.5dB/38.35dB/43dB\n信噪比:≥100dB \n失真度（THD）:≤0.02%\n输入阻抗:20KΩ(平衡)10KΩ(非平衡)\n额定输出功率8Ω1KHz时分离度:62dB\n阻尼系数（5Hz-1KHz）:＞300\n转换速率:15V/uS\n保护功能:软启动保护  过热保护  过流保护  直流保护  射频保护\n冷却系统:Two step speed fan\n电源:AC:220-230V  50Hz/60Hz机箱厚度2U；重量:11.9Kg；\n产品尺寸（W×D×H）:482x389×88 mm","台",2]
[10,"功放\n（低音）","EVH AUDIO","Vortex 1300DQ+","高品质模拟功放，\n额定功率RMS：(8Ω)4×1300W；\n额定功率RMS：(4Ω)4×1950W；\n额定功率RMS：(2Ω)4×1950W；\n频响：20Hz-20kHz, -0.5dB；\n输入灵敏度：26dB/27dB/28dB/29.5dB/30dB/32.5dB/38.35dB/43dB\n信噪比:≥100dB \n失真度（THD）:≤0.02%\n输入阻抗:20KΩ(平衡)10KΩ(非平衡)\n额定输出功率8Ω1KHz时分离度:62dB\n阻尼系数（5Hz-1KHz）:＞300\n转换速率:15V/uS\n保护功能:软启动保护  过热保护  过流保护  直流保护  射频保护\n冷却系统:Two step speed fan\n电源:AC:220-230V  50Hz/60Hz机箱厚度2U；重量:12.1Kg；\n产品尺寸（W×D×H）:482x389×88 mm","台",1]
[11,"功放\n（返听，补声，台唇）","EVH AUDIO","Vortex 800DQ","•采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛\n•电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美\n•采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害\n•拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护\n\n额定功率RMS：(8Ω)4×800W；\n额定功率RMS：(4Ω)4×1200W；\n额定功率RMS：(2Ω)2×2400W；\n频响：20Hz-20KHz  ±0.5dB；\n输入灵敏度：1.3V\n信噪比:≥102dB \n失真度（THD）:≤0.02%\n输入阻抗:20KΩ(平衡)10KΩ(非平衡)\n额定输出功率8Ω1KHz时分离度:65dB\n阻尼系数（5Hz-1KHz）:＞200\n转换速率:15V/uS\n保护功能:软启动保护  过热保护  过流保护  直流保护  射频保护\n冷却系统:Two step speed fan\n电源:AC:220-230V  50Hz/60Hz机箱厚度2U；重量:19.6Kg；\n产品尺寸（W×D×H）:482×494×88 mm","台",5]
[12,"32路数字调音台","MIDAS","M32","详细参数：\n32路输入通道，16个AUX输出，6个编组，LCR主输出。\n40bit浮点信号处理，96kHz的采样率，192kHz的数模/模数转换\n特性\n支持AES50网络，最大允许传输96个输入和96个输出\n40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率\n192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能\n调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计\n采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造\n8个DCA编组，6个哑音编组\n8个立体声效果处理器\n25个100mm MIDAS PRO电动推子\n7寸TFT彩色“日光”显示屏\n通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输\n通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站\n通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制\n自适应的开关式电源\n长达3年的保修计划\n英国设计和指导","台",1]
[13,"16进16出数字媒体矩阵","EQ Acoustics","Solo 16.16E","功能特点：\n1.DSP音频处理，有自动混音(AM)、自动增益（AGC）、反馈消除(AFC)、回声消除(AEC)、噪声消除(ANC) 5A核心算法\n2.输入：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动增益、闪避器等\n3.输出：8段图示均衡、延时器、分频器、限幅器\n4.全功能矩阵混音功能\n5.USB背景音乐播放与录制功能\n6.支持Windows客户端\n7.支持外接RS232控制\n8.支持场景预设功能\n9.断电自动保护记忆功能\n10.每通道可独立设置中文名称；\n11.支持RS232、RS485，GPIO 控制接口\n12.测试信号发生器，正弦波、粉噪、白噪；\n13.输入相位开关、静音开关、幻象供电开关；\n14.每通道5段参量均衡-15至+15Hz；\n15.每通道压缩器阈值-72至0 DBFS，压缩输出0至-72 DBFS；\n16.每通道自动增益比率1至20；\n17.反馈抑制功能有输入输出开关，回声抑制功能有3种模式5个等级选择，噪声抑制功能有5个等级选择；\n18.每通道最大延时2S；\n19.每输出通道独立高低通滤波，3种模式8种等级，独立开关；\n20.每通道独立31段图示均衡，3种Q值可选，-15至+15DB范围调控，独立开关控制，一键复位；\n21.每通道限幅器阈值-48至0 DBFS，恢复时间1至1000ms；\n22.每通道输出独立开关，相位开关；\n23.中、英二种语言灵活切换；\n24.一键显示所有功能模块；\n25.随机存储中文帮助文档及软件；\n26.中控代码随机生成；\n27.同一台主机允许10个用户管理，用户名可设置为中文；\n28.设备名称可修改，允许中文名称；\n29.可编辑预置模式，新建、删除、修改，一键初始化，预置模式可存储至电脑及一键恢复；\n\n1、处理器：Ti 456MHz FLOPS DSP\n3、电源抑制比：80dB\n4、信噪比：＞100dB\n5、失真：0.03%@100w,20~20kHz\n6、模拟最大增益：42dB\n7、模拟最大通道数：16进16出\n8、量化位数：24bit\n9、采样率：48k\n10、频率响应：（20~20KHz） ±0.2dB\n11、幻象电源：48V\n12、最大电平（输入输出）：+24dBu,平衡\n13、等效输入噪声：≤-131dBU\n14、总谐波失真+噪声：＜0.002% @ 4dBu\n15、输入阻抗（平衡式）：20KΩ\n16、输出阻抗（平衡式）：100Ω\n17、底噪：-87dBu\n18、延时储存：2S\n19、系统延时：3ms","台",1]
[14,"声卡","Roland","UA55","配有两个专业话筒前级放大器，外加24位，192千赫的音质，超低的延迟和方便的USB供电，UA-55 QUAD-CAPTURE为USB2.0音频接口树立了新的标准。简洁耐用的设计和纯正的音质使它在现有的便携式多通道计算机音频制作产品中成为的标准。尽管机身小巧及价格低廉，但UA-55 QUAD-CAPTURE却蕴含超高性能及优异的品质，是同级别产品中的佼佼者。\n● 两个配有专业话筒前级放大器的XLR/TRS输入接口，两个TRS输出接口，一个同轴I/O接口，一个耳机输出接口和--一个MIDI I/O接口。\n● 图示化控制面板软件带给您对话筒前级放大器迅速直观的控制。\n● 幻象电源，Ground Lift，高抗阻（Hi-Z）开关\n● 一键AUTO-SENS功能将把您的话筒前级放大器智能地设置为较佳输入电平。\n● 超低延迟VS Streaming驱动\n● 低噪、宽频电力供应\n● 持久耐用的铝质机身与Direct Box功能的紧密结合","台",1]
[15,"解码器","Marantz/马兰士","SR8012","马兰士SR8012旗舰级网络AV接收机——主要特色\n1、每声道205瓦的11.2声道AV放大器 （测试条件：6 Ω，1 kHz，1%，1声道驱动）\n功率足以将著名的马兰士声音充满更大的房间，开箱即可支持高达7.1.4或9.1.2声道沉浸式音响配置\n2、各声道功率放大器均采用单电路板设计；中间悬挂式特大环形变压器；镀铜底盘\n实现终极音频性能的高端制造品质\n3、内置HEOS无线多房间音频技术\n轻易与其他HEOS产品实现多房间音频，通过App控制\n4、AirPlay、蓝牙、互联网收音机等\n访问几乎不受限制的在线音乐源\n5、HEOS分配来自AVR连接源的音频\n通过无线多房间扬声器共享输入音频\n6、Audyssey MultEQ XT32、Dynamic Volume（动态音量）和Dynamic EQ（动态均衡器）\n为您个人的房间带来完美均衡\n7、兼容Audyssey MultEQ Editor App\n能对设置参数进行更精确的调整、储存和编辑\n8、4K/60 Hz全速率直通、4:4:4彩色分辨率、HDR、BT.2020和Dolby Vision，外加将来通过固件更新的Hybrid Log Gamma (HLG)、eARC（增强音频回传通道）\n保证未来兼容性的最新HDMI功能\n9、8个HDMI输入（包括1个前置）支持全HDCP 2.2；3个HDMI输出\n扩展连接功能：预备并行馈送电视机和投影仪\n10、双主区域HDMI输出外加区域2 HDMI监视器输出\n在主房间运行电视机和投影仪，在区域2运行监视器\n11、采用全新元件，包括电流反馈HDAM前级放大器，进行马兰士声音调谐\n为电影和音乐打造提供全面娱乐能力的纯净音响\n12、带时钟时基误差抑制电路的新型192kHz/32位数模转换\n数字部分提供最清晰、最准确的声音\n13、支持DSD (2.8/5.6MHz)、FLAC、ALAC和WAV文件\n高解析度音频串流，利用无缝播放\n14、内置杜比全景声、DTS:X和Auro-3D\n沉浸式3D声音以及来自头顶的特效\n15、颜色编码扬声器端子、设置助手、Marantz AVR Remote App\nHassle-free（无忧）安装、设置和操作\n16、带有关/开/自动设置功能的智能ECO模式\n17、高级多区域选项；11.2声道前级输出；RS232控制；ISF校准就绪； IP控制\n","台",1]
[16,"监听音箱","YAMAHA","HS5","2 路低音反射式双功放近场工作室监听音箱，配备 5“ 锥形低音单元和 1” 半球形高音单元。54Hz - 30kHz 频率响应。45W LF 以及 25W HF 双功放系统，高性能70W 功率放大能力。ROOM CONTROL（房间控制）和 HIGH TRIM（高频切除）响应控制器","只",2]
[17,"监听耳机","AKG/澳地利","K240mkii","佩戴方式:头戴护耳式\n耳机类型:有线\n有无麦克风:无\n插头直径: 3.5mm\n插头类型:直插型\n耳机输出音源:随身视听\n缆线长度: 3m\nPOFESIDEAL Ut\n灵敏度: 91 dB SPL/mW\n耳机阻抗: 55欧\n频响范围: 15-25000Hz\n技术指标\n类型:动圈型震膜\n结构:半封闭型\n总谐波失真: <0.3%\n最大承受功率: 200mW","副",1]
[18,"18英寸心形鹅颈话筒","SHURE","MX418D/C","18英寸心形鹅颈，配有带3米电缆的防震桌面底座，无变压平衡输出设计对电磁交流声和射频干扰有隔离作用。","支",2]
[19,"有合唱线话筒","SHURE","KSM44A/SL（香槟色）","大型双振膜电容话筒，顶级录音室录音话筒，采用Prethos高级前置放大器技术，可为高要求的录音室音轨提供极为饱满/清晰的声音，20HZ-20KHZ。","支",2]
[20,"界面话筒","SHURE","MX393/C","舒尔 Microflex 界面式话筒\n心形和全向指向性拾音模式，合计6个型号\n提供多种型号选择，具有可编程、无声薄膜开关\nLED指示灯\n是各种应用的高质量解决方案\n每一款Microflex界面式话筒都采用新型可互换式电容拾音器\n可编程开关可设置：一键通话、一键静音或一键开/关模式\n小巧、专业的外观设计\n随附使用方便的喷漆面板，让您可以自定义颜色\n可编程的无声薄膜开关\n采用CommShield®技术的电缆长12英尺（3.6米）\n带3针微型母插头至XLR公插头\n传感器类型：电容\n拾音模式：心形\n频率范围：50 Hz - 17 kHz\n灵敏度（1kHz，开路电压）：-27.5 dBV/Pa（42.2 mV）\n最大声压级（1kHz，1%总谐波失真，1kΩ 负载时）：118.8 dB\n等效输出噪音（A加权）：22.6 dB\n信噪比（参考94 Db SPL 1 kHz 时）：71.4 dB\n输出阻抗：180 Ω，EIA额定值 150 Ω\n动态范围（1 kHz，1 k负载时）：96.2 dB\n电源要求：11-52 直流幻象电源，2.0 mA\n包装清单：5 - RPM470 带粘合剂的橡胶垫，1 - C129 线缆\n               1-80A541 开关油漆面罩， 1 - 80C514 油漆面罩","支",2]
[21,"乐器话筒","SHURE","PGA DrumKit 6","PGADRUMKIT6鼓用话筒套装是专业品质话筒的简配套装\n全套专业鼓话筒套装\n1 x PGA52 心形动圈底鼓话筒\n2 x PGA56 心形动圈军鼓/通鼓话筒\n1 x PGA57 心形动圈乐器话筒\n2 x PGA81 心形电容乐器话筒\n3 x A25D 话筒夹\n2 x AP56DM鼓边框支架\n6 x 15英尺（4.6米）XLR-XLR线缆\n拉链式便携包\n针对全套鼓乐器表演和录音应用设计，提供非凡音质\n包含1支PGA52底鼓话筒、2支PGA56鼓用话筒、1支PGA57乐器话筒\n2支PGA81乐器话筒、2个鼓用话筒支架、6条XLR-XLR线和1个便携袋","套",2]
[22,"单通道无线手持系统（心形动圈无线手持话筒）","NADY/美国","U-1100 HT","U-1100 HT无线手持系统包含1台U-1100单通道无线接收机，1只HT-1100心形手持式发射机。\n\nU-1100系统介绍：\nU-1100（单发射机）是每个发射机可选择100个信道的UHF无线系统，对于说话和唱歌应用来说同样理想，而且由于许多功能和具有竞争力的价格，已成为纳迪更受欢迎的系统之一。U-1100/2100具有用户友好的功能，例如：ASC下载功能可轻松设置，向每个发射机发送选定的频道信息；120分贝动态范围的清晰透明音频；高达500英尺（视线范围）的操作；复杂的中频滤波，可在相同的位置都包括在一个坚固的ABS外壳。把U-1100/2100带到任何你需要的地方，在舞台上或舞台上体验原始的音频。\n\nU-1100单通道无线接收机主要性能：\n\n无与伦比的最先进的PLL超高频性能，120dB动态范围和操作，高达500英尺（视线范围）\n•每个频带100 UHF频率\n•频率自动扫描，快速、方便地找到清晰的频道或用户可选择的预设\n通道，所选通道存储在存储器中，以供以后使用\n•ASC™（自动同步频道）下载功能通过红外发送器将选定的频道信息发送到发射机，以便于频率同步\n•复杂的中频滤波，可在同一位置同时运行多个系统\n•后面板可拆卸旋转BNC天线\n•前面板触摸控制按钮，方便频道选择和ASC™操作\n•全前面板LCD显示器（带背光），包括选择的频道、射频/音频条形图，\n扫描和红外、A和B通道的LED TX-ON、上/下设置按钮、电源开/关开关和音量控制\n•后面板，平衡卡侬固定话筒音量和可调不平衡1/4“插孔音频线路音量\n和输出；静噪（射频静音）调整；直流输入插孔，天线插孔。\n•外部供电，包括110V-220V AC/13.5 VDC 400毫安适配器\n•坚固耐用的全ABS塑料外壳，经久耐用\n•发射机选择：U-1100HT手持式话筒或U-1100LT腰包式领夹式（LT）、Headmic™（HM）或U-1100GT乐器（GT）\n•可选RMT-1KUD可用于机架安装单或双U-1100/2100接收器\n\nHT-1100心形手持式发射机主要性能：\n\n•打开/关闭电源和静音的触摸按钮允许在发射器打开的情况下进行方便的音频静音\n•液晶显示器（带背光），包括选择的频道和频率、电池电量状态\n•带上/下嵌入式按钮的手动可选频道，或带RX选定频道和频率的ASC同步\n•使用两节AA碱性或镍氢电池，操作方便、经济\n具有单向钕动态盒，以获得最佳真声、最大反馈抑制和最小处理噪声。\n•光滑外壳，内置天线，经久耐用，美观大方\n\nU-1100单通道无线接收机参数：\n\n系统接收器：双转换超外差\n选择性：60dB，正常值±75 kHz偏移\n图像抑制：-70dB，最小灵敏度，107dBm，正常杂散抑制65dB，正常\n静音阈值：可调（-65dBm至-95dBm）\n控件：组/频道/自动扫描、红外ASC同步按钮、电源开/关、开关、静音音量壶、音量壶\nLCD/LED显示器：两位LCD面板，指示所选频道；RF/AF条形图指示器，电池电量，TX通道A和B LED指示器\n音频输出：线路输出不平衡，可调线路音频输出；麦克风输出平衡，固定麦克风电平音频输出\n输出阻抗：不平衡，1k.937，平衡；600。\n功率要求：13.5VDC/0.4A\n天线：双可拆卸旋转BNCantenna\n尺寸：8“宽x 6”深x 1.25“高（20.4cm x 15.3cm x 3.2cm）\n重量：556.8 g\n外壳：ABS塑料\n\nHT-1100心形手持式发射机参数：\n\n射频输出功率：+14dBm（典型25mW）/50Ω\n谐波/杂散发射：-50dBc正常\n输入阻抗：10kΩ\n控制：关闭/打开电源，静音\nLCD/LED显示：频道/频率、电池状态、静音LED\n天线类型：整体式\n电池类型：2 x AA碱性电池或镍氢电池\n电池寿命：一般8-10小时，碱性\n尺寸：9.5“长x 1.5”深（24.1cm x 5.1cm）\n重量（不含电池）：323.5g\n外壳：ABS塑料\n\n包装信息\n包装重量：2.3磅\n箱体尺寸（长x宽x高）：14 x 12 x 2.9cm","套",4]
[23,"单通道无线领夹系统（全向微型领夹话筒）","NADY/美国","U-1100 LT/O","U-1100 LT/O无线领夹系统包含1台U-1100单通道无线接收机，1只U-1100LT腰包式发射机，1只LM-14O全向形微型领夹话筒。\n\nU-1100系统介绍：\nU-1100（单发射机）是每个发射机可选择100个信道的UHF无线系统，对于说话和唱歌应用来说同样理想，而且由于许多功能和具有竞争力的价格，已成为纳迪更受欢迎的系统之一。U-1100/2100具有用户友好的功能，例如：ASC下载功能可轻松设置，向每个发射机发送选定的频道信息；120分贝动态范围的清晰透明音频；高达500英尺（视线范围）的操作；复杂的中频滤波，可在相同的位置都包括在一个坚固的ABS外壳。把U-1100/2100带到任何你需要的地方，在舞台上或舞台上体验原始的音频。\n\nU-1100单通道无线接收机主要性能：\n\n无与伦比的最先进的PLL超高频性能，120dB动态范围和操作，高达500英尺（视线范围）\n•每个频带100 UHF频率\n•频率自动扫描，快速、方便地找到清晰的频道或用户可选择的预设\n通道，所选通道存储在存储器中，以供以后使用\n•ASC™（自动同步频道）下载功能通过红外发送器将选定的频道信息发送到发射机，以便于频率同步\n•复杂的中频滤波，可在同一位置同时运行多个系统\n•后面板可拆卸旋转BNC天线\n•前面板触摸控制按钮，方便频道选择和ASC™操作\n•全前面板LCD显示器（带背光），包括选择的频道、射频/音频条形图，\n扫描和红外、A和B通道的LED TX-ON、上/下设置按钮、电源开/关开关和音量控制\n•后面板，平衡卡侬固定话筒音量和可调不平衡1/4“插孔音频线路音量\n和输出；静噪（射频静音）调整；直流输入插孔，天线插孔。\n•外部供电，包括110V-220V AC/13.5 VDC 400毫安适配器\n•坚固耐用的全ABS塑料外壳，经久耐用\n•发射机选择：U-1100HT手持式话筒或U-1100LT腰包式领夹式（LT）、Headmic™（HM）或U-1100GT乐器（GT）\n•可选RMT-1KUD可用于机架安装单或双U-1100/2100接收器\n\nU-1100LT腰包式发射机主要性能：\n\n•滑动电源开关关闭/静音/打开，允许在发射器打开的情况下方便地进行音频静音\n•LCD显示器（带背光），包括选择的频道和频率、电池电量状态\n•带上/下凹口按钮的手动可选频道，或带RX选定频道和频率的ASC同步\n•输入电平电位计（仅限U-1100LT/HM）\n•使用两节AA碱性或镍氢电池，操作方便、经济\n•小巧的外壳、耐用的外部连接天线和独特的锁定式3.5毫米微型插头，用于仪表电缆或麦克风插头\n\nU-1100单通道无线接收机参数：\n\n系统接收器：双转换超外差\n选择性：60dB，正常值±75 kHz偏移\n图像抑制：-70dB，最小灵敏度，107dBm，正常杂散抑制65dB，正常\n静音阈值：可调（-65dBm至-95dBm）\n控件：组/频道/自动扫描、红外ASC同步按钮、电源开/关、开关、静音音量壶、音量壶\nLCD/LED显示器：两位LCD面板，指示所选频道；RF/AF条形图指示器，电池电量，TX通道A和B LED指示器\n音频输出：线路输出不平衡，可调线路音频输出；麦克风输出平衡，固定麦克风电平音频输出\n输出阻抗：不平衡，1k.937，平衡；600。\n功率要求：13.5VDC/0.4A\n天线：双可拆卸旋转BNCantenna\n尺寸：8“宽x 6”深x 1.25“高（20.4cm x 15.3cm x 3.2cm）\n重量：556.8 g\n外壳：ABS塑料\n\nU-1100LT腰包式发射机参数\n\n14RF输出功率：+14dBm（典型25mW）/50Ω\n谐波/杂散发射：-50dBc正常\n输入阻抗：5kΩ（领夹式）；500kΩ（仪器）\n控制：关闭/打开电源，静音\n输入接口：锁定3.5mm微型插孔\nLCD/LED显示：频道/频率、电池状态、静音LED\n天线类型：外接\n电池类型：2 x AA碱性电池或镍氢电池\n电池寿命：一般8-10小时，碱性\n尺寸：2.5“宽x 0.75”高x 4.2“深（6.35cm x 1.9cm x 10.7cm）\n重量（不含电池）：80.87克\n外壳：ABS塑料\n\nLM-14/O主要参数：\n指向性：全向\n连接方式：3.5mm锁紧塞\n\n包装信息\n包装重量：2.3磅\n箱体尺寸（长x宽x高）：14 x 12 x 2.9cm","套",4]
[24,"天线分配器\n","NADY/美国","WA-ATKS","低噪放大电路设计. \n八通道低损耗天线分配电路设计,4套单频道自动选讯接收机可共同一对天线. \nBNC接头,保证连接可靠性. \n技术参数:\n天线输入阻抗/Antenna Input Impedance:50 ohms \n天线输出阻抗/Antenna Ouput Impedance:50 ohms \n天线;输入插座/Antenna Input Receptacle:BNC \n天线输出插座/Antenna Output Receptacle:BNC \n增益/Gain:3dB \n带宽/Bandwidth:450-950MHz \n供电/Power Requirements:DC12-18V 2000mA \n尺寸/Dimensions:45*410*160mm \n重量/Weight:200g ","台",2]
[25,"定向宽频天线\n","NADY/美国","WA-KS","单一方向接收天线,能有效减少其他设备对接收机的干扰。\n高增益设计，能有效增加接收距离。 \n技术参数:\n频率范围/Resonate Frequency Range:450~900MHz \n驻波比/Standing Wave Ratio:<1.3 \n增益/Gain:7dBi \n尺寸/Dimensions:279*267mm \n重量/Weight:180g","只",4]
[26,"8路电源时序器","YYAUDIO","NPW80","电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）\n通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出\n继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：1500W/5000W最大承受无功功率\n输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座\n功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示\n每路开关间隔时间/定时时间：1秒\n输出继电器触点电流：30A 277VAC\n电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理\n供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ\n主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）\n开启类型：方船型开关\n单路独立开关功能：不支持面板独立控制\n功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表\n叠机级联功能：有（可选配）\n机身尺寸：长480MM * 宽185MM * 高48MM（非标准1U）\n单机包装尺寸：长510MM * 宽260MM * 高10MM(美牛硬纸盒）\n数量总重量与外包装尺寸：1件5台装共19KG，外包装尺寸：长530MM * 宽280MM * 高550MM\n总重量（含包装）：3.8KG","台",6]
[27,"网络机柜",null,null,"48u*2",{"$nulls":3},0,"现场自备"]
[28,"辅材",null,null,"接插件，地插等",{"$nulls":3},0,"现场自备"]
[29,"信号线",{"$nulls":6},0,"现场自备"]
[30,"音响线材",{"$nulls":6},0,"现场自备"]
["二，灯光部分"]
[1,"LED200W成像灯\n（一面光）","KELEK","KR-2001AL","额定电压 :AC90-260V  50-60Hz           \n总功耗 :200W                    \n发光角度: 19°\n调光:0~100% 线性调光        \n频闪 :1-25次/秒                    \n焦距: 可手动调节           \n技术: 高质量光学系统，玻璃反光杯\n机体: PVC       \n机箱颜色: 黑色\n机箱特征：体积小，重量轻                    \n控制系统：DMX,自走模式，主从模式 \nDMX通道： 1/3CH(单色),2/5CH(2合1), 3/7CH(RGB)\n工作环境：       \n工作温度: -30~40℃      \n防水等级: IP20\n散热系统: 超频3静音风机","台",24]
[2,"3000W手动追光灯","KELEK","BT-Z3000S","电压：AC110-240V 50-60Hz\n保险：20A\n功率：3500W\n灯泡：3000W\n功能：机械式追光灯，6个颜色切换盘；\n手动切光；调焦和光圈变化；\n产品尺寸：1150x400x450mm\n净重：35+25kg","台",2]
[3,"LED 帕灯","KELEK","KR-P0354S","LED 帕灯  \n工作电压：AC110V-240V                                                               \n频率：50/60HZ                                                                            \n额定总功率：1W灯珠120W/3W灯珠180W                                         \n灯珠功率：1W/3W                                                                         \n灯珠数量：54颗（R：12 G：14  B：14  W：14）                             \n出光角度： 30度                                                                             \n控制信号：DMX512                                                                               \n控制通道：9CH或5CH（可切换）                                                  \n操作模式：DMX512、手动、自走、声控                                           \n净重：2.8KG                                                                                    \n灯体尺寸：31*26*11cm","台",60]
[4,"10R图案光束柔光3合1灯","KELEK","KR-280NBSW","工作电压：AC110V~240V，50/60HZ\n功率：400W  450W\n灯泡：10R：280W\n频闪：1-10次/秒\n色温：8000K\n颜色：14个颜色+白光孔及彩虹效果\n固定图案盘：16个图案+白孔\n旋转图案盘：7个图案+白光孔\n扫描：水平540度，垂直270度，采用光电复位纠错\n效果：不开放大镜可出光束效果，打开放大镜可出图案效果\n棱镜：1个双层棱镜，1个9棱镜\n图案光束角度：不开放大镜4.3°, 开放大镜11.4°\n雾化角度：28°\n安全保护：当机体过热或系统出现故障时自动切断电源\n控制模式：DMX512/主从/自动\n通道数：18个DMX通道","台",24]
[5,"LED三基色（影视会议灯）","KELEK","KS-S432","显色性好，色温可调，完全能满足摄像、摄影的严格要求。\n控台控制。\n适用于演播厅、电视台、会议室等高档场所\n灯珠数量和排列可根据要求定做。\n工作电压：100-240V AC50/60Hz\n寿命：50000小时\n额定功率：200W \n色温：3200K (±200K) \n显色指数：Ra≥90\n调光：0-100%线性调光平滑无闪烁\n灯珠数量：432颗贴片灯珠\n显示方式：4种LED数码显示地址码","台",45]
[6,"12路直通箱","KELEK","PEL-K124K","前面板有12路高灵敏度空气开关负载过流\n后面板三相电电源输出\n有12路40A胶木插座输出\n体积:520×480×160mm\n净重: 14kg   \n毛重: 15kg","台",3]
[7,"机架声光电同步表演服务器","KELEK","iShow AVLM Station","一键式灯光视频音乐机械同步回放系统；\n任意多节目自定义面板；\n时间线音频视频灯光混合非线性编辑系统；\n高性能酷睿4核工业主机，128G超高速固态，1GB以太网\n可扩展64路Artnet灯光和机械控制；\n支持远程手机平板遥控；\n排期节目自动播放；\n内部，外部音频自动配光；\n16段均衡频谱，可编程触发任意动作\n可存储400+小时音乐，40+小时视频，40+小时灯光节目；","台",1]
[8,"DMX控制扩展器","KELEK","iDMX-1024","100M网络灯带，8路DMX512扩展\n电源：DC12V\n电流：1A\n灯光数据通讯方式：DMX\nDMX路数：8进8出复用（3芯标准卡龙座）\n通道数：4096\n与电脑的连接方式：局域网\n以太网速率：100Mbps/10Mbps自适应","台",1]
[9,"8路光电隔离信号放大器","KELEK","PEL-K18G","采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电，八个光电隔离信号放大来扩大DMX信号输出 ，放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度. 外观设计轻便，结构坚固，减少问题再发生.是舞台电脑灯，LED灯，灯控台的最佳搭档。\n本放大器专业应用于剧场，剧院，演播厅，电视台，流动演出团体。\n二. 技术参数\n1.输入电源：AC110V—240V，频率50Hz-60Hz.\n2.输入信号接口：国际标准DMX512信号，三芯镀金瑞士进口纽曲克卡侬公座母座并接.\n3. 输出信号接口采用三芯镀金瑞士进口纽曲克卡侬母座.","台",3]
[10,"触摸老虎控制台","KELEK","PEL-KTT","强大的现场场影控制\n新型直观的titan操作系统\n反应灵敏的宽屏界面，屏幕全触摸，中/英文界面\n内置15.4寸高亮触摸屏，并可扩展一个17寸触摸屏 \n支持Art-Net扩展，共支持12个DMX接口-6144通道\n20个场景及跑灯主控\n超过1000个的虚拟重放\n与珍珠专家演出文件完全兼容\n10个宏按钮和宏库\nArtnet Avotalk和citp协议支持\n支持CITP多媒体素材协议\n超过1000个世界主流灯具灯库，\n并内置Personality Builder灯库写入软件\n免费的TITAN操作系统升级\n内置免费Visualiser舞台模拟软件\n保留了如同大众喜爱和熟悉的\"珍珠的人性化界面\n航空箱包装尺寸：78*32*52cm\n净重：13KG 毛重：33KG","台",1]
[11,"大型泡泡机","KELEK","KE-200A","适用于专业演出团体，演播厅，舞台及\n娱乐场所做特效用，采用双轮高速出泡，\n鼓风机上场等工艺\n该机稳定性好，无噪音，出泡多，均匀，\n覆盖面大，遥控范围在200米左右\n尺寸：40*45*35cm                                                           重量：15kg","台",2]
[12,"泡泡油","KELEK","OH-6","5L/瓶 4瓶/箱  重量：21.5kg\n包装：38*29*31cm","台",8]
[13,"500W薄雾机","KELEK","BT-Z500X","功率：500W\n电压：220V-250V 50~60HZ\n控制：DMX 512\n尺寸：590×450×400mm\n重量：33.2Kg\n功能：无需预热工作开机\n烟油容量：3.2公升\n","台",2]
[14,"烟油","KELEK","OH-4","1.这是一款最新环保配方的高端舞台专业高浓度烟雾油，配合各种专业雾机、专业烟机使用；\n2.它形成的烟雾在空中停留的时间比普通烟油提升了50%，完美地解决了常规薄雾机烟雾或烟机烟雾消散过快的缺点；                                                       \n 3.PRO-C烟油消散时间：12分钟左右；\n4.浅蓝色。\n规格：3L/桶   4桶/箱\n包装尺寸：355/265/220（mm）","瓶",8]
[15,"灯钩/保险绳",{"$nulls":3},"批",1,null,null,"预估"]
[16,"信号线",{"$nulls":3},"批",1,null,0,"现场自备"]
[17,"电源线",{"$nulls":3},"批",1,null,0,"现场自备"]
["合计(含税 不含运费 不含安装调试费）",{"$nulls":7},1695227.5]