{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"not_rendered":{"images":16},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":25,"n_cols":10,"rows_kept":25,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,4],[13,0,13,4],[24,0,24,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价（元）","小计（元）","类似图"]
["A，音响部分"]
[1,"双10寸线阵音箱\n(全天候防水处理）","EVH AUDIO","LS210P","“-3dB频响：55Hz-18kHz    \n-10dB频响：50Hz-20kHz   \n驱动程序：2*10（250mm）/3低音圈，1*1.4（36mm）/3高音圈     \n额定功率：500W rms，2000W峰值  \n灵敏度：101dB  \n最大声压级：128dB持续，134dB峰值     \n阻抗：8欧姆，额定值          \n交叉频率：1.5kHz无源         \n输入连接器：2XSpeakon NL4 \n包装尺寸：525mm*410mm*640mm          \n净重量：26kg   \n含包装重量：31kg\n全天候防水处理","只",6]
[2,"双15寸线阵次低音音箱\n(全天候防水处理）","EVH AUDIO","LS215BSP","”-3dB频响：40Hz-300Hz      \n驱动程序：2*15（385mm）/4低音圈                 \n额定功率：1200W rms，4800W峰值  \n灵敏度：101dB  \n最大声压级：132dB持续，138dB峰值     \n阻抗：4欧姆，额定值                  \n输入连接器：2XSpeakon NL4 \n包装尺寸：860mm*770mm*550mm          \n净重量：56kg   \n含包装重量：62kg\n全天候防水处理","只",2]
[3,"配套吊架",{"$nulls":3},"套",2]
[4,"18寸超低音音箱\n(全天候防水处理）","EVH AUDIO","NF118BP","”-3dB频响：35Hz-300Hz \n驱动程序：1*18（460mm）/4音圈           \n额定功率：600Wrms，2400W峰值   \n灵敏度：100dB  1watt/1meter\n最大声压级：128dB持续，134dB峰值  \n额定阻抗：8 ohms nominal\n输入方式：2×Speakon NL4              \n包装尺寸：880mm*660mm*655mm          \n净重量：40kg   \n含包装重量：48kg\n全天候防水处理","只",2]
[5,"2*1000W D类数字功放\n（线阵用）","EVH AUDIO","Vortex 1000D","◆功率：2×1000W/8Ω  2×1750W/4Ω  2×2250W/2Ω  3500W/8Ω桥接  4500W/4Ω桥接\n◆频率响应：20Hz-20KHz,+/-1dB\n◆总谐波失真：≤0.15%\n◆信噪比：≥100dB\n◆阻尼系数：≥500\n◆输入灵敏度：0.775v/1v/32dB\n◆输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ\n◆电压增益（8Ω时）：41.2dB\n◆冷却：从前到后抽风\n◆产品外形尺寸（毫米）：483×305.5×89","台",3]
[6,"2*1300W 开关电源功放\n（低音用）","EVH AUDIO","Vortex 1300S","◆功率：2×1300W/8Ω  2×2000W/4Ω  2×2800W/2Ω  4000W/8Ω桥接  5400W/4Ω桥接\n◆频率响应：20Hz-20KHz,+/-0.5dB\n◆总谐波失真：<0.05%\n◆信噪比：≥85dB\n◆阻尼系数：>280\n◆输入灵敏度：0.775v/1v/32dB\n◆输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ\n◆电压增益（8Ω时）：42.4dB\n◆冷却：从前到后抽风\n◆产品外形尺寸（毫米）：483×456.5×89","台",2]
[7,"32路数字调音台","MIDAS","M32","详细参数：\n32路输入通道，16个AUX输出，6个编组，LCR主输出。\n40bit浮点信号处理，96kHz的采样率，192kHz的数模/模数转换\n特性\n支持AES50网络，最大允许传输96个输入和96个输出\n40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率\n192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能\n调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计\n采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造\n8个DCA编组，6个哑音编组\n8个立体声效果处理器\n25个100mm MIDAS PRO电动推子\n7寸TFT彩色“日光”显示屏\n通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输\n通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站\n通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制\n自适应的开关式电源\n长达3年的保修计划\n英国设计和指导","台",1]
[8,"4进8出数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X48","● 4路平衡输入，8路平衡输出。\n● 32位DSPSHARC芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。\n● 输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。\n● 输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。\n● 所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1 阶、移相2阶。\n● 所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。\n● 所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。\n● 所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在- 6dB/Oct至-48dB/Oct可选。\n● 输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。\n● 所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。\n● 任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。\n● 可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。\n● 内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调\n● 前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。\n● 3 0个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使备更安全。\n\n系统规格                  \n频率响应                       20Hz-20kHz,-0.3dB\n动态范围                       115dBu\n失真度                         <0.008% at 1kHz(0dBu)\n串音                           >70dBu，20Hz-20kHz\n共模拟制比                     >75dBu 1KHz\n输入部分                  类型                           平衡式XLR连接\n增益                           35dBu\n最大输入电平                   +18dBu\n阻抗                           1MΩ/stereo;500KΩ\n输出部分                  类型                           平衡式XLR连接\n最大输出电平                   +18dBu\n阻抗                           <500Ω/Mono\n数字处理部分              24bit sigma-delta A/D、D/A转换(24bit sigma-delta A/D、D/A)32 bit SHARC DSP, 96kHz采样率\n显示屏                    点阵屏LCD显示当前参数以及所有设置\n电源                      AC 95V-250V 50/60Hz\n净尺寸（长*宽*高）        482*205*44MM                                                                                \n净重量                    2.8KG","台",1]
[9,"8路电源时序器","YYAUDIO","NPW80","电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）\n通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出\n继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：1500W/5000W最大承受无功功率\n输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座\n功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示\n每路开关间隔时间/定时时间：1秒\n输出继电器触点电流：30A 277VAC\n电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理\n供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ\n主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）\n开启类型：方船型开关\n单路独立开关功能：不支持面板独立控制\n功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表\n叠机级联功能：有（可选配）\n机身尺寸：长480MM * 宽185MM * 高48MM（非标准1U）\n单机包装尺寸：长510MM * 宽260MM * 高10MM(美牛硬纸盒）\n数量总重量与外包装尺寸：1件5台装共19KG，外包装尺寸：长530MM * 宽280MM * 高550MM\n总重量（含包装）：3.8KG","台",1]
[10,"一拖一无线手持话筒","SHURE","SLX24/SM58","SM58话筒配备SLX2手持式发射机：\n• 发射机类型：手持式\n• 音频输入电平：位于-10dB位置时较大值为+2 dBV，位于0dB位置时较大值为-8 dBV\n• 增益调整范围：10dB\n• 射频发射机输出：较大值为30 mW（视各国适用的规定而定）\n• 外壳：模塑PC/ABS把手和电池盖\n• 电源：2节AA碱性电池或充电电池\n• 电池，供电时间：2节AA电池，> 8小时\n• 尺寸（包含SM58拾音头）：254 x 51mm\n• 重量： 290g（10.2盎司），不含电池\nSLX4 分集接收机：\n• 电源：PS21\n• Battery Status：是\n• 外壳：镀锌钢\n• 音频输出电平：XLR接口（连接至600 Ω负载）：-13 dBV 1/4英寸接口（连接至3000 Ω负载）：–2 dBV\n• 输出阻抗：XLR接口： 200 Ω，1/4英寸接口： 1 kΩ\n• 灵敏度：-105 dBm，12 dB信噪比（典型值）\n• 镜频抑制：>70 dB（典型值）\n• 典型条件下的工作范围：100米（300英尺）\n• 音频频率响应：（+/-2 dB）：最小： 45 Hz，较大：15 kHz\n• 尺寸：高42 x 宽197 x 深134（mm）\n• 重量：816g","套",2]
["A，灯光部分"]
[1,"LED染色灯","鸿彩","OP-300C","光源：18颗 15W RGBW 大功率LED\n色温：6000-6500K\n电气参数\n输入电压/频率：AC:100-240V、50/60Hz\n额定功率：300W\n产品功能\n通道模式：标准DMX通道模式\n颜色：RGBW无极混色\n频闪：电子频闪，1-25次/秒\n调光：线性电子调光\n光学角度： 8°/15°/25°/55°透镜可选\n显示方式：数码显示\n控制方式：DMX512信号\n信号输入输出：3芯信号线\n物理特性\n外形尺寸：长(mm)：322  宽(mm)：293   高(mm)：134\n重量：净重(kg)：5.5 毛重(kg)：7","支",16]
[2,"LED COB变焦面光灯","鸿彩","NP-200Plus","光源；高亮200W  COB灯珠\n电压：AC90-240V,50/60Hz\n功率：250W；\n显指（CRI）：92以上\n功能：声控、频闪，主从功能；\n调光：0-100%线性\nDMX512控制：2/3/4/CH选择，4位数字LED显示；\n变焦范围：20-60度；\n灯体尺寸：55*21*22CM \n防水等级：IP20","支",12]
[3,"防雨光束灯","鸿彩","OX-400 Beam","光源：欧司朗  371W \n光源寿命：1500 小时\n电气参数\n输入电压：110V-240V AC，50/60Hz\n总功率：600W\n产品功能\n通道模式：16/20DMX通道\n颜色：1个1+14颜色盘，可变速双向旋转彩虹效果，颜色定位实现半色效果\n图案：1个1+13固定图案盘,可变速双向旋转,带流水支持图案抖动\n棱镜：1个8棱镜1个16棱镜，可变速双向旋转，实现叠加效果\n调焦：0~100%线性调焦\n雾化：线性调节,脉冲雾化\n调光：线性调光\n频闪：机械频闪，速度可调\n扫描范围：水平540°，垂直270°，支持XY反转，扫描速度可调\n缩放角度：0-2°\n控制方式：自走，声控，主从模式，DMX512\n节能模式：当调光处于闭合时，支持节能模式，灯泡耗电自动减小到50%，延长灯泡寿命\n信号输入输出：3芯/5芯\n物理特性\n外形尺寸：长（mm）450  宽（mm）400高（mm）700\n净重：29.8kg\n安装方式：4个 1/4英式锁扣\n环境温度：环境温度45度 表面最大温度小于100度\n噪音：45-55分贝\n安全及防护\n过热保护：温控开关\nIP等级：IP65\n认证：CE认证","支",8]
[4,"灯控台","鸿彩",1024,"512/1990标准，最大1024个控制通道，光电隔离信号输出最大控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库内置编写灯库功能内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果 图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景，多步场景最多可储存600步带背光的LCD显示屏，中英文显示 关机数据保持U盘备份和升级专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用（选配）电源：AC 100- 240V / 50-60Hz尺寸：485 x 420 x 105mm","台",1]
[5,"信号放大器","鸿彩","APHLA 9","8路DMX信号分配器，一进八出\n采用抗高压保护措施，极不容易损坏\n输入与输出信号（包括信号地线）完全隔离\n宽电压输入，适应不同国家的电压输入\n可匹配3针的卡侬插座\n各路均有独立的放大器及信号指示灯\n电源输入：AC100V-240V 50/60Hz\n尺寸：314mm×147mm×75mm\n重量：1.5KG","台",2]
[6,"信号线",{"$nulls":3},"米",null,null,0,"现场自备"]
[7,"电源线",null,null,"2.5平3芯","米",null,null,0,"现场自备"]
[8,"配电箱",null,null,"直通24路","台",null,null,0,"现场自备"]
[9,"主电缆",null,null,"16平","米",null,null,0,"现场自备"]
[10,"灯光架",null,null,"铝架","米",null,null,0,"现场自备"]
["合计（含税，不含运费，不含安装调试费）",{"$nulls":7},572626]