{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案·1"],"not_rendered":{"images":6},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案·1","index":0,"n_rows":8,"n_cols":10,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[7,1,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["音响扩声方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["音响扩声系统"]
[1,"音箱","YYAUDIO","YF510","单元组成:12\"×1，4\"×2，3\"×2\n频率响应(-3dB) :35Hz-18kHz\n灵敏度(1m/1W):93dB\n额定功率(RMS):250 W\n峰值功率(PEAK):1000 W\n额定阻抗:8Ω\n输入方式:线夹","只",2,null,0]
[2,"功率放大器","3G AUDIO","NA2200","产品特点：\n>> 话筒通道经过预置均衡、相位稳定技术\n>> 内置啸叫抑制电路，有效减低房间系统啸叫问题\n>> 过热、过载、短路保护功能完善，可靠性高\n>> 双通道四段输出电平指示\n>> 智能温控系统，散热部件与温感系统连动，提升设备温控保障\n>> 5路话筒输入，3路线路输入，线路输入具有优先权\n规格&参数：\n信噪比(A计权) >86dB\n总谐波失真 <0.5%\n阻尼系数(100Hz) >100\n频率响应(-3dB) 20Hz-20kHz±1dB\n峰值功率 400W×2\n插入端子输入/输出电平  1.5V +/-10%\n输出功率(1kHz,8Ω) 300W×2\n音调控制 ±10dB\n音乐 低频:100Hz 高频:10kHz\n话筒 低频:100Hz 高频:6.3kHz\n互调失真 <0.5%(正常工作条件下)\n电源要求 ~110V/~220V, 50Hz/60Hz,\n机身重量 13 kg\n包装尺寸 560×488×208(mm)","台",1,null,0]
[3,"一拖二无线手持话筒","COEFMIC","V08012c","立体式金属面板，高档、大气、最时尚的电子音量数字显示，左右声音一致性强，操作简便，红外线自动对频、具有导频功能。高保真声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性，配专用咪芯，唱歌轻松。手持采用目前最先进的升压电路，有效延长了电池的使用时间在8-12小时，可根据客户要求做成人性化待机功能，手持静止不用8秒后自动静音，省电模式，10分钟后自动关机。（待机时间长短可按客户要求定制）。接收机：频率振荡方式：PLL锁相环回路，通道组数：双通道，功能显示方式：LCD/LED,射频范围： 600-980MHz 调制方式：Fm调频，可用带宽：每通道50MHz 信道数目:200-300通道， 频率稳定性： ±0.005%PLL锁相回路频率控制， 动态范围：＞110dB 峰值频偏：±45KHz 音频响应： 60Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比：＞105dB 综合失真： ＜0.5% 供电：100-240V AC50/60Hz 10W，发射机: 频率范围:600-980MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电池要求:AA型1.5Vx2碱性电池","套",1,null,0]
[4,"点歌机","DIGIMIX","T15","1. 内置2T硬盘，4万首高清歌曲，\n2. 支持云端点歌，云端歌库24万首，每周更新海量新歌；\n3. 安卓双系统，点歌系统，影音系统，\n4. 支持在线电影，在线直播；\n5. 15.6寸触摸屏，操作方便；\n6. 支持手机app点歌，支持微信扫码点歌；\n7. 支持歌曲评分功能，支持录音，歌曲分享；\n8. 支持U盘批量加歌，批量删歌，\n9. 云端歌库下载满，自动删除未点播歌曲存储新歌；\n10. HDMI 1080P高清输出，\n11. 接口：\n音频接口：1组(R、L左右声道输出)，1组(R、L左右声道输入)，1个光纤输出，1个同轴输出\n视频输出接口：HDMI、AV输出、vga\n232串口3.5接口：1个；\nUSB接口：2个                                                                      触摸屏接口:1个   \n千兆网口：1个      \n","台",1,null,0]
[6,"合计",{"$nulls":6},13200]