{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案一"],"not_rendered":{"images":13},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案一","index":0,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[16,1,16,7],[17,1,17,7],[18,1,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["配置清单方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
[]
[1,"10寸音箱","Wharfedale","DELTA10","产品特性：\n■ 10英寸（2.5寸音圈）压铸式铝质盆架低音单元\n■ 1〞出口，1.75〞(44mm)钛膜压缩驱动高音单元\n■ 90° ×60°椭圆形波导号角\n■ SK3高音保护电路\n■ 双角度(0度或者15度可调)音箱支架插孔\n■ 6个M10悬吊点\n■ 黑金砂表面喷漆\n■ 15mm桦木夹板箱体结构\n■ 有BI-AMP选择开关，可选择使用内置分频器和外置电子分频\n■ 胶质四通手柄\n \n类型：10寸全频音箱\n频率响应：65Hz-20KHz（±3dB）\n灵敏度（1W@1M）：97dB\n指向性（H×V）：90°×60°椭圆形波导\n功率：持续300W，节目600W，峰值1200W\n最大声压级：128dB\n额定阻抗：8Ω\n低音单元：10”（63.5mm音圈）\n高音单元：1.75”（25.4mm出口）钛膜输入端口：2×Speakon\n分频方式：内置/外置切换开关\n分频点：2.8KHz\n尺寸（H×W×D）：500×338×330mm\n净重：16.58kg","只",4,null,0]
[2,"4*500W D类数字功放","EVH AUDIO","Vortex 500DQ","◆功率：4×500W/8Ω  4×750W/4Ω  4×950W/2Ω  1300W×2/8Ω桥接  1900W×2/4Ω桥接\n◆频率响应：20Hz-20KHz,+/-1dB\n◆总谐波失真：≤0.1%\n◆信噪比：≥100dB\n◆阻尼系数：≥500\n◆输入灵敏度：0.775v/1v/32dB\n◆输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ\n◆电压增益（8Ω时）：38.2dB\n◆冷却：从前到后抽风\n◆产品外形尺寸（毫米）：483×435×89","台","1",null,0]
[3,"调音台","YAMAHA","MG12XU","最多6个话筒 / 12 个线路输入 (4 个单声道 + 4 个立体声) / 2 编组母线 + 1 立体声母线 / 2 AUX (包括 FX）。内置高级效果器：SPX，含24组预置效。可以通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作","台",1,null,0]
[4,"一拖二无线手持话筒","COEFMIC","V08012c","立体式金属面板，高档、大气、最时尚的电子音量数字显示，左右声音一致性强，操作简便，红外线自动对频、具有导频功能。高保真声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性，配专用咪芯，唱歌轻松。手持采用目前最先进的升压电路，有效延长了电池的使用时间在8-12小时，可根据客户要求做成人性化待机功能，手持静止不用8秒后自动静音，省电模式，10分钟后自动关机。（待机时间长短可按客户要求定制）。接收机：频率振荡方式：PLL锁相环回路，通道组数：双通道，功能显示方式：LCD/LED,射频范围： 600-980MHz 调制方式：Fm调频，可用带宽：每通道50MHz 信道数目:200-300通道， 频率稳定性： ±0.005%PLL锁相回路频率控制， 动态范围：＞110dB 峰值频偏：±45KHz 音频响应： 60Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比：＞105dB 综合失真： ＜0.5% 供电：100-240V AC50/60Hz 10W，发射机: 频率范围:600-980MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电池要求:AA型1.5Vx2碱性电池","套",1,null,0]
[5,"一拖二无线头戴话筒","COEFMIC","KS-992","立体式金属面板，高档、大气、最时尚的电子音量数字显示，左右声音一致性强，操作简便，红外线自动对频、具有导频功能。高保真声音传输电路，确保声音的清晰度和还原性，配专用咪芯，唱歌轻松。手持采用目前最先进的升压电路，有效延长了电池的使用时间在8-12小时，可根据客户要求做成人性化待机功能，手持静止不用8秒后自动静音，省电模式，10分钟后自动关机。（待机时间长短可按客户要求定制）。接收机：频率振荡方式：PLL锁相环回路，通道组数：双通道，功能显示方式：LCD/LED,射频范围： 600-980MHz 调制方式：Fm调频，可用带宽：每通道50MHz 信道数目:200-300通道， 频率稳定性： ±0.005%PLL锁相回路频率控制， 动态范围：＞110dB 峰值频偏：±45KHz 音频响应： 60Hz-18KHz(±3dB) 综合信噪比：＞105dB 综合失真： ＜0.5% 供电：100-240V AC50/60Hz 10W，发射机: 频率范围:600-980MHZ 频带宽度:50MHZ 谐波抑制:>55dBc 最大频偏:+_48KHZ 频率响应:50Hz-15KHz(-3dB) 信噪比:>105dB(A) 失真度:<1% 电池要求:AA型1.5Vx2碱性电池","台",1,null,0]
[6,"落地话筒支架",null,null,"国产优质","支",2,null,0]
[7,"8路电源时序器","YYAUDIO","NPW-80","1、工作环境：180V-240V 50/60Hz\n2、电源输入：（3X2.5平方电缆）火线（L）、零线（N）、地线（GND）\n3、输出通道数：后板8路直接接至继电器万用插座输出可控，前板2路万用插座直通输出\n4、整机设备最大输出负载 40A，通道负载输出：单通道最大输出负载 20A\n5、多个同类设备可进行级联\n6、前面板带数码电压显示屏（P-802A），内置40A进口滤波电源","台",1,null,0]
[8,"100W COB面光灯","KELEK","KS-P100","光源：100W LED灯珠\n总功率：140W\n透镜角度：35°、75°可选\n频闪：1-10次/每秒\n模式：DMX512，自走、主从\n通道：6个DMX通道\n色温3200-6500\n尺寸：21.5*21.5*31CM\n净重：3KG\n节能、耐用、噪音低、光色柔和、无抖动现象。满足拍照、摄影高端场所要求。\n非常适合会议室、演播室、婚礼庆典和舞台演出面光照明。","台",4,null,0]
[9,"240电脑灯控制台","KELEK","PEL-K240","可控制12/24台16通道电脑灯\n可存储场景12个/24个，程序12个\n程序最大步数为20/40步,程序总步数\n240/480步。总通道为240个\n调光通道为48个，可分控，点控，集控\nLCD液晶显视屏，16*2字符\n电压：220V±10% 50Hz\n体 积：L483×W178×H80\n重量：4.3KG05(mm)","台",1]
[10,"音箱壁挂支架",null,null,"配套","对",1]
[11,"音频接插件",null,null,"定做0.5+0.6+1m长度","批",1]
[12,"机柜",{"$nulls":3},"个",1,0,null,"自备"]
[13,"播放电脑",{"$nulls":3},"台",1,0,null,"自备"]
[14,"设备合计"]
[15,"安装调试费",{"$nulls":6},2000]
[16,"总计",{"$nulls":6},48394]