{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"not_rendered":{"images":7},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":10,"n_cols":8,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,7],[2,0,2,7],[9,1,9,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["JBL音箱系统"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","类似图"]
["一、扩声系统"]
["1","12寸专业音箱","JBL/美国","KP6012","系统类型：12英寸，2分频，低频反射式\n频率范围(-10 dB)1：71 Hz - 20 KHz\n频率响应(±3 dB)1：90 Hz - 20 KHz\n灵敏度(1w/1m)1：97 dB\n额定阻抗：8 Ohms\n最大声压级输出：124 dB(峰值:130dB)\n额定输入功率2：(连续/音乐信号/峰值)350 W/700 W/1400 W\n覆盖角：70° x 60°(H x V)\n外型：\n外型尺寸(H x W x D)：600 mm x 350 mm x 382 mm 23.6英寸 x 13.8英寸x 15.0英寸\n净重：14.7 Kg(32.5磅)\n低音单元：1个JBL 262H-1　　高音单元：1个 JBL 2408H-1\n输入连接器：2个Neutrik® Speakon® NL4MP\n箱体结构：梯形，15 mm厚夹板","只","2"]
["2","18寸低音音箱","JBL/美国","KP6018S","产品特性：\n■ 18英寸（4寸音圈，双弹波）压铸式铝质盆架超低音单元\n■ 箱体上有固定脚轮安装孔\n■ 顶部标准35mm铸铝音箱支架插孔\n■ 黑金砂表面喷漆\n■ 15mm桦木夹板箱体结构\n■ 有BI-AMP选择开关，可选择使用内置分频器和外置电子分频。\n■ 胶质四通手柄\n \n规格参数\n类型：18寸超低音箱\n频率响应(外置分频)：38Hz-1.5KHz（±3dB）\n频率响应(内置分频)：38Hz-150Hz（±3dB）灵敏度（1W@1M）：99dB\n功率：持续800W，节目1600W，峰值3200W\n最大声压级：134dB\n额定阻抗：8Ω\n低音单元：18”（101.6mm音圈）\n输入端口：2×Speakon\nHPF输出端口：1×Speakon\n分频方式：内置/外置切换开关\n分频点：120Hz\n尺寸(H×W×D)：539×539×650mm\n净重：37.3kg","只","1"]
[3,"纯后级功放","CROWN/美国","XLi3000","立体声功率：8Ω 700W，4Ω 1000W，\n桥接功率：8Ω 2000W\n-紧凑的2U机身设计\n-采用优化的Class-H线路\n-采用Ground lift接地技术\n-具备完善的保护设计\n-采用了隧道式散热器和双风扇散热系统","台",2]
[4,"调音台","声艺/英国","EPM12","频率响应：话筒/线路输入到任何输出端，20Hz－20KHz ±0.5dB\n总谐波失真和噪声：－30dBu输入到混音，话筒增益30dB，<0.007%\n话筒输入的等效输入噪声：22Hz－22KHz不加权，－128dBu\n信源内阻150Ω）。\n母线噪声：20Hz－20KHz宽带线路输入，终端负载为150Ω，RMS（有效值）测 量。\n混音：推子在下面，最大混音电平，<－85dBu\n通道之间串音：通道哑音，>96dB；推子位置（标记+10），>96dB；\n辅助发送端口，>86dB。\n输入和输出阻抗：话筒输入，2.4KΩ；\n                         线路输入，11KΩ；\n                         立体声输入，100KΩ； \n                         输出，75Ω。\n输入和输出电平：话筒/线路的最大输入电平为+17dBu；\n                      线路的最大输入电平为+30dBu；\n                      立体声最大输入电平+30dBu；\n                      最大混音输出电平为+20dBu；\n耳机最大输出电平为300mw/200Ω。\nEQ（单声道输入）：HF（高频）：12KHz±15dB；\n                             MF(中频):140Hz－3KHz，±15dB， Q=15；\n                             LF（低频）；80Hz，±15dB。\n输出电平表：L和R混音输出电平表为12段LED指示表。\n工作条件：温度范围：－10℃～+30℃；相对湿度：0%～80%。\n供电：集成轻型开关电源；交流输入：85v～270v ，50/60Hz。\n电源消耗：小于20w\n频率响应：话筒/线路输入到任何输出端：(20Hz-20KHz)+1dB  /-3dB\n总谐波失真和噪声：<0.007%\n130dB输入到混音, 话筒增益30dB\n话筒输入的等效输入噪声: 22Hz-22KHz不加权-128dB(信源内阻150Ω)\n母线噪声: 20Hz-20KHz宽带线路输入, 终端负载为150Ω, RMS(有效值)测量\n混音: 推子在下面, 最大混音电平：<-85dB\n通道之间串音: 通道哑音, >96dB;  推子位置(标记+0)  >96dB\n辅助发送端口：>86dB\n输入和输出阻抗：话筒输入：2.4KΩ\n                        单声输入：11KΩ\n                        立体声输入：100KΩ\n                        输出：75Ω\n输入和输出电平:  话筒/线路的最大输入电平：+17dBu\n                               线路的最大输入电平：+30dBu\n                               立体声输入最大电平：+30dBu\n                               最大混音输出电平：+20dBu\n                               耳机最大输出电平：300mw/200Ω\n均衡器：HF(高频)  12KHz,±15dB,  搁架式\n            MF(中频)  140Hz-3KHz,  ±15dB,  Q=15\n            LF(低频)   80Hz,±15dB,  搁架式","只",1]
[5,"专业效果器","LEXICON/美国","MX200","立体声数字混响器(效果器),双处理器","台",1]
[6,"话筒","SHURE","SM58S"," ","台",1]
[7," ",{"$nulls":5},40000]