{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"not_rendered":{"images":10},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":12,"n_cols":10,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[10,1,10,7],[11,1,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["会议系统方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、方案清单"]
[1,"会议音箱","BOSE","502A","全范围驱动器阵列消除了高音扬声器和分频器，在恶劣环境和人声清晰度方面具有无与伦比的可靠性\n5个Bose®4.5英寸全频驱动器，具有传奇的可靠性\n120°x 70°ArticulatedArray®设计覆盖非常广泛的区域，可以减少所需的扬声器数量\n103 Hz - 15 kHz频率范围针对语音增强进行了优化\n117 dB峰值声压级，用于扩声和前景音乐\n纤巧优雅的设计，满足苛刻的美学要求\n仅限室内安装\n可选70V / 100V变压器\n需要主动均衡\n频率范围（-10 dB）\n103 Hz - 15 kHz\n标称覆盖范围模式（H x V）\n120°H x 70°V\n长期动力处理\nBose扩展生命周期测试⁴：150 W\nAES传感器测试⁵：200 W\n动力处理，峰值\nBose扩展生命周期测试⁴：600 W\nAES传感器测试⁵：800 W\n灵敏度（SPL / 1 W @ 1 m）\n88 dB SPL\n计算出的最大SPL @ 1 m\nBose扩展生命周期测试⁴：110 dB SPL\nAES传感器测试⁵：111 dB\n计算最大SPL @ 1 m，峰值\nBose扩展生命周期测试⁴：116 dB\nAES传感器测试⁵：117 dB\n名义阻抗\n8Ω","只",6,null,0]
[2,"吸顶天花扬声器","BOSE","DS16F","频率响应：90Hz-16kHz(-3dB)/持续功率处理：70V – 1W, 2W, 4W, 8W, 16W 100V-2W, 4W, 8W, 16W16W，8Ω连续/阻抗：70V/100V或8Ω/灵敏度：84dB-SPL/1W@1m粉红噪声/最大声输出：96dB-SPL@1m(平均值)102dB-SPL@1m (峰值)/辐射角度:140o 锥形/外形尺寸：法兰外径：23.9cm；开孔直径：20.3cm；高度：15.8cm；/重量：1.9 kg","只",10,null,0]
[3,"2*300W功放","YYAUDIO","UA600","300W×2/8Ω  500W×2/4Ω\n频响：20Hz-20kHz(+0/-1dB)\n总谐波失真：≤0.15％\n信噪比：≥100dB\n阻尼系数：≥500\n转换速率：≥10V/μs\n输入灵敏度：0.775V/1.0V/32dB\n输入阻抗：20kΩ/10kΩ\n电压增益（8Ω时）：36.0dB\n功放拓扑类别：ClassD\n冷却：Air flow from front to  rear","台","5",null,0]
[4,"12路带效果调音台","YAMAHA","MG12XU","话筒：6\n频响：+0.5dB/-0.5dB（20Hz-20kHz）\n总谐波失真：0.03%@+14dBu（20 Hz-20kHz）\n输入通道：12通道：单声道：4；立体声：4\n输出通道：STEREO OUT：2；PHONES：1\n母线：立体声：1；编组：2，AUX（包括FX）\nUSB音频：USB音频2.0兼容 采样率：最大192kHz，Bit深度：24-bit\n幻象电源电压：+48V\n内建数字效果：24编程\n外观尺寸：308×118×422mm\n功耗：22W\n操作温度：0-40℃\n净重：4.2kg","台",1,null,0]
[5,"2进6出数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X26","32位DSP SHARC芯片处理，96kHz采样率，24 bit AD/DA转换。>输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。>输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。>所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高切滤波、移相1 阶、移相2阶。>所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。>所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。>所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在-6dB/Oct至-48dB/Oct可选。>输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。>所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。>任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。>可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。>内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。>前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。>30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使设备更安全。","台",1,null,0]
[6,"数字反馈抑制器","EQ Acoustics","FBQ2000","产品性能：\n每个通道都有24个可编程的滤波器\n两个独立处理通道\n所有滤波器可自由分配在定点及动态模式\n具有全自动动态滤波器释放功能\n所有滤波器的Q值可调，适合音乐/演讲等任何场合\n每通道有24个滤波器指示灯\n2个XLR，2个TRS平衡输入输出插口\n可选的工作电平指示开关（+4dBu/-10dBu）\n后面板具有当前设定锁定开关\n\n模拟输入：\n2个XLR母座，2个1/4’’ TRS:电子平衡/不平衡， RF滤波器抑制器\n输入阻抗:30kΩ平衡/15k Ω不平衡\n最大输入线路电平:+20.5dBu\n模拟输出：\n2个XLR母座，2个1/4’’ TRS:电子平衡/不平衡， RF滤波器抑制器\n输出阻抗：100Ω平衡\n最大输出线路电平:‘+14.5dBu\n交流/直流性能:\n动态范围:114dBu, A-weighted\nA/D 转换:24bit\n直流/交流性能:\n动态范围:100dBu, A-weighted\nD/A转换 24bit\n系统性能:\n采样率 48kHz\n动态范围:100dBu, A-weighted\n失真度+N%:0.01%, 1kHz\n信噪比 100dBu, A-weighted\n频率响应:20Hz to 20kHz, +/-0.5dB\n信道串音:100dBu, A-weighted\n输入到输出通道串音:100dBu, A-weighted\n工作电压:230 VAC 50/60Hz 115 VAC 50/60Hz\n耗电量:15 W\n物理特性:\n尺寸: 483x195x44mm\n净重: 3.1kg","台",1,null,0]
[7,"8路电源时序器","YYAUDIO","NPW-80","1、工作环境：180V-240V 50/60Hz\n2、电源输入：（3X2.5平方电缆）火线（L）、零线（N）、地线（GND）\n3、输出通道数：后板8路直接接至继电器万用插座输出可控，前板2路万用插座直通输出\n4、整机设备最大输出负载 40A，通道负载输出：单通道最大输出负载 20A\n5、多个同类设备可进行级联\n6、前面板带数码电压显示屏（P-802A），内置40A进口滤波电源","台",1,null,0]
[8,"总计"]
[null,"优惠后总计",{"$nulls":6},128000]