{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":10},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["品名","品牌","型号","图片","参数","数量","单位","单价(含税)","合计"]
["数字调音台","MIDAS ","M32R",null,"输入- 16 x XLR麦克风前置放大器\n输入- 6 x 1/4”(辅助),1 x立体声RCA,1 x XLR(反馈)\n输入数字1 - x的MIDI\n主要输出- 8 x XLR,2 x 1/4 \"\n输出,其他6 x 1/4”(辅助),1 x立体声RCA\n输出-数字1 x的MIDI\n耳机1 x 1/4 \"\n数据I / o 1 x Ultranet,2 x AES50\n幻影权力16通道\n情商乐队31-band图形\n公交车/组25辆公共汽车\n投篮17×100毫米机动\n影响是的\n反馈是的\n寒鸦控制是的\n电脑连接1 x USB(A型),1 x USB(B型)\nrackmountable是的\n高度8.2”\n深度24.3”\n宽度18.8”\n31.5磅重量。\n \n\n \n\n \n\n产品特点：\n \n40个输入通道\n \n16个Midas经典PRO系列话放\n \n25条混音母线\n \n现场扩声及录音棚的数字调音台M32R拥有40路全处理输入通道\n \n16个获奖无数的Midas经典话放\n \n25条统一延时且相位一致的混音母线\n \n支持AES50网络，最大允许传输96个输入和96个输出\n \n开放式的架构未来将能兼容96kHz采样率\n \n192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能\n \n40位浮点数字信号处理\n \n8个DCA编组和6个静音编组\n \n8个立体声效果器\n \n17个100mm Midas PRO电动推子\n \n调音台外形由Bentley宾利汽车设计师设计\n \n采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造而成\n \n机架式设计为调音台提供较大的灵活性\n \n17个100mm Midas PRO电动推子\n \n5寸日光全彩TFT显示屏\n \n通过USB 2.0可支持32 x 32通道的数字音频传输\n \n通过使用Mackie Control* 和HUI*protocols控制协议，可控制数字音频工作站\n \n通过无线网络，可由iPhone/iPad中的MIDAS应用软件进行控制",1,"台",null,0]
["模拟调音台","声艺","LX10-16",null,"技术规格\n规格\n16路通道\n噪声\n测得RMS,22HZ-22kHZ波束带宽，\n话筒E.I.N@均一增益 ：-129dBu，\n150W音源阻抗 \n混音输出\n24输入选通至混音输出，<-80dBu，均一增益，哑音\n混音输出\n24输入选通至混音输出，<-100Bu，衰减器推至最低位\n串音\n（@1KHZ，通常情况)\n衰减器衰减量 >95db\n辅助衰减量>80db\n声像隔离>75db\n相邻通道噪音>-80db\n通道哑音>90db\n衰减器阻断（相对于0)>90db\n辅助发送（AUX SEND）关闭>80db\n频率响应\n话筒/线路输入至任意输出<1dB，22HZ-20kHZ\nTHD+N\n话筒灵敏度-30dBu  <0.006%\n+20dBu所有输出@1KHZ\nCMRR\n通常@最大增益@1KHZ>80dB\n通常@任意增益@50HZ>60dB\n输入&输出阻抗\n话筒输入  1.8KΩ\n线路输入  10KΩ\n立体声输入  8.6KΩ\n2TK返回  12Ω\n混音、辅助与插入点发送  75Ω\n输入&输出电平信号\n话筒输入最大电平信号  +22dBu\n线路输入最大电平信号  +22dBu\n立体声输入电大电平信号  +22dBu\n2TK返回  >30dBu\n耳机\n（@200Ω）  150 mW\n \nUSB 2.0（B类标准）\n输入/输出\n2-in, 2-out\n位深\n16-bit, 24-bit\n采样率\n44.1KHZ/48KHZ/88.2KHZ/96KHZ/176.4KHZ/192KHZ\n电源\n交流电流  90V-240VAC,50/60HZ，（内置PSU电源）  通用输入\n工作条件\n \n温度范围\n-10° ～ +30°C \n相对湿度\n0% ～ 80% \n重量 \n16通道 18.2kg，24通道 21.8kg，32通道 25.4kg \n尺寸\n32路 1059 x 503 x164mm，24路 865 x 503 x164mm，16路 653 x 503 x164mm",1,"台",null,0]
["无线领夹话筒","舒尔","QLXD14/WL185",null,"WL185领夹式心形话筒将人声重现提升至全新高度。和所有的Microflex系列话筒一样，这款领夹式话筒也使用可互换式电容拾音头，即总有一款能满足您的应用需要WL185可用于多种广播系统。在下表中，您可选择最适合自己的无线系统。。\n技术规格\n传感器类型: 电容\n拾音模式: 心形\n频率响应自: 50 Hz\n频率响应至: 17 KHz\n灵敏度 (dBV/Pa): -45.5 dBV/Pa\n等效自噪: 28 dB(A)\n声压: 130.5\n频率响应曲线: \n包装清单\n拉链便携包\n泡沫防风罩\n扣合式防风罩\n领带夹\n双领带夹\n串联式前置放大器\n六角扳手 \n ",6,"套",null,0]
["无线领夹话筒","舒尔","SLX14/93",null,"舒尔型号: SLX14/93\nSLX 无线系统采用了已获得专利的音频参考压缩扩展技术, 可以产生极其清晰的声音，超越了传统无线技术的限制。★自动发射机设置 ★舒尔背光 LCD，它具有超时特性 ★频率和功率锁定 ★3 段电池电量指示 ★2 节 AA 电池（已提供）可持续使用 8 小时 ★使用范围为 518 - 782 MHz\n通常条件下的使用范围 :100m（300 英尺） 注意：实际范围取决于射频信号的吸收、反射以及 干扰程度\n音频频率响应 (+/- 2 dB) :最小：45 Hz ,最大：15 kHz\n（系统整体频率取决于话筒元件。）\n总谐波失真（参考 +/- 38 kHz 偏差，1 kHz 音调）:通常为 0.5%\n动态范围 :>100 dB A 权重\n使用温度范围 :-18 摄氏度（0 华氏度）至 +50 摄氏度（+122 华氏度） 注意：电池特性可能对此温度范围有所限制\n发射机的音频极性 :话筒振膜上的正压（或在 WA302 耳机插头端头的正电压）会在针脚 2 （相对于低阻抗输出的针脚 3）和高阻抗 1/4 英寸输出的端头上产生正电压。\nSLX1 腰包式发射机\n音频输入电平 :话筒增益位置最大为 -10 dBV ,0 dB 增益位置最大为 +10 Dbv,-10 dB 增益位置最大为 +20 dBV\n增益调整范围 :30dB\n输入阻抗 :1 M?\n射频发射器输出 :最大为 30 mW（取决于系统所在国家的相关法规）\n尺寸 :108 mm（高）x 64 mm（宽）x 19 mm（深）（4.25 x 2.50 x 0.75 英寸）\n重量 :81 g（3 盎司）（不含电池）\n外壳 :模制 ABS 外壳\n电源要求 :2 节“AA”型碱性电池或可充电电池\n电池寿命 :>8 小时（碱性电池）\nSLX4 接收机\n尺寸 :42 mm（高）x 197 mm（宽）x 134 mm（深）（1.65 x 7.76 x 5.28 英寸）\n重量 :816 g（1 磅 13 盎司）\n外壳 :电镀钢\n音频输出电平（参考 +/- 38 kHz 偏差，1 kHz 音调） :XLR 接头（接入 ? 负载）：-13 dBV ,1/4 英寸接头（接入 3000 ? 负载）：-2 dBV\n输出阻抗 :XLR 接头： 200 ? ,1/4 英寸接头：1k?\nXLR 输出 :阻抗平衡 ,针脚 1：接地,针脚 2：(+),针脚 3：(-)\n灵敏度 :通常在 12 dB 信纳比时为 -105 dBm\n镜频抑制 :>通常为 70 dB\n电源要求 :150 mA 时为 12 - 18 Vdc（外部电源供电",6,"套",null,0]
["全频音箱","QSC ","AP-5152",null,"型号 AP-5152\n高频单元 1×4'\n低频单元 1 x 15'\n频率响应（-6dB） 44Hz-18kHz\n覆盖角（HxV） 75°(锥形）\n最大声压级 129dB\n连续功率 625W\n灵敏度 96dB\n尺寸（高x宽x深） 813×445×386 mm\n净重 36.2kg",2,"台",null,0]
["全频音箱功放","QSC ","PL340",null,"使用专利PowerLight 开关电源技术，效率高、音质好\n最大输出功率高达8000W\n输入输出接口丰富\nDATAPORT数据接口  2Ω 2000W\n4Ω 1250W\n8Ω 800W",1,"台",null,0]
["超低音箱","QSC ","GP118",null,"型号 GP118-sw\n低频单元 1 x 18'\n频率响应 29Hz-800Hz\n最大声压级 134.5dB\n连续功率 850W\n灵敏度 98dB\n尺寸（高x宽x深） 531×656×772 mm\n净重 50.3kg",2,"只",null,0]
["超低音箱功放","QSC ","PL340\n",null,"使用专利PowerLight 开关电源技术，效率高、音质好\n最大输出功率高达8000W\n输入输出接口丰富\nDATAPORT数据接口  2Ω 2000W\n4Ω 1250W\n8Ω 800W",1,"台",null,0]
[{"$nulls":7},"合计",372864]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}