{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"not_rendered":{"images":12},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":18,"n_cols":10,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[17,0,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["7.3酒吧报价单"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价（元）","小计（元）","类似图"]
[1,"双8寸线阵音箱","EVH AUDIO","LS208","“-3dB频响：60Hz-18kHz   \n-10dB频响：60Hz-20kHz   \n驱动程序：2*8（200mm）/3低音圈            1*1.4（36mm）/3高音圈     \n额定功率：300W rms，1200W峰值  \n灵敏度：98dB  \n最大声压级：123dB持续，129dB峰值     \n阻抗：8欧姆，额定值          \n交叉频率：700Hz，1.8kHz无源         \n输入连接器：2XSpeakon NL4 \n包装尺寸：505mm*362mm*730mm          \n净重量：20kg   \n含包装重量：24kg","只",8]
[2,"配套吊架",{"$nulls":3},"套",2]
[3,"双18寸低音音箱","EVH AUDIO","NF218B","”-3dB频响：35Hz-300Hz    \n-10dB频响：55Hz-20kHz   \n驱动程序：2*18（460mm）/4音圈 \n额定功率：1200W rms，4800W峰值  \n灵敏度：103dB  \n最大声压级：134dB持续，140dB峰值     \n阻抗：4欧姆，额定值          \n输入连接器：2XSpeakon NL4 \n包装尺寸：1272mm*872mm*658mm          \n净重量：82kg   \n含包装重量：90kg","只",4]
[4,"12寸音箱","EVH AUDIO","NF12","“-3dB频响：50Hz-18kHz    \n-10dB频响：45Hz-20kHz   \n驱动程序：1*12（300mm）/3音圈1x1”（25mm）/1.7音圈    \n额定功率：300W rms，1200W峰值  \n灵敏度：97dB  \n最大声压级：122dB持续，128dB峰值     \n阻抗：8欧姆，额定值          \n分散度：90 x40交叉频率：2kHz无源     \n输入连接器：2XSpeakon NL4 \n包装尺寸：490mm*470mm*790mm          \n净重量：21kg   \n含包装重量：25kg","只",4]
[5,"4*1300W \nhigh end级功放","EVH AUDIO","Vortex 1300DQ+","高品质模拟功放，\n额定功率RMS：(8Ω)4×1300W；\n额定功率RMS：(4Ω)4×1950W；\n额定功率RMS：(2Ω)4×1950W；\n频响：20Hz-20kHz, -0.5dB；\n输入灵敏度：26dB/27dB/28dB/29.5dB/30dB/32.5dB/38.35dB/43dB\n信噪比:≥100dB \n失真度（THD）:≤0.02%\n输入阻抗:20KΩ(平衡)10KΩ(非平衡)\n额定输出功率8Ω1KHz时分离度:62dB\n阻尼系数（5Hz-1KHz）:＞300\n转换速率:15V/uS\n保护功能:软启动保护  过热保护  过流保护  直流保护  射频保护\n冷却系统:Two step speed fan\n电源:AC:220-230V  50Hz/60Hz机箱厚度2U；重量:12.1Kg；\n产品尺寸（W×D×H）:482x389×88 mm","台",2]
[6,"2*550W功放","EVH AUDIO","Vortex 500D","•采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛\n•电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美\n•采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害\n•拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×550W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×830W；\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重11.5Kg，机箱厚度2U；\n整机静态功耗低，动态能量充沛；具备开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护等特性","台",2]
[7,"32路数字调音台","MIDAS","M32","详细参数：\n32路输入通道，16个AUX输出，6个编组，LCR主输出。\n40bit浮点信号处理，96kHz的采样率，192kHz的数模/模数转换\n特性\n支持AES50网络，最大允许传输96个输入和96个输出\n40bit浮点信号处理，开放式的体系结构兼容96kHz的采样率\n192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能\n调音台外型由Bentley宾利汽车设计师设计\n采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造\n8个DCA编组，6个哑音编组\n8个立体声效果处理器\n25个100mm MIDAS PRO电动推子\n7寸TFT彩色“日光”显示屏\n通过USB 2.0可支持32x32通道的数字音频传输\n通过使用Mackie Control及Hui protocols控制协议，控制数字音频工作站\n通过无线网络，可由IPhone/IPad中的MIDAS Apps应用程序进行控制\n自适应的开关式电源\n长达3年的保修计划\n英国设计和指导","台",1]
[8,"数字接口箱","MIDAS","DL16","●16个带MIDAS经典话放输入通道\n●8个模拟平行XLR输出通道\n●AES50采用KLARK TENKNIK Super MAC超低延迟技术\n●CAT5电缆的传输距离最高可达100m\n●双AES50端口，每个可级联三个DL16——不需要拓展器或路由器\n●可控制精确计量的7格电平信号指示灯\n●所有的输入输出信号都能够通过耳机接口进行监听\n●能与P16-M个人监听系统连接\n●应用于多种使用模式的双ADAT输出接口\n●MIDI输入输出接口提供控制台与舞台MIDI设备之间的连接\n●可通过USB连接个人PC进行系统升级\n●整机由高质量的组件所构成\n●坚固耐用的结构确保长效的使用寿命\n详细介绍:\n1.支持耳内监听应用的ULTRANET个人监听系统连接口\n可通过DL16的ULTRANET接口连接到P16个人监听系统，便于每个演员对自己听音进行修饰及控制。这可以让表演者集中注意力，全身心投入表演，为听众带来一场完美的听觉盛宴。\n2.应用于分离模式及独立模式的双ADAT输出\n许多制造商都采用ADAT数字接口作为音频设备之间传输数据的桥梁，比如调音台、合成设备(电子键盘等)、照明设备和效果器等。通过DL16的双ADAT输出，可便捷地与其他支持ADAT协议的外置设备进行连接。\n3.应用于DL16级联的AES50接口——不需要扩展器或路由器\n通过CAT5屏蔽线(STP)，最多可级联3台DL16，为舞台提供48个输入接口和24个输出接口。AES50传输协议具有高通道数，稳定且延迟极低，相位对齐的时钟分配网络，误差检测，网络冗余等优点。人性化的设计以及通用的操作，适应业内的需求。该接口箱不但可以应用于现场演出，录音棚，也可以应用于后期制作、广电等场所。\n4.通过CAT5/5e传输最高可达100m距离\n舞台与现场调音位的信号连接是非常棘手的。DL16具有独特的监听控制/前置话放控制，便于使用者对每一路的信号进行监听及控制。DL16舞台接口箱上，除了具有信号电平表外，还可以调节每通道增益，+48V幻象电源，以及监听功能。\n5.所有设置都可通过DL16前面板或调音台进行控制\nDL16能在前面面板控制或通过调音台控制，仅需通过单条CAT5/5e便能传输高达100m距离。设置完成后，DL16的所有分配设定可通过调音台锁定","台",1]
[9,"4进8出数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X48","● 4路平衡输入，8路平衡输出。\n● 32位DSPSHARC芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。\n● 输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。\n● 输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。\n● 所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1 阶、移相2阶。\n● 所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。\n● 所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。\n● 所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在- 6dB/Oct至-48dB/Oct可选。\n● 输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。\n● 所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。\n● 任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。\n● 可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。\n● 内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调\n● 前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。\n● 3 0个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使备更安全。\n\n系统规格                  \n频率响应                       20Hz-20kHz,-0.3dB\n动态范围                       115dBu\n失真度                         <0.008% at 1kHz(0dBu)\n串音                           >70dBu，20Hz-20kHz\n共模拟制比                     >75dBu 1KHz\n输入部分                  类型                           平衡式XLR连接\n增益                           35dBu\n最大输入电平                   +18dBu\n阻抗                           1MΩ/stereo;500KΩ\n输出部分                  类型                           平衡式XLR连接\n最大输出电平                   +18dBu\n阻抗                           <500Ω/Mono\n数字处理部分              24bit sigma-delta A/D、D/A转换(24bit sigma-delta A/D、D/A)32 bit SHARC DSP, 96kHz采样率\n显示屏                    点阵屏LCD显示当前参数以及所有设置\n电源                      AC 95V-250V 50/60Hz\n净尺寸（长*宽*高）        482*205*44MM                                                                                \n净重量                    2.8KG","台",1]
[10,"乐器话筒","SHURE","PGA DrumKit 6","全套专业鼓话筒套装\n1 x PGA52 心形动圈底鼓话筒\n2 x PGA56 心形动圈军鼓/通鼓话筒\n1 x PGA57 心形动圈乐器话筒\n2 x PGA81 心形电容乐器话筒\n3 x A25D 话筒夹\n2 x AP56DM鼓边框支架\n6 x 15英尺（4.6米）XLR-XLR线缆\n拉链式便携包","套",1]
[11,"单通道无线手持系统（心形动圈无线手持话筒）","NADY","U-1100 HT","U-1100 HT无线手持系统包含1台U-1100单通道无线接收机，1只HT-1100心形手持式发射机。\n\nU-1100系统介绍：\nU-1100（单发射机）是每个发射机可选择100个信道的UHF无线系统，对于说话和唱歌应用来说同样理想，而且由于许多功能和具有竞争力的价格，已成为纳迪更受欢迎的系统之一。U-1100/2100具有用户友好的功能，例如：ASC下载功能可轻松设置，向每个发射机发送选定的频道信息；120分贝动态范围的清晰透明音频；高达500英尺（视线范围）的操作；复杂的中频滤波，可在相同的位置都包括在一个坚固的ABS外壳。把U-1100/2100带到任何你需要的地方，在舞台上或舞台上体验原始的音频。\n\nU-1100单通道无线接收机主要性能：\n\n无与伦比的最先进的PLL超高频性能，120dB动态范围和操作，高达500英尺（视线范围）\n•每个频带100 UHF频率\n•频率自动扫描，快速、方便地找到清晰的频道或用户可选择的预设\n通道，所选通道存储在存储器中，以供以后使用\n•ASC™（自动同步频道）下载功能通过红外发送器将选定的频道信息发送到发射机，以便于频率同步\n•复杂的中频滤波，可在同一位置同时运行多个系统\n•后面板可拆卸旋转BNC天线\n•前面板触摸控制按钮，方便频道选择和ASC™操作\n•全前面板LCD显示器（带背光），包括选择的频道、射频/音频条形图，\n扫描和红外、A和B通道的LED TX-ON、上/下设置按钮、电源开/关开关和音量控制\n•后面板，平衡卡侬固定话筒音量和可调不平衡1/4“插孔音频线路音量\n和输出；静噪（射频静音）调整；直流输入插孔，天线插孔。\n•外部供电，包括110V-220V AC/13.5 VDC 400毫安适配器\n•坚固耐用的全ABS塑料外壳，经久耐用\n•发射机选择：U-1100HT手持式话筒或U-1100LT腰包式领夹式（LT）、Headmic™（HM）或U-1100GT乐器（GT）\n•可选RMT-1KUD可用于机架安装单或双U-1100/2100接收器\n\nHT-1100心形手持式发射机主要性能：\n\n•打开/关闭电源和静音的触摸按钮允许在发射器打开的情况下进行方便的音频静音\n•液晶显示器（带背光），包括选择的频道和频率、电池电量状态\n•带上/下嵌入式按钮的手动可选频道，或带RX选定频道和频率的ASC同步\n•使用两节AA碱性或镍氢电池，操作方便、经济\n具有单向钕动态盒，以获得最佳真声、最大反馈抑制和最小处理噪声。\n•光滑外壳，内置天线，经久耐用，美观大方\n\nU-1100单通道无线接收机参数：\n\n系统接收器：双转换超外差\n选择性：60dB，正常值±75 kHz偏移\n图像抑制：-70dB，最小灵敏度，107dBm，正常杂散抑制65dB，正常\n静音阈值：可调（-65dBm至-95dBm）\n控件：组/频道/自动扫描、红外ASC同步按钮、电源开/关、开关、静音音量壶、音量壶\nLCD/LED显示器：两位LCD面板，指示所选频道；RF/AF条形图指示器，电池电量，TX通道A和B LED指示器\n音频输出：线路输出不平衡，可调线路音频输出；麦克风输出平衡，固定麦克风电平音频输出\n输出阻抗：不平衡，1k.937，平衡；600。\n功率要求：13.5VDC/0.4A\n天线：双可拆卸旋转BNCantenna\n尺寸：8“宽x 6”深x 1.25“高（20.4cm x 15.3cm x 3.2cm）\n重量：556.8 g\n外壳：ABS塑料\n\nHT-1100心形手持式发射机参数：\n\n射频输出功率：+14dBm（典型25mW）/50Ω\n谐波/杂散发射：-50dBc正常\n输入阻抗：10kΩ\n控制：关闭/打开电源，静音\nLCD/LED显示：频道/频率、电池状态、静音LED\n天线类型：整体式\n电池类型：2 x AA碱性电池或镍氢电池\n电池寿命：一般8-10小时，碱性\n尺寸：9.5“长x 1.5”深（24.1cm x 5.1cm）\n重量（不含电池）：323.5g\n外壳：ABS塑料\n\n包装信息\n包装重量：2.3磅\n箱体尺寸（长x宽x高）：14 x 12 x 2.9cm","套",2]
[12,"音响壁挂架/吊架",{"$nulls":3},"套",4,null,null,"现场自备"]
[13,"话筒支架",{"$nulls":7},"现场自备"]
[14,"辅材",null,null,"接插件/过机线/卡龙头/音响头等",{"$nulls":4},"现场自备"]
[15,"线材",{"$nulls":7},"现场自备"]
["合计（含税，不含运费，不含安装调试费）",{"$nulls":7},280148]