{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"not_rendered":{"images":11},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[16,0,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["酒吧报价单"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价（元）","小计（元）","类似图"]
[1,"15寸三分频点源音响（内置分频）","Aura Audio","A1P","频率响应（+ 3dB）：85 - 22000HZ\n水平覆盖（- 6dB）：90度\n垂直覆盖（- 6dB）：15度\nMAX峰值声压级：137dB（free space）\n灵敏度LF，1W／1米：103dB（free space）\n灵敏度HF，1W／1米：110dB（free space）\n分频点：300Hz active, 3.5kHz passive\n功率处理低频： 500 W rms, 2000 W pk\n功率处理HF：125 W rms, 500 W pk\n推荐使用HP滤波： 76 Hz, 24dB/oct\n\n单元\nLF: (1) x 15” neodymium magnet cone driver,band-pass horn loaded\nMF: (1) x 6.5” neodymium magnet cone driver,horn-loaded\nHF: (2) x 0.65” exit compression driver,dual exit waveguide\n\n外观\n箱体：芬兰桦木胶合板，\n黑色烤漆\n防护网：钢质防护网，粗纹黑色漆面\n连接器：(2) x NL4, +/-1: LF, +/-2: HF\n尺寸：455毫米×430毫米×430毫米\n重量：24kg","只",4]
[2,"18寸低音音响（固定安装版）","Aura Audio","XD18i","频率响应（- 10dB）：33 Hz–150 Hz\n水平覆盖（- 6dB）：360度\n垂直覆盖（- 6dB）：360度\n最大声压级：138/144 dB (half space)\n灵敏度： 1w/1m: 107 dB (half space)\n阻抗：8 ohms\n功率处理：1200 W(rms)\n\n喇叭单元\nLF: (1) x 18” cone driver, 4” voice coil\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，\n黑色烤漆\n防护网：钢质防护网，\n黑色烤漆\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：900毫米×550毫米×800毫米（940毫米/车轮）\n重量：75kg","只",4]
[3,"单12寸全频音箱\n（补声返听）","P.AUDIO","XE-12","类型:无源两分频\n低音扬声器尺寸：12寸\n低音扬声器音圈：2.5寸\n高频尺寸：1寸\n高频音圈：1寸\n箱体设计：胶合板\n手柄：2侧\n杆式安装:底部插孔\n颜色：黑色\n重量：14.2kg\n尺寸（高x宽x深）550*346.5*362.7\n灵敏度（1W/1m）（分贝）：93DB\n-3db响应：70HZ-18KHZ\n-10dB响应:60HZ-20KHZ\n功率处理（瓦）:200W\n最大声压级：116DB\n最大峰值SPL:119DB\n分散度（HxV）90*65\n阻抗：8欧","只",8]
[4,"4x2000W数字功放(带4进8出DSP)","Aura Audio","D80DSP","规格：\n放大器通道数：4\n功率输出: (单通道)\n8 ohms 4×1000W\n4 ohms 4×2000W\n2 ohms 4×2000W\n功率输出r: (桥接)\n8 ohms 2×4000W\n4 ohms 2×4000W\n\n处理：24bit（ADC和DAC）\n内部采样率：96khz\n系统总谐波失真：< 0.08%（2KW，1K）\n分别为：3hz-30khz -3dB频率。\n增益；延时；极性；IIR均衡器（PEQ, shelving, variQ, all pass, phase, notch, band pass）为每个输入和输出（4个输入，8个输出）\n\n连接:\n输入接口：4×XLR（两AES）\n输出接口：4×Speakon\n辅助DSP输出：4路XLR\n电源连接器：PowerCon\n遥控：USB（前面板）\n后面板：RS485总线、以太网直接，GPIO口Dante音频网络（可选）最多可以连接32个单元为一个封闭的控制网络\n\n尺寸：（mm）\n机身：2U 88(h) x 482(w) x 428(d)\n重量：10kg\n运输重量12kg\n装运箱：250(h)×610(w)×600(d)","台",1]
[5,"2*580W Hifi级功放","P.AUDIO","ID600","高音质，高性能和紧凑的尺寸不再是冲突的功能！P.AUDIO ID系列蜂窝动态驱动使之成为可能。ID系列由于其非常高的性能，创新的技术决定了它们吸引人的声音特性，使低音听起来非常动态和自然。\n\n蜂窝动态驱动是一种旨在提高放大器动态性和效率的技术。一个特殊的处理器加上一个高速的ID转换器可以产生非常高的效率，其范围在80%以上。不同之处在于，输出信号中不存在由切换过程引起的故障以及由此产生的失真。\n\n蜂窝动态驱动是一种在高性能动态下提高音质的技术。在ID端点中使用具有最佳SOA限制值的功率，并且显著降低了粘着系数，这就是为什么最后一级会有清晰、高分辨率的高保真声音。\n\nID有许多保护电路，防止变形和损坏，确保安全运行。\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×580W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1160W；\n额定功率（桥接）：(8Ω)：1860W；\n输出接口：Binding\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比：≥95dB；\n失真度（THD）：≤0.03%；\n阻尼系数：（f=1KHz 8Ω）＞240；\n转换速率：15V/uS；\n保护：Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut\n冷却系统：Two steps speed fan\n电源：AC:220-230V，50Hz/60Hz\n净重：11.5Kg；\n尺寸(WxDxH)：482x307×88mm","台",4]
[6,"32路数字调音台\n+32路接口箱","BEHRINEGR\n百灵达","WING+s32","板载8个屡获殊荣的Midas PRO麦克风前置放大器和8个Midas PRO输出\n24个100毫米电动推子，分为3个独立且完全可配置的部分\n“即插即用”远程I/O连接，通过3个AES50端口提供多达144个输入和输出信号，采用Klark Teknik的SuperMAC技术，具有超低地抖动和延迟\n大型主显示屏，带有电容触摸屏和可调显示屏旋转\n独特的触感通道编辑部分，带有11个旋转控制和专用的彩色TFT屏幕，可保留所有通道属性\n可选模块，用于以太网上的64x64音频通道，支持WAVES的SoundGrid技术或Dante/AES67技术\n板载48x48通道USB 2.0音频接口，带有可模拟HUI 和Mackie Control 的DAW遥控器\n可作为双SD卡现场录音机或播放器，具有多达64条音轨和标记，可用于识别歌曲位置\n带有旋转控制，按钮和参数显示的附加4通道控制部分，用于永久访问电源，矩阵或“money-channels”\n高级FX机架带有8个真立体声处理器和世界一流的TC算法、Lexicon 、Quantec 和EMT 仿真\n标准FX机架带有8个真立体声处理器，可用于各种调制、均衡、动态等处理。（还可以将外部效果混合到混音中）\n用于所有40个立体声输入通道的5个可变插件处理插槽，具有最具标志性的老式模拟均衡器和压缩器，以及用于所有8个立体声辅助通道的插入FX插槽和4段参数EQ均衡器\n定制控制可提供16个锁定或瞬时按钮以及4个旋转控制，可轻松配置为首选功能\n4个主控，8个矩阵和16个AUX立体声总线，具有双插入、8段参数EQ均衡器、立体声成像仪和全动态处理\n2个带集成开关的以太网端口，用于网络远程控制\n内置扩展端口，用于可选的音频接口卡或数字网桥、MADI和ADAT/WC\nStageCONNECT 32通道低延迟接口，用于个人监听或模拟I/O盒，AES/EBU立体声数字输入（平衡XLR输出，8x8平衡TRS辅助线路输入；2个TRS电话连接器输出，MIDI输入/输出接口和4个GPIO端口输出）\n三年保修\n德国设计和制造","套",1]
[7,"乐器话筒","SHURE","PGA DrumKit 7","全套专业鼓话筒套装\n1 x PGA52 心形动圈底鼓话筒\n3 x PGA56 心形动圈军鼓/通鼓话筒\n1 x PGA57 心形动圈乐器话筒\n2 x PGA81 心形电容乐器话筒\n3 x A25D 话筒夹\n3 x AP56DM鼓边框支架\n7 x 15英尺（4.6米）XLR-XLR线缆\n拉链式便携包","套",1]
[8,"有线话筒","SHURE","SM58S  （带开关）","动圈式人声话筒，行业标准话筒，专为饱满/清晰地再现人声而设计，如：领唱/伴唱/口琴，50HZ-15KHZ，心形指向性。\n动圈话筒拾音头具有明亮中音和低音衰减的定制频率，再现饱满清晰的人声\n均衡的心形拾音模式隔离人声声源并减少背景噪声\n内部气动防震支架可以降低握持噪声\n卓越的构造和多种功能确保在舞台或录音棚严苛使用条件下保持话筒稳定性能\nUSB即插即用连接\n兼容Windows Vista、XP 2000和Mac OS X（10.1或更新的版本）\n集成前置放大器和话筒增益控制，可控制输入信号强度\n零延迟监听实现实时回放和无失真的多音轨寻迹\n带音量控制的耳机插孔，用于监听\n监听混音控制可混合话筒与回放音频\n提供+48V幻像电源可以与电容话筒配合使用\n随附3米USB线和拉链包","支",2]
[9,"一拖一无线手持话筒","SHURE","SLX24/BETA87A","功能\n自动发射机设置\n带超时特性的LCD显示屏\n频率和功率锁定\n3段电池电量指示\n随附2节AA电池可连续8小时供电\n技术规格\n发射机类型: 手持式\n尺寸规格: 243 x 51毫米\n电池，供电时间: 2 节AA电池，> 8小时\n重量: 290 g\n更多技术规格\n音频输入电平:  位于-10dB位置时最大值为+2 dBV，位于0dB位置时最大值为-8 dBV\n增益调整范围：  10dB\n射频发射机输出：  最大值为30 mW（视各国适用的规定而定）\n尺寸（包含SM58拾音头）：   254 x 51毫米 直径 （10 x 2英寸）\n重量：  290克（10.2盎司），不含电池\n外壳：  模塑PC/ABS把手和电池盖\n电源：  2节AA碱性电池或充电电池\n电池寿命：  >8小时（碱性）","套",2]
[10,"音响壁挂架/吊架",{"$nulls":3},"套",4,null,null,"现场自备"]
[11,"话筒支架",{"$nulls":7},"现场自备"]
[12,"设备机柜",{"$nulls":7},"现场自备"]
[13,"辅材",null,null,"接插件/过机线/卡龙头/音响头等",{"$nulls":4},"现场自备"]
[14,"线材",{"$nulls":7},"现场自备"]
["合计（含税，不含运费，不含安装调试费）",{"$nulls":7},630058]