{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案二"],"not_rendered":{"images":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案二","index":0,"n_rows":8,"n_cols":11,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,10],[2,0,2,10],[7,0,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["包房配置"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图样","备注"]
["一、扩声系统系统"]
[1,"专业12寸主音箱","YYAUDIO","YA12","YA12是一款专门为KTV固定安装使用而设计的12“两分音全音域音箱。采用一只12”高效率低音单元，一只1“喉口44芯高音驱动器配置100°×70°可旋转 号角，箱体采用多层复合夹板，特殊环保喷涂制作.KR12不仅具备极佳的歌唱表现力，而且在音乐听感方面也表现非凡。\n\n●高质量单元配置，高强度夹板箱体\n●多吊挂点与支撑配合，操作简易快捷\n●超长品质保证期：品质与信心的保证\n●KTV等娱乐场所\n\n频率响应50Hz-20kHz\n单元组成1×12“（300mm）/2.5”音圈LF\n1×1“（25mm）/1.7”音圈HF\n额定功率300W RMS，1200W峰值\n灵敏度97dB 1watt / 1 meter\n声压级122dB连续，128dB峰值\n额定阻抗8欧姆\n指向性100°x 70°\n分频点2.3kHz被动\n输入方式2×Speakon NL4\n包装尺寸472mm×430mm×695mm","只",4]
[2,"补声音箱功放","YYAUDIO","UA1200","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，\n输出功率 立体声4Ω+4Ω：2×900W\n桥接方式8Ω：1800W \n频率响应：20Hz－20kHz\n阻抗：20KΩ，\n输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，\n信噪比：>105dB，\n阻尼系数（8Ω）：>300，\n供电电源：220V/AC/50Hz，","台",2]
[3,"数字音频处理器","YYAUDIO","KA500","超低音输出具有低切、高切、独立音量控制、自动增益控制等处理模块 *24-bit、48kHz采样率、∑-△ AD/DA转换、32位DSP芯片处理","台",1]
[4,"无线麦克风","BBS","BS-T6","接收机\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n• 较大偏移度：±3KHZ\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n• 显示方式：LCD\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n• 频道总数：500/1000\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n• 有效使用距离：100 feet\n• 频率间隔：80/40\n• 频率宽度：40MHz\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n发射机\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n• 谐波辐射：<-60dBc\n• 较大偏移度：±3KHz\n• 较大输出音压：140dB SPL\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n• 音头：动圈式\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",1]
["总计",{"$nulls":7},41780]