{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["会议室方案"],"not_rendered":{"images":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"会议室方案","index":0,"n_rows":8,"n_cols":10,"rows_kept":8,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[7,1,7,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["JBL Control 系列会议音箱报价方案清单"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图样"]
["一、扩声系统系统"]
[1,"8寸扩声扬声器","JBL","Control 28","频率范围60 Hz至16 kHz（-10 dB）\n电源容量175 W连续程序电源; 87 W持续粉红噪声\n灵敏度92 dB SPL，1W，1m\n方向性因子（Q）7.5 dB\n方向性指数（DI）8.8 dB\n标称阻抗8欧姆\n交叉频率2.8kHz\nLF驱动器200mm（8英寸）聚丙烯锥体/ WeatherEdge\nHF驱动器25mm（1 in）钛涂布聚碳酸酯\n外壳材料HIPS（高抗冲聚苯乙烯）\n过载保护全范围功率限制，以保护网络和传感器\n端子弹簧端子，接受香蕉插头\n尺寸（H×W×D）380×280×220mm（15.0×11.0×8.6英寸）\n净重（ea）5.5 kg（12 lb）\n运输重量（ea）11公斤（25磅）","只",4]
[2,"扬声器功放","JBL","XLi800","2*200W 8欧，2*300W 4欧","台",2]
[3,"10路调音台","YAMAHA","MG10 ","最多4个话筒 / 10 个线路输入 (4 个单声道 + 3 个立体声) / 1 立体声母线 / 1 AUX (包括 FX）\n（提供厂家或总代理项目授权，产品质保函,（或官方保修卡）)","台",1]
[5,"一拖八无线会议话筒","KDLK","MI-2800","功能特点：：\n1.八通道接收信号；\n2.振荡方式：锁相环频率合成；\n3.采用红外自动对频技术，每通道有64个信道可选，每个信道以0.25MHz步进；\n3.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz；\n4.同一场合可供5套机同时使用，即可同时使用5台接收机和40个发射器；\n5.接收机独立LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号强弱和音频大小指示,\n6.发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、静音状态、当前电量；\n7.接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；\n8.设有8个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；\n9.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（4粒）供电，可连续使用16小时；\n10.咪头配有乳白色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光）；\n11.使用距离: 空旷环境：80-100米/复杂环境：50-80米            \n12.适用于各种会议和演讲场合。\n\n接收机参数：\n振荡方式: 锁相环频率合成\n频率范围：UHF 500MHz～900MHz\n频率稳定性：±0.001%\n最大频率偏：±50KHz\n调制方式：FM\n信噪比：>105dB\n失真度:<0.5%@1KHz           \n灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB\n电源供应：DC:12V～17V\n音频输出：独立0～400mV/混合0～300mV\n\n发射器参数：\n电源供应：DC 6V （1.5V AA*4）\n话筒耗电量：100mA\n载波频率：UHF 500MHz～900MHz\n频率稳定度：±25KHz\n信噪比：>105dB\n邻频干扰比：>80dB\n动态范围：≥100dB\n类型：电容式\n极性模式：单一指向性\n频率响应：40Hz～20KHz\n话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz\n（提供厂家或总代理项目授权，产品质保函,（或官方保修卡）)","套",1]
[7,"合计（13%增值税）",{"$nulls":6},44950," "]