{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["JBL方案"],"not_rendered":{"images":7},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"JBL方案","index":0,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[12,1,12,7],[13,1,13,7],[14,1,14,7],[15,1,15,7],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["JBL/美国  Control 25会议室音响方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、音箱扩声系统"]
[1,"会议主音箱","JBL","Control 28-1","二分频,5.25\"低音,200W，全天候，防磁，内置60W变压器，不锈钢面网，MTC-PC，有黑/白色供选择","只",4]
[2,"音箱功放         ","YYAUDIO","UA1200","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，\n输出功率 立体声4Ω+4Ω：2×900W\n桥接方式8Ω：1800W \n频率响应：20Hz－20kHz\n阻抗：20KΩ，\n输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，\n信噪比：>105dB，\n阻尼系数（8Ω）：>300，\n供电电源：220V/AC/50Hz，","台",1]
[3,"8路调音台","RunningMan/美国","PROFX8V2","规格\n无与伦比的音质\n•6个极低噪声的RunningMan VitaTM话筒前置放大器，可以让任何输入听起来更加逼真\n•全新的ReadyFXTM效果引擎，带16种音质极佳的效果，如混响、延时和合唱等\n\n全面的现场混音功能套件\n•7段图示均衡，可调整主混音或监听混音\n•内建USB接口用于录制演出或提供音乐播放\n•辅助输出完美适用于监听混音、补声音箱等\n•4路立体声通道加上额外的立体声返回用于外部效果或立体声播放设备\n•60mm推子用于输入通道、返回通道以及主混音/监听\n•所有通道上具有3段均衡（80Hz，2.5kHz与12kHz）\n•通过Hi-Z高阻输入直接连接吉他、贝斯以及其他乐器\n•所有话筒通道上具有断点插入、100Hz低切滤波器以及48V幻象电源\n•立体声RCA磁带输入/输出带输入电平控制\n•耳机输出带独立的电平控制\n•平衡XLR与平衡/非平衡1/4英寸主输出\n•FX静音带脚踏开关遥控\n•断路开关将所有通道静音，用于在节目之间的音乐播放\n \n操作简单的USB录音/播放\n•内置USB录音接口，可通过Mac或PC电脑轻松进行设置\n•是现场录音与家庭工作室的理想选择\n•可为现场或录音室应用提供音乐播放功能\n•包含操作方便的Tracktion®录音软件\n \n适合流动应用的坚固设计\n•RunningMan传奇的“像坦克般建造”的设计\n•坚固的钢制机身，可以保护您的投资\n•耐用的ABS侧翼保护\n•稳定的内部多电压电源","台",1]
[4,"有线会议话筒主机","KDLK","JD-2100","为所有列席机的供应电源，具有与其它周边设备连接的接口。本主控机可实现抢答功能。\n★具有四组9P-DIN插座用于系统多路连接，每路最多可以控制35套列席单元，常规产品可以联接100套会议系统列席单元，附加扩容设备可增至联接200套以上的列席单元。         \n限制代表席发言数量功能。本主控机有“1”、“2” 、“3”、“5”及“全开放”几种模式选择，当选择“1”时，代表席只能有一支话筒开启，且谁先开谁先发言，由主席机按优先键清除后，才能进入下一轮程序，可重复使用，适用于抢答场合。主席单元不受本功能限制。\n★外置电话藕合器。远方与会人员，可以通过电话参加会议\n★内有反馈抑制电路，设有高、中、低音数码调节电路，独立调整系统音质；话筒音量调节，使音质更清脆嘹亮。\n★具有平衡线路输出接口；及不平衡输出接口以适应各种设备连接方式。\n★特有的“T”型连接，使得安装简单。\n本机采用220V~交流供电。\n★功率：115W\n★本机本身不带功放及喇叭，需与功放及音响组合使用","台",1]
[5,"鹅颈会议话筒","KDLK","JD-180/280A","主席单元型号：JD-180\n★频率响应:100-16000Hz;                  \n★灵敏度:-40±2dB\n★拾音距离: 20~80cm\n★单元由系统主机供电。输入电压为18V直流电，属于安全范围\n★主席话筒具有强制切断代表单元发言的优先功能.\n★单元具有发言单键与指示灯,可自由控制发言状态\n★开机讲话时,红色灯环同时发光,可明确指示出正在发言人的位置.\n★具有自动关机功能：在停止发言35秒后，话筒可自动关机。\n★使用电容式咪芯，咪管采用可绕式设计,并配可更换式防风罩, 话筒杆具有加长型可供选择。\n★使用SYSTEM D型连接线。单元具有9P-DIN插座用于系统“T”型连接，可根据会场实际情况订制延长线。\n★系统中主席单元数量不受限制,并可置于回路中任意位置\n★主席单元不受各种限制功能的限制。\n\n代表单元型号：JD-280A\n\n★频率响应:100-16000Hz;                  \n★灵敏度:-40±2dB\n★拾音距离: 20~80cm\n★单元由系统主机供电。输入电压为18V直流电，属于安全范围\n★单元具有发言单键与指示灯,可自由控制发言状态\n★开机讲话时,红色灯环同时发光,可明确指示出正在发言人的位置.\n★具有自动关机功能：在静音35秒后，话筒可自动关机。\n★使用电容式咪芯，咪管采用可绕式设计,并配可更换式防风罩, 话筒杆具有加长型可供选择。\n★使用SYSTEM D型连接线。单元具有9P-DIN插座用于系统“T”型连接，可根据会场实际情况订制延长线。","只",13]
[6,"全自动高速移频反馈抑制器","KDLK","M-9108","技术特点\n1．超宽频响电路技术，无变音，无金属尾音，强力抑制回声。\n2．数字移频技术，超强防啸叫，声音圆润稳定，无发飘和发干等现象。\n3．超级稳定：内置晶体振荡，软件算法，稳定性能好，受温度和外界干扰很小。\n4．可根据应用场合定制合适音频频谱，从而大幅度提升系统增益。\n全自动高速移频反馈抑制器配合任何型号话筒，同一会场同时开启几十支，都可以达到50CM至100CM的拾音而不啸叫不变音。\n技术参数:\n额定电压: 220V±10% 50Hz\n取样频率: 32KHz \n频率响应: 125Hz~15KHz(语音模式)\n          20Hz~15KHz (音乐模式)\n失真:     >0.1%@ 1KHz\n信噪比:   >90dB\n信号延迟: 7Ms (音乐模式)\n          11MS (语音模式)\n\n输入阻抗: 20K ohm\n输出阻抗:(平衡)200ohm\n温度范围: -10~55℃\n重量: 2.5KG\n尺寸: 480×220×44mm\n","台",1]
[7,"电源时序器","声准/中国","1018B","8路电源时序器","台",1]
[8,"机柜",null,null,"网络机柜","台",1]
[9,"辅材",null,null,"接插件","批",1]
[1,"合计",{"$nulls":6},0]
[2,"17%增值税税金",{"$nulls":6},0]
[3,"安装调试费15%",{"$nulls":6},0]
[4,"总计",{"$nulls":6},54857.5]
[null,"不含运费"]