{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":11,"rows_kept":35,"merged":[[0,0,0,9],[26,1,27,1],[34,1,34,8]]}
["包房 - KTV系统测算金额"]
["No.","内容","设备规格","推荐品牌","数量","单位","品牌","型号","综合单价","金额"]
[null,"设备及铺设"]
["1","KTV视频服务机顶盒","主要规格要求:\n- CPU：Intel 4核\n- 内存：金士顿 3代 4G\n- 硬盘：32G SSD\n- 曲库盘： 8西部数据4.0T\n\n- 键盘+鼠标套装","雷石, 视易",1,"套","视易","D82+27寸触摸屏"]
["2","手持无线话筒","主要规格要求:\n- 无线话筒\n- 1组手持发射机\n- 1组天线接收器\n- 采用超心形指向性传声器\n- 音频带宽: 35 – 20 000 Hz (± 3 dB) \n- 含原厂伸展支架\n- 备最少70个频道选择","Shure, Sennheiser , BeyerDynamic",2,"支","Shure","SLX24/BETA58A"]
["3","KTV效果器","独立音乐、话筒15段图示均衡，7段参数数量均衡。 FEEDBACK-第五代超强防啸叫功能。","dbx, Rane, Yamaha，LLS",1,"台","YYaudio","KA500S",null,null,"dbx, Rane, Yamaha没有前级效果器，LLS百度都查不到"]
["4","数字化信号音频处理器","系统数字控制器II能被设置成单声道或立体声模式。在单独的低音扬声器与中/高频立体声扬声器配合工作时，低音扬声器可以配置成混合低音单声道工作模式。控制器内部提供低音阵列模式的参数，同样也提供通用性强的限幅器，以保护扬声器不受节目中无法预计的峰值信号的损害。\n该控制器有2个平衡的XLR模拟输入端子，4个平衡的XLR输出端子，此外还有1个RS-232端口供未来软件升级所使用。","Biamp, symetrix, XTA ,BOSE",2,"台","BOSE","SP-24"]
["5","挂墙KTV音箱","频率范围：55Hz-16kHz、最大声输出：114dB-SPL（粉红噪声），116dB-SPL（IEC噪声）、灵敏度：91dB-SPL、1W、1m、持续功率处理：240W、阻抗:8Ω"," NEXO, L-Acoustics, AUDIOPERFORMANCE,  BOSE",6,"只","BOSE","802IV",null,null,"需要另配支架：\n原装支架992一个\n国产配套支架300一只"]
["6","KTV超低音箱","频率响应：35Hz～150Hz±3dB；单元配置：Low 18\"×1；功率：1000W；灵敏度：97dB；最大声压：127dB；阻抗：8Ω；连接方式：2×NEUTRLK NL4；尺寸W×D×H：480×600×605mm；重量/只：35KG"," NEXO, L-Acoustics, AUDIOPERFORMANCE,  BOSE,LLS",2,"只","NEXO","LS18E"]
["7","KTV音箱功放","两通道,每通道输出功率 8欧/650W, 频率响应,20HZ-20KHZ,"," NEXO, L-Acoustics, BOSE,MC2",3,"台","BOSE","ps602"]
["8","KTV低音箱功放","2x1000W 8Ω,频率响应：20-20000Hz,hum & noise：﹥95dB"," NEXO, L-Acoustics, BOSE,LLS,MC2,",1,"台","NEXO","NXAMP4X1",null,null,"一台带两只低音正好"]
["9","KTV电源控制处理器","一个开关都能开整个音响系统 每通道电流供应 220V/10A"," K&F, LAX ,LLS,IPS",1,"台","YYaudio","NPW80",null,null,"电源时序器"]
["10","音箱线","4x2.5mm2护套专业音箱线","秋叶原、音王",90,"米"]
["11","配管预埋","JDG20","国产优质",{"$f":"20+20","v":40},"米"]
["12","配管预埋","JDG25","国产优质",{"$f":"70+20*2","v":110},"米"]
["13","配管预埋","JDG32","国产优质",25,"米"]
["14","VGA线","VGA","秋叶原、音王",25,"米"]
["15","电源线","3x2.5mm2电源线","国产优质",25,"米"]
["16","网线","CAT6线缆","国产优质",25,"米"]
["17","光纤线","HDMI线缆","秋叶原、音王",30,"米"]
["18","同轴线","50欧姆同轴线","国产优质",{"$f":"20*4","v":80},"米"]
["19","设备机柜",null,null,1,"台"]
["20","配件","满足包含系统完整需求",null,1,"项"]
[]
[null,"装饰拆改"]
["1","墙面拆除","拆除电视机背景墙（原墙面为皮革，鉴于供老板使用，故按照不利旧考虑）",null,3.58,"m2"]
["2","墙面新作","重新制作电视机背景墙（按原标准）",null,3.58,"m2"]
["3",null,"MF-01，5mm装饰条",null,{"$f":"2.105*2","v":4.21},"m"]
["4","天花拆除","木饰面吊顶，拆除难度高于普通的龙骨吊顶，单价加高些",null,{"$f":"SUM(E30:E31)","v":{"v":63.29535,"d":"63.30"}},"m2"]
["5","木纹铝方通","30宽木纹铝方通，原顶面喷黑，间距100（按原标准）",null,{"$f":"1.86*2.86","v":{"v":5.3196,"d":"5.32"}},"m2"]
["6","木饰面顶面","圆形木饰面，半径1400",null,{"$f":"2.215*(7.65+0.9+6.3+0.45)+0.975*(0.89+1.795+0.895)+2.05*(0.2+8.15+0.125)+0.9*(0.89+1.795+0.895)","v":{"v":57.97575,"d":"57.98"}},"m2"]
["7","成品保护","按地面精装修面积计算；",null,{"$f":"8.475*8.045+6.3*2.215","v":{"v":82.135875,"d":"82.14"}},"m2"]
["8","场地清洁费","按地面精装修面积计算；",null,{"$f":"+E32","v":{"v":82.135875,"d":"82.14"}},"m2"]
["9","移动脚手架","按室内天花投影面积计算，结算时数量以甲方项目部确认为准 H＞3.6m；",null,{"$f":"+E29","v":{"v":63.29535,"d":"63.30"}},"m2"]
[null,"小计：",{"$nulls":7},{"$f":"196810*2","v":{"v":393620,"d":"393,620.00"}}]