{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"not_rendered":{"images":20,"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":23,"n_cols":10,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[22,0,22,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价（元）","小计（元）","类似图"]
[1,"17寸IP服务器主机","KDLK","KP-Z117","产品概述\nIP网络广播中控主机是系统的核心；采用触摸屏显示操作，内置功能强大的IP网络广播控制软件；负责音频流点播服务、任务管理、终端管理和权限管理等功能；管理节目库资源，为所有网络终端提供定时点播和实时媒体服务，响应各网络终端的请求，为各音频工作站提供数据接口服务；全数字化传输，以局域网或广域网云平台服务器、互联网为主要传输媒介支持局域网与广域网（自动单播或组播转换）；支持专用百兆网传输，传输距离不受限制，可达几十套或上百套节目源，并实现了多网合一；\n产品特点\n■机箱采用国际8U机架式钣金标准结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；用专业数控设备加工铝合金面板，造型美观大方；\n■采用17英寸工业级加固触摸电容屏，灵敏度高，简单方便操作；\n■标配固态硬盘，具有超快速的系统启动速度，以及超高速的读写能力；\n■配置精巧鼠标键盘，方便用户操作；\n■使用工业级主板设计，处理任务速度快，适用于长时间运行；\n■使用工业级服务系统作为核心操作平台，使系统免于病毒的干扰与破坏；\n■C/S架构平台操作系统，支持局域网和广域网传输\n■外接高清HDMI接口，方便用户扩展显示屏接口；\n■服务器是音视频软件运行核心，支撑各广播终端的运行；\n■负责音频流传输管理、终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能；\n■管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务；\n■支持专用百兆网传输，可同时传输上百种音源节目\n■采用加密狗管理；\n■支持文件广播管理、定时管理、离线管理、硬件状态管理、对讲管理、报警管理、用户管理、授权管理媒体管理、网络自适应管理；\n■支持全系列日志查询，终端播放状态、控制、上下线、定时、触发、消防、呼叫、对讲、报警等\n■支持声卡采播、外部音源采播；可以随时把音源采播到所需播放终端；\n■软件支持第三方平台接口开发，提供标准的SDK包，实现与其他系统平台整合\n■投标时投标人必须提供：生产厂商的原厂授权书原件、售后服务承诺书原件、供货证明原件文件、3C、IAF、SGS、RoHs、CE认证、质量检测报告\n技术参数：\n■屏幕尺寸：17寸\n■软件操作平台:WIN7/WIN8\n■输入电源：AC220V\\50Hz\n■系统音频输出电平：0dBV\n■音频输入电平：0dBV\n■信噪比：80dB\n■主板：Intel芯片组\n■CPU：Intel；50GHz双核\n■固态硬盘：240G\n■外部接口：HDMI高清接口\n■工作环境：5℃～60℃\n■环境湿度：相对湿度，20%～80%\n■■尺寸485x360x352m","台",1]
[2,"IP广播系统软件","KDLK","配套","■智慧广播软件是一款应用于Android系统的APP，是服务器系统软件的扩展应用软件；\n■接入方便，操作便捷；可以通过WIFI/4G网络接入广播系统，进行点播、喊话等，相比红外遥控、电脑客户端，大大减小了方向、地域和空间的限制；\n■支持用户权限管理：智慧广播软件必须用户登录后才能使用，客户可以通过服务器软件分别对每个用户设定权限，指定可以控制的终端；支持多个用户同时登录，高权限的用户可以打断低权限用户的任务；\n■支持终端状态实时查看：用户可以实时查看所有权限内终端的播放状态和连接状态；\n■支持实时讲话：用户可以任意对权限内指定的一个或多个终端进行实时喊话；\n■支持节目点播：用户可以点播服务器上的音乐到权限内任意一个或多个终端，进行播放；\n■支持文本广播：用户可以直接编辑文字或者点播手机上TXT文档到权限内带有TTS模块的任意一个或多个终端，进行播放；\n■支持快捷键运行任务：客户可通过服务器软件分别为每个用户设定快捷键任务，最多可设置32种快捷键任务；","套",1]
[3,"桌面式IP网络寻呼话筒","KDLK","KP-DJ01S","产品功能\n■支持一键实现寻呼对讲、广播任意终端功能，可自定义功能键数量,可根据用户情况，提供了数量为4、8、12、32的四种快捷键显示界面，方便直观；\n■具有红色紧急求助按键，实现快速求助功能，同时支持自定义一键求助快捷键功能；\n■内置输入法功能，可实现文本文件本地编辑及广播功能，能在本地对文本文件进行修改和编辑，同时能直接将本地U盘或SD卡中的文本文件转换成音频文件进行广播；\n■具有USB接口，自带SD卡，并支持点播或广播U盘、SD卡和服务器的音频文件；\n■具有短路控制输入输出接口，可实现触发联动功能；\n■具有1个10/100MRJ45网络接口，支持DHCP自动获取IP地址功能；\n■内置3W全频扬声器，声音清晰，洪亮，可播放本地音频和接收远程音频信号进行本地播放，同时还可实现监听功能；\n■具有免提通话功能，支持外接耳机或有音源音箱进行外放功能；\n■能接收多个对讲呼叫功能，并自动进行排队，同时支持未接来电提醒和快捷回拨功能；\n\n技术参数\n\n■电源：DC5V\n■网络接口：1组RJ45\n■传输速率：100M/10M\n■支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)\n■显示屏：7寸电阻触摸屏\n■采样率：8K～48K\n■AUX灵敏度：-12dB\n■MIC灵敏度：-40dB\n■待机功耗：＜3W\n■频率响应：20Hz～20KHz±1dB\n■谐波失真：THD≤0.1%\n■信噪比：≥70dB\n■工作温度：5℃～40℃\n■USB接口：支持USB点播文件\n","只",1]
[4,"受控数字调谐器","KDLK","KS-2312","■设有485通讯接口，支持广播控制主机控制；\n■采用石英锁相环路频率合成器式调节回路，接收频率精确稳定，\n■设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼；支持调频、调幅（FM/AM）立体声二波段接收选择，电台频率记忆存储可达80个；\n■两组接收天线输入：AM接收天线输入，FM接收天线70Ω输入；\n■具有电台频率自搜索存储功能，且有断电记忆功能；2路音频信号左右声道输出；\n■设有轻触式按键操作，可直接输入频率电台播放；\n■2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用；\n\n技术参数\n\n■频率响应：20-20KHZ(≤±3dB)；\n■信噪比：≥75dB；\n■谐波失真：≤1%；\n■工作温度:5℃-45℃；\n■工作湿度：20%-80%相对湿度，无结露；\n■功耗：<40W\n■电源电压范围：AC220V","台",1]
[5,"CD/DVD/VCD/MP3播放器","KDLK","KS-2217F","■采用进口数码机芯，具有超强电子抗震功能，设有高亮度动态VFD荧光显示，清晰醒眼；\n■支持CD,VCD,DVD,MP3音频格式，可外接USB盘播放MP3音乐，2路音频信号左右声道输出；\n■设有轻触式按键操作，可选择单曲播放、全部播放、单曲循环、全部循环、停止播放等功能；\n■配有遥控控制；\n■2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用；\n\n技术参数\n■频率响应：20-20KHZ(≤±3dB)；\n■信噪比：≥75dB；\n■谐波失真：≤1%；\n■工作温度:5℃-45℃；\n■工作湿度：20%-80%相对湿度，无结露；\n■功耗：<40W\n■电源：AC220V\n","台",1]
[6,"8路电源时序器\n（带中控）","YYAUDIO","DIG8","1 面板颜色：铝黑色\n2 电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）\n3 通道数量：8路万用插座继电器受控\n4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：2000W/6000W最大承受无功功率\n5 输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座\n6 功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.COM口接入中控控制（指令控制）或自带软件控     制 4.时间间隔可调 5.自由通道关闭 6.级联叠机ID:0-255 7.中控外控 8.过流保护 9.面板通道独立关闭\n7 每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒（通过软件自由设置）\n8 输出继电器触点电流：30A 277VAC\n9 电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理\n10 供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ\n11 主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）\n12 开启类型：按键式轻触开关\n13 单路独立开关功能：支持面板独立控制（可软件设定控制）\n14 功能显示电压显示表类型：大屏显示液晶电压表（蓝底或橙底白字）\n15 叠机级联功能：有\n16 外接控制开关接口：RS232 COM接口\n17 随机控制软件及支持中控功能与ID数量分配：自带指令代码与控制软件，支持中控控制，ID:0-255\n18 电源净化功能（EMI专业电网滤波器）：无（可选配单独或每路带滤波器）\n19 短路过流保护断路器配置：断路器火线控制过流保护（（40A短路保护))\n20 机身尺寸：长480MM * 宽210MM * 高48MM（非标准1U）\n21 单机包装尺寸：长560MM * 宽330MM * 高105MM(进口牛皮面纸盒或彩印盒）\n22 数量总重量与外包装尺寸：1件5台装共23KG，外包装尺寸：长575MM * 宽348MM * 高525MM\n23 总重量（含包装）：4.3KG","台",1]
[7,"广播钟声话筒","KDLK","MI-3S","■ 换能方式: 电容式\n■ 频率响应  40Hz-16KHz\n■ 指向性: 超心型指向\n■ 输出阻抗（欧姆） : 200Ω\n■ 灵敏度 : -38dB±2dB\n■ 供电电压(V): DC5V 6.3转换头\n■ 咪管长度：430mm\n■ 咪线长度、配置：10米双芯、卡龙母+卡龙公\n■ 单支话筒重量：0.68KG\n■ 输出、指示：平衡、管灯\n■ 开关：电子轻触\n■ 抗手机、电磁、高频干扰","只",1]
[8,"前置放大器","KDLK","KS-2302","■5路话筒输入，3路线路输入，2路紧急线路输入，2路线路输出功能；\n■话筒1和紧急线路具有最高优先，强行切入优先功能；话筒（MIC2、3、4、5）与线路（AUX1、2、3）同级,；\n■话筒和线路音量独立可调\n■设有高音和低音独立调节；\n\n技术参数:\n■MIC灵敏度：-40dB\n■AUX灵敏度：-12dB\n■Line out：0dB\n■频率响应：20-20KHZ(≤±3dB)；\n■信噪比：≥75dB；\n■谐波失真：≤1%；\n■工作温度:5℃-45℃；\n■工作湿度：20%-80%相对湿度，无结露；\n■功耗：<30W\n■电源电压：AC220V\n","只",1]
[9,"IP音箱（含副箱）","KDLK","KP-DB14","■标配2个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网\n■设有节目点播功能，可通过服务器软件自由点播服务器中节目\n■1个双声道线路输入接口、1个话筒输入接口；\n■自带2x10W功放，1路接另一个1个定阻副音箱；\n■音频文件支持MP3格式；\n■设有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级\n■设有终端馈送演讲功能，能将本终端的声音通过网络馈送到其它指定的一个或多个终端\n■系统设有排队自动下载功能，解决所有终端同时下载网络宽带不足，造成下载速度慢的担忧；\n■选配离线打铃功能。\n\n技术参数\n■电源：DC24V/1A\n■网络接口：2组RJ45\n■传输速率：100M/10M\n■支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)\n■音频格式：MP3\n■采样率：8K～48K\n■AUX灵敏度：-12dB\n■MIC灵敏度：-40dB\n■待机功耗：＜3W\n■频率响应：20Hz～20KHz±1dB\n■谐波失真：THD≤0.1%\n■信噪比：≥70dB\n■工作温度：5℃～40℃\n■尺寸：320x150x210mm","只",1]
[10,"IP音源编码采集器","KDLK","IP-X214","■标配1个100MRJ45网络接口，支持局域网与广域网传输传输。\n■带4.3寸彩色显示屏功能，界面清晰明了。\n■设有一键飞梭功能，进入液晶屏可自由配置。\n■自带5路电源管理，每路电源可实现自动或手动打开与关闭；\n■设有4路音频线路输入与2路话筒输入，每路音量独立控制；\n■4路音频线路输入与2路话筒输入混合后进行音频编码（模拟信号转换成数字信号）；\n■具有音频编码（模拟信号转换成数字信号）功能，可把输入音源（模拟信号）定时或由服务器点播编码成数字信号播放到任何终端\n■设有10个自定义按键，可在系统把每个按键自由设定为节目播放，一键触发立即执行任务；\n■选配无线遥控，可远程控制终端播放。\n■机箱采用国际2U机架式钣金标准机箱结构，造型美观大方，数控设备专业加工，铝合金面板，美观实用。\n技术指标:\n■电源：AC220V±10%\n■网络接口：1组RJ45\n■传输速率：100Mbps/10Mbps\n■支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)\n■采样率：8K～48K\n■AUX灵敏度：0dB\n■功耗：20W\n■待机功耗：＜3W\n■频率响应：20Hz～20KHz±1dB\n■谐波失真：THD≤0.1%\n■工作温度：5℃～40℃\n■环境湿度：20%～80%相对湿度\n■尺寸：485×340×88mm\n","台",1]
[11,"IP网络消防采集器","KDLK","KP-XF32","■标配2个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网\n■支持32路消防报警信号接入，接入方式可设为短路、12V-24V信号\n■系统可支持多台IP网络消防采集器同时接入，用户可根据自己的需求任意扩展\n■系统设有邻层、全区及自定义报警模式设计，自动发送报警信息到服务器执行消防语音广播\n■面板设有32路电平指示灯显示工作状态\n■报警声音文件预存在服务器中，不需外接报警音源\n■2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用；\n技术参数：\n■网络接口：2组RJ45\n■传输速率：100Mbps/10Mbps\n■支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)\n■音频格式：MP3\n■输入路数：32；路\n■短路输入方式：0V、12V、24V.\n■工作温度：-5℃～60℃\n■工作湿度：20%～80%相对湿度\n■尺寸：485x405x88mm\n","台",1]
[12,"天花喇叭","KDLK","KS-501","■额定功率:3-6W\n■定压输入:70V/100V\n■灵敏度:91DB\n■频率响应:90-16KHz\n■扬声器:φ120mm\n■开孔尺寸:φ150mm","只",1367]
[13,"壁挂音箱","KDLK","BS-610","■70V/100V输入灵敏度为92dB\n■5/10W输出功率\n■频响范围为150-1300Hz\n■采用6.5寸喇叭，1个高音，ABS塑料外壳，金属网罩\n■外观尺寸:182x273x116mm","只",516]
[14,"单向IP网络广播功放","KDLK","KP-GF130B","■标配2个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网\n■设有2路本地线路输入，2路话筒输入接口，1路音频输出；\n■设有高低音音量调节，可改变文件播放的音响效果\n■音频文件支持MP3格式；\n■设有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级\n■设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由；\n■设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯\n■功放设有过流、过载、过温等多种保护，功率输出方式为100V、70V、4~16Ω\n\n可选配：可选配TF卡储存离线打铃功能、24V强切电源输出功能，1路短路输出\n技术参数：\n■网络接口：2组RJ45\n■传输速率：100Mbps/10Mbps\n■支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)\n■音频格式：MP3\n■采样率：8K～48K\n■AUX灵敏度：-12dB\n■功率输出：130W\n■频率响应：80Hz—16KHz\n■谐波失真：THD≤0.1%\n■信噪比：≥70dB\n■保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护电路\n■工作温度：-5℃～60℃\n■工作湿度：20%～80%相对湿度\n■尺寸：485x405x88mm\n","台",1]
[15,"单向IP网络广播功放","KDLK","KP-GF250B","■标配2个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网\n■设有2路本地线路输入，2路话筒输入接口，1路音频输出；\n■设有高低音音量调节，可改变文件播放的音响效果\n■音频文件支持MP3格式；\n■设有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级\n■设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由；\n■设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯\n■功放设有过流、过载、过温等多种保护，功率输出方式为100V、70V、4~16Ω\n\n可选配：可选配TF卡储存离线打铃功能、24V强切电源输出功能，1路短路输出\n技术参数：\n■网络接口：2组RJ45\n■传输速率：100Mbps/10Mbps\n■支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)\n■音频格式：MP3\n■采样率：8K～48K\n■AUX灵敏度：-12dB\n■功率输出：250W\n■频率响应：80Hz—16KHz\n■谐波失真：THD≤0.1%\n■信噪比：≥70dB\n■保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护电路\n■工作温度：-5℃～60℃\n■工作湿度：20%～80%相对湿度\n■尺寸：485x405x88mm\n","台",26]
[16,"单向IP网络广播功放","KDLK","KP-GF360B","■标配2个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网\n■设有2路本地线路输入，2路话筒输入接口，1路音频输出；\n■设有高低音音量调节，可改变文件播放的音响效果\n■音频文件支持MP3格式；\n■设有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级\n■设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由；\n■设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯\n■功放设有过流、过载、过温等多种保护，功率输出方式为100V、70V、4~16Ω\n\n可选配：可选配TF卡储存离线打铃功能、24V强切电源输出功能，1路短路输出\n技术参数：\n■网络接口：2组RJ45\n■传输速率：100Mbps/10Mbps\n■支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)\n■音频格式：MP3\n■采样率：8K～48K\n■AUX灵敏度：-12dB\n■功率输出：360W\n■频率响应：80Hz—16KHz\n■谐波失真：THD≤0.1%\n■信噪比：≥70dB\n■保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护电路\n■工作温度：-5℃～60℃\n■工作湿度：20%～80%相对湿度\n■尺寸：485x405x88mm\n","台",14]
[17,"单向IP网络广播功放","KDLK","KP-GF500B","■标配2个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网\n■设有2路本地线路输入，2路话筒输入接口，1路音频输出；\n■设有高低音音量调节，可改变文件播放的音响效果\n■音频文件支持MP3格式；\n■设有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级\n■设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由；\n■设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯\n■功放设有过流、过载、过温等多种保护，功率输出方式为100V、70V、4~16Ω\n\n可选配：可选配TF卡储存离线打铃功能、24V强切电源输出功能，1路短路输出\n技术参数：\n■网络接口：2组RJ45\n■传输速率：100Mbps/10Mbps\n■支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)\n■音频格式：MP3\n■采样率：8K～48K\n■AUX灵敏度：-12dB\n■功率输出：500W\n■频率响应：80Hz—16KHz\n■谐波失真：THD≤0.1%\n■信噪比：≥70dB\n■保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护电路\n■工作温度：-5℃～60℃\n■工作湿度：20%～80%相对湿度\n■尺寸：485x405x88mm\n","台",7]
[18,"单向IP网络广播功放","KDLK","KP-GF660B","■标配2个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网\n■设有2路本地线路输入，2路话筒输入接口，1路音频输出；\n■设有高低音音量调节，可改变文件播放的音响效果\n■音频文件支持MP3格式；\n■设有3级优先功能，报警为最高优先级，网络音频播放为第二级、本地播放为第三级\n■设有待机时间设置及远程打开功放功能，时间设定范围为1—99分钟之间，用户可根据需求自由；\n■设有功放接通电源指示灯、功放保护指示灯、功放工作信号及消峰指示灯\n■功放设有过流、过载、过温等多种保护，功率输出方式为100V、70V、4~16Ω\n\n可选配：可选配TF卡储存离线打铃功能、24V强切电源输出功能，1路短路输出\n技术参数：\n■网络接口：2组RJ45\n■传输速率：100Mbps/10Mbps\n■支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP(组播)\n■音频格式：MP3\n■采样率：8K～48K\n■AUX灵敏度：-12dB\n■功率输出：660W\n■频率响应：80Hz—16KHz\n■谐波失真：THD≤0.1%\n■信噪比：≥70dB\n■保护电路：直流保护、过载、过温、短路保护电路\n■工作温度：-5℃～60℃\n■工作湿度：20%～80%相对湿度\n■尺寸：485x405x88mm\n","台",5]
[19,"音频跳线",{"$nulls":3},"条",4,null,null,"功放跳线赠送"]
[20,"音频跳线",{"$nulls":3},"条",1,null,null,"功放跳线赠送"]
["合计（含税，不含运费，不含安装调试费）",{"$nulls":7},471784]