{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["清单1"],"not_rendered":{"images":12},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"清单1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":10,"rows_kept":19,"merged":[[0,0,0,5],[2,0,2,9],[18,1,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["清吧音响方案"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","合计","图例"]
["一、扩声方案"]
[1,"15寸专业音响","JBL","PRX415M","频率范围 (-10 dB) : 55 Hz – 19 kHz ,频率响应 (+3 dB) : 66 Hz – 16 kHz ,覆盖角度 : 90° x 50° nominal ,灵敏度 : 98 dB SPL (1w@1m) ,功率(粉噪) : 300 W / 600 W / 1200 W(连续/节目/峰值) ,声压级 : 122 dB SPL cont. (129 dB SPL peak) ,阻抗 : 8 ohms ,尺寸 (H x W x D) : 650 mm x 429 mm x 457 mm,净重t : 21 kg","只",2]
[2,"12寸补声音箱","JBL","PRX412M","频率范围 (-10 dB) : 50 Hz – 20 kHz ,频率响应 (+3 dB) : 62 Hz – 19 kHz ,覆盖角度 : 90° x 50° nominal ,灵敏度 : 95 dB SPL (1w@1m) ,功率(粉噪) : 300 W / 600 W / 1200 WM(连续/节目/峰值) ,最大声压级 : 126 dB SPL 峰值 ,阻抗 : 8 ohms ,尺寸 (H x W x D) : 574 mm x 353 mm x 399 mm,净重 : 16 kg (35 lbs.)","只",4]
[3,"12寸返听音箱","JBL","PRX412M","频率范围 (-10 dB) : 50 Hz – 20 kHz ,频率响应 (+3 dB) : 62 Hz – 19 kHz ,覆盖角度 : 90° x 50° nominal ,灵敏度 : 95 dB SPL (1w@1m) ,功率(粉噪) : 300 W / 600 W / 1200 WM(连续/节目/峰值) ,最大声压级 : 126 dB SPL 峰值 ,阻抗 : 8 ohms ,尺寸 (H x W x D) : 574 mm x 353 mm x 399 mm,净重 : 16 kg (35 lbs.)","只",2]
[4,"18寸超低音箱","JBL","PRX418S","频率范围（-10dB）：35Hz – 300Hz ,频率响应（+3分贝）：52 Hz - 120 Hz ,灵敏度：95dB SPL（1W@ 1M） ,额定功率（粉噪）：800瓦/1600瓦/ 3200 (连续/节目/峰值) ,最大声压级：130 dB SPL peak, 标称阻抗：8欧姆 , 尺寸（高x宽x深）：678mm×536mm×615mm ,净重：36kg","只",1]
[5,"功率放大器","EVH AUDIO","Vortex 700D","•采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛\n•电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美\n•采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害\n•拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×700W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1050W；\n频响：20Hz-20kHz, -0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重11.5Kg，机箱厚度2U；\n整机静态功耗低，动态能量充沛；具备开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护等特性","台",4]
[6,"功率放大器","EVH AUDIO","Vortex 1000D","•采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛\n•电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美\n•采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害\n•拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×900W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1350W；\n频响：20Hz-20kHz, -0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重11.5Kg，机箱厚度2U；\n整机静态功耗低，动态能量充沛；具备开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护等特性","台",1]
[7,"16路模拟调音台","Soundcarft","Signature 16","高性能16输入小格式模拟混频器与板载的影响\n标志该®鬼麦克风前置放大器低噪声性能\n著名的英国声艺®sapphyre EQ中波段范围每通道\n词汇®影响发动机采用屡获殊荣的混响，延迟，合唱和调制\ndbx®限制器（高比压缩机）在输入通道\n2 / 2-out USB音频播放和录音\n可切换高阻输入吉他，贝司和其他乐器\n高通滤波器（低切）、48V幻象电源的所有麦克风通道\n综合该®GB系列音频路由\n光滑的优质推子\n旅游品位的稳健金属建设及可靠性\n内部通用电源","台",1]
[8,"4进8出数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X48","● 4路平衡输入，8路平衡输出。\n● 32位DSPSHARC芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。\n● 输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。\n● 输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。\n● 所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1 阶、移相2阶。\n● 所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。\n● 所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。\n● 所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在- 6dB/Oct至-48dB/Oct可选。\n● 输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。\n● 所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。\n● 任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。\n● 可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。\n● 内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调\n● 前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。\n● 3 0个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使备更安全。\n\n系统规格                  \n频率响应                       20Hz-20kHz,-0.3dB\n动态范围                       115dBu\n失真度                         <0.008% at 1kHz(0dBu)\n串音                           >70dBu，20Hz-20kHz\n共模拟制比                     >75dBu 1KHz\n输入部分                  类型                           平衡式XLR连接\n增益                           35dBu\n最大输入电平                   +18dBu\n阻抗                           1MΩ/stereo;500KΩ\n输出部分                  类型                           平衡式XLR连接\n最大输出电平                   +18dBu\n阻抗                           <500Ω/Mono\n数字处理部分              24bit sigma-delta A/D、D/A转换(24bit sigma-delta A/D、D/A)32 bit SHARC DSP, 96kHz采样率\n显示屏                    点阵屏LCD显示当前参数以及所有设置\n电源                      AC 95V-250V 50/60Hz\n净尺寸（长*宽*高）        482*205*44MM                                                                                \n净重量                    2.8KG","台",1]
[9,"无线手持话筒","NADY","U-1100 HT","U-1100 HT无线手持系统包含1台U-1100单通道无线接收机，1只HT-1100心形手持式发射机。\n\nU-1100系统介绍：\nU-1100（单发射机）是每个发射机可选择100个信道的UHF无线系统，对于说话和唱歌应用来说同样理想，而且由于许多功能和具有竞争力的价格，已成为纳迪更受欢迎的系统之一。U-1100/2100具有用户友好的功能，例如：ASC下载功能可轻松设置，向每个发射机发送选定的频道信息；120分贝动态范围的清晰透明音频；高达500英尺（视线范围）的操作；复杂的中频滤波，可在相同的位置都包括在一个坚固的ABS外壳。把U-1100/2100带到任何你需要的地方，在舞台上或舞台上体验原始的音频。\n\nU-1100单通道无线接收机主要性能：\n\n无与伦比的最先进的PLL超高频性能，120dB动态范围和操作，高达500英尺（视线范围）\n•每个频带100 UHF频率\n•频率自动扫描，快速、方便地找到清晰的频道或用户可选择的预设\n通道，所选通道存储在存储器中，以供以后使用\n•ASC™（自动同步频道）下载功能通过红外发送器将选定的频道信息发送到发射机，以便于频率同步\n•复杂的中频滤波，可在同一位置同时运行多个系统\n•后面板可拆卸旋转BNC天线\n•前面板触摸控制按钮，方便频道选择和ASC™操作\n•全前面板LCD显示器（带背光），包括选择的频道、射频/音频条形图，\n扫描和红外、A和B通道的LED TX-ON、上/下设置按钮、电源开/关开关和音量控制\n•后面板，平衡卡侬固定话筒音量和可调不平衡1/4“插孔音频线路音量\n和输出；静噪（射频静音）调整；直流输入插孔，天线插孔。\n•外部供电，包括110V-220V AC/13.5 VDC 400毫安适配器\n•坚固耐用的全ABS塑料外壳，经久耐用\n•发射机选择：U-1100HT手持式话筒或U-1100LT腰包式领夹式（LT）、Headmic™（HM）或U-1100GT乐器（GT）\n•可选RMT-1KUD可用于机架安装单或双U-1100/2100接收器\n\nHT-1100心形手持式发射机主要性能：\n\n•打开/关闭电源和静音的触摸按钮允许在发射器打开的情况下进行方便的音频静音\n•液晶显示器（带背光），包括选择的频道和频率、电池电量状态\n•带上/下嵌入式按钮的手动可选频道，或带RX选定频道和频率的ASC同步\n•使用两节AA碱性或镍氢电池，操作方便、经济\n具有单向钕动态盒，以获得最佳真声、最大反馈抑制和最小处理噪声。\n•光滑外壳，内置天线，经久耐用，美观大方\n\nU-1100单通道无线接收机参数：\n\n系统接收器：双转换超外差\n选择性：60dB，正常值±75 kHz偏移\n图像抑制：-70dB，最小灵敏度，107dBm，正常杂散抑制65dB，正常\n静音阈值：可调（-65dBm至-95dBm）\n控件：组/频道/自动扫描、红外ASC同步按钮、电源开/关、开关、静音音量壶、音量壶\nLCD/LED显示器：两位LCD面板，指示所选频道；RF/AF条形图指示器，电池电量，TX通道A和B LED指示器\n音频输出：线路输出不平衡，可调线路音频输出；麦克风输出平衡，固定麦克风电平音频输出\n输出阻抗：不平衡，1k.937，平衡；600。\n功率要求：13.5VDC/0.4A\n天线：双可拆卸旋转BNCantenna\n尺寸：8“宽x 6”深x 1.25“高（20.4cm x 15.3cm x 3.2cm）\n重量：556.8 g\n外壳：ABS塑料\n\nHT-1100心形手持式发射机参数：\n\n射频输出功率：+14dBm（典型25mW）/50Ω\n谐波/杂散发射：-50dBc正常\n输入阻抗：10kΩ\n控制：关闭/打开电源，静音\nLCD/LED显示：频道/频率、电池状态、静音LED\n天线类型：整体式\n电池类型：2 x AA碱性电池或镍氢电池\n电池寿命：一般8-10小时，碱性\n尺寸：9.5“长x 1.5”深（24.1cm x 5.1cm）\n重量（不含电池）：323.5g\n外壳：ABS塑料\n\n包装信息\n包装重量：2.3磅\n箱体尺寸（长x宽x高）：14 x 12 x 2.9cm","套",1]
[10,"动圈人声话筒","AV-LEADER","AVL1900","传感器类型：可转动线圈\n拾音方式：心型\n频率响应：60-16000Hz\n灵敏度：-75dB±3dB（0db=1ubar@1KHz）\n额定阻抗：500Ω±30%（@1KHz）\n连接件：3Pin XLR（male）\n尺寸：Φ51x164.5mm\n材料：锌合金压铸件","只",2]
[11,"8路电源时序器","YYAUDIO","NPW80","电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）\n通道数量：8路万用插座继电器受控\n继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：2000W/6000W最大承受无功功率\n输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座\n功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.COM口接入中控控制（指令控制）或自带软件控制 4.时间间隔可调 5.自由通道关闭 6.级联叠机ID:0-255 7.中控外控 8.过流保护 9.面板通道独立关闭\n每路开关间隔时间/定时时间：默认1秒（通过软件自由设置）\n输出继电器触点电流：30A 277VAC\n电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理\n供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ\n主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）\n开启类型：按键式轻触开关\n单路独立开关功能：支持面板独立控制（可软件设定控制）\n功能显示电压显示表类型：大屏显示液晶电压表（蓝底或橙底白字）\n叠机级联功能：有\n外接控制开关接口：RS232 COM接口\n随机控制软件及支持中控功能与ID数量分配：自带指令代码与控制软件，支持中控控制，ID:0-255\n短路过流保护断路器配置“”断路器火线控制过流保护（（40A短路保护))\n机身尺寸：长480MM * 宽210MM * 高48MM（非标准1U）\n单机包装尺寸：长560MM * 宽330MM * 高105MM(进口牛皮面纸盒或彩印盒）\n数量总重量与外包装尺寸：1件5台装共23KG，外包装尺寸：长575MM * 宽348MM * 高525MM\n总重量（含包装）：4.3KG","台",1]
[12,"落地话筒支架",{"$nulls":3},"只",2]
[13,"航空机柜","定制",null,"16U带支撑","台",1]
[14,"线材",null,null,"音箱线、话筒线、电源线","米",500]
[15,"辅材",null,null,"接插件，卡侬公母，话筒延长线","批",1]
[16,"音响设备总计",{"$nulls":6},152570]