{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["音箱系统","Sheet6"],"not_rendered":{"images":12},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"音箱系统","index":0,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["音响扩声系统"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["大会议室"]
[1,"12寸主扩音箱","P.AUDIO","KP-12P","类型:无源两分频低频反射\n低音扬声器尺寸：12寸\n低音扬声器音圈：3寸\n高频尺寸：1.5寸钕压缩驱动器\n高频音圈：1.5寸\n箱体设计：高质量耐磨聚合木材\n手柄：无\n杆式安装:底部插孔\n重量：22kg\n尺寸（高x宽x深）600*360*410\n灵敏度（1W/1m）（分贝）：98DB\n-3db响应：45HZ-20KHZ\n-10dB响应:80HZ-20KHZ\n功率处理（瓦）:500W/1000W/2000W\n峰值声压:125DB\n最大峰值SPL:131DB\n分散度（HxV）70*60\n阻抗：8欧","只",2]
[2,"10寸补声音箱","P.AUDIO","XT-10","类型:无源两分频\n低音扬声器尺寸：10寸\n低音扬声器音圈：2寸\n高频尺寸：1寸\n高频音圈：1寸\n箱体设计：PU胶合板\n手柄：1\n杆式安装:底部插孔\n颜色：黑色\n重量：13kg\n尺寸（高x宽x深）485*290*331\n灵敏度（1W/1m）（分贝）：93DB\n-3db响应：75HZ-18KHZ\n-10dB响应:60HZ-20KHZ\n功率处理（瓦）:200W\n最大声压级：117DB\n最大峰值SPL:123DB\n分散度（HxV）90*65\n阻抗：8欧","只",4]
[3,"10寸返听音箱","P.AUDIO","XT-10","类型:无源两分频\n低音扬声器尺寸：10寸\n低音扬声器音圈：2寸\n高频尺寸：1寸\n高频音圈：1寸\n箱体设计：PU胶合板\n手柄：1\n杆式安装:底部插孔\n颜色：黑色\n重量：13kg\n尺寸（高x宽x深）485*290*331\n灵敏度（1W/1m）（分贝）：93DB\n-3db响应：75HZ-18KHZ\n-10dB响应:60HZ-20KHZ\n功率处理（瓦）:200W\n最大声压级：117DB\n最大峰值SPL:123DB\n分散度（HxV）90*65\n阻抗：8欧","只",2]
[4,"主扩音箱功率放大器","P.AUDIO","ID1100","高音质，高性能和紧凑的尺寸不再是冲突的功能！P.AUDIO ID系列蜂窝动态驱动使之成为可能。ID系列由于其非常高的性能，创新的技术决定了它们吸引人的声音特性，使低音听起来非常动态和自然。\n\n蜂窝动态驱动是一种旨在提高放大器动态性和效率的技术。一个特殊的处理器加上一个高速的ID转换器可以产生非常高的效率，其范围在80%以上。不同之处在于，输出信号中不存在由切换过程引起的故障以及由此产生的失真。\n\n蜂窝动态驱动是一种在高性能动态下提高音质的技术。在ID端点中使用具有最佳SOA限制值的功率，并且显著降低了粘着系数，这就是为什么最后一级会有清晰、高分辨率的高保真声音。\n\nID有许多保护电路，防止变形和损坏，确保安全运行。\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×1080W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×2160W；\n额定功率（桥接）：(8Ω)：2960W；\n输出接口：Speakon and Binding\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比：≥95dB；\n失真度（THD）：≤0.03%；\n阻尼系数：（f=1KHz 8Ω）＞240；\n转换速率：15V/uS；\n保护：Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut\n冷却系统：Two steps speed fan\n电源：AC:220-230V，50Hz/60Hz\n净重：13.5Kg；\n尺寸(WxDxH)：482x377.5×88mm","台",1]
[5,"返听音箱功率放大器","P.AUDIO","ID600","高音质，高性能和紧凑的尺寸不再是冲突的功能！P.AUDIO ID系列蜂窝动态驱动使之成为可能。ID系列由于其非常高的性能，创新的技术决定了它们吸引人的声音特性，使低音听起来非常动态和自然。\n\n蜂窝动态驱动是一种旨在提高放大器动态性和效率的技术。一个特殊的处理器加上一个高速的ID转换器可以产生非常高的效率，其范围在80%以上。不同之处在于，输出信号中不存在由切换过程引起的故障以及由此产生的失真。\n\n蜂窝动态驱动是一种在高性能动态下提高音质的技术。在ID端点中使用具有最佳SOA限制值的功率，并且显著降低了粘着系数，这就是为什么最后一级会有清晰、高分辨率的高保真声音。\n\nID有许多保护电路，防止变形和损坏，确保安全运行。\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×580W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1160W；\n额定功率（桥接）：(8Ω)：1860W；\n输出接口：Binding\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比：≥95dB；\n失真度（THD）：≤0.03%；\n阻尼系数：（f=1KHz 8Ω）＞240；\n转换速率：15V/uS；\n保护：Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut\n冷却系统：Two steps speed fan\n电源：AC:220-230V，50Hz/60Hz\n净重：11.5Kg；\n尺寸(WxDxH)：482x307×88mm","台",3]
[6,"4进8出数字音频处理器","P.AUDIO","PA480","系统特性：\n全新的PA系列处理器，采用DSP内部处理、高端的工作室级模拟电路和主控级压缩器设计，为扬声器处理设计树立了新的标杆。D/A转换采用了PaGrade技术，增强了脉冲响应以获得准确的低音响应。\nPA系列处理器一款具有卓越音频性能的产品，并提供了功能强大、直观的界面。配套P.AUDIO ID系列蜂窝动态驱动技术的Hifi级放大器，可获得最佳音质！\n\n系统参数：\n•4路XLR输入，8路XLR输出。\n•强大的处理功能，包括32 bit DSP芯片处理，48kHz采样率，24 bit AD/DA转换。\n•强大的输入处理部分功能，包括增益，噪声门，静音，相位，连动调节等。\n•强大的输出处理部分功能，包含分频，7个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等。\n•输入/输出通道的PEQ增益、带宽、频率连续全部可调，有以下类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1阶、移相2阶。\n•输入输出通道之间可以自由进行矩阵式配置，每个通道名称可以更改。\n•输出通道配置独立的相位曲线调整能力，PEQ类型选择移相1阶会导致180度曲线调整，移相2阶会导致360度曲线调整。\n•分频器的类型可选择：Butterworth, Link witz-Riley, Bessel ，斜率在-6dB/Oct至-24dB/Oct可选。\n•输出通道的压缩/限幅器阀值，比率，软拐点，启动时间，恢复时间连续可调。\n•输出通道的延时模块具有高达680ms的延时时间。\n•所有通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。\n•输出通道可看到当前所有输出通道的PEQ曲线调整图。\n•内部设有测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调。\n•30个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。具有密码保护功能，使设备更安全。\n\n \n系统规格\n频率响应：20Hz-20kHz,-0.3dB\n动态范围 ：>110dBu\n失真度：<0.005% at 1kHz（0dBu）\n串音：>70dBu，20Hz-20kHz\n共模拟制比：>75dBu 1KHz\n输入类型：平衡式XLR连接\n输入最大电平：+15dBu\n阻抗：1MΩ/stereo; 500KΩ/Mono\n输出类型：平衡式XLR连接\n最大输出电平：+15dBu\n阻抗：<500Ω\n数字处理部分：24bit sigma-delta A/D、D/A转换，32 bit DSP，48kHz采样率\n显示屏：彩色LCD屏显示当前参数及所有设置\n前面板：带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口\n后面板：RS232控制端口\n电源 ：AC 95V-250V  50/60Hz\n尺寸(WxDxH)：482*205*44mm","台",1]
[7,"单12寸塑胶音箱","P.AUDIO","X7-12P","类型:无源音箱\n低音扬声器尺寸：12寸\n低音扬声器音圈：2寸\n高频尺寸：1寸\n高频音圈：1寸\n箱体设计：塑料\n手柄：1\n杆式安装:35mm孔\n重量：15kg\n尺寸（高x宽x深）618*390*344\n灵敏度：94DB\n-3db响应：60HZ-16KHZ\n-10dB响应:55HZ-20KHZ\n功率：250W\n峰值声压:117DB\n最大峰值SPL:120DB\n分散度（HxV）90*60\n阻抗：8欧","只",4]
[8,"功率放大器","P.AUDIO","ID600","高音质，高性能和紧凑的尺寸不再是冲突的功能！P.AUDIO ID系列蜂窝动态驱动使之成为可能。ID系列由于其非常高的性能，创新的技术决定了它们吸引人的声音特性，使低音听起来非常动态和自然。\n\n蜂窝动态驱动是一种旨在提高放大器动态性和效率的技术。一个特殊的处理器加上一个高速的ID转换器可以产生非常高的效率，其范围在80%以上。不同之处在于，输出信号中不存在由切换过程引起的故障以及由此产生的失真。\n\n蜂窝动态驱动是一种在高性能动态下提高音质的技术。在ID端点中使用具有最佳SOA限制值的功率，并且显著降低了粘着系数，这就是为什么最后一级会有清晰、高分辨率的高保真声音。\n\nID有许多保护电路，防止变形和损坏，确保安全运行。\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×580W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1160W；\n额定功率（桥接）：(8Ω)：1860W；\n输出接口：Binding\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比：≥95dB；\n失真度（THD）：≤0.03%；\n阻尼系数：（f=1KHz 8Ω）＞240；\n转换速率：15V/uS；\n保护：Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut\n冷却系统：Two steps speed fan\n电源：AC:220-230V，50Hz/60Hz\n净重：11.5Kg；\n尺寸(WxDxH)：482x307×88mm","台",2]
[9,"5.25寸防水壁挂音箱","P.AUDIO","Gallardo","类型:双向全范围被动低音反射\n低音扬声器尺寸：5.25寸\n低音扬声器音圈：1寸\n高频尺寸：1寸\n高频音圈：1寸\n柜体设计：注塑聚丙烯\n手柄：无\n杆式安装:包括摇摄/倾斜支架\n重量：3.5kg\n尺寸（高x宽x深）290*190*288\n灵敏度（1W/1m）（分贝）：86DB\n-3db响应：65HZ-18KHZ\n-10dB响应:60HZ-20KHZ\n功率处理（瓦）:60W\n峰值声压:104DB\n最大峰值SPL:107DB\n分散度（HxV）90*40","对",2]
[10,"功率放大器","P.AUDIO","ID600","高音质，高性能和紧凑的尺寸不再是冲突的功能！P.AUDIO ID系列蜂窝动态驱动使之成为可能。ID系列由于其非常高的性能，创新的技术决定了它们吸引人的声音特性，使低音听起来非常动态和自然。\n\n蜂窝动态驱动是一种旨在提高放大器动态性和效率的技术。一个特殊的处理器加上一个高速的ID转换器可以产生非常高的效率，其范围在80%以上。不同之处在于，输出信号中不存在由切换过程引起的故障以及由此产生的失真。\n\n蜂窝动态驱动是一种在高性能动态下提高音质的技术。在ID端点中使用具有最佳SOA限制值的功率，并且显著降低了粘着系数，这就是为什么最后一级会有清晰、高分辨率的高保真声音。\n\nID有许多保护电路，防止变形和损坏，确保安全运行。\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×580W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1160W；\n额定功率（桥接）：(8Ω)：1860W；\n输出接口：Binding\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比：≥95dB；\n失真度（THD）：≤0.03%；\n阻尼系数：（f=1KHz 8Ω）＞240；\n转换速率：15V/uS；\n保护：Soft Start,Short Circuit,Limiter,DC Fault,AC Line Fuse,Thermal Cut\n冷却系统：Two steps speed fan\n电源：AC:220-230V，50Hz/60Hz\n净重：11.5Kg；\n尺寸(WxDxH)：482x307×88mm","台",1]
[11,{"$nulls":7},97112]

{"sheet":"Sheet6","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}