{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"images":22},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":40,"n_cols":10,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[18,1,18,7],[19,0,19,9],[34,1,34,7],[35,1,35,7],[36,1,36,7],[37,1,37,7],[38,1,38,7],[39,1,39,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声系统"]
[1,"6.5寸超紧凑型线阵音响","Aura Audio\n芬兰原装","A6","频率响应（- 6dB）：100 Hz-20 kHz\n水平覆盖（- 6dB）：90度\n垂直覆盖（- 6dB）：12度\n最大声压级：116/121dB（free space）\n最大声压级：128/133dB（free space）\n灵敏度，1W／1m LF：94dB（free space）\n标称阻抗：16 ohms\n功率处理：125 W cont, 500 W peak\n\n单元\nLF: (1) x 6.5” neodymium magnet cone driver,reflex-tuned\nHF: (1) x 0.65” exit compression drivers,dedicated multi-path waveguide\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，\n黑色烤漆\n防护网：钢质防护网，\n黑色烤漆\n连接器：(2) x NL4, +/1: IN, +/-2 linked\n尺寸：305 x 180 x 240mm（265mm包括索具）\n重量：6.5kg（7kg包括索具）","只",10]
[2,"线阵吊架","Aura Audio\n芬兰原装","A6R",null,"套",2]
[3,"12寸低音音响","Aura Audio\n芬兰原装","XD12 ","频率响应（- 6dB）：40 Hz–120 Hz\n水平覆盖（- 6dB）：360度\n垂直覆盖（- 6dB）：360度\n最大声压级：130/136 dB (half space)\n灵敏度：1w/1m: 103 dB (half space)\n阻抗：8 ohms\n功率处理：500 W\n\n喇叭单元\nLF: (1) x 12” cone driver, 3” voice coil\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，有纹理的黑色漆面\n防护网：钢质防护网，粗纹黑色漆面\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：700毫米×400毫米×600毫米\n重量：25kg","只",2]
[4,"单12寸全频音箱（无源）","P.AUDIO美国","XE-12","高音：1寸 (1''音圈)\n低音：12寸 (2.5''音圈)\n阻抗：8 欧\n灵敏度：93 dB \n功率：200W (800W峰值)\n最大声压级：122 dB \n-3dB频响：70 Hz - 18k Hz\n-10dB频响：60 Hz - 20k Hz\n覆盖角度：90x65°","台",2]
[5,"D类高效率功放","Aura Audio\n芬兰原装","D2x","D2放大器是具有扬声器管理的D类高效功率放大器。D系列代表了放大器设计的最新技术，具有极高的保真度、频率无关的谐波失真性能、高效率的D类设计和极低的总重量。\n\nD2q\nD2Q是4通道(4x 125W/4欧姆)放大器，用作独立的系统放大器或作为D80DSP的扩展放大器，驱动从i3、i5或C12顶部到小型低音扬声器、延迟线甚至F系列演播室监视器的任何东西。\n\nD2I\nD2i是专用的i系列放大器，具有2进4出固定双安培路由顶部+子配置；i3和i5滤波和限制预设和补充低音炮低音滤波器奥拉音频XD8，XD10和XD12低音炮。\n\nD2X\nD2x是2/2输出，由D80DSP辅助DSP输出馈电的扩展放大器，或作为独立的系统放大器，驱动从i3、i5或C12顶部到小低音或延迟线的任何东西。\n\n所有D2放大器都配有用于特定扬声器的固定系统控制器，包括高通和低通滤波器、参数均衡器和最先进的光限幅电路。如果使用附加的DSP，例如D80DSP的辅助输出，也可以绕过滤波器。所有型号均采用带过流、过压保护系统的汽车电源电压传感开关电源和优化的低噪声冷却系统。\n\n\n特征\n利用光学动力学处理的高端模拟信号通路\n高保真D类放大器\n开关电源\n极低、频率无关的THD性能\n预配置扬声器管理\n90%总效率\n\n规格\nD2Q输出功率（4）125W/4OHMS\nD2I输出功率LF（2）250W/8OHMS\nD2I输出功率HF（2）125W/4OHMS\nD2X输出功率（2）250W/8OHMS\nD2X输出功率（2）（2）125W/4OHMS（并联）\n\n频率响应：15HZ-30KHZ-1dB\nTd+n在-3dB＜0.05%（50Hz～20kHz）\nTd+n在+10dB的限制＜0.5%（1kHz）\n输入节点：2×XLR，2×XLR链路\n输出连接器：2×Skaon NL4\n（引脚1和2：Bi-AMP和并行选项）\n电源连接器：Powercon\n\n尺寸\n83mm（19）×44毫米（2U）×400毫米\n重量：5公斤\n运输箱：540×85×510（mm）\n装运重量：5公斤","台",3]
[6,"2*550W功放","YYAUDIO中国","UA550D","I类功放，\n额定功率RMS：(8Ω)2×550W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×830W；\n桥接：(8Ω)1*1680W；\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度0.77V；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；\n阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重12.5Kg，机箱厚度2U；\n具备高输出功率和低发热量；具备软启动保护、温度功率控制、过载保护、功放输出直流保护等特性；适用于大型厅堂，多功能厅，演艺娱乐厅，大型KTV等场合。","台",1]
[7,"16路数字调音台","Behringer英国","X32P","处理能力、丰富的I/O和灵活的路由是中心主题百灵达X32制作人。其中较大的主机有固定装置或工作室，与X32制片人，工作室口径性能现在都在你的生活需要。八立体声效果，发动机提供的信号处理能力相当于外齿轮架无需长途除了X32生产什么。\n\n带上它\n\n这种流线型的，但是家庭成员建立了强大的X32处理负载，无论命运把你的方式。机架安装和配备16 MIDAS设计的麦克风前置放大器，X32生产者也带来了两aes50端口连接强大的S16数字蛇多达96个额外的XLR输入和48返回的轻量级部署以太网电缆连接相比，模拟蛇。\n\n为了后代的缘故\n\n在X32生产者出生准备连接到你的电脑录音设置。火线和USB 2的功能使它移动记录多达32个通道的理想工具，加上内置的控制面协议把你最喜欢的，一个伟大的同伴。\n\n遥远的你\n\n与X32的制片人，你不再是拴在主调音台的位置，这意味着你可以设置任何你喜欢的地方。然后你可以散步听和调整任何地点通过iPad或平板电脑连接到您的无线网络结构。另外，你可以让表演者拨在自己的个人监测和感谢工业用X射线剂量计应用程序为iPhone和iPod触摸。X32生产者的能力将使你成为你的创意最好！\n\n组成。记录。混合。分享。\n\n牵引4把乐趣带回创作的过程，所以我们包括免费选择百灵达产品。这种功能强大，但易于使用的音乐制作软件是你从未见过的，把一切你会在你的桌面上的需要，没有掉下海和隐藏的菜单其他大多数DAW常见的单屏。和牵引不限制轨道可以记录数，或者你可以使用数量的影响。事实上，唯一的限制是你的电脑或电脑的处理能力。录制和编辑不容易；简单的拖放、剪切、复制或粘贴。一旦你的巨著完成，分享它与其他的tracktioneers所以他们可以听，合作编辑。\n\n这里是一些Tracktion 4的突出特点：\n\n本地的FX插件从动态调制，混响和更多\n\n-可用的第三方金支持，VST和VSTi插件\n\n混合自动化\n\n安全记录\n\n循环记录\n\n•64位，192千赫混合引擎\n\n•音频剪辑操作\n\n- MIDI编辑器\n\n过滤器：体积/盘、水平仪、频段均衡器，AUX发送和返回和FX\n\n-出口等多种格式，WAV，MP3，AIF和。\n\n特征：\n\n40输入通道，25路机架式数字调音台在录音室和现场应用\n\n16 MIDAS设计，完全可编程的麦克风前置放大器高保真音质\n\n17全自动电动100毫米推子允许即时的概述，强大的现场管理和DAW控制\n\n8 XLR输出加6附加线/输出，一个手机连接器和一个XLR麦克风输入对讲部分\n\n- 32 x 32通道USB 2音频接口，与DAW遥控仿真回族和Mackie控制\n\n•iPad和iPhone应用程序的专业远程操作免费提供无主机要求\n\n高分辨率5天可视彩色TFT方便查看工作流组件和参数\n\n主LCR，6巴士和16混合总线矩阵每个具有插入、计算机参数的全动态处理，再加上8组和6组的DCA静音\n\n虚拟FX机架具有8个高保真立体声FX槽包括高端模拟如词汇后，pcm70，EMT250和Quantec QRS波等。\n\n•40位浮点数字信号处理器具有“无限”的动态范围，没有内部过载和接近零的整体延迟混合共有48个信号的25个总线\n\n•强大的现场管理，方便处理复杂的产品\n\n重量：36磅\n\n装运尺寸：25×23×11\n","台",1]
[8,"单通道无线手持系统（心形动圈无线手持话筒）","NADY美国","U-1100 HT","U-1100 HT无线手持系统包含1台U-1100单通道无线接收机，1只HT-1100心形手持式发射机。\n\nU-1100系统介绍：\nU-1100（单发射机）是每个发射机可选择100个信道的UHF无线系统，对于说话和唱歌应用来说同样理想，而且由于许多功能和具有竞争力的价格，已成为纳迪更受欢迎的系统之一。U-1100/2100具有用户友好的功能，例如：ASC下载功能可轻松设置，向每个发射机发送选定的频道信息；120分贝动态范围的清晰透明音频；高达500英尺（视线范围）的操作；复杂的中频滤波，可在相同的位置都包括在一个坚固的ABS外壳。把U-1100/2100带到任何你需要的地方，在舞台上或舞台上体验原始的音频。\n\nU-1100单通道无线接收机主要性能：\n\n无与伦比的最先进的PLL超高频性能，120dB动态范围和操作，高达500英尺（视线范围）\n•每个频带100 UHF频率\n•频率自动扫描，快速、方便地找到清晰的频道或用户可选择的预设\n通道，所选通道存储在存储器中，以供以后使用\n•ASC™（自动同步频道）下载功能通过红外发送器将选定的频道信息发送到发射机，以便于频率同步\n•复杂的中频滤波，可在同一位置同时运行多个系统\n•后面板可拆卸旋转BNC天线\n•前面板触摸控制按钮，方便频道选择和ASC™操作\n•全前面板LCD显示器（带背光），包括选择的频道、射频/音频条形图，\n扫描和红外、A和B通道的LED TX-ON、上/下设置按钮、电源开/关开关和音量控制\n•后面板，平衡卡侬固定话筒音量和可调不平衡1/4“插孔音频线路音量\n和输出；静噪（射频静音）调整；直流输入插孔，天线插孔。\n•外部供电，包括110V-220V AC/13.5 VDC 400毫安适配器\n•坚固耐用的全ABS塑料外壳，经久耐用\n•发射机选择：U-1100HT手持式话筒或U-1100LT腰包式领夹式（LT）、Headmic™（HM）或U-1100GT乐器（GT）\n•可选RMT-1KUD可用于机架安装单或双U-1100/2100接收器\n\nHT-1100心形手持式发射机主要性能：\n\n•打开/关闭电源和静音的触摸按钮允许在发射器打开的情况下进行方便的音频静音\n•液晶显示器（带背光），包括选择的频道和频率、电池电量状态\n•带上/下嵌入式按钮的手动可选频道，或带RX选定频道和频率的ASC同步\n•使用两节AA碱性或镍氢电池，操作方便、经济\n具有单向钕动态盒，以获得最佳真声、最大反馈抑制和最小处理噪声。\n•光滑外壳，内置天线，经久耐用，美观大方\n\nU-1100单通道无线接收机参数：\n\n系统接收器：双转换超外差\n选择性：60dB，正常值±75 kHz偏移\n图像抑制：-70dB，最小灵敏度，107dBm，正常杂散抑制65dB，正常\n静音阈值：可调（-65dBm至-95dBm）\n控件：组/频道/自动扫描、红外ASC同步按钮、电源开/关、开关、静音音量壶、音量壶\nLCD/LED显示器：两位LCD面板，指示所选频道；RF/AF条形图指示器，电池电量，TX通道A和B LED指示器\n音频输出：线路输出不平衡，可调线路音频输出；麦克风输出平衡，固定麦克风电平音频输出\n输出阻抗：不平衡，1k.937，平衡；600。\n功率要求：13.5VDC/0.4A\n天线：双可拆卸旋转BNCantenna\n尺寸：8“宽x 6”深x 1.25“高（20.4cm x 15.3cm x 3.2cm）\n重量：556.8 g\n外壳：ABS塑料\n\nHT-1100心形手持式发射机参数：\n\n射频输出功率：+14dBm（典型25mW）/50Ω\n谐波/杂散发射：-50dBc正常\n输入阻抗：10kΩ\n控制：关闭/打开电源，静音\nLCD/LED显示：频道/频率、电池状态、静音LED\n天线类型：整体式\n电池类型：2 x AA碱性电池或镍氢电池\n电池寿命：一般8-10小时，碱性\n尺寸：9.5“长x 1.5”深（24.1cm x 5.1cm）\n重量（不含电池）：323.5g\n外壳：ABS塑料\n\n包装信息\n包装重量：2.3磅\n箱体尺寸（长x宽x高）：14 x 12 x 2.9cm","套",4]
[9,"单通道无线头戴系统（全向微型头戴话筒）","NADY美国","U-1100/HM-3","U-1100/HM-3无线头戴系统包含1台U-1100单通道无线接收机，1只U-1100LT腰包式发射机，1只HM-3全向形微型头戴话筒。\n\nU-1100系统介绍：\nU-1100（单发射机）是每个发射机可选择100个信道的UHF无线系统，对于说话和唱歌应用来说同样理想，而且由于许多功能和具有竞争力的价格，已成为纳迪更受欢迎的系统之一。U-1100/2100具有用户友好的功能，例如：ASC下载功能可轻松设置，向每个发射机发送选定的频道信息；120分贝动态范围的清晰透明音频；高达500英尺（视线范围）的操作；复杂的中频滤波，可在相同的位置都包括在一个坚固的ABS外壳。把U-1100/2100带到任何你需要的地方，在舞台上或舞台上体验原始的音频。\n\nU-1100单通道无线接收机主要性能：\n\n无与伦比的最先进的PLL超高频性能，120dB动态范围和操作，高达500英尺（视线范围）\n•每个频带100 UHF频率\n•频率自动扫描，快速、方便地找到清晰的频道或用户可选择的预设\n通道，所选通道存储在存储器中，以供以后使用\n•ASC™（自动同步频道）下载功能通过红外发送器将选定的频道信息发送到发射机，以便于频率同步\n•复杂的中频滤波，可在同一位置同时运行多个系统\n•后面板可拆卸旋转BNC天线\n•前面板触摸控制按钮，方便频道选择和ASC™操作\n•全前面板LCD显示器（带背光），包括选择的频道、射频/音频条形图，\n扫描和红外、A和B通道的LED TX-ON、上/下设置按钮、电源开/关开关和音量控制\n•后面板，平衡卡侬固定话筒音量和可调不平衡1/4“插孔音频线路音量\n和输出；静噪（射频静音）调整；直流输入插孔，天线插孔。\n•外部供电，包括110V-220V AC/13.5 VDC 400毫安适配器\n•坚固耐用的全ABS塑料外壳，经久耐用\n•发射机选择：U-1100HT手持式话筒或U-1100LT腰包式领夹式（LT）、Headmic™（HM）或U-1100GT乐器（GT）\n•可选RMT-1KUD可用于机架安装单或双U-1100/2100接收器\n\nU-1100LT腰包式发射机主要性能：\n\n•滑动电源开关关闭/静音/打开，允许在发射器打开的情况下方便地进行音频静音\n•LCD显示器（带背光），包括选择的频道和频率、电池电量状态\n•带上/下凹口按钮的手动可选频道，或带RX选定频道和频率的ASC同步\n•输入电平电位计（仅限U-1100LT/HM）\n•使用两节AA碱性或镍氢电池，操作方便、经济\n•小巧的外壳、耐用的外部连接天线和独特的锁定式3.5毫米微型插头，用于仪表电缆或麦克风插头\n\nU-1100单通道无线接收机参数：\n\n系统接收器：双转换超外差\n选择性：60dB，正常值±75 kHz偏移\n图像抑制：-70dB，最小灵敏度，107dBm，正常杂散抑制65dB，正常\n静音阈值：可调（-65dBm至-95dBm）\n控件：组/频道/自动扫描、红外ASC同步按钮、电源开/关、开关、静音音量壶、音量壶\nLCD/LED显示器：两位LCD面板，指示所选频道；RF/AF条形图指示器，电池电量，TX通道A和B LED指示器\n音频输出：线路输出不平衡，可调线路音频输出；麦克风输出平衡，固定麦克风电平音频输出\n输出阻抗：不平衡，1k.937，平衡；600。\n功率要求：13.5VDC/0.4A\n天线：双可拆卸旋转BNCantenna\n尺寸：8“宽x 6”深x 1.25“高（20.4cm x 15.3cm x 3.2cm）\n重量：556.8 g\n外壳：ABS塑料\n\nU-1100LT腰包式发射机参数\n\n14RF输出功率：+14dBm（典型25mW）/50Ω\n谐波/杂散发射：-50dBc正常\n输入阻抗：5kΩ（领夹式）；500kΩ（仪器）\n控制：关闭/打开电源，静音\n输入接口：锁定3.5mm微型插孔\nLCD/LED显示：频道/频率、电池状态、静音LED\n天线类型：外接\n电池类型：2 x AA碱性电池或镍氢电池\n电池寿命：一般8-10小时，碱性\n尺寸：2.5“宽x 0.75”高x 4.2“深（6.35cm x 1.9cm x 10.7cm）\n重量（不含电池）：80.87克\n外壳：ABS塑料\n\nHM-3头戴式话筒参数：\n指向性：全向\n频率响应：100赫兹至13千赫\n灵敏度：-40分贝±3分贝（1千赫，74分贝声压级）\n阻抗2.2千欧：1千赫时为±30%\n电缆长度43“（1.1 m）\n耳机尺寸：5.66英寸（144毫米）\n最宽点标称值：4.50”（114 mm）\n柔性臂：直径0.155英寸（3.9毫米）\n重量1.10盎司（30.8克），带电缆\n\n包装信息\n包装重量：2.3磅\n箱体尺寸（长x宽x高）：14 x 12 x 2.9cm","套",2]
[10,"一拖四无线会议话筒","KDLK中国","KS-980","载波频段：UHF520~940MHz（选配）\n通道数：四通道\n调制方式：FM\n灵敏度：输入6dBv时，S/N>60Db  \n频带宽度：30MHz\n最大偏移度：±45KHz \n综合S/N比：>105dB\n综合T.H.D:<0.7% @1KHz \n综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB\n供电：DC 12V~16V 10W \n输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座\n工作有效距离：120M","台",2]
[11,"8路电源时序器","YYAUDIO中国","NPW80","电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）\n通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出\n继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：1500W/5000W最大承受无功功率\n输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座\n功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示\n每路开关间隔时间/定时时间：1秒\n输出继电器触点电流：30A 277VAC\n电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理\n供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ\n主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）\n开启类型：方船型开关\n单路独立开关功能：不支持面板独立控制\n功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表\n叠机级联功能：有（可选配）\n机身尺寸：长480MM * 宽185MM * 高48MM（非标准1U）\n单机包装尺寸：长510MM * 宽260MM * 高10MM(美牛硬纸盒）\n数量总重量与外包装尺寸：1件5台装共19KG，外包装尺寸：长530MM * 宽280MM * 高550MM\n总重量（含包装）：3.8KG\n","台",2]
[12,"音响地插",null,null,"低音炮*2，返听*2，","个",4]
[13,"辅材",null,null,"接插件，卡侬公母，音频线","批",1]
[14,"音响线",null,null,"2*2平方","米",500]
[15,"信号线",{"$nulls":3},"米",100]
[16,"音响设备小计",{"$nulls":6},0]
["二、灯光系统"]
[1,"616颗LED平板会议灯（顶光灯杆）","KELEK","KR-W616WW","1、技术参数：\n光源参数：   \n光源：616x0.5W(暖白3200K/正白6500K/冷白7500K)\n光束角度：110度\n出光角度：120度\n控制参数：\n矩阵：2x2\n频闪：0-30Hz\n调光：标准模式+4种调光曲线\n控制信号：DMX512\n控制通道：9通道、7通道、2通道（可切换）\n内置编程：5种频闪+2种自走+2种声控\n操作模式：DMX512、手动、主从、声控\n冷却方式：温控风扇智能散热\n温控：当光源温度达到80度时，光源最大功率降为50%；当温度再次下降到65度时，最大功率恢复为100%\n噪音：风扇智能调节，冷启动风扇低速静音转动，温度升高风扇转速增大。最低噪音静音，最高噪音43.0-43.3dBA(1米)\n工作参数：\n工作电压：AC100V-240V（50/60HZ）\n额定总功率：300W\n功率因数：0.56\n额定电流：1.37A\n使用环境温度：0-40度\n灯具参数：\n显示：LED数码管显示+4个按键\n电源接口：扭脆头\n信号接口：3芯/5芯\n挡光闸：可拆卸\n防水等级：IP20\n净重：6.2KG（包含挡光闸）,4.5KG(无挡光闸)\n灯具尺寸：43*22*8.4CM","台",8]
[2,"电脑摇头染色灯（面光灯杆）","KELEK","KR-M4012Q","LED数量：12X40W （RGBW）\n驱动电流：2.5A \n最大功率：600W\n电源：宽电压输入开关电源100V-240V 50-60Hz\n色温：2800K-8500K\n灯珠寿命：50000 hours\n光斑角度：4.5°-45°\n控制方式：DMX512、主从运行 ，                                                   \n整体控通道模式:12CH/17CH\n点控通道模式:11CH/17/18CH/58\n支持RDM功能，DMX软件升级功能\n选配网络功能支持：Artnet,Klingnet,sACN,网络协议\nX/Y扫描：水平540°，垂直：270°\n调焦：高静音电机精密调焦光斑无抖动\n显示：彩色液晶显示，中英文显示，可倒转显示\n频闪：1-20Hz\n调光：0-100%（16bit）\n工作环境温度：0°C-45°C\n高效散热系统，全程温度监测，过温自动调节保护，无灯珠损坏风险\n智能调速风机，实时显示转速  ","台",6]
[3,"10R图案光束柔光3合1（面光灯杆）","KELEK","KR-280NBSW","工作电压：AC110V~240V，50/60HZ\n功率：400W  450W\n灯泡：10R：280W\n频闪：1-10次/秒\n色温：8000K\n颜色：14个颜色+白光孔及彩虹效果\n固定图案盘：16个图案+白孔\n旋转图案盘：7个图案+白光孔\n扫描：水平540度，垂直270度，采用光电复位纠错\n效果：不开放大镜可出光束效果，打开放大镜可出图案效果\n棱镜：1个双层棱镜，1个9棱镜\n图案光束角度：不开放大镜4.3°, 开放大镜11.4°\n雾化角度：28°\n安全保护：当机体过热或系统出现故障时自动切断电源\n控制模式：DMX512/主从/自动\n通道数：18个DMX通道","台",6]
[4,"LED聚光灯（面光灯杆）","KELEK","KR-ST200W","                                           1.额定电压: AC100-240V, 50/60Hz\n2.额定功率:220W\n3.光源: 集成200W灯珠白光/暖白可选，高显指LED。\n4.使用寿命: 50000小时\n5.外壳: ：耐高温工程塑胶，IP20\n6.调光: 0-100%  频闪: 0-20Hz \n7.光束角度: 60º \n8.通道: 4种通道模式，1/2/3通道可选 \n9.控制模式: DMX, 自走, 主从.声控\n10.LED数码显示屏，智能风机控制，\n11.灯具尺寸：250*160*435  包装尺寸： 310*220*500（内箱）\n12.灯具净重：4.05KG，毛重：5.3KG","台",6]
[5,"电脑摇头染色灯（后场灯杆）","KELEK","KR-M4012Q","LED数量：12X40W （RGBW）\n驱动电流：2.5A \n最大功率：600W\n电源：宽电压输入开关电源100V-240V 50-60Hz\n色温：2800K-8500K\n灯珠寿命：50000 hours\n光斑角度：4.5°-45°\n控制方式：DMX512、主从运行 ，                                                   \n整体控通道模式:12CH/17CH\n点控通道模式:11CH/17/18CH/58\n支持RDM功能，DMX软件升级功能\n选配网络功能支持：Artnet,Klingnet,sACN,网络协议\nX/Y扫描：水平540°，垂直：270°\n调焦：高静音电机精密调焦光斑无抖动\n显示：彩色液晶显示，中英文显示，可倒转显示\n频闪：1-20Hz\n调光：0-100%（16bit）\n工作环境温度：0°C-45°C\n高效散热系统，全程温度监测，过温自动调节保护，无灯珠损坏风险\n智能调速风机，实时显示转速  ","台",6]
[6,"10R图案光束柔光3合1（后场灯杆）","KELEK","KR-280NBSW","工作电压：AC110V~240V，50/60HZ\n功率：400W  450W\n灯泡：10R：280W\n频闪：1-10次/秒\n色温：8000K\n颜色：14个颜色+白光孔及彩虹效果\n固定图案盘：16个图案+白孔\n旋转图案盘：7个图案+白光孔\n扫描：水平540度，垂直270度，采用光电复位纠错\n效果：不开放大镜可出光束效果，打开放大镜可出图案效果\n棱镜：1个双层棱镜，1个9棱镜\n图案光束角度：不开放大镜4.3°, 开放大镜11.4°\n雾化角度：28°\n安全保护：当机体过热或系统出现故障时自动切断电源\n控制模式：DMX512/主从/自动\n通道数：18个DMX通道","台",6]
[7,"8路光电隔离信号放大器\n ","KELEK","PEL-K18G","采用最新光电隔离技术，达到国际先进水平，输入输出每路都是采用独立的变压器供电，八个光电隔离信号放大来扩大DMX信号输出 ，放大功能可以令连接延长超过标准的DMX512长度. 外观设计轻便，结构坚固，减少问题再发生.是舞台电脑灯，LED灯，灯控台的最佳搭档。\n本放大器专业应用于剧场，剧院，演播厅，电视台，流动演出团体。\n二. 技术参数\n1.输入电源：AC110V—240V，频率50Hz-60Hz.\n2.输入信号接口：国际标准DMX512信号，三芯镀金瑞士进口纽曲克卡侬公座母座并接.\n3. 输出信号接口采用三芯镀金瑞士进口纽曲克卡侬母座.","台",3]
[8,"12路直通箱","KELEK","PEL-K124K","前面板有12路高灵敏度空气开关负载过流\n后面板三相电电源输出\n有12路40A胶木插座输出\n体积:520×480×160mm\n净重: 14kg   \n毛重: 15kg","台",1]
[9,"1024 金刚512灯控台","KELEK","KK005B","DMX512/1990标准，最大512个DMX控制通道，\n光电隔离信号输出。\n最大控制60台电脑灯或60路调光，使用珍珠灯库。\n内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便\n用户对电脑灯进行图形轨迹\n控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。\n图形参数（如：振幅、速度、\n间隔、波浪、方向）均可独立设置。\n150个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。\n多步场景最多可储存120步。\n带背光的LCD显示屏，中英文显示\n关机数据保持。\nU盘备份和升级。\n专业鹅颈工作灯，适合室内外演出使用。（选配）\n电源：AC 100 240V / 50-60Hz。\n尺寸：485 x 420 x 105mm  ","台",1]
[10,"辅材",null,null,"木插，接插件，保险绳，灯钩","批","1"]
[11,"灯光电源线",null,null,"2*2.5平方","米",600]
[12,"灯光信号线",{"$nulls":3},"米",600]
[13,"灯杆",null,null,"现场定制","批",1,null,null,"现场制作灯杆，装修负责"]
[14,"机柜",{"$nulls":3},"台",1]
[15,"灯光设备小计"]
[16,"设备合计"]
[17,"运费"]
[18,"安装调试费"]
[19,"增值税税金"]
[20,"总计"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}