{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案1"],"not_rendered":{"images":19},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[20,1,20,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声方案"]
["1","影音主音箱","Aura Audio/芬兰原装","C12","特征\n90×30度覆盖模式\n独特的高灵敏度3”驱动程序\n自然本色的声音质量\n专用索具系统选项\n与双5”和6”+1”扬声器相媲美\n黑白色选项\n\n规格\n频率响应（- 10dB）：100 Hz – 20 kHz\n频率响应（- 5dB）：120 Hz – 16 kHz\n水平覆盖（- 6dB）：90度\n垂直覆盖（- 6dB）：30度\nMax SPL（续/峰值）：119/126dB（free space）\n灵敏度1w/1m：99dB（free space）\n阻抗：3 ohms\n功率处理：100 W cont, 500 W peak\n推荐的HP滤波器：120 Hz, 12 dB/octave\n\n喇叭单元\nLF/HF: (5) x 3”钕磁锥单元，喇叭加载\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，有纹理的黑色漆面\n防护网：钢质防护网，黑色烤漆\n连接器： (1) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：446毫米×170毫米×200毫米\n重量：7kg","只",2,{"$nulls":4}," "]
["2","影音中置音箱","Aura Audio/芬兰原装","i5","特征\n90×30度覆盖模式\n独特的高灵敏度3”驱动程序\n自然本色的声音质量\n专用索具系统选项\n与双5”和6”+1”扬声器相媲美\n黑白色选项\n\n规格\n频率响应（- 10dB）：100 Hz – 20 kHz\n频率响应（- 5dB）：120 Hz – 16 kHz\n水平覆盖（- 6dB）：90度\n垂直覆盖（- 6dB）：30度\nMax SPL（续/峰值）：119/126dB（free space）\n灵敏度1w/1m：99dB（free space）\n阻抗：3 ohms\n功率处理：100 W cont, 500 W peak\n推荐的HP滤波器：120 Hz, 12 dB/octave\n\n喇叭单元\nLF/HF: (5) x 3”钕磁锥单元，喇叭加载\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，有纹理的黑色漆面\n防护网：钢质防护网，黑色烤漆\n连接器： (1) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：446毫米×170毫米×200毫米\n重量：7kg","只",4,{"$nulls":4}," "]
["3","影院环绕音响","Aura Audio/芬兰原装","i5","特征\n90×30度覆盖模式\n独特的高灵敏度3”驱动程序\n自然本色的声音质量\n专用索具系统选项\n与双5”和6”+1”扬声器相媲美\n黑白色选项\n\n规格\n频率响应（- 10dB）：100 Hz – 20 kHz\n频率响应（- 5dB）：120 Hz – 16 kHz\n水平覆盖（- 6dB）：90度\n垂直覆盖（- 6dB）：30度\nMax SPL（续/峰值）：119/126dB（free space）\n灵敏度1w/1m：99dB（free space）\n阻抗：3 ohms\n功率处理：100 W cont, 500 W peak\n推荐的HP滤波器：120 Hz, 12 dB/octave\n\n喇叭单元\nLF/HF: (5) x 3”钕磁锥单元，喇叭加载\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，有纹理的黑色漆面\n防护网：钢质防护网，黑色烤漆\n连接器： (1) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：446毫米×170毫米×200毫米\n重量：7kg","只",1]
["4","低音音箱","Aura Audio/芬兰原装","XD12 ","频率响应（- 6dB）：40 Hz–120 Hz\n水平覆盖（- 6dB）：360度\n垂直覆盖（- 6dB）：360度\n最大声压级：130/136 dB (half space)\n灵敏度：1w/1m: 103 dB (half space)\n阻抗：8 ohms\n功率处理：500 W\n\n喇叭单元\nLF: (1) x 12” cone driver, 3” voice coil\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，有纹理的黑色漆面\n防护网：钢质防护网，粗纹黑色漆面\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：700毫米×400毫米×600毫米\n重量：25kg","只",1,{"$nulls":4}," "]
["5","3进3出D类高效率功放（内置DSP）","Aura Audio/芬兰原装","D2Qx","D2放大器是具有扬声器管理的D类高效功率放大器。D系列代表了放大器设计的最新技术，具有极高的保真度、频率无关的谐波失真性能、高效率的D类设计和极低的总重量。\n\nD2xq\nD2XQ是3通道(2x 125W/4欧姆+1x 250W/4欧姆)放大器，用作独立的系统放大器或作为D80DSP的扩展放大器，驱动从i3、i5或C12顶部到小型低音扬声器、延迟线甚至F系列演播室监视器的任何东西。\n\n所有D2放大器都配有用于特定扬声器的固定系统控制器，包括高通和低通滤波器、参数均衡器和最先进的光限幅电路。如果使用附加的DSP，例如D80DSP的辅助输出，也可以绕过滤波器。所有型号均采用带过流、过压保护系统的汽车电源电压传感开关电源和优化的低噪声冷却系统。\n\n\n特征\n利用光学动力学处理的高端模拟信号通路\n高保真D类放大器\n开关电源\n极低、频率无关的THD性能\n预配置扬声器管理\n90%总效率\n\n规格\nD2XQ输出功率（2）125W/4OHMS\nD2XQ输出功率（1）250W/8OHMS\n\n频率响应：15HZ-30KHZ-1dB\nTd+n在-3dB＜0.05%（50Hz～20kHz）\nTd+n在+10dB的限制＜0.5%（1kHz）\n输入节点：2×XLR，2×XLR链路\n输出连接器：2×Skaon NL4\n（引脚1和2：Bi-AMP和并行选项）\n电源连接器：Powercon\n\n尺寸\n83mm（19）×44毫米（2U）×400毫米\n重量：5公斤\n运输箱：540×85×510（mm）\n装运重量：5公斤","台","1"]
["6","4通道D类高效率功放","Aura Audio/芬兰原装","D2Q","D2放大器是具有扬声器管理的D类高效功率放大器。D系列代表了放大器设计的最新技术，具有极高的保真度、频率无关的谐波失真性能、高效率的D类设计和极低的总重量。\n\nD2q\nD2Q是4通道(4x 125W/4欧姆)放大器，用作独立的系统放大器或作为D80DSP的扩展放大器，驱动从i3、i5或C12顶部到小型低音扬声器、延迟线甚至F系列演播室监视器的任何东西。\n\nD2I\nD2i是专用的i系列放大器，具有2进4出固定双安培路由顶部+子配置；i3和i5滤波和限制预设和补充低音炮低音滤波器奥拉音频XD8，XD10和XD12低音炮。\n\nD2X\nD2x是2/2输出，由D80DSP辅助DSP输出馈电的扩展放大器，或作为独立的系统放大器，驱动从i3、i5或C12顶部到小低音或延迟线的任何东西。\n\n所有D2放大器都配有用于特定扬声器的固定系统控制器，包括高通和低通滤波器、参数均衡器和最先进的光限幅电路。如果使用附加的DSP，例如D80DSP的辅助输出，也可以绕过滤波器。所有型号均采用带过流、过压保护系统的汽车电源电压传感开关电源和优化的低噪声冷却系统。\n\n\n特征\n利用光学动力学处理的高端模拟信号通路\n高保真D类放大器\n开关电源\n极低、频率无关的THD性能\n预配置扬声器管理\n90%总效率\n\n规格\nD2Q输出功率（4）125W/4OHMS\nD2I输出功率LF（2）250W/8OHMS\nD2I输出功率HF（2）125W/4OHMS\nD2X输出功率（2）250W/8OHMS\nD2X输出功率（2）（2）125W/4OHMS（并联）\n\n频率响应：15HZ-30KHZ-1dB\nTd+n在-3dB＜0.05%（50Hz～20kHz）\nTd+n在+10dB的限制＜0.5%（1kHz）\n输入节点：2×XLR，2×XLR链路\n输出连接器：2×Skaon NL4\n（引脚1和2：Bi-AMP和并行选项）\n电源连接器：Powercon\n\n尺寸\n83mm（19）×44毫米（2U）×400毫米\n重量：5公斤\n运输箱：540×85×510（mm）\n装运重量：5公斤","台","1"]
["7","D类高效率功放","Aura Audio/芬兰原装","D2x","D2放大器是具有扬声器管理的D类高效功率放大器。D系列代表了放大器设计的最新技术，具有极高的保真度、频率无关的谐波失真性能、高效率的D类设计和极低的总重量。\n\nD2q\nD2Q是4通道(4x 125W/4欧姆)放大器，用作独立的系统放大器或作为D80DSP的扩展放大器，驱动从i3、i5或C12顶部到小型低音扬声器、延迟线甚至F系列演播室监视器的任何东西。\n\nD2I\nD2i是专用的i系列放大器，具有2进4出固定双安培路由顶部+子配置；i3和i5滤波和限制预设和补充低音炮低音滤波器奥拉音频XD8，XD10和XD12低音炮。\n\nD2X\nD2x是2/2输出，由D80DSP辅助DSP输出馈电的扩展放大器，或作为独立的系统放大器，驱动从i3、i5或C12顶部到小低音或延迟线的任何东西。\n\n所有D2放大器都配有用于特定扬声器的固定系统控制器，包括高通和低通滤波器、参数均衡器和最先进的光限幅电路。如果使用附加的DSP，例如D80DSP的辅助输出，也可以绕过滤波器。所有型号均采用带过流、过压保护系统的汽车电源电压传感开关电源和优化的低噪声冷却系统。\n\n\n特征\n利用光学动力学处理的高端模拟信号通路\n高保真D类放大器\n开关电源\n极低、频率无关的THD性能\n预配置扬声器管理\n90%总效率\n\n规格\nD2Q输出功率（4）125W/4OHMS\nD2I输出功率LF（2）250W/8OHMS\nD2I输出功率HF（2）125W/4OHMS\nD2X输出功率（2）250W/8OHMS\nD2X输出功率（2）（2）125W/4OHMS（并联）\n\n频率响应：15HZ-30KHZ-1dB\nTd+n在-3dB＜0.05%（50Hz～20kHz）\nTd+n在+10dB的限制＜0.5%（1kHz）\n输入节点：2×XLR，2×XLR链路\n输出连接器：2×Skaon NL4\n（引脚1和2：Bi-AMP和并行选项）\n电源连接器：Powercon\n\n尺寸\n83mm（19）×44毫米（2U）×400毫米\n重量：5公斤\n运输箱：540×85×510（mm）\n装运重量：5公斤","台","1"]
["8","影院解码器","YYAUDIO","YD-100","一．音频处理部分\n1. 支持最先进的HD音频解码，包括 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS Master、DTS HI RES等等。\n2. SD音频解码支持：Dolby Digital（EX）、DTS、DTS ES（D6.1、M6.1）、DTS 96K/24、可到192K 7.1CH的PCM等。\n3. 拥有完善的矩阵解码功能：Dolby Pro Logic IIx、DTS Neo:6等。\n4. 智能房间声学特性扫描。\n5. 强大的低音管理：前置、中置、环绕、后置、超低音分组独立调节滤波器拐点、斜率，低音增强功能，单、双后置设置等。\n6. 分组的音调、每通道11段参量均衡器EQ调整。\n7. 独特实用的电子分音及双功放分音技术。\n8. 高品质FM收音，采用专业数字收音芯片。\n\n9. 具备最长999毫秒的唇音同步技术。\n\n10. 具备蓝牙接收传输技术。\n\n11. 专业级别的7.1声道平衡端子及RCA输出。\n\n12. S/P DIF数字信号输出2CH PCM.\n\n13. 2路带隔离的同轴、2个光纤输入。\n二． 视频处理部分\n1. HDMI1.4接口输入、输出。\n2. 4路HDMI输入、1路HDMI输出、HDMI快速切换。\n3. HDMI最高支持1080P，YUV、RGB，支持DVI模式，支持HD音频、8CH LPCM。\n4. 支持3D视频播放。\n5. 支持HDMI  CEC控制。\n6. 支持HDMI  ARC音频回传。\n7. 视频输入/输出支持：HDMI/DVI  480P、576P、720P50、 720P60、1080i50、1080i60、1080P50、1080P60、1080P24 \n\n8. 机器尺寸：430×248×89mm\n\n9. 机器尺寸（加支架）：482×248×104mm\n\n10.包装尺寸：526×331×167mm\n\n11.净重：6kg/台   毛量:6.7kg/台 ","台",1]
["9","前级效果器","YYAUDIO","KA500S","音乐\n1.  音乐参量均衡:7段\n2.  音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz)\n麦克风\n1.  有四种麦克风FBE模式：OFF  1  2  3\n2.  有麦克风压限功能\n3.  15段麦克风参量均衡\n效果\n回声：\n1.  回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz\n3.  回声参量均衡：3段\n4.  回声电平：0～100% \n5.  回声直达声电平： 0～100%\n6.  回声预延时：0～500ms \n7.  回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道）\n8.  回声总预延时： 0～500ms\n9.  回声右通道延时：0～50% , （相对左声道回声延时时间）\n10. 回声重复： 0～90%\n混响\n1.  混响低通滤波器可调范围：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  混响高通滤波器可调范围：0Hz - 1000Hz\n3.  混响电平可调范围：0～100%\n4.  混响直达声可调范围：0～100% \n5.  回声预延时可调范围：0～200ms\n6.  混响时间可调范围：0～3000ms\n主输出（工作模式：唱歌/热舞 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平： 0～200%\n2.  直达声电平： 0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  5段音乐参量均衡\n6.  压缩限幅器\n7.  左通道延时：0～50ms\n8.  右通道延时：0～50ms\n9.  左通道静音功能\n10. 右通道静音功能\n中置输出（工作模式：唱歌/热舞（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～200%\n2.  直达声电平：0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n6.  3段参量均衡\n7.  压缩限幅器\n8.  延时：0～50ms \n9.  静音功能\n超低音输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～400%\n2.  MIC直达声电平：0～200%\n3.  高通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n4.  低通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n5.  3段参量均衡 \n6.  压缩限幅器\n7.  延时：0～50ms\n8.  静音功能\n后置输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～200% \n2.  直达声电平：0～200% \n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n6.  3段参量均衡 \n7.  压缩限幅器\n8.  左通道延时：0～50%\n9.  右通道延时：0～50%\n10. 左通道静音：静音/非静音\n11. 右通道静音：静音/非静音","台",1]
["10","4K 播放器","海蒂力","P30-PRO","4K@60fps\nHDR\nBT.2020\n10Bit色深\n智能海报墙\n3D MVC\n智能系统\n多屏互动\n全高清录像\n影院级音频\nOpenWRT\nNAS、NFS\nDlna、AirPlay、Mirror、Miracast、Samba、SmartLink\nSATA大容量硬盘\nUSB移动硬盘\n硬盘分区格式\nRMVB/RM/MP4/M4V/MOV等\nMKV/AVI/TS/M2TS/MPG/VOB/FLV等\nJPG/PNG/GIF(动画)\nMP3/APE/FLAC\n外挂字幕\nBDMV\nUHD、BD.ISO\n字幕格式\n3840*2160 4K HDMI 高清输出\n1080P全高清输出\nDeep Colour高清色彩输出\nH264/H.265/VC-1/MPEG-2格式\nMPEG-1/4格式\n数字音频声道输出\nDTS-HD解码\nDolby TrueHD解码\n全景声\nMP3/LPCM解码\nSACD.ISO、WAV、APE、FLAC、DTS-CD、DSF等\n24bit/192KHz格式\n在线播放\n海量网络影视播放\n工艺\n进口芯片方案\n系统\nGPU\nWIFI\n\nBluetooth蓝牙\nVFD\n天线\n风扇\n内置硬盘\nSata\n以太网\nHDMI 1\nHDMI 2\nUSB2.0\nUSB 3.0\n光纤\nTF\n遥控器\n说明书/保修卡\nHDMI线\n尺寸\n重量\n","台","1"]
["11","高清3D投影机","BENQ","HD2289","\n投射方式 1DLP 芯片（0.65 英寸，显示宽高比 16:9）\n分辨率*1 1920 × 1080 像素（1080P）\n镜头 手动变焦和手动聚焦、变焦比率=1.7、F2.4-3.2、 f =18.0-30.6 毫米\n投射比 1.2-2.1\n灯泡 270瓦\n灯泡寿命*2（节能模式/正常模式） 8000 小时/3500 小时\n影像尺寸（对角线） 30-300 英寸/ 0.76-7.6 米\n投射距离（最小值- 最大值） 0.74–14.08 米\n输入 1 个 RGB/ 组合（D-Sub 15 针），2 个支持 HDCP 的 A 型 HDMI（19P, HDMI® 连接器）\n1 个视频（RCA），1 个（L/R）RCA 音频，1 个立体声微型音频\n输出 1 个RGB（D-Sub 15 针），1 个立体声微型音频，1 个3D SYNC（DIN 3 针）\n控制串口 1 个控制串口端口槽（D-Sub 9 针）\n有线局域网端口槽 1 个RJ-45 端口槽（10BASE-T/100BASE-TX）\n无线局域网端口槽（可选） IEE 802.11 b/g/n（需要可选的 USB 无线 LAN 部件）\nUSB端口槽 1 个A 型，1 个B 型\n麦克风输入 1 个单声道微型音频（支持动圈式或电容式麦克风）\n色彩还原 10 位信号处理（10.7 亿色）（阅读器，网络：彩色，1670 万色）\n兼容的信号*4 \n模拟：VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/WXGA+//SXGA/SXGA+/UXGA/WUXGA\n480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p\n数字：VGA/SVGA/XGA/WXGA/SXGA/480p/720p/1080i/1080p\n3D：用于电脑XGA/720P/WXGA, 用于视频SDTV（480i）\nHDMI 3D：用于HDMI-1.4a，帧封装格式或上下格式的720P/1080P，并排格式的1080i\n\n水平分辨率 540 电视线：NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60\n300 电视线：SECAM\n扫描率 水平：15 千赫兹至 100 千赫兹（RGB：24 千赫兹或以上）\n垂直：50 赫兹至 120 赫兹（HDMI：50 赫兹至 85 赫兹）\n同步兼容 分离同步\n内置扬声器 20瓦（单声道）\n电源要求 200-240伏特，50/60赫兹交流电\n输入电流 1.9安培\n功率 标准模式 320 瓦\n待机（省电） 0.5 瓦\n安装方位 桌面/正投，桌面/背投，吊顶/正投，吊顶/背投\n尺寸 368 毫米（宽） × 97.5 毫米（高） × 286 毫米（深）（不包括突出部分）\n重量 3.7千克\n环境设计 操作环境 操作温度：5℃ 至 40℃，（35℃ 至 40℃自动开启节能模式），20% 至 80% 湿度（无结露）\n保存环境 保存温度：-10℃ 至 50℃，20% 至 80% 湿度 (无结露)\n符合规定 CCC认证，符合GB4943;GB9254;GB17625.1\n \n*1 有效像素超过 99.99%。\n*2 这是 [预置] 模式设置为 [标准] 时的光亮度值 (流明)。若选择任何别的模式作为 [预置] 模式，光亮度值会稍微下降。\n*3 依照 ISO21118 标准：该标称值代表量产时产品的平均值，而产品的出厂最低值为标称值的 80%。\n*4 分辨率高于或低于投影机原始分辨率 (M403H+: 1920 × 1080 ) 的影像将使用 Advanced AccuBlend (智能压缩) 技术来显示。\n*5 M403H+与NP-M403H+为同一型号。 ","台",1]
["12","投影幕布","Redleaf红叶","120寸","16;9","副",1,{"$nulls":3}," "]
["13","一拖二无线手持话筒","NADY","U-2100 HT","接收机\n\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n\n• 显示方式：LCD\n\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n\n• 频道总数：500/1000\n\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n\n• 有效使用距离：100 feet\n\n• 频率间隔：80/40\n\n• 频率宽度：40MHz\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n发射机\n\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n\n• 谐波辐射：<-60dBc\n\n• 较大偏移度：±3KHz\n\n• 较大输出音压：140dB SPL\n\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n\n• 音头：动圈式\n\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",1]
["14","单机版点歌机","DIGIMIX","K3.21","3t，21寸触摸屏   1. 支持云端点歌，云端歌库24万首，每周更新海量新歌，想唱的这里都有；\n2. 安卓双系统，点歌系统，影音系统，\n3. 支持在线电影，在线直播；\n4. 热门榜单，推送最流行热歌，全面无遗漏歌曲分类；\n6. 支持手机app点歌，支持微信扫码点歌；\n7. 支持歌曲评分功能，支持录音，歌曲分享；\n8. 支持U盘批量加歌，批量删歌，\n9. 云端歌库下载满，自动删除未点播歌曲存储新歌；\n10. HDMI 1080P高清输出，\n11. 接口：\n音频接口：1组(R、L左右声道输出)，1组(R、L左右声道输入)，1个光纤输出，1个同轴输出\n视频输出接口：HDMI、AV输出、vga\n232串口3.5接口：1个；\nUSB接口：2个                                                                        \n千兆网口：1个    ","套",1]
["15","音箱线","秋叶原CHOSEAL","QS2243T100S ","增强型屏蔽抗干扰 纯铜200芯 ","米",100]
["16","高清HDMI线","秋叶原CHOSEAL"," DH800-8M","8米，发烧级镀银HDMI线","条","1"]
["17","过机线","秋叶原CHOSEAL"," 定做","卡农线信号线，音频线，接插件等","批","1"]
["18","小计"]