{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案1"],"not_rendered":{"images":18},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[19,1,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、扩声方案"]
[1,"12寸高声压音箱","PL-audio","F12 PRO","高端多功能音箱。\n\nF 12-Pro扬声器是一个被动分离的2路全频扬声器，具有1个12寸低音，1.4寸高音驱动器，具有90'x 40辐射特性的喇叭。\n\n顶级的neodym扬声器技术。高脉冲负载容量超过1600瓦。可旋转喇叭。非常响亮的高音和精确的分辨率。有足够的低音支持，你会获得惊人的效果。\n\n据客户反映，市场上最响亮的12寸音箱。\n\n单元：12寸低音,1.4寸高音\n负载能力（RMS/峰值）650 W/1300 W\n最大声压（1米）：134db\n频率响应：67hz-20khz\n覆盖角度H*V：90°*40°（可旋转号角）\n额定阻抗：8 Ohm\n箱体：桦木复合胶合板，层压和螺纹，8个防滑橡胶脚\n网罩：前泡沫防护网\n安装：箱体返听角度，K&M支架孔，6 x M8螺纹支架和吊装点\n连接：2个Neutrik Speakon NL4MP \n颜色：黑色耐刮擦聚氨酯涂层，可定制颜色\n连接插头：1+ 1- ( 2+ 2 Link)\n尺寸：380 x 610 x 340 毫米\n重量：20.5kg","只",2,{"$nulls":4}," "]
["2","6寸音箱","PL-audio","GALA 6","Gala 6音箱是一个双向被动扬声器，用于高质量的音乐和语言传输。由于设计原因，这个音箱可以多功能使用。\n外壳由多层桦木胶合板制成，用胶水和螺丝固定。默认情况下，包装箱采用耐刮水聚氨酯涂层。\n颜色可根据要求提供。稳定的前格栅和防水的声学计保证了扬声器的完美保护，即使是防潮。气动轴和三脚架轴均装有固定的球形锁紧螺栓，确保固定准确、快速、安全。\n作为一个驱动器，我们推荐我们的最后阶段从Powerpac的数字信号处理器系列。\n\n双向被动扬声器\n单元：6寸低音,1寸高音\n分频点：130hz\n负载能力（RMS/峰值）150 W/300 W\n频率响应：75hz-19khz\n最大声压（1米）：121db\n覆盖角度H*V：80°*80°\n额定阻抗：16 Ohm\n连接：2 x NL4扬声器背面，2 x NL4装箱板\n连接插头：1+ 1- ( 2+ 2 Link)\n\n箱体设计\n双返听角度\n带储声计的防护网\n用于三脚架适配器的M10螺纹地板\n固定U形支架的格栅板\n4 x M8螺纹\n带球形锁紧螺栓的U形支架\n\n颜色：黑色\n涂料：表面划伤防水聚氨酯\n尺寸：B x H x T:200 x 370 x 225毫米\n重量：6kg","只",1]
["3","6寸音箱","PL-audio","GALA 6","Gala 6音箱是一个双向被动扬声器，用于高质量的音乐和语言传输。由于设计原因，这个音箱可以多功能使用。\n外壳由多层桦木胶合板制成，用胶水和螺丝固定。默认情况下，包装箱采用耐刮水聚氨酯涂层。\n颜色可根据要求提供。稳定的前格栅和防水的声学计保证了扬声器的完美保护，即使是防潮。气动轴和三脚架轴均装有固定的球形锁紧螺栓，确保固定准确、快速、安全。\n作为一个驱动器，我们推荐我们的最后阶段从Powerpac的数字信号处理器系列。\n\n双向被动扬声器\n单元：6寸低音,1寸高音\n分频点：130hz\n负载能力（RMS/峰值）150 W/300 W\n频率响应：75hz-19khz\n最大声压（1米）：121db\n覆盖角度H*V：80°*80°\n额定阻抗：16 Ohm\n连接：2 x NL4扬声器背面，2 x NL4装箱板\n连接插头：1+ 1- ( 2+ 2 Link)\n\n箱体设计\n双返听角度\n带储声计的防护网\n用于三脚架适配器的M10螺纹地板\n固定U形支架的格栅板\n4 x M8螺纹\n带球形锁紧螺栓的U形支架\n\n颜色：黑色\n涂料：表面划伤防水聚氨酯\n尺寸：B x H x T:200 x 370 x 225毫米\n重量：6kg","只",4,{"$nulls":4}," "]
["4","18寸低音音箱","PL-audio","B18 DLX","B18是紧凑型低音反射系统，配有一个18英寸的Neodym单元，可在30赫兹以下进行控制下降。\n\nB18低音炮可以形成心形指向。总共有四个扬声器，两个在后面，两个在前面，允许在没有特殊转盘的情况下进行前端真实系统布线。我们只是说这是我们所能做的。\n\n我们的Powerpac DSP6004功率放大器与（HT208或HT210 Pro）中高音部分配合使用，可以在最高级别组装非常小、紧凑和强大的系统。\n\n我们建议将Powerpac DSP 10.4与我们的LA206-LA208或Uniray一起用于最高要求的场所。\n\n精确调谐的对称低音反射效率使低音传输从30hz精确到165hz。\n\n此外，围墙还配有加固带，以消除出现的墙体共振\n\n单元：18寸低音单元，4.5”音圈 \n负载能力（RMS/峰值）2000 W/4000 W\n最大声压（1米）：134db\n频率响应：27hz-165hz\n额定阻抗：8 Ohm\n箱体：桦木复合胶合板，桦木复合胶合板，水平和垂直可调，8个橡胶脚\n网罩：带隔音泡沫的前格栅\n安装：2个高水平法兰，用于隔离杆M20螺纹\n连接：2个Neutrik Speakon NL4MP \n颜色：黑色Warnex结构清漆，根据要求提供其他RAL颜色和聚氨酯涂层\n连接插头：2+2- (1+1- durchgeschliffen)\n尺寸：580 x 800 x 630 毫米\n重量：45kg","只",1]
["5","Hifi级带DSP数字功放","PL-audio"," POWERPAC 4003 DSP","高保真的存在，低重量和强大的力量。\n\n数字三通道功率放大器“德国手工制作”。\n\nPowerpac 4003数字信号处理器提供了专业用户在许多常见声音任务中所需的广泛功能。有意识地，我们已经放弃了很多势利行为，并专注于基本要素。\n\n移动DJ、音乐家或录音机在中小型声音任务中所需的功能包括：高保真、低重量、强大的电源和可自由编程的数字信号处理器。\n\n通道1:1*1600w 8 Ohm\n通道2+3:2*500w 8 Ohm\n通道1:1*2500w 4 Ohm\n通道2+3:2*800w 4 Ohm\nDSP:DSP mit 80 Speichern\n频率：20 Hz bis 20 kHz\n智能网络安全\n出口直流保护\n特殊设计的静音功能\n频率响应：THD+N小于0.05%（20赫兹-20千赫）\n带电压检测和120V至230V自动切换的宽范围网络部分\n低电压保护\n出口直流保护：自动温度监测\n静音功能：信号指标小于120分贝（20赫兹-20千赫）\n\n外壳：2氦铝外壳\n保护功能：通断瞬变保护\n输入输出接口：2路卡农输入口，2路卡农输出口，2路4线Speakon输出口\n尺寸：483x 88 x 230毫米\n重量：4.7kg","台",1,{"$nulls":4}," "]
["6","Hifi级带DSP数字功放","PL-audio","POWERPAC 2004 DSP","数字四通道功率放大器“德国手工制作”。\n\nMiniPac 2004 DSP提供了专业用户在许多常见的声音任务中需要的广泛功能。有意识地，我们已经放弃了很多势利行为，并专注于基本要素。\n\n移动DJ、音乐家或录音机需要的功能包括：高保真、低重量和可自由编程的数字信号处理器（DSP），以完成较小的声音任务。MiniPac 2004 DSP也是安装区域的理想选择。\n\n通道1+2:2*500w 4 Ohm\n通道3+4:2*500w 4 Ohm\n通道1+2:1*1000w 4 Ohm 桥接\n通道3+4:2*300w 4 Ohm 桥接\nDSP:DSP mit 80 Speichern\n频率：20 Hz bis 20 kHz\n智能网络安全\n出口直流保护\n特殊设计的静音功能\n频率响应：THD+N小于0.05%（20赫兹-20千赫）\n带电压检测和120V至230V自动切换的宽范围网络部分\n低电压保护\n出口直流保护：自动温度监测\n静音功能：信号指标小于120分贝（20赫兹-20千赫）\n\n外壳：2氦铝外壳\n保护功能：通断瞬变保护\n输入输出接口：4路卡农输入口，4路Speakon输出口\n尺寸：483x 88 x 210毫米\n重量：2.8kg","台",1]
["7","影院解码器","YYAUDIO","YD-100","一．音频处理部分\n1. 支持最先进的HD音频解码，包括 Dolby TrueHD、Dolby Digital Plus、DTS Master、DTS HI RES等等。\n2. SD音频解码支持：Dolby Digital（EX）、DTS、DTS ES（D6.1、M6.1）、DTS 96K/24、可到192K 7.1CH的PCM等。\n3. 拥有完善的矩阵解码功能：Dolby Pro Logic IIx、DTS Neo:6等。\n4. 智能房间声学特性扫描。\n5. 强大的低音管理：前置、中置、环绕、后置、超低音分组独立调节滤波器拐点、斜率，低音增强功能，单、双后置设置等。\n6. 分组的音调、每通道11段参量均衡器EQ调整。\n7. 独特实用的电子分音及双功放分音技术。\n8. 高品质FM收音，采用专业数字收音芯片。\n\n9. 具备最长999毫秒的唇音同步技术。\n\n10. 具备蓝牙接收传输技术。\n\n11. 专业级别的7.1声道平衡端子及RCA输出。\n\n12. S/P DIF数字信号输出2CH PCM.\n\n13. 2路带隔离的同轴、2个光纤输入。\n二． 视频处理部分\n1. HDMI1.4接口输入、输出。\n2. 4路HDMI输入、1路HDMI输出、HDMI快速切换。\n3. HDMI最高支持1080P，YUV、RGB，支持DVI模式，支持HD音频、8CH LPCM。\n4. 支持3D视频播放。\n5. 支持HDMI  CEC控制。\n6. 支持HDMI  ARC音频回传。\n7. 视频输入/输出支持：HDMI/DVI  480P、576P、720P50、 720P60、1080i50、1080i60、1080P50、1080P60、1080P24 \n\n8. 机器尺寸：430×248×89mm\n\n9. 机器尺寸（加支架）：482×248×104mm\n\n10.包装尺寸：526×331×167mm\n\n11.净重：6kg/台   毛量:6.7kg/台 ","台",1]
["8","前级效果器","YYAUDIO","KA500S","音乐\n1.  音乐参量均衡:7段\n2.  音乐到主输出高通滤波器：12dB/24dB(0Hz - 303Hz)\n麦克风\n1.  有四种麦克风FBE模式：OFF  1  2  3\n2.  有麦克风压限功能\n3.  15段麦克风参量均衡\n效果\n回声：\n1.  回声低通滤波器：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  回声高通滤波器： 0Hz - 1000Hz\n3.  回声参量均衡：3段\n4.  回声电平：0～100% \n5.  回声直达声电平： 0～100%\n6.  回声预延时：0～500ms \n7.  回声右通道预延时：0～±50% , （相对左声道）\n8.  回声总预延时： 0～500ms\n9.  回声右通道延时：0～50% , （相对左声道回声延时时间）\n10. 回声重复： 0～90%\n混响\n1.  混响低通滤波器可调范围：5.99Hz - 20.6KHz\n2.  混响高通滤波器可调范围：0Hz - 1000Hz\n3.  混响电平可调范围：0～100%\n4.  混响直达声可调范围：0～100% \n5.  回声预延时可调范围：0～200ms\n6.  混响时间可调范围：0～3000ms\n主输出（工作模式：唱歌/热舞 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平： 0～200%\n2.  直达声电平： 0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  5段音乐参量均衡\n6.  压缩限幅器\n7.  左通道延时：0～50ms\n8.  右通道延时：0～50ms\n9.  左通道静音功能\n10. 右通道静音功能\n中置输出（工作模式：唱歌/热舞（自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～200%\n2.  直达声电平：0～200%\n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n6.  3段参量均衡\n7.  压缩限幅器\n8.  延时：0～50ms \n9.  静音功能\n超低音输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～400%\n2.  MIC直达声电平：0～200%\n3.  高通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n4.  低通滤波器：12dB,Q 0.4 ～ 1.5,/Bessel 24dB/Butterworth 24dB/Link Riley 24dB/USER 12dB/USER 24dB (0Hz - 303Hz)\n5.  3段参量均衡 \n6.  压缩限幅器\n7.  延时：0～50ms\n8.  静音功能\n后置输出（工作模式：唱歌/热舞 与 （自动/手动），包含除压限、延时、静音外的所有参数）\n1.  音乐电平：0～200% \n2.  直达声电平：0～200% \n3.  回声电平：0～200%\n4.  混响电平：0～200%\n5.  高通滤波器：0Hz - 303Hz\n6.  3段参量均衡 \n7.  压缩限幅器\n8.  左通道延时：0～50%\n9.  右通道延时：0～50%\n10. 左通道静音：静音/非静音\n11. 右通道静音：静音/非静音","台",1]
["9","4K 播放器","海蒂力","P30-PRO","4K@60fps\nHDR\nBT.2020\n10Bit色深\n智能海报墙\n3D MVC\n智能系统\n多屏互动\n全高清录像\n影院级音频\nOpenWRT\nNAS、NFS\nDlna、AirPlay、Mirror、Miracast、Samba、SmartLink\nSATA大容量硬盘\nUSB移动硬盘\n硬盘分区格式\nRMVB/RM/MP4/M4V/MOV等\nMKV/AVI/TS/M2TS/MPG/VOB/FLV等\nJPG/PNG/GIF(动画)\nMP3/APE/FLAC\n外挂字幕\nBDMV\nUHD、BD.ISO\n字幕格式\n3840*2160 4K HDMI 高清输出\n1080P全高清输出\nDeep Colour高清色彩输出\nH264/H.265/VC-1/MPEG-2格式\nMPEG-1/4格式\n数字音频声道输出\nDTS-HD解码\nDolby TrueHD解码\n全景声\nMP3/LPCM解码\nSACD.ISO、WAV、APE、FLAC、DTS-CD、DSF等\n24bit/192KHz格式\n在线播放\n海量网络影视播放\n工艺\n进口芯片方案\n系统\nGPU\nWIFI\n\nBluetooth蓝牙\nVFD\n天线\n风扇\n内置硬盘\nSata\n以太网\nHDMI 1\nHDMI 2\nUSB2.0\nUSB 3.0\n光纤\nTF\n遥控器\n说明书/保修卡\nHDMI线\n尺寸\n重量\n","台","1"]
["10","高清3D投影机","BENQ","HD2289","\n投射方式 1DLP 芯片（0.65 英寸，显示宽高比 16:9）\n分辨率*1 1920 × 1080 像素（1080P）\n镜头 手动变焦和手动聚焦、变焦比率=1.7、F2.4-3.2、 f =18.0-30.6 毫米\n投射比 1.2-2.1\n灯泡 270瓦\n灯泡寿命*2（节能模式/正常模式） 8000 小时/3500 小时\n影像尺寸（对角线） 30-300 英寸/ 0.76-7.6 米\n投射距离（最小值- 最大值） 0.74–14.08 米\n输入 1 个 RGB/ 组合（D-Sub 15 针），2 个支持 HDCP 的 A 型 HDMI（19P, HDMI® 连接器）\n1 个视频（RCA），1 个（L/R）RCA 音频，1 个立体声微型音频\n输出 1 个RGB（D-Sub 15 针），1 个立体声微型音频，1 个3D SYNC（DIN 3 针）\n控制串口 1 个控制串口端口槽（D-Sub 9 针）\n有线局域网端口槽 1 个RJ-45 端口槽（10BASE-T/100BASE-TX）\n无线局域网端口槽（可选） IEE 802.11 b/g/n（需要可选的 USB 无线 LAN 部件）\nUSB端口槽 1 个A 型，1 个B 型\n麦克风输入 1 个单声道微型音频（支持动圈式或电容式麦克风）\n色彩还原 10 位信号处理（10.7 亿色）（阅读器，网络：彩色，1670 万色）\n兼容的信号*4 \n模拟：VGA/SVGA/XGA/XGA+/WXGA/WXGA+//SXGA/SXGA+/UXGA/WUXGA\n480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p\n数字：VGA/SVGA/XGA/WXGA/SXGA/480p/720p/1080i/1080p\n3D：用于电脑XGA/720P/WXGA, 用于视频SDTV（480i）\nHDMI 3D：用于HDMI-1.4a，帧封装格式或上下格式的720P/1080P，并排格式的1080i\n\n水平分辨率 540 电视线：NTSC/NTSC4.43/PAL/PAL-M/PAL-N/PAL60\n300 电视线：SECAM\n扫描率 水平：15 千赫兹至 100 千赫兹（RGB：24 千赫兹或以上）\n垂直：50 赫兹至 120 赫兹（HDMI：50 赫兹至 85 赫兹）\n同步兼容 分离同步\n内置扬声器 20瓦（单声道）\n电源要求 200-240伏特，50/60赫兹交流电\n输入电流 1.9安培\n功率 标准模式 320 瓦\n待机（省电） 0.5 瓦\n安装方位 桌面/正投，桌面/背投，吊顶/正投，吊顶/背投\n尺寸 368 毫米（宽） × 97.5 毫米（高） × 286 毫米（深）（不包括突出部分）\n重量 3.7千克\n环境设计 操作环境 操作温度：5℃ 至 40℃，（35℃ 至 40℃自动开启节能模式），20% 至 80% 湿度（无结露）\n保存环境 保存温度：-10℃ 至 50℃，20% 至 80% 湿度 (无结露)\n符合规定 CCC认证，符合GB4943;GB9254;GB17625.1\n \n*1 有效像素超过 99.99%。\n*2 这是 [预置] 模式设置为 [标准] 时的光亮度值 (流明)。若选择任何别的模式作为 [预置] 模式，光亮度值会稍微下降。\n*3 依照 ISO21118 标准：该标称值代表量产时产品的平均值，而产品的出厂最低值为标称值的 80%。\n*4 分辨率高于或低于投影机原始分辨率 (M403H+: 1920 × 1080 ) 的影像将使用 Advanced AccuBlend (智能压缩) 技术来显示。\n*5 M403H+与NP-M403H+为同一型号。 ","台",1]
["11","投影幕布","Redleaf红叶","120寸","16;9","副",1,{"$nulls":3}," "]
["12","双通道无线手持系统（心形动圈无线手持话筒）","NADY","U-2100 HT","U-2100 HT无线手持系统包含1台U-2100双通道无线接收机，2只HT-1100心形手持式发射机。\n\nU-2100系统介绍：\nU-2100（双通道发射机）是每个发射机可选择100个信道的UHF无线系统，对于说话和唱歌应用来说同样理想，而且由于许多功能和具有竞争力的价格，已成为纳迪更受欢迎的系统之一。U-2100具有用户友好的功能，例如：ASC下载功能可轻松设置，向每个发射机发送选定的频道信息；120分贝动态范围的清晰透明音频；高达500英尺（视线范围）的操作；复杂的中频滤波，可在相同的位置都包括在一个坚固的ABS外壳。把2100带到任何你需要的地方，在舞台上或舞台上体验原始的音频。\n\nU-2100单通道无线接收机主要性能：\n\n无与伦比的最先进的PLL超高频性能，120dB动态范围和操作，高达500英尺（视线范围）\n•每个频带100 UHF频率\n•频率自动扫描，快速、方便地找到清晰的频道或用户可选择的预设\n通道，所选通道存储在存储器中，以供以后使用\n•ASC™（自动同步频道）下载功能通过红外发送器将选定的频道信息发送到发射机，以便于频率同步\n•复杂的中频滤波，可在同一位置同时运行多个系统\n•后面板可拆卸旋转BNC天线\n•前面板触摸控制按钮，方便频道选择和ASC™操作\n•全前面板LCD显示器（带背光），包括选择的频道、射频/音频条形图，\n扫描和红外、A和B通道的LED TX-ON、上/下设置按钮、电源开/关开关和音量控制\n•后面板，平衡卡侬固定话筒音量和可调不平衡1/4“插孔音频线路音量\n和输出；静噪（射频静音）调整；直流输入插孔，天线插孔。\n•外部供电，包括110V-220V AC/13.5 VDC 400毫安适配器\n•坚固耐用的全ABS塑料外壳，经久耐用\n•发射机选择：U-1100HT手持式话筒或U-1100LT腰包式领夹式（LT）、Headmic™（HM）或U-1100GT乐器（GT）\n•可选RMT-1KUD可用于机架安装单或双U-1100/2100接收器\n\nHT-1100心形手持式发射机主要性能：\n\n•打开/关闭电源和静音的触摸按钮允许在发射器打开的情况下进行方便的音频静音\n•液晶显示器（带背光），包括选择的频道和频率、电池电量状态\n•带上/下嵌入式按钮的手动可选频道，或带RX选定频道和频率的ASC同步\n•使用两节AA碱性或镍氢电池，操作方便、经济\n具有单向钕动态盒，以获得最佳真声、最大反馈抑制和最小处理噪声。\n•光滑外壳，内置天线，经久耐用，美观大方\n\nU-2100单通道无线接收机参数：\n\n系统接收器：双转换超外差\n选择性：60dB，正常值±75 kHz偏移\n图像抑制：-70dB，最小灵敏度，107dBm，正常杂散抑制65dB，正常\n静音阈值：可调（-65dBm至-95dBm）\n控件：组/频道/自动扫描、红外ASC同步按钮、电源开/关、开关、静音音量壶、音量壶\nLCD/LED显示器：两位LCD面板，指示所选频道；RF/AF条形图指示器，电池电量，TX通道A和B LED指示器\n音频输出：线路输出不平衡，可调线路音频输出；麦克风输出平衡，固定麦克风电平音频输出\n输出阻抗：不平衡，1k.937，平衡；600。\n功率要求：13.5VDC/0.4A\n天线：双可拆卸旋转BNCantenna\n尺寸：8“宽x 6”深x 1.25“高（20.4cm x 15.3cm x 3.2cm）\n重量：469.7g\n外壳：ABS塑料\n\nHT-1100心形手持式发射机参数：\n\n射频输出功率：+14dBm（典型25mW）/50Ω\n谐波/杂散发射：-50dBc正常\n输入阻抗：10kΩ\n控制：关闭/打开电源，静音\nLCD/LED显示：频道/频率、电池状态、静音LED\n天线类型：整体式\n电池类型：2 x AA碱性电池或镍氢电池\n电池寿命：一般8-10小时，碱性\n尺寸：9.5“长x 1.5”深（24.1cm x 5.1cm）\n重量（不含电池）：323.5g\n外壳：ABS塑料\n\n包装信息\n包装重量2.945磅\n箱体尺寸（长x宽x高）14.1 x 12 x 3“","套",1]
["13","单机版点歌机","DIGIMIX","K3.21","3t，21寸触摸屏   1. 支持云端点歌，云端歌库24万首，每周更新海量新歌，想唱的这里都有；\n2. 安卓双系统，点歌系统，影音系统，\n3. 支持在线电影，在线直播；\n4. 热门榜单，推送最流行热歌，全面无遗漏歌曲分类；\n6. 支持手机app点歌，支持微信扫码点歌；\n7. 支持歌曲评分功能，支持录音，歌曲分享；\n8. 支持U盘批量加歌，批量删歌，\n9. 云端歌库下载满，自动删除未点播歌曲存储新歌；\n10. HDMI 1080P高清输出，\n11. 接口：\n音频接口：1组(R、L左右声道输出)，1组(R、L左右声道输入)，1个光纤输出，1个同轴输出\n视频输出接口：HDMI、AV输出、vga\n232串口3.5接口：1个；\nUSB接口：2个                                                                        \n千兆网口：1个    ","套",1]
["14","音箱线","秋叶原CHOSEAL","QS2243T100S ","增强型屏蔽抗干扰 纯铜200芯 ","米",100]
["15","高清HDMI线","秋叶原CHOSEAL"," DH800-8M","8米，发烧级镀银HDMI线","条","1"]
["16","过机线","秋叶原CHOSEAL"," 定做","卡农线信号线，音频线，接插件等","批","1"]
["17","小计",{"$nulls":6},0]