{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["清单1"],"not_rendered":{"images":7},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"清单1","index":0,"n_rows":9,"n_cols":10,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[8,1,8,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["音响扩声系统"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["音响扩声系统"]
[1,"线性阵列音箱","JBL","CBT100LA-1","恒定带宽技术，带有16只50mm（2寸）驱动单元。含万向可调安装支架，增加瞄准的灵活性;频率响应 (-10 dB) 120 Hz – 20 kHz;覆盖模式：垂直 20° (1.5 kHz - 16 kHz, ±10°);水平 150°(ave, 1 kHz – 4 kHz, ±20°);功率负载 (8 ohm) 300W (1200W peak), 2 hrs;100 W (400W peak),100 hrs;最大声压级 语言模式: 121 dB cont ave (127peak);音乐模式：117 dB cont ave (123 peak)","只",2]
[2,"功率放大器","JBL","X6","技术规格\n功率\n1kHz(EIA),0.5%THD\n4 ohms 立体声（每通道）：900W\n8 ohms 立体声（每通道）：600W\n8 ohms 桥接 ：1800W\n4 ohms 立体声（每通道）工作1分钟以上 ：700W\n8 ohms 桥接工作1分钟以上 ：1500W\n\n\n性能\n频率响应 ：20Hz-20KHz，+0/ -1dB\n总谐波失真：（THD) <0.5%, 20Hz - 20kHz\n互调失真（IMD) 4：1时分别为60Hz和7kHz，从最大值至 -30dB ：<0.35%\n转换速度 ： >15V/us\n电压增益 ：39dB\n阻尼系数（8 ohms），10Hz-400Hz ： >250\n信噪比（以额定输出功率为参考，20Hz to 20 kHz, A计权）： >100dB\n串扰（以额定输出功率为参考）于 1kHz / 于20 kHz ：20k ohms/10k ohms\n输入灵敏度（额定功率， 8ohms）：0.775V\n输入阻抗（额定） 平衡/非平衡 ：20k ohms/10k ohms\n\n结构\n保护 ：峰值限幅、直流保护、过流保护、短路保护、过热保护、开机软启动\n\n通风 ：由前往后的空气对流机制\n\n冷却 ：内部空气强排，风扇冷却，快速调节，温度保护\n尺寸\n尺寸(W*H*D) 19”x3.5”x14.9”(483mm x89mm x378mm)\n\n净重 15.5kg\n\n运输重量 15kg","台",1]
[3,"前级处理器","YYAUDIO","KA500S","音效：\n01. 话筒拥有出色的参数混响器，让演唱人声表现得浑厚，富有广阔的空间感\n02. 音乐拥有 7段参量均衡\n03. 话筒拥有 15段参量均衡，压限器，反馈抑制等级\n04. 主输出拥有5段参量均衡，比例缩放器，延时器\n05. 超低音拥有3段参量均衡，让声音表现更加有现场的强烈感\n话筒：\n01. 三组混合输入的话筒接口\n02. 带有一个模拟电平开关的噪声门\n03. 拥有出色的反馈抑制电路，防止啸叫\n输入：\n01. 两组双通道手动切换输入的莲花音频接口\n调节：\n01. 用过面板旋钮或按键\n02. 使用USB转Rs232接线联机调试\n03. 调试软件 Audio Effect Controler\n硬件特征：\n01. 采用ADI-SHARC 21375 DSP\n02. 采用 108dB 高信噪比 ADC & DAC\n03. 数模转换采样率为 48KHz\n04. 超低的音频输出噪声，和开机关机声道静音设计\n05. 6通道音频输出，2通道音乐输入，3通道话筒输入\n07. 支持RS232接口调试\n模拟音频元件：\n \n输出放大运算器 ：TI 5532DD\n话筒放大运算器 ：JRC 2068DD\n话筒放大运算器 ：TI 5532DD\n音频特征：\n01. 采用 48KHz/s 音频采集率\n02. 高信噪比及低输入输出噪声\n03. 开机及关机静音控制\n04. 出色的话筒音频混响器\n\n用户接口规格：\n     \n音频模拟输出接口 ：6 Channels (XLR female)\n耳机模拟输出接口 ：无\n数字音频输出接口 ：无\n  \n话筒模拟输入接口 ：3 Channels (6.35mm)\n音频模拟输入接口 ：2/4 Channels (RCA)\n数字音频输入接口 ：无\n  \n数字控制接口 ：RS232转USB\n无线控制接口 ：无\n  \n面板液晶显示屏幕 ：双行20字符英文 COB\n话筒输入信号指示 ：无\n话筒输出信号指示 ：无\n音乐输出信号指示 ：无\n按钮 ：12 个按键\n旋钮 ：3 个音量调整旋钮, 1 个调节旋钮\n  \n电源开关 ：1 个电源开关(背面)","台",1]
[4,"一拖四无线会议话筒","COEFMIC","KS-980","载波频段：UHF520~940MHz（选配）\n通道数：四通道\n调制方式：FM\n灵敏度：输入6dBv时，S/N>60Db  \n频带宽度：30MHz\n最大偏移度：±45KHz \n综合S/N比：>105dB\n综合T.H.D:<0.7% @1KHz \n综合频率响应：45Hz~18KHZ ±3dB\n供电：DC 12V~16V 10W \n输出插座：XLR平行式及6.3非平行式插座\n工作有效距离：120M","台",1]
[5,"安装辅材辅料","定制","定制","包含线材、桥架、线管、机柜机架、接插件、跳线盘、安装吊挂件等","批",1]
[6,"合计",{"$nulls":6},27460]