{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Wharfedale英国"],"not_rendered":{"images":11},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Wharfedale英国","index":0,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[17,1,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、音箱扩声系统"]
[1,"线性阵列主音箱","JBL/美国","CBT 100LA","技术指标 :\n产品描述 由16个2英寸单元组成的100厘米竖直线阵列，带恒定波宽专利电路\n产品应用 报告厅，难处理的声学环境，客运中心，会议室，大教堂，多功能厅，风格建筑。\n可选性\n垂直覆盖 可调：狭窄（Narrow）=15度\n宽广（Broad）=40度\n均衡 音乐(平坦) / 语言\n抽头设置 70V/100V：120W多抽头，8欧姆\n性能\n频率响应(-10dB) 80Hz-20kHz\n灵敏度(SPL @1m) 96dB\n功率(低阻) 325W\n最大声压级 121dB(峰值127dB)\n覆盖控制频率(±20度) 600HZ\n安装 18个M6吊挂点，包含墙装支架\n尺寸 1000 x 99 x 153 mm\n重量 7.2kg","只",2]
[2,"线性阵列补声音箱","JBL/美国","CBT 50LA","产品描述 : 由8个2英寸单元组成的50厘米竖直线阵列，带恒定波宽专利电路 \n产品应用 : 低声压应用，视频监听，专卖店，中央广场，客运中心，补声应用，会议室，风格建筑 \n可选性   \n垂直覆盖 : 20度 \n均衡 : 音乐(平坦) / 语言 \n抽头设置 : 70V/100V : 60W多抽头，8欧姆 \n性能   \n频率响应(-10dB) : 80Hz-20kHz \n灵敏度\n(SPL @1m) : 93dB \n功率(低阻) : 150W \n最大声压级 : 115dB(峰值121dB) \n覆盖控制频率(±20度) : 1500HZ \n安装 : 10个M6吊挂点，包含墙装支架 \n尺寸 : 528 x 99 x 153 mm\n(20.8 x 3.9 x 6.0 in) ","只",4]
[3,"纯后级专业功放","CROWN/美国","XLi2500","2*500W 8欧，2*750W 4欧\n4欧姆双 （每通道） 750W\n8欧姆双（每通道） 500W\n8欧姆桥接单声道 1500W\n1kHz电源：是指保证最小的功率在0.5%瓦在THD 1kHz\nxli2500\n通道2 灵敏度（定功率在8欧姆） 0.775V或 1.4V\n信号噪声比（低于额定功率20Hz到20kHz，A） > 100分贝\n总谐波失真（THD）（20Hz～20kHz） ＜0.5%\n交调失真（60Hz和7kHz在4:1从全额定输出到40 dB）=＜0.35%\n频率响应（在1W，20Hz - 20kHz） 0分贝，1分贝\n串扰（低于额定功率）在1kHz： - 75分贝1kHz：\n阻尼因子（10Hz～400Hz，8欧姆） > 200\n交流线电压和频率配置（±10%） 120VAC 60Hz交流电   20VAC 50 / 50或60Hz   230-240VAC50或60Hz\n尺寸 3.5“×19“×12.4”（89 x 482 x 315mm）\n净重量 29.7磅（13.5公斤）","台","1"]
[4,"纯后级专业功放","CROWNC","XLi1500","2*330W 8欧，2*450W 4欧\n频率响应20 Hz - 20 kHz，+ 0 / -1 dB（1瓦特）\nTHD <0.5％，20 Hz - 20 kHz\n互调失真= / <0.35％（60 Hz和7 kHz，4：1，从满额定输出到-30 dB）\n压摆率> 10V / us\n电压增益为31 dB\n阻尼系数（8欧姆，10赫兹至400赫兹）> 200\n信噪比（A加权）> 100 dB\n串扰（低于额定功率）20 Hz至1 kHz -75 dB，-59 dB\n输入灵敏度（适用于8欧姆的全额定功率）0.775V或1.4V\n输入阻抗（标称平衡，不平衡）20kΩ，10kΩ\n交流线路电压和频率配置可用（+ 10％）120V~60 Hz; 220V~50 / 60 Hz; 230-240V~50 / 60 Hz\n尺寸19“x 3.5”x 12.4“（48.3cm x 8.9cm x 31.5cm）\n重量28磅（12.7千克）","台","2"]
[5,"12路调音台","Soundcarft/英国","EPM6","●便携式10路输入.\n●2个编组设有独立输出端，使连接更灵活.\n●7段均衡，内置16种DSP效果\n●单独+48v幻想电源开关\n●MP3大屏播放器（支持SD卡）\n●高品质USB音乐播放器.\n●设2个辅助发送，方便扩展设备.1个效果发送，1个返回.\n●60mm长寿命高分析推子.\n\n","台",1]
[6,"双通道反馈抑制器","DBX/美国","AFS2","先进的afs2反馈抑制处理器已经完全重新设计，以最佳的销售afs224基础并把它的下一级。现在的afs2提供了高度直观的向导功能，所有的猜测，建立任何房间。的afs2还集成了一个完全重新设计的先进的反馈抑制模块。最好的是，现在的afs2为用户提供了一个完整的LCD显示设置和监测。\n\n以其强大的afs2 DSP模块，提供了所有的处理和控制的必要性和现场安装使用。十、十二滤波反馈消除处理器的事实上的标准，但afs2提供专用的反馈抑制处理器，提供高达24的过滤器和过滤器QS每通道达1／80倍频程。为了实现这些惊人的数字，利用改进AFS技术以前只在产品上的保级线已可使它在这个独立的处理器。除了反馈抑制滤波器提供了大量的afs2，还提供了可选模式，有源滤波的电梯，和类型的过滤，这些都是容易通过直观的用户界面面板。\n\n消除反馈，而不失你的声音的完整性\n24过滤器每通道的dbx afs2反馈抑制器是足够灵活，在繁忙的混合战斗可怕的反馈，而不降低您的整体健康。每个过滤器可以有一个带宽窄为1／80倍频，这意味着问题的频率被难以置信的精确度。方便的预置的语音，语音/音乐，音乐使它更容易预见的afs2程序材料和透明地做工作。\n保护个人的MIC，团体，甚至你的充分混合\n整合，afs2任何现场声音的装置很容易，你是否想保护一对麻烦的渠道或整个组合。连接afs2个别通道插入保证MIC不会反馈。把它放在组插入保护整个仪器部分。或连接到你的主afs2混合插入或你的混频器和放大器之间的斗争在整个阶段反馈。无论你是混合监视器或FOH，你会很高兴你在台有dbx afs2。\ndbx afs2先进的反馈抑制处理器的特点：\n双通道反馈抑制\n先进的AFS算法响应更快，比上一代更透明\n在任何一个房间里，由于向导设置模式，设置快捷方便\n易于管理，由于其明确的前面板显示和计量\n在任何应用程序中，预先设定的语音、语音/音乐和音乐的预设模式\n只是说没有反馈，与DBX afs2！\n技术规格\n输入数量2\n输入连接器母XLR和1/4“TRS\n输入类型电子平衡/非平衡，RF滤波\n输入阻抗平衡50kΩ，不平衡25kΩ\n最大输入线路电平+20 dBu\nCMRR> 40dB，1kHz时典型值> 55dB\n输出数量2\n输出连接器Male XLR和1/4“TRS\n输出类型电子平衡/非平衡，RF滤波\n输出阻抗平衡>120Ω，不平衡>60Ω\n最大输出电平+20 dBu\nA / D转换器dbx Type IV™转换系统\nA / D动态范围> 113 dB A加权，> 110 dB未加权，22 kHz BW\nIV型动态范围> 119 dB，A加权，22kHz BW; > 117 dB，未加权，22kHz BW\nA / D转换24位\n采样率48kHz\nD / A动态范围112 dB A加权，109 dB未加权\nD / A转换24位\n动态范围109 dB A加权，106 dB未加权，22 kHz带宽\nTHD +噪声在+4 dBu，1 kHz时典型值为0.003％\n频率响应20Hz - 20kHz，+ / - 0.5dB\n通道间串扰>典型值为80 dB\n串扰输入输出> 80 dB\n工作电压100-120VAC 50/60 Hz - EU：220-240 VAC 50/60 Hz\n功耗9 W\n单重4.5磅。 （2.04千克）\n尺寸1.75“（高）x 5.75”（深）x 19“（宽），4.4cm（高）×14.6cm（深）×48.26cm（宽）","台",1]
[7,"一拖二无线手持话筒","SHURE/美国","BLX288/PG58","BLX88双通道接收机和两个 BLX2/PG58 手持式话筒发射机，适用现场演出或卡拉 OK 中的领唱和伴唱\nBLX2手持式发射机\n集成话筒振膜设计，有值得信赖的PG58、SM58®或Beta 58A可选。\n-10 dB增益衰减\n轻质耐用结构\n彩色ID保护盖（可另购）\nBLX88双通道接收机:\n一键式QuickScan频率选择可快速查找最佳开放频率（在干扰情况下）\n每个频带多达12个兼容系统（视区域而定）\nXLR和¼英寸输出接口\n微处理器控制的内部天线分集\n双色音频状态LED指示灯\n绿色：正常音频电平\n红色：过高音频电平（过载减） ","套",1]
[8,"高灵敏度数控会议系统","KDLK","KH-9900H","功能特点：\n*采用8芯航空插头，话筒线路连接牢靠，接触良好；\n*主机支持2路话筒线路接入，单路可连接30台发言单元，最多可连接60个会议发言单元，最远线路连接可高达100米；\n*系统可设置同时开启发言单元只数，1—6可选，主席单元不受限制；\n*具有话筒VIP功能设置，不受主席话筒管控；\n*系统具有自由讨论、先进先出、自动跟踪等多种会议模式设置；\n*内置3进1出视频矩阵，可接入3台会议摄像头，实现自动视频跟踪功能；\n*内置DSP防啸叫音频处理模块，可防止啸叫；\n*设有2路音频输出，外接扩声系统、录音设备、远程视频会议系统；\n*具有1路线路输入，可接入电话耦合器，实现电话远程会议；\n*具有1路有线话筒输入，音量可调，方便演讲话筒接入；\n*自动保护电路，防止过载和短路；\n*110--240V宽电源交流电源，机器内置大功率（环形）开关变压器， 输出功率为24V直流电源，确保使用者的安全\n*通过耐高压3500V测试，确保与会者使用安全；\n*线路与外壳加强与地线的连接，具备可抗静电8000V的能力。\n*标准1U机箱设计，可安装在19英寸标准机柜上，便于安装及设备维修保养。\n\n技术参数：\n电源 ：AC220V-240V/50-60Hz\n最大功率：<300W \n静态功耗：10W\n输出功率：≤100W/24V每路\n频率响应:60-13KHz\n信噪比：＞80dB\n外部音频输入：非平衡*2，0.775V\n音频输出：平衡音频*1，非平衡*2\n录音音频输出：0—2.8VVpp\n视频矩阵输入：RCA*4\n视频矩陈输出：RCA*1\n单台标准容量：60台\nPC通讯方式：FY-232\n摄像控制方式：FY-485\n支持摄像头数量：4台\n发言人数限制：1/2/4/6\n摄像跟踪协议：Pelco-D、VISCA、SAMSUNG\n动态范围：>90 dB\n总谐波失真：＜0.5%\n过载波失真：＜1%\n频道串音：>80 dB\n工作温度/湿度： -20～45℃/0-95%(无凝结)\n尺寸(W*H*D)： 482 x 350 x 73 mm\n重量：4.5KG\n","台",1,{"$nulls":3}," "," "]
[9,"桌面式主席话筒（讨论型）","KDLK","KH-990C","功能特点：\n*采用稳固带锁插拔式咪杆设计，可拆卸，便于维护及运输；\n*高灵敏度咪芯设计,拾音距离可达50cm；\n*具有讨论发言及视像跟踪功能；\n*驻极体超心型指向性电容式拾音器，咪杆带有发言指灯环指示；\n*采用优质像胶按键，超静音设计，开启单元无按键冲击噪声；\n*设有两位红色数码管显示，提示内容、话筒地址，VIP信息；\n*发言时咪杆红灯光环和话筒底座红色指示灯双提示；\n*支持多台主席发言单元同时在线；\n*单元地址码可随时自由调整，方便调试；\n*先进先出发言模式与自由讨论模式可选，电脑控制时可支持申请发言模式，排队模式；电脑允许模式，自由讨论模式，限时模式；\n*内置3W高保真扬声器，提供会议扩声作用；\n*自带3.5mm立体声输入接口，可连接耳机及录音设备；\n*发言单元由系统主机统一供电，输入电压为24V，确保使用安全；\n*系统所有发言单元全部采用专用的8芯线航空插头，带有金属固定装置，稳固牢靠，不易脱落；\n*采用优质铜芯全屏蔽线连接，有效降低电磁干扰，避免产生杂音；\n*具有超强的抗手机干扰性； \n*主席话筒具有最高优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元，全权控制会议秩序；\n*主席单元安装位置不受限制，可串接线路中任一位置；\n*独特外观设计，简约时尚，便于安装及维护。\n\n技术参数：\n结构类型：桌面式\n拾音距离：0-50cm\n指向特性：心型\n传声类型：电容式\n连接方式：8P-DIN专用线缆+卡扣\n输出频响：60Hz-18KHz\n信噪比：﹥80dB\n电源：DC24V\n灵敏度：-22dBV/Pa\n最大功耗：2W\n耳机输出：8-32Ω，3.5mm微型插座\n扬声功率：3W\n串扰衰减：﹥80dB\n谐波失真：<0.10%\n工作温度/湿度： -20～45℃/0-95%(无凝结)\n咪杆长度：370mm（可选）\n重量：0.95kg\n尺寸（长×宽×高）：135×150×50mm","只",1]
[10,"桌面式代表话筒（讨论型）","KDLK","KH-990D","功能特点：\n*采用稳固带锁插拔式咪杆设计，可拆卸，便于维护及运输；\n*高灵敏度咪芯设计,拾音距离可达50cm；\n*具有讨论发言及视像跟踪功能；\n*驻极体超心型指向性电容式拾音器，咪杆带有发言指灯环指示；\n*采用优质像胶按键，超静音设计，开启单元无按键冲击噪声；\n*设有两位红色数码管显示，提示内容、话筒地址，VIP信息；\n*发言时咪杆红灯光环和话筒底座红色指示灯双提示；\n*支持多台主席发言单元同时在线；\n*单元地址码可随时自由调整，方便调试；\n*先进先出发言模式与自由讨论模式可选，电脑控制时可支持申请发言模式，排队模式；电脑允许模式，自由讨论模式，限时模式；\n*内置3W高保真扬声器，提供会议扩声作用；\n*自带3.5mm立体声输入接口，可连接耳机及录音设备；\n*发言单元由系统主机统一供电，输入电压为24V，确保使用安全；\n*系统所有发言单元全部采用专用的8芯线航空插头，带有金属固定装置，稳固牢靠，不易脱落；\n*采用优质铜芯全屏蔽线连接，有效降低电磁干扰，避免产生杂音；\n*具有超强的抗手机干扰性； \n*主席话筒具有最高优先键功能，可以关闭正在发言的代表单元，全权控制会议秩序；\n*主席单元安装位置不受限制，可串接线路中任一位置；\n*独特外观设计，简约时尚，便于安装及维护。\n\n技术参数：\n结构类型：桌面式\n拾音距离：0-50cm\n指向特性：心型\n传声类型：电容式\n连接方式：8P-DIN专用线缆+卡扣\n输出频响：60Hz-18KHz\n信噪比：﹥80dB\n电源：DC24V\n灵敏度：-22dBV/Pa\n最大功耗：2W\n耳机输出：8-32Ω，3.5mm微型插座\n扬声功率：3W\n串扰衰减：﹥80dB\n谐波失真：<0.10%\n工作温度/湿度： -20～45℃/0-95%(无凝结)\n咪杆长度：370mm（可选）\n重量：0.95kg\n尺寸（长×宽×高）：135×150×50mm","只",5,{"$nulls":3}," "," "]
[11,"10米话筒延长线","KDLK","KH-10A","10米，8芯屏蔽线","条",2,{"$nulls":3}," "," "]
[12,"电源时序器","声准/中国","1018B","8路电源时序器","台",1]
[13,"机柜",null,null,"网络机柜","台",1,null,null,"可自购"]
[14,"辅材",null,null,"接插件","批",1,null,null,"可自备"]
[15,{"$nulls":7},96756,"不含运费"]