{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["方案"],"not_rendered":{"images":16},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"方案","index":0,"n_rows":24,"n_cols":10,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,9],[2,0,2,9],[23,0,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、音箱扩声系统"]
[1,"15寸三分频点声源音响","Aura Audio","A1 ","频率响应（+ 3dB）：85 - 22000HZ\n水平覆盖（- 6dB）：90度\n垂直覆盖（- 6dB）：15度\nMAX峰值声压级：137dB（free space）\n灵敏度LF，1W／1米：103dB（free space）\n灵敏度HF，1W／1米：110dB（free space）\n分频点：300Hz active, 3.5kHz passive\n功率处理低频： 500 W rms, 2000 W pk\n功率处理HF：125 W rms, 500 W pk\n推荐使用HP滤波： 76 Hz, 24dB/oct\n\n单元\nLF: (1) x 15” neodymium magnet cone driver,band-pass horn loaded\nMF: (1) x 6.5” neodymium magnet cone driver,horn-loaded\nHF: (2) x 0.65” exit compression driver,dual exit waveguide\n\n外观\n箱体：芬兰桦木胶合板，\n黑色烤漆\n防护网：钢质防护网，粗纹黑色漆面\n连接器：(2) x NL4, +/-1: LF, +/-2: HF\n尺寸：455毫米×430毫米×430毫米\n重量：24kg","只",2]
[2,"5x3寸多功能音响","Aura Audio","i5","特征\n90×30度覆盖模式\n独特的高灵敏度3”驱动程序\n自然本色的声音质量\n专用索具系统选项\n与双5”和6”+1”扬声器相媲美\n黑白色选项\n\n规格\n频率响应（- 10dB）：100 Hz – 20 kHz\n频率响应（- 5dB）：120 Hz – 16 kHz\n水平覆盖（- 6dB）：90度\n垂直覆盖（- 6dB）：30度\nMax SPL（续/峰值）：119/126dB（free space）\n灵敏度1w/1m：99dB（free space）\n阻抗：3 ohms\n功率处理：100 W cont, 500 W peak\n推荐的HP滤波器：120 Hz, 12 dB/octave\n\n喇叭单元\nLF/HF: (5) x 3”钕磁锥单元，喇叭加载\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，有纹理的黑色漆面\n防护网：钢质防护网，黑色烤漆\n连接器： (1) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：446毫米×170毫米×200毫米\n重量：7kg","只",4]
[3,"18寸低音音响","Aura Audio","XD18i","频率响应（- 10dB）：33 Hz–150 Hz\n水平覆盖（- 6dB）：360度\n垂直覆盖（- 6dB）：360度\n最大声压级：138/144 dB (half space)\n灵敏度： 1w/1m: 107 dB (half space)\n阻抗：8 ohms\n功率处理：1200 W(rms)\n\n喇叭单元\nLF: (1) x 18” cone driver, 4” voice coil\n\n外观\n箱体：桦木胶合板，\n黑色烤漆\n防护网：钢质防护网，\n黑色烤漆\n连接器：(2) x NL4, +/-1: Input, +/-2: Linked\n尺寸：900毫米×550毫米×800毫米（940毫米/车轮）\n重量：75kg\n  \n","只",2]
[4,"4x1000DSP数字功放","Aura Audio","D80DSP ","规格：\n放大器通道数：4\n功率输出: (单通道)\n8 ohms 4×1000W\n4 ohms 4×2000W\n2 ohms 4×2000W\n功率输出r: (桥接)\n8 ohms 2×4000W\n4 ohms 2×4000W\n\n处理：24bit（ADC和DAC）\n内部采样率：96khz\n系统总谐波失真：< 0.08%（2KW，1K）\n分别为：3hz-30khz -3dB频率。\n增益；延时；极性；IIR均衡器（PEQ, shelving, variQ, all pass, phase, notch, band pass）为每个输入和输出（4个输出，8个输入）\n\n连接:\n输入接口：4×XLR（两AES）\n输出接口：4×Speakon\n辅助DSP输出：4路XLR\n电源连接器：PowerCon\n遥控：USB（前面板）\n后面板：RS485总线、以太网直接，GPIO口Dante音频网络（可选）最多可以连接32个单元为一个封闭的控制网络\n\n尺寸：（mm）\n机身：2U 88(h) x 482(w) x 428(d)\n重量：10kg\n运输重量12kg\n装运箱：250(h)×610(w)×600(d)","只",1]
[5,"D类高效率功放","Aura Audio","D2x","D2x是2进2出，扩展放大器用于由D80DSP辅助DSP输出供电或作为独立系统放大器驱动任何从i3，i5或C12顶部到小型低音炮，延迟线甚至F系列录音室监听器。\nD2x和D2i放大器都配有固定系统控制器，用于特定扬声器，包括高通和低通滤波器，参数均衡器和最先进的光限幅器电路。两种型号均由开关电源供电，具有过流和过压保护系统以及优化的低噪声冷却系统。\n特征\n具有光动态处理功能的高端模拟信号路径高保真D类放大器开关模式电源极低，独立频率的THD性能预配置的扬声器管理总效率高达90％\n\n产品规格\n\nD2i输出功率LF（2）250W / 8ohms D2i\n输出功率HF（2）125W / 4ohms D2x\n输出功率（2）250W / 8ohms D2x\n输出功率（2）（2）125W / 4ohms（并联）\n频率响应：15Hz-30kHz -1dB\nTHD + N在-3dB <0.05％（50Hz - 20kHz）\nTHD + N + 10dB限值<0.5％（1kHz）\n输入接头：2 x XLR，2 x XLR链路\n输出连接器：2 x Speakon NL4\n（引脚1和2：双功放和并联选项）\n电源连接器：Powercon","只",1]
[6,"16路数字调音台","MIDAS","M32R","40个输入通道处理能力\n16个Midas经典PRO系列话放\n25条混音母线\n现场扩声及录音棚的数字调音台M32R拥有40路全处理输入通道\n16个获奖无数的Midas经典话放\n25条统一延时且相位一致的混音母线\n支持AES50网络，最大允许传输96个输入和96个输出\n开放式的架构未来将能兼容96kHz采样率\n192kHz的数模/模数转换，提供出色的音频性能\n40位浮点数字信号处理\n8个DCA编组和6个静音编组\n8个立体声效果器\n17个100mm Midas PRO电动推子\n调音台外形由Bentley宾利汽车设计师设计\n采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造而成\n机架式设计为调音台提供较大的灵活性\n17个100mm Midas PRO电动推子\n5寸日光全彩TFT显示屏\n通过USB 2.0可支持32 x 32通道的数字音频传输\n通过使用Mackie Control* 和HUI*protocols控制协议，可控制数字音频工作站\n通过无线网络，可由iPhone/iPad中的MIDAS应用软件进行控制","台",1]
[7,"单通道无线话筒人声套装","Beyerdynamic","TG 550","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500H-D手持话筒,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。手持发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含收纳包/2节AA电池；增益2档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。话筒头为TG V50动圈心形指向。","套",2]
[8,"单通道无线话筒头戴套装","Beyerdynamic","TG 534","套装包含TG500SR单通道接收机、TG500B腰包发射机、TG H34头戴话筒,无线工作频带606–636 MHz；接收机为 1U 9.5\"金属机身，背光液晶显示屏,包装内含可拆卸短天线、电源适配器、机架安装配件；动态范围 106dB；最大输出电平 +5dBu；频率响应45-15kHz；导频功能；1个XLR输出接口，1个1/4\"jack输出接口。腰包发射机采用液晶显示屏，红外同步, 包装内含2付背夹/收纳包/2节AA电池；增益3档可调 ；发射功率 10mw/50mw；充电接口，可选配WA-CD充电器使用；最远可达120米使用距离；2节AA电池可使用约10小时。头戴话筒为超心形指向，黑色，频率响应20-13kHz。","套",2]
[9,"声卡","Roland","UA55","输入通道\n4 \n输出通道\n4 \n采样率\n24-bit/192 kHz  \n支持平台\nWindows系统的ASIO 2.0/WDM和苹果系统的Core Audio \n驱动支持\n超低延迟VS Streaming驱动  \n幻象供电\n48V","台",1]
[10,"专业大振膜电容录音话筒","SHURE","SM27","多功能话筒，用于舞台和录音室的大振膜和侧向拾音心形电容话筒，适用于演说/领唱和伴唱，20HZ-20KHZ。","只",2]
[11,"12英寸心形鹅颈话筒（含连体式桌面底座与线缆）","SHURE","MX412D/C","12英寸心形鹅颈话筒，含连体式桌面底座与线缆可选有12英寸（305毫米）和18英寸（457毫米）两种长度\n可互换式拾音器头可为每种应用提供合适的拾音模式\n锁定法兰支架可以将话筒永久固定在表面上\n扣合式泡沫防风罩\n减震架可以隔离超过20 dB的表面震动噪声\n各型号还可以选配附加式前置放大器、串联式前置放大器或桌面底座\n较宽的动态范围和频率响应，准确再现整个音频频谱的声音\n无变压器的平衡输出，提高了长距离电缆传输时的噪声抗扰度\n新型射频滤波器","个",6]
[12,"电源时序器","YYAUDIO","NPW80","1、工作环境：180V-240V 50/60Hz\n2、电源输入：（3X2.5平方电缆）火线（L）、零线（N）、地线（GND）\n3、输出通道数：后板8路直接接至继电器万用插座输出可控，前板2路万用插座直通输出\n4、整机设备最大输出负载 40A，通道负载输出：单通道最大输出负载 20A\n5、多个同类设备可进行级联\n6、前面板带数码电压显示屏（P-802A），内置40A进口滤波电源","台",1]
[13,"3D工程投影机","Ricoh","PJ LX550","参数 PJ LX550\n投影系统 单芯片DLP \n面板尺寸 0.7英寸\n高宽比 4:3\n光源 蓝色激光\n灯泡寿命 20,000小时\n投影尺寸 30-300英寸\n投影距离 1.35-7.56m\n投射比 1.24-2.21\n分辨率 1,024 x 768 (XGA)\n色彩还原 1073000000\n聚焦 手动\n缩放 手动\n缩放率 1.8\n镜头位移 手动\n梯形校正 水平垂直 +/-30\n连接面板 电脑输入 Mini D-SUB15pin x 1\n电脑输出 Mini D-SUB15pin x 1\n控制 D-SUB 9pin x 1\n音频输入 Mini ST Jack x 1\n音频输出 Mini ST Jack x 1\n麦克风输入 Mini Jack x 1\n售后用 Mini USB TypeB x1\nHDMI1 HDMI(1.4) x 1\nHDMI2 HDMI/MHL x 1\nHDMI3 HDMI/MHL x 1　\n其他输入 HD-BaseT x 1\nUSB TypeA（5V/1.5A）x1\nUSB TypeA（5V/1.5A）x1\nWired Remote（Mini Jack）x 1\n12V Tigger Out x 1\n3D Sync x 1\n有线局域网 RJ45 x 1\n模拟RGB信号 XGA(1,024x768),　SVGA (800x600), VGA (640x480)　\n模拟RGB信号（压缩） FullHD (1,920x1,080), UXGA (1600x1200),　WXGA (1,200x800),SXGA (1280x1024)\n输入信号 NTSC,PAL,SECAM,PAL-M,PAL-60,\n\nNTSC4.43,60Hz ,50Hz \n模拟RGB频率(水平) 15.375-91.146ｋHz\n模拟RGB频率(垂直) 24-85Hz\n噪音(标准) /(节能) ≤38dB/≤35dB\n尺寸 (WxDxHmm) - 部含支脚 387x405x136.3\n重量 ≤11.4kg\n使用环境 温度: 5℃至40℃\n湿度: 80%\n电源 100-240V 50/60HZ\n最大功率消耗 (标准) /(节能) 470W/285W\n待机功率 < 0.5 W \n高海拔模式 支持 (>2500m)\n扬声器 10W x 2","台",1]
[14,"200英寸16:9电动玻珠幕白塑幕3D高清投影幕布 ","红叶","200英寸16:9","主体\n型号  200英寸16：9\n颜色  白色\n材质  玻珠\n品牌  红叶（HONG YE）\n重量（kg） 75\n幕布\n幕布类别   电动\n幕布比例   16:9\n幕布尺寸（英寸）   200英寸16：9\n包装清单  幕布，限位调节棒，遥控器","副",1]
[15,"音响线","秋叶原",null,"3*3.0平方护套线","米",300,null,null,"自备"]
[16,"辅材","秋叶原",null,"卡农线、接插件、等","批",1,null,null,"自备"]
[17,"机柜","图腾",null,"1.6米网络机柜","台",1,null,null,"自备"]
[18,"播放电脑",{"$nulls":3},"台",1,null,null,"自备"]
[19,"摄像机",{"$nulls":3},"台",1,null,null,"自备"]
[20]
["总计",{"$nulls":7},537748]