{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["清单"],"not_rendered":{"images":13},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"清单","index":0,"n_rows":15,"n_cols":10,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["音响扩声系统"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["音响扩声系统"]
[1,"12寸全频音箱","P.AUDIO","XE-12","类型:无源两分频\n低音扬声器尺寸：12寸\n低音扬声器音圈：2.5寸\n高频尺寸：1寸\n高频音圈：1寸\n箱体设计：胶合板\n手柄：2侧\n杆式安装:底部插孔\n颜色：黑色\n重量：14.2kg\n尺寸（高x宽x深）550*346.5*362.7\n灵敏度（1W/1m）（分贝）：93DB\n-3db响应：70HZ-18KHZ\n-10dB响应:60HZ-20KHZ\n功率处理（瓦）:200W\n最大声压级：116DB\n最大峰值SPL:119DB\n分散度（HxV）90*65\n阻抗：8欧","只",2]
[2,"12寸返听音箱","P.AUDIO","XE-12","类型:无源两分频\n低音扬声器尺寸：12寸\n低音扬声器音圈：2.5寸\n高频尺寸：1寸\n高频音圈：1寸\n箱体设计：胶合板\n手柄：2侧\n杆式安装:底部插孔\n颜色：黑色\n重量：14.2kg\n尺寸（高x宽x深）550*346.5*362.7\n灵敏度（1W/1m）（分贝）：93DB\n-3db响应：70HZ-18KHZ\n-10dB响应:60HZ-20KHZ\n功率处理（瓦）:200W\n最大声压级：116DB\n最大峰值SPL:119DB\n分散度（HxV）90*65\n阻抗：8欧","只",2]
[3,"12寸补声音箱","P.AUDIO","XE-12","类型:无源两分频\n低音扬声器尺寸：12寸\n低音扬声器音圈：2.5寸\n高频尺寸：1寸\n高频音圈：1寸\n箱体设计：胶合板\n手柄：2侧\n杆式安装:底部插孔\n颜色：黑色\n重量：14.2kg\n尺寸（高x宽x深）550*346.5*362.7\n灵敏度（1W/1m）（分贝）：93DB\n-3db响应：70HZ-18KHZ\n-10dB响应:60HZ-20KHZ\n功率处理（瓦）:200W\n最大声压级：116DB\n最大峰值SPL:119DB\n分散度（HxV）90*65\n阻抗：8欧","只",2]
[4,"单18寸超低音箱","P.AUDIO","XT-18P SUB","类型:低频音箱\n低音扬声器尺寸：18寸\n低音扬声器音圈：4寸\n箱体设计：PU胶合板\n手柄：2\n杆式安装:M20\n尺寸（高x宽x深）538*650*650\n灵敏度（1W/1m）（分贝）：98DB\n-3db响应：40HZ-100HZ\n-10dB响应:35HZ-80HZ\n功率处理（瓦）:800W/3200W\n峰值声压:130DB\n最大峰值SPL:136DB\n分散度（HxV）无指向性\n阻抗：8欧","只",2]
[5,"功率放大器","EVH AUDIO","Vortex 500D","•采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛\n•电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美\n•采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害\n•拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×550W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×830W；\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重11.5Kg，机箱厚度2U；\n整机静态功耗低，动态能量充沛；具备开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护等特性","台",3]
[6,"功率放大器","EVH AUDIO","Vortex 1000D","•采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛\n•电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美\n•采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害\n•拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×900W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1350W；\n频响：20Hz-20kHz, -0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重11.5Kg，机箱厚度2U；\n整机静态功耗低，动态能量充沛；具备开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护等特性","台",1]
[7,"16路紧凑型数字调音台","DIGIMIX","FLEX 16 II","12路Mic/Line( XLR/ TRS复合平衡接口)、2路立体声AES（XLR接口）、1路立体声USB盘播放。                              .14路输出：\n2路主输出（XLR平衡接口）、2路辅助输出AUX1、AUX2（ 1/4 \" TRS平衡接口）、4路辅助输出SUB1~ SUB4（XLR平衡接口）、1路立体声AES输出（ XLR接口）、1路立体声USB盘录音、1路立体声监听（1/4 \" TRS立体声接口，16Ω最小阻抗机）                  .6.1\"x3.5\" (156mm x 90mm) ，7\"高清晰彩色TFT 液晶显示屏，电容触摸屏。                                           .100mm 电动智控，精度=1024 档，+10dB 到-60dB/ -∞全电动推子。                                                       .数控模拟增益调节Gain 、相位调节、推子前/推子后等4 位置音源选择、4 段参量均衡(PEQ)、高通滤波器、低通滤波器、噪声门、压限器                                                    .18 段图示均衡器、高通和低通滤波器、4 段参量均衡(PEQ)、压限器、延时(最大500ms)。                                      .立体声双通道录音，对Main-L/R 和AUX1/AUX2、SUB1/SUB2、SUB3/SUB 共4 个立体声总线输出选择一组作为录音音源。           .6 个DCA 编组(带静音)，3 个Mute Groups 静音编组           .2 个专业效果器：Chorus、Echo、Flanger、Pitch-shift、Reverb、Stereo Delay 共六类效果处理，60 个工厂预设( FX Presets )，快捷易用的用户预设。                            .调音台预设：用户预设包括将所有调音台参数，从内部和U 盘上储存或上传至调音台。                                           .可实现场景的【保存】/【删除】/【调用】/【导出】/【导入】。                                               .苹果iPad数字音频交互管理APP软件，通过Wi-Fi热点访问和控制几乎所有参数，遥控操作轻松怡然。","台",1]
[8,"4进8出数字音频处理器","EQ Acoustics","Intelli-X48","● 4路平衡输入，8路平衡输出。\n● 32位DSPSHARC芯片处理，96kHz采样率，24bit AD/DA转换。\n● 输入处理部分包含高切，低切，8个参量均衡，噪声门，增益，静音，相位，延时，连动调节等处理功能。\n● 输出处理部分包含分频，9个参量均衡，增益，静音，压缩/限幅器，相位，延时，连动调节等处理单元。\n● 所有通道的PEQ增益、带宽、频率连续可调，类型可选择: 参量均衡、低架滤波、高架滤波、低切滤波、高架滤波、移相1 阶、移相2阶。\n● 所有输入输出之间可以自由进行矩阵式分配，且每个输入输出通道名称可以更改。\n● 所有输入输出通道带独立的相位曲线调整功能，在PEQ类型选择移相1阶是180度曲线调整，移相2阶是360度曲线调整。\n● 所有高切、低切滤波器，分频器的类型可选择：巴特沃斯、林奎瑞利、贝塞尔，斜率在- 6dB/Oct至-48dB/Oct可选。\n● 输出通道的压缩/限幅器的阀值，比率，启动时间，恢复时间连续可调。\n● 所有输入输出通道的延时模块都具有高达680ms的延时时间。\n● 任意通道之间参数设置可以自由复制，以及任意通道可以进行连动调节。\n● 可在任意一个输入或输出通道时看到当前所有的输入或输出通道的PEQ曲线调整图。\n● 内置测试信号发生器，输出方式可选粉红噪声，白噪声及20Hz-20kHz正弦波可调，信号幅度可调\n● 前面板带有输入输出电平指示灯、 USB控制端口，后面板232&485控制端口，一键式连机使得用户的操作更简易、快捷。\n● 3 0个用户预设，整机状态和每个预设都可以单独存储和调用。ID设置功能可以级联控制255台机器，还具有密码保护功能，使备更安全。\n\n系统规格                  \n频率响应                       20Hz-20kHz,-0.3dB\n动态范围                       115dBu\n失真度                         <0.008% at 1kHz(0dBu)\n串音                           >70dBu，20Hz-20kHz\n共模拟制比                     >75dBu 1KHz\n输入部分                  类型                           平衡式XLR连接\n增益                           35dBu\n最大输入电平                   +18dBu\n阻抗                           1MΩ/stereo;500KΩ\n输出部分                  类型                           平衡式XLR连接\n最大输出电平                   +18dBu\n阻抗                           <500Ω/Mono\n数字处理部分              24bit sigma-delta A/D、D/A转换(24bit sigma-delta A/D、D/A)32 bit SHARC DSP, 96kHz采样率\n显示屏                    点阵屏LCD显示当前参数以及所有设置\n电源                      AC 95V-250V 50/60Hz\n净尺寸（长*宽*高）        482*205*44MM                                                                                \n净重量                    2.8KG","台",1]
[9,"无线手持话筒","NADY","U-1100 HT","U-1100 HT无线手持系统包含1台U-1100单通道无线接收机，1只HT-1100心形手持式发射机。\n\nU-1100系统介绍：\nU-1100（单发射机）是每个发射机可选择100个信道的UHF无线系统，对于说话和唱歌应用来说同样理想，而且由于许多功能和具有竞争力的价格，已成为纳迪更受欢迎的系统之一。U-1100/2100具有用户友好的功能，例如：ASC下载功能可轻松设置，向每个发射机发送选定的频道信息；120分贝动态范围的清晰透明音频；高达500英尺（视线范围）的操作；复杂的中频滤波，可在相同的位置都包括在一个坚固的ABS外壳。把U-1100/2100带到任何你需要的地方，在舞台上或舞台上体验原始的音频。\n\nU-1100单通道无线接收机主要性能：\n\n无与伦比的最先进的PLL超高频性能，120dB动态范围和操作，高达500英尺（视线范围）\n•每个频带100 UHF频率\n•频率自动扫描，快速、方便地找到清晰的频道或用户可选择的预设\n通道，所选通道存储在存储器中，以供以后使用\n•ASC™（自动同步频道）下载功能通过红外发送器将选定的频道信息发送到发射机，以便于频率同步\n•复杂的中频滤波，可在同一位置同时运行多个系统\n•后面板可拆卸旋转BNC天线\n•前面板触摸控制按钮，方便频道选择和ASC™操作\n•全前面板LCD显示器（带背光），包括选择的频道、射频/音频条形图，\n扫描和红外、A和B通道的LED TX-ON、上/下设置按钮、电源开/关开关和音量控制\n•后面板，平衡卡侬固定话筒音量和可调不平衡1/4“插孔音频线路音量\n和输出；静噪（射频静音）调整；直流输入插孔，天线插孔。\n•外部供电，包括110V-220V AC/13.5 VDC 400毫安适配器\n•坚固耐用的全ABS塑料外壳，经久耐用\n•发射机选择：U-1100HT手持式话筒或U-1100LT腰包式领夹式（LT）、Headmic™（HM）或U-1100GT乐器（GT）\n•可选RMT-1KUD可用于机架安装单或双U-1100/2100接收器\n\nHT-1100心形手持式发射机主要性能：\n\n•打开/关闭电源和静音的触摸按钮允许在发射器打开的情况下进行方便的音频静音\n•液晶显示器（带背光），包括选择的频道和频率、电池电量状态\n•带上/下嵌入式按钮的手动可选频道，或带RX选定频道和频率的ASC同步\n•使用两节AA碱性或镍氢电池，操作方便、经济\n具有单向钕动态盒，以获得最佳真声、最大反馈抑制和最小处理噪声。\n•光滑外壳，内置天线，经久耐用，美观大方\n\nU-1100单通道无线接收机参数：\n\n系统接收器：双转换超外差\n选择性：60dB，正常值±75 kHz偏移\n图像抑制：-70dB，最小灵敏度，107dBm，正常杂散抑制65dB，正常\n静音阈值：可调（-65dBm至-95dBm）\n控件：组/频道/自动扫描、红外ASC同步按钮、电源开/关、开关、静音音量壶、音量壶\nLCD/LED显示器：两位LCD面板，指示所选频道；RF/AF条形图指示器，电池电量，TX通道A和B LED指示器\n音频输出：线路输出不平衡，可调线路音频输出；麦克风输出平衡，固定麦克风电平音频输出\n输出阻抗：不平衡，1k.937，平衡；600。\n功率要求：13.5VDC/0.4A\n天线：双可拆卸旋转BNCantenna\n尺寸：8“宽x 6”深x 1.25“高（20.4cm x 15.3cm x 3.2cm）\n重量：556.8 g\n外壳：ABS塑料\n\nHT-1100心形手持式发射机参数：\n\n射频输出功率：+14dBm（典型25mW）/50Ω\n谐波/杂散发射：-50dBc正常\n输入阻抗：10kΩ\n控制：关闭/打开电源，静音\nLCD/LED显示：频道/频率、电池状态、静音LED\n天线类型：整体式\n电池类型：2 x AA碱性电池或镍氢电池\n电池寿命：一般8-10小时，碱性\n尺寸：9.5“长x 1.5”深（24.1cm x 5.1cm）\n重量（不含电池）：323.5g\n外壳：ABS塑料\n\n包装信息\n包装重量：2.3磅\n箱体尺寸（长x宽x高）：14 x 12 x 2.9cm","套",2]
[10,"一拖四无线会议套装","NADY Pro","4W-WGT","4W-WGT一拖四无线会议套装包含1台双通道无线接收机，4只桌面会议发射机。\n\n4W-WGT无线会议套装采用PLL射频技术，频率精准、信号传输稳定；应用演出级声音压缩-扩展技术，最低噪音，最大程度避免拖尾音现象，具有更大动态范围！\n\n4W-WGT无线套装主要技术特点：\n•具有独立的输出(XLR)和混合(φ6.3mm)输出，高效连接音频设备；\n•红外线对频、发射器可以互换、操作简单、功能先进；\n•带8级射频电平显示，8级音频电平显示，频道菜单显示，静音显示；\n•平衡和非平衡两种选择输出端口，适应不同的设备连接需求；\n•超强的抗干扰能力，能有效抑制由外部带来的噪音干扰及同频干扰；\n•自动搜索空闲信道，自动避开干扰频道；\n\n\n4W-WGT无线套装系统参数：\n1.接收机频道数：四频道\n2.机箱规格：EIA标准1U\n3.接收方式：CPU控制自动选讯接收\n4.频率震荡模式：PLL锁相环回路\n5.载波频段: UHF 605-655MHz（可使用的频率取决于当地的规定）\n6.频率配对：一键红外对频设定\n7.调制方式: FM\n8.频道数目: 160个\n9.频带宽度: 50MHz\n10.频率稳定度：≦±0.005%(-10~60℃)\n11.动态范围: 100dB\n12.最大频偏: ±45KHz\n13.频率响应: 60Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于麦克风单元）\n14.综合信噪比: >100dB\n15.综合失真率: <0.5%@1KHz\n16.灵敏度：输入6dBμV时，S/N>80dB\n17.音频输出：-12dB\n18.音频输出阻抗：600Ω\n19.音量输出：具音量调整方便音控人员及用户控制音量\n20.静音方式：数码锁定回路自适应控制\n21.工作距离: 约50米（工作距离取决于很多环境因数，包括RF信号的吸收、反射和干扰等）\n22.工作温度: -10℃~+60℃\n23.功能显示方式：全彩OLED全视角显示\n24.功能显示内容：群组、频道、频率、天线A/B自动选讯、RF/AF信号强度、静音、发射器电池容量、功能锁定模式\n25.控制方式：电源开关、声频、频率（上/下）、功能锁定模式、频率配对\n26.输出插头模式：1个非平衡式φ6.3mm接头/4个独立平衡式XLR接头\n27.尺寸(mm)：接收器480mm(宽)×45mm(高)×260mm(长)\n28.电源：12V AC 2000mA\n\n接收机主要参数：\n1.接收方式：CPU控制自动选讯接收\n2.频率震荡模式：PLL锁相环回路\n3.中频频率: 110MHz，10.7MHz\n4.载波频段: UHF 605-655MHz（可使用的频率取决于当地的规定）\n5.频率配对：一键红外对频设定\n6.调制方式: FM\n7.频道数目: 160个\n8.频率响应: 60Hz-18KHz（±3dB）（整个系统的频率取决于麦克风单元）\n9.频带宽度: 50MHz\n10.频率稳定度：≦±0.005%(-10~60℃)\n11.稳定度：±10KHz\n12.频率偏移：±48KHz\n13.假象干扰比：<-50dBC\n14.灵敏度: 12dBμV（80dBS/N)\n15.灵敏度调节范围: 12-32dB/μV\n16.离散抑制: ≥75dB\n17.信噪比: >102dB\n18.失真率: <0.5%@1KHz\n19.天线接口: BNC/50Ω\n20.功能显示方式：全彩OLED全视角显示\n21.功能显示内容：群组、频道、频率、天线A/B自动选讯、RF/AF信号强度、静音、发射器电池容量、功能锁定模式\n22.控制方式：电源开关、声频、频率（上/下）、功能锁定模式、频率配对\n23.输出插头模式：1个非平衡式φ6.3mm接头/4个独立平衡式XLR接头\n24.输出电压: XLR平衡输出500mV、6.35MM混合输出350mV(25KHz调制）\n25.电源：DC 12V 2000mA\n\n发射器主要参数：\n1.电容式: 鹅颈会议麦克风\n2.频率震荡模式：PLL锁相环回路\n3.载波频段: UHF 605-655MHz（可使用的频率取决于当地的规定）\n4.频带宽度: 50MHz\n5.RF输出：10mW\n6.假象干扰比：<-50 dBC\n7.镜像抑制：50dB\n8.调制频偏：25Hz\n9.离散抑制: -60dB\n10.OLED显示：频道、频率、电量显示\n11.频道转换方式：自动对频\n12.天线: 麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线\n13.电池型式：5号(AA)碱性电池×2\n","套",1]
[11,"8路电源时序器","YYAUDIO","NPW80","电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）\n通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出\n继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：1500W/5000W最大承受无功功率\n输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座\n功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示\n每路开关间隔时间/定时时间：1秒\n输出继电器触点电流：30A 277VAC\n电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理\n供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ\n主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）\n开启类型：方船型开关\n单路独立开关功能：不支持面板独立控制\n功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表\n叠机级联功能：有（可选配）\n机身尺寸：长480MM * 宽185MM * 高48MM（非标准1U）\n单机包装尺寸：长510MM * 宽260MM * 高10MM(美牛硬纸盒）\n数量总重量与外包装尺寸：1件5台装共19KG，外包装尺寸：长530MM * 宽280MM * 高550MM\n总重量（含包装）：3.8KG","台",1]
[12,"合计",{"$nulls":6},92000]