{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["音箱系统"],"not_rendered":{"images":10},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"音箱系统","index":0,"n_rows":12,"n_cols":10,"rows_kept":12,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[11,1,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["音响扩声系统"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["大会议室"]
[1,"12寸专业音响","JBL","CV1270","系统类型：12\" 两分频低频反射式音响\n• 频率范围（-10dB）：48Hz - 20 kHz\n• 频率响应（ ±3dB）：80Hz - 18 kHz\n• 灵敏度 (1w@1m)：96 dB\n• 额定阻抗：8Ω\n• 最大声压级输出 （1m）：122dB 长期最大功率（128dB峰值）\n• 额定功率\n（连续 / 音乐信号 / 峰值）：350W / 700W / 1400W（8Ω档位时）\n• 覆盖角：100º x 70º（H x V ）\n•低音单元：1 x 12\"低音单元\n•高音单元：1 x 2414H-C高音单元\n•尺寸（H x W x D）：600mm X 370mm X 392mm\n•净重：18.2 kg","只",2]
[2,"10寸专业音响","JBL","CV1070","系统类型：10\" 两分频低频反射式音响\n• 频率范围（-10dB）：50Hz - 20 kHz\n• 频率响应（ ±3dB）：85Hz - 18 kHz\n• 灵敏度 (1w@1m)：95 dB\n• 额定阻抗：8Ω\n• 最大声压级输出 （1m）：120dB 长期最大功率（126dB峰值）\n• 额定功率\n（连续 / 音乐信号 / 峰值）：300W / 600W / 1200W\n• 覆盖角：100º x 70º（H x V ）\n•低音单元：1 x 10\"低音单元\n•高音单元：1 x 2414H-C高音单元\n•尺寸（H x W x D）：535mm X 310mm X 329mm\n•净重：13.5 kg","只",2]
[3,"18寸低音音响","JBL","CV18S","系统类型：18\" 两分频低频反射式音响\n• 频率范围（-10dB）：32Hz - 250 kHz\n• 频率响应（ ±3dB）：40Hz - 250 kHz\n• 灵敏度 (1w@1m)：96 dB\n• 额定阻抗：8Ω\n• 最大声压级输出 （1m）：123dB 长期最大功率（129dB峰值）\n• 额定功率\n（连续 / 音乐信号 / 峰值）：500W / 1000W / 2000W\n•低音单元：1 x 18\"低音单元\n•尺寸（H x W x D）：542mm X 561mm X 720mm\n•净重：34.4 kg","只",1]
[4,"功率放大器","YYAUDIO","UA700D","•采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛\n•电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美\n•采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害\n•拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×700W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1050W；\n频响：20Hz-20kHz, -0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重11.5Kg，机箱厚度2U；\n整机静态功耗低，动态能量充沛；具备开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护等特性","台",2]
[5,"功率放大器","YYAUDIO","UA350D","•采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛\n•电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美\n•采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害\n•拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×350W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×530W；\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；\n阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；\n转换速率：15V/uS；\n净重11.5Kg，\n机箱厚度2U；","台",1]
[6,"影K解码一体机","崔帕斯","3D710","加入RS-232接口\n支持4K\n1高清接口5进2出\n■SISO具有行业内独有的自动混响效果(只要您拉高混响电平，即可享受到混响智能跟随您的语速自动调节的效果) ;\n■话筒激励功能，低频与高频的提升使声音更浑厚，动态更大，声场更宽;超低仿真效果，让12寸音箱有了超低的效果。这样将会对音乐听感有更大\n的提升;\n■自带音乐电平自动增益功能，彻底解决音乐忽大忽小的问题，使所有音乐声音一 致，使用户使用更舒适;\n■主机采用全铝外壳，更高档。\n■具备DTS与杜比影院7.1解码，本机器还具备了顶级数字卡拉OK功能;\n■Z-Wave无线智能家电控制(可以随意编程) ;\n■采用美国ADI公司最新型，顶尖的芯片;\n-采用英国CSR公司高级蓝牙芯片。完全支持蓝牙4.0规范。 支持高保真立体声传输。同时能提供手机端控制软件，方便用户使用;\n■输入有五个HDMI、光纤及莲花输入，均可自由切换模式;\nHDMI、 光纤与7.1声道输出 ，每个通道具 备10段参量均衡 ，并且每只音箱可以单独调节分频点延时 ;\n功能， 音色，软硬件指标最高，动态可做到120dB ;\n■AB两组话筒单独调试均衡与效果，其中话筒均衡10段，效果均衡7段;\n1 具有回声、混响各7段参量均衡功能;","台",1]
[7,"电源时序器","YYAUDIO","NPW80","电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）\n通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出\n继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：1500W/5000W最大承受无功功率\n输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座\n功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示\n每路开关间隔时间/定时时间：1秒\n输出继电器触点电流：30A 277VAC\n电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理\n供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ\n主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）\n开启类型：方船型开关\n单路独立开关功能：不支持面板独立控制\n功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表\n叠机级联功能：有（可选配）\n机身尺寸：长480MM * 宽185MM * 高48MM（非标准1U）\n单机包装尺寸：长510MM * 宽260MM * 高10MM(美牛硬纸盒）\n数量总重量与外包装尺寸：1件5台装共19KG，外包装尺寸：长530MM * 宽280MM * 高550MM\n总重量（含包装）：3.8KG","台",1]
[8,"无线手持话筒","NADY","U-1100 HT","U-1100 HT无线手持系统包含1台U-1100单通道无线接收机，1只HT-1100心形手持式发射机。\n\nU-1100系统介绍：\nU-1100（单发射机）是每个发射机可选择100个信道的UHF无线系统，对于说话和唱歌应用来说同样理想，而且由于许多功能和具有竞争力的价格，已成为纳迪更受欢迎的系统之一。U-1100/2100具有用户友好的功能，例如：ASC下载功能可轻松设置，向每个发射机发送选定的频道信息；120分贝动态范围的清晰透明音频；高达500英尺（视线范围）的操作；复杂的中频滤波，可在相同的位置都包括在一个坚固的ABS外壳。把U-1100/2100带到任何你需要的地方，在舞台上或舞台上体验原始的音频。\n\nU-1100单通道无线接收机主要性能：\n\n无与伦比的最先进的PLL超高频性能，120dB动态范围和操作，高达500英尺（视线范围）\n•每个频带100 UHF频率\n•频率自动扫描，快速、方便地找到清晰的频道或用户可选择的预设\n通道，所选通道存储在存储器中，以供以后使用\n•ASC™（自动同步频道）下载功能通过红外发送器将选定的频道信息发送到发射机，以便于频率同步\n•复杂的中频滤波，可在同一位置同时运行多个系统\n•后面板可拆卸旋转BNC天线\n•前面板触摸控制按钮，方便频道选择和ASC™操作\n•全前面板LCD显示器（带背光），包括选择的频道、射频/音频条形图，\n扫描和红外、A和B通道的LED TX-ON、上/下设置按钮、电源开/关开关和音量控制\n•后面板，平衡卡侬固定话筒音量和可调不平衡1/4“插孔音频线路音量\n和输出；静噪（射频静音）调整；直流输入插孔，天线插孔。\n•外部供电，包括110V-220V AC/13.5 VDC 400毫安适配器\n•坚固耐用的全ABS塑料外壳，经久耐用\n•发射机选择：U-1100HT手持式话筒或U-1100LT腰包式领夹式（LT）、Headmic™（HM）或U-1100GT乐器（GT）\n•可选RMT-1KUD可用于机架安装单或双U-1100/2100接收器\n\nHT-1100心形手持式发射机主要性能：\n\n•打开/关闭电源和静音的触摸按钮允许在发射器打开的情况下进行方便的音频静音\n•液晶显示器（带背光），包括选择的频道和频率、电池电量状态\n•带上/下嵌入式按钮的手动可选频道，或带RX选定频道和频率的ASC同步\n•使用两节AA碱性或镍氢电池，操作方便、经济\n具有单向钕动态盒，以获得最佳真声、最大反馈抑制和最小处理噪声。\n•光滑外壳，内置天线，经久耐用，美观大方\n\nU-1100单通道无线接收机参数：\n\n系统接收器：双转换超外差\n选择性：60dB，正常值±75 kHz偏移\n图像抑制：-70dB，最小灵敏度，107dBm，正常杂散抑制65dB，正常\n静音阈值：可调（-65dBm至-95dBm）\n控件：组/频道/自动扫描、红外ASC同步按钮、电源开/关、开关、静音音量壶、音量壶\nLCD/LED显示器：两位LCD面板，指示所选频道；RF/AF条形图指示器，电池电量，TX通道A和B LED指示器\n音频输出：线路输出不平衡，可调线路音频输出；麦克风输出平衡，固定麦克风电平音频输出\n输出阻抗：不平衡，1k.937，平衡；600。\n功率要求：13.5VDC/0.4A\n天线：双可拆卸旋转BNCantenna\n尺寸：8“宽x 6”深x 1.25“高（20.4cm x 15.3cm x 3.2cm）\n重量：556.8 g\n外壳：ABS塑料\n\nHT-1100心形手持式发射机参数：\n\n射频输出功率：+14dBm（典型25mW）/50Ω\n谐波/杂散发射：-50dBc正常\n输入阻抗：10kΩ\n控制：关闭/打开电源，静音\nLCD/LED显示：频道/频率、电池状态、静音LED\n天线类型：整体式\n电池类型：2 x AA碱性电池或镍氢电池\n电池寿命：一般8-10小时，碱性\n尺寸：9.5“长x 1.5”深（24.1cm x 5.1cm）\n重量（不含电池）：323.5g\n外壳：ABS塑料\n\n包装信息\n包装重量：2.3磅\n箱体尺寸（长x宽x高）：14 x 12 x 2.9cm","套",2]
[9,"合计",{"$nulls":6},51674]