{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["配置2"],"not_rendered":{"images":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"配置2","index":0,"n_rows":11,"n_cols":10,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[10,1,10,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["音响扩声系统"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["一、清单"]
[1,"15寸主扩音响","NEXO","PS15R2","两分频 全频音箱\n低频单元尺寸：1X15″\n高频单元尺寸：1X2″号角喉管，1X3″振膜\n阻抗：常规被动（内）分频时，8欧；主动（外）分频时，低频8欧，高频16欧\n频响范围：50HZ-18KHZ（±3db）\n可用频宽：47HZ-18KHZ（-6db）\n分频点：1.1KHZ\n灵敏度：102db SPL Nominal 1瓦 at 1米\n最大声压级：133-136db\n（高频）辐射角度：水平：50-100°  垂直：55°，高频号角可旋转\n指向性：Q：16（标称），f>1.5KHZ ，DI：12db（标称）\n允许的功放机功率：常规被动（内）分频时，1000-2000W 8欧 每通道\n                  主动（外）分频时，低频1000-2000W 8欧；高频250-500W 16欧\n物理特征：两只PS15-R2左右镜像对称，有舞台监听斜度。路德建筑音响供稿\n外形（高宽深）：675 x 434 x 368 mm\n重量：28 kg","只",2]
[2,"10寸补声音响","NEXO","PS10R2","“-3dB频响：50Hz-18kHz    \n-10dB频响：45Hz-20kHz   \n驱动程序：1*12（300mm）/3音圈1x1”（25mm）/1.7音圈    \n额定功率：300W rms，1200W峰值  \n灵敏度：97dB  \n最大声压级：122dB持续，128dB峰值     \n阻抗：8欧姆，额定值          \n分散度：90 x40交叉频率：2kHz无源     \n输入连接器：2XSpeakon NL4 \n包装尺寸：490mm*470mm*790mm          \n净重量：21kg   \n含包装重量：25kg","台",2]
[3,"15寸低音音箱","NEXO","LS18","ls18的NEXO低音柜NEXO GEO S12线阵列系统和PS系列橱柜带来了新的功能，以较低的成本提供高SPL。的NEXO ls18轻和易于处理，并使用一个18英寸长的漂移的驱动和所有GEO S12配件兼容，所以它可以飞的s1230和s1210线阵列模块，或锚S12柜地堆。与不锈钢展台柜顶的NEXO，ls18也允许极GEO S12柜或NEXO ps15-r2全范围扬声器的安装。的NEXO ls18可以飞在NEXO ps15s串联，这将是特别感兴趣的部门安装的。\n特征\n高功率系统（137-140db峰值SPL @ 1m）\n频率响应30hz-130hz（一）\n1 x 18″4″音圈长冲程8Ω司\n轻，易于处理\n结合地质S12和PS系统\n尼克索ls18与nxamp TD控制器\n频率响应[一]：35赫兹，120赫兹–±3dB\n使用范围：-6dB [一]：原因–130赫兹\n灵敏度W@100万[ b ]：107 dB SPL的名义\n额定峰值SPL @ 1M [ b ]：137到140 dB的峰值\n标称阻抗：8\n交叉频率：60赫兹- 85赫兹- 120赫兹活动\n放大控制器：\nnxamp4x1：2 x ls18平行在2桥通道\nnxamp4x4：2 x ls18 1通道\n尼克索ls18规范\n成分：1 x 18”（46cm）4”音圈长冲程8Ω司\n高度×宽度×深度：510×675×775×20.1×26.1×30.5“）\n净重：55.5公斤\n连接器：2 x nl4mp Speakon 4杆\n建筑：波罗的海-海-白层和结构黑色涂层\n配件：\n手柄：4个金属凹口袋（2元）\n前整理：模压深灰色金属格栅\n飞点：两侧板连接外部配件\n站配件：钢内展台上（35mm，1″3 / 8）允许极安装PS15或GEO S12\n系统运行\n电子控制器的NEXO nxamp预置精确匹配的LS系列橱柜，包括复杂的保护算法。利用LS系列橱柜没有正确连接nxamp将导致质量差，会损坏元件。\n扬声器电缆：ls18有线1 - 1 + 2 / Speakon连接器。单根电缆可以通过循环来ps15-r2或GEO S12。","只",1]
[4,"功率放大器","NEXO","NXAMP4X4","功放通道数: 4通道，每两个可桥接\n最人输出电压(空载): 4x200V\n最人输出功率(8Ω) : 4x1900W\n址人输出功率(4Ω) : 4x3400W\n最人输出功率(2Ω) : 4x4000W\n消耗功率(待机) : 20W\n消耗功率(无讯号) : 150W\n消耗功率(l/8功率) : 3000W\nNXAMP共通指标(模拟讯号至功率输出)\n模拟输入通道数量: 4通道，每个模拟通道一个3针卡侬输入座，另一个卡侬输出座作链接用.\n频响: 10Hz-20KHz +/-0.5dB\n输入阻抗： 20KΩ\n最大输入水平: +28dBu\n动态范围 : 所有通道=105dB（无加权情况下)\n总谱波真+噪声: 完全平直情况下0.1%\n总线路潜在延时: 完全平直的预置隋况下500 uS\n电源: 100-120伏特或220-240伏特版本","台",1]
[5,"无线手持话筒","SENNHEISER","EW500G4-935","I类功放，\n额定功率RMS：(8Ω)2×700W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×1050W；\n桥接：(8Ω)1*2300W；\n频响：20Hz-20kHz, -0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；\n阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重11.8Kg，机箱厚度2U；\n具备高输出功率和低发热量；具备软启动保护、温度功率控制、过载保护、功放输出直流保护等特性；适用于大型厅堂，多功能厅，演艺娱乐厅，大型KTV等场合。","台",2]
[6,"前级效果器","YYAUDIO","KA500S","音效：\n01. 话筒拥有出色的参数混响器，让演唱人声表现得浑厚，富有广阔的空间感\n02. 音乐拥有 7段参量均衡\n03. 话筒拥有 15段参量均衡，压限器，反馈抑制等级\n04. 主输出拥有5段参量均衡，比例缩放器，延时器\n05. 超低音拥有3段参量均衡，让声音表现更加有现场的强烈感\n话筒：\n01. 三组混合输入的话筒接口\n02. 带有一个模拟电平开关的噪声门\n03. 拥有出色的反馈抑制电路，防止啸叫\n输入：\n01. 两组双通道手动切换输入的莲花音频接口\n调节：\n01. 用过面板旋钮或按键\n02. 使用USB转Rs232接线联机调试\n03. 调试软件 Audio Effect Controler\n硬件特征：\n01. 采用ADI-SHARC 21375 DSP\n02. 采用 108dB 高信噪比 ADC & DAC\n03. 数模转换采样率为 48KHz\n04. 超低的音频输出噪声，和开机关机声道静音设计\n05. 6通道音频输出，2通道音乐输入，3通道话筒输入\n07. 支持RS232接口调试\n模拟音频元件：\n \n输出放大运算器 ：TI 5532DD\n话筒放大运算器 ：JRC 2068DD\n话筒放大运算器 ：TI 5532DD\n音频特征：\n01. 采用 48KHz/s 音频采集率\n02. 高信噪比及低输入输出噪声\n03. 开机及关机静音控制\n04. 出色的话筒音频混响器\n\n用户接口规格：\n     \n音频模拟输出接口 ：6 Channels (XLR female)\n耳机模拟输出接口 ：无\n数字音频输出接口 ：无\n  \n话筒模拟输入接口 ：3 Channels (6.35mm)\n音频模拟输入接口 ：2/4 Channels (RCA)\n数字音频输入接口 ：无\n  \n数字控制接口 ：RS232转USB\n无线控制接口 ：无\n  \n面板液晶显示屏幕 ：双行20字符英文 COB\n话筒输入信号指示 ：无\n话筒输出信号指示 ：无\n音乐输出信号指示 ：无\n按钮 ：12 个按键\n旋钮 ：3 个音量调整旋钮, 1 个调节旋钮\n  \n电源开关 ：1 个电源开关(背面)","台",1]
[7,"8路电源时序器","YYAUDIO","NPW80","电力输入条件(单相3线)：AC90-260V 50-60HZ两相（三线：零，火，地）\n通道数量：8路万用插座继电器受控与2路万用插座直接输出\n继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率）：1500W/5000W最大承受无功功率\n输出电源插座规格：阻燃ABS材料，最大可承受13A电流磷铜材质，标准万用插座\n功能特点：1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示\n每路开关间隔时间/定时时间：1秒\n输出继电器触点电流：30A 277VAC\n电路板规格：双面纤维板，主电源走线二次加厚加粗处理\n供电规格：内置开关电源，适用全球电压AC90-260V 50-60HZ\n主电缆线规格：3*4平方电缆线，总长度为1.2米（无配电源输入插头）\n开启类型：方船型开关\n单路独立开关功能：不支持面板独立控制\n功能显示电压显示表类型：红色数码管显示电压表\n叠机级联功能：有（可选配）\n机身尺寸：长480MM * 宽185MM * 高48MM（非标准1U）\n单机包装尺寸：长510MM * 宽260MM * 高10MM(美牛硬纸盒）\n数量总重量与外包装尺寸：1件5台装共19KG，外包装尺寸：长530MM * 宽280MM * 高550MM\n总重量（含包装）：3.8KG","台",1]
[8,"合计",{"$nulls":6},474764]