{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["音箱系统"],"not_rendered":{"images":8},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"音箱系统","index":0,"n_rows":10,"n_cols":10,"rows_kept":10,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[9,1,9,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["音响扩声系统"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
["K歌系统"]
[1,"12寸卡包K歌音箱","BMB","CSE312","系统构造        单低音双中高音双高音单元的5单元扬声器系统\n低音单元        30cm尺寸锥型振膜低音单元 ×1unit\n中高音单元       9×6cm尺寸锥型振膜中高音单元 ×2units\n高音单元        9×6cm尺寸锥型振膜高音单元 ×2units\n最大输入功率      800W\n额定输入功率      300W\n尺寸(mm)        568(宽)×326(高)×271(长)\n重量          16.2kg/个\n抗阻          8Ω","对",1]
[2,"功率放大器","YYAUDIO","UA550D","•采用优质环行变压器供电，优质大容量电解电容滤波，整机静态功耗低，动态能量充沛\n•电路采用经典脉冲宽度调制放大电路，效率高达90﹪，元器件均按照HIFI级标准选型，使声音表现更加完美\n•采用先进的自动增益控制（AGC）技术，保证音频信号始终为高保真放大，并能有效保护功放与扬声器免受削波失真伤害\n•拥有完善的保护电路：开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护\n\n额定功率RMS：(8Ω)2×550W；\n额定功率RMS：(4Ω)：2×830W；\n频响：20Hz-20kHz, ±0.5dB；\n输入灵敏度:0.77V/1.4V/26dB；\n信噪比≥95dB，失真度（THD）≤0.03%；阻尼系数（f=1KHz 8Ω）＞240；转换速率：15V/uS；净重11.5Kg，机箱厚度2U；\n整机静态功耗低，动态能量充沛；具备开机软启动，欠压，过压，过热，过载，过流，直流保护等特性","台","1"]
[3,"前级效果器","YYAUDIO","KA500S","音效：\n01. 话筒拥有出色的参数混响器，让演唱人声表现得浑厚，富有广阔的空间感\n02. 音乐拥有 7段参量均衡\n03. 话筒拥有 15段参量均衡，压限器，反馈抑制等级\n04. 主输出拥有5段参量均衡，比例缩放器，延时器\n05. 超低音拥有3段参量均衡，让声音表现更加有现场的强烈感\n话筒：\n01. 三组混合输入的话筒接口\n02. 带有一个模拟电平开关的噪声门\n03. 拥有出色的反馈抑制电路，防止啸叫\n输入：\n01. 两组双通道手动切换输入的莲花音频接口\n调节：\n01. 用过面板旋钮或按键\n02. 使用USB转Rs232接线联机调试\n03. 调试软件 Audio Effect Controler\n硬件特征：\n01. 采用ADI-SHARC 21375 DSP\n02. 采用 108dB 高信噪比 ADC & DAC\n03. 数模转换采样率为 48KHz\n04. 超低的音频输出噪声，和开机关机声道静音设计\n05. 6通道音频输出，2通道音乐输入，3通道话筒输入\n07. 支持RS232接口调试\n模拟音频元件：\n \n输出放大运算器 ：TI 5532DD\n话筒放大运算器 ：JRC 2068DD\n话筒放大运算器 ：TI 5532DD\n音频特征：\n01. 采用 48KHz/s 音频采集率\n02. 高信噪比及低输入输出噪声\n03. 开机及关机静音控制\n04. 出色的话筒音频混响器\n\n用户接口规格：\n     \n音频模拟输出接口 ：6 Channels (XLR female)\n耳机模拟输出接口 ：无\n数字音频输出接口 ：无\n  \n话筒模拟输入接口 ：3 Channels (6.35mm)\n音频模拟输入接口 ：2/4 Channels (RCA)\n数字音频输入接口 ：无\n  \n数字控制接口 ：RS232转USB\n无线控制接口 ：无\n  \n面板液晶显示屏幕 ：双行20字符英文 COB\n话筒输入信号指示 ：无\n话筒输出信号指示 ：无\n音乐输出信号指示 ：无\n按钮 ：12 个按键\n旋钮 ：3 个音量调整旋钮, 1 个调节旋钮\n  \n电源开关 ：1 个电源开关(背面)","台",1]
[4,"无线手持话筒","BBS","BS-T6","接收机\n• 射频稳定度：±0.005%(-10℃～50℃)\n• 信号信噪比：>105dB(1KHz-A)\n• 较大偏移度：±3KHz\n• 综合T.H.D ：<0.5%@1KHz\n• 较大输出电压：12dBV～15dBv\n• 实用灵敏度输入：6dBuV--10dBuV时，S/N>80dB\n• 接收方式：CPU控制选讯+导频识别接收\n• 静音方式：Mute & Lock Loop Circuit\n• 显示方式：LCD\n• 电源供应：8V DC，1200mA\n• 音频输出阻抗：2.2KΩ\n• 音频输出接口：2 XLR Balanced Socket+Unbalance TRS 6.3mm Socket\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）\n• 频率范围：745MHz--785MHz\n• 频道总数：500/1000\n• 频率响应：50Hz～18KHz\n• 有效使用距离：100 feet\n• 频率间隔：80/40\n• 频率宽度：40MHz\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n发射机\n• 频率振荡模式：PLL相位锁定频率合成\n• 发射方式：CPU控制载波生成+导频识别码生成\n• 谐波辐射：<-60dBc\n• 较大偏移度：±3KHz\n• 较大输出音压：140dB SPL\n• 显示方式：LCD +多色彩背光屏\n• 音头：动圈式\n• 四级功率调节4级较大，其后每级递减4dB（-4 -8 -12）","套",1]
[5,"单机版点歌机","星网视易","K72","3t，22寸触摸屏","套",1]
[6,"安装辅材辅料","定制","定制","音箱线，接头，卡农线","批",1]
[7,"合计",{"$nulls":6},22150,"不含安装调试费"]