{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["YYaudio小型学校会议室音响（50-80平米）"],"not_rendered":{"images":5,"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"YYaudio小型学校会议室音响（50-80平米）","index":0,"n_rows":9,"n_cols":12,"rows_kept":9,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,2,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["YYaudio小型学校会议室音响（50-80平米）"]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","国别","单位","数量","单价","小计","类似图","备注"]
["一、音响系统"]
[1,"调音台","声艺","EPM12(RW5736）","频率响应　话筒/线路输入到任何输出端 20Hz－20KHz 　±0.5dB　  \n总谐波失真和噪声 －30dBu输入到混音，话筒增益30dB，＜0.007% \n话筒输入的等效输入噪声　 20Hz－20KHz不加权,－128dBu(信源内阻150Ω) \n母线噪声 20Hz－20KHz宽带线路输入,终端负载为150Ω \n混音 推子在下面，最大混音电平，＜－85dBu \n通道之间串音 \n通道哑音 ＞96dB \n推子位置(标记＋10) ＞96dB \n辅助发送端口 ＞86dB \n输入输出阻抗 \n话筒输入 2.4KΩ \n线路输入 11KΩ \n立体声输入 100KΩ \n输出 75Ω \n输入输出电平 \n话筒/线路最大输入电平 ＋17dBu \n线路最大输入电平 ＋30dBu \n立体声最大输入电平 ＋30dBu \n最大混音输出电平 ＋20dBu \n耳机最大输出电平 300mw/200Ω \nEQ(单声道输入) \n高频 12KHz、±15dB \n中频 140Hz－3KHz、±15dB，Ｑ＝1.5 \n低频 80Hz、±15dB \n输出电平表 L和R混音输出电平表为12段LED指示灯 \n温度范围 －10℃至＋30℃ \n相对湿度 0%至80% \n供电 集成轻型开关电源 交流输入：85V－270V 50/60Hz  \n电源消耗 ＜20W \n","英国","台",1]
[3,"同轴系列扬声器2","YY  audio","YA10","频率响应范围：55HZ-20HZ；单元组成：1X10\"(250mm)2.5\"1x1\"(25mm)；额定功率：250W RMS,1000Wpeak；灵敏度：95db/1watt/1metre；声压级：119db continuous;125db peak;额定阻抗：8 ohms nominal;","中国","只",2]
[5,"功放2","YY  audio","UA800","立体声功率:400W,1KHz0.1 THD 4:600W ,桥按功率:   1000W , \n1KHz0.1 THD 4 1200W ,信噪比:105db ,转换率:60V/μS \n ,阻尼系数:450:1 频响:+/-0.1db,20Hz+20KHZ \n","中国","台",1]
[12,"无线话筒","YY  audio","BS-T65","①采用 UHF超高频段，DPLL数字锁相环多信道频率合成技术； ②真正的分集式无线接收技术，复杂环境，使用更流畅； ③提供 200个信道选择,方便多套机器使用，轻松避开其它干扰； ④先进的红外线自动对频技术，发射机自动追锁接收机频率； ⑤金属手持管体，彩色液晶显示屏，处处彰显高贵品质； ⑥特设接收灵敏度调节，高低功率发射转换功能，应对不同环境； ⑦极强的通用性，各通道发射器可对频后互换使用，维护方便； ⑧手持，领夹发射器，采用两节五号普通碱性电池供电； ⑨频率范围：740-790mHz； ⑩调制方式：宽带 FM； ⑪可调范围：50mHz  ； ⑫信道数目：  200  ； ⑬信道间隔：250KHz  ； ⑭频率稳定度：±0.005%以内； ⑮动态范围：100dB  ； ⑯最大频偏：±45KHz  ； ⑰音频响应：  80Hz-18KHz(±3dB)； ⑱综合信噪比：>105dB； ⑲综合失真：≤0.5%  ； ⑳工作温度：-10℃--+40℃。","中国","套",1]
[15,"电源时序器","YY  audio","NPW80","16路电源时序器，十二位上电插座，方便连接，插座依次先后上电、关电， 单路2000W输出，总输出12000W","中国","台",1]
[null,"小计",{"$nulls":7},15000,"www.pro001.com"]