{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"images":9},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":14,"n_cols":10,"rows_kept":14,"merged":[[0,0,0,5],[0,6,0,9],[2,0,2,9],[13,1,13,7]]}
[]
["序号","设备名称","品牌","型号","技术参数","单位","数量","单价","小计","类似图"]
[]
[1,"双15主音箱","乐富豪","Delta215II","3分频音箱，2*15寸低音，1*1.4寸高音，连续功率1000W，灵敏度101dB，阻抗8Ω","台",2]
[2,"返听音箱","乐富豪","Delta12II","2分频音箱，1*12寸低音，1*1.4寸高音，连续功率400W，灵敏度97dB，阻抗8Ω","台",2]
[3,"2*1500W功放","YYAUDIO","VXI1500","◆功率：2×1500W/8Ω  2×2500W/4Ω  2×3300W/2Ω  5000W/8Ω桥接  6000W/4Ω桥接\n◆频率响应：20Hz-20KHz,+/-1dB\n◆总谐波失真：≤0.05%\n◆信噪比：≥85dB\n◆阻尼系数：≥280\n◆输入灵敏度：0.775v/1v/32dB\n◆输入阻抗（平衡/不平衡）：20KΩ/10KΩ\n◆电压增益（8Ω时）：41.2dB\n◆冷却：从前到后抽风\n◆产品外形尺寸（毫米）：483×506.5×133","台",1]
[4,"返听功放","YY AUDIO","UA1200","输出功率 立体声8Ω+8Ω：2×600W，\n输出功率 立体声4Ω+4Ω：2×900W\n桥接方式8Ω：1800W \n频率响应：20Hz－20kHz\n阻抗：20KΩ，\n输入灵敏度：0.775V，1.0V,1.55V ，\n信噪比：>105dB，\n阻尼系数（8Ω）：>300，\n供电电源：220V/AC/50Hz，","台",1]
[5,"调音台","YAMAHA","MG16XU","最多10个话筒 / 16 个线路输入 (8 个单声道 + 4 个立体声) / 4 编组母线 + 1 立体声母线 / 4 AUX (包括 FX）。内置高级效果器：SPX，含24组预置效。可以通过Apple iPad Camera Connection Kit / Lightning to USB Camera Adapter (连接适配器)与iPad (2或更高版本) 连接工作","台",1]
[6,"无线麦克风","森海","EW100G3","第三代U段单手持动圈（心型）","只",4]
[7,"时序器","声准","1018B","8路电源时序器","台",1]
[8,"航空机柜",{"$nulls":3},"个",1]
[9,"音箱航空机柜",{"$nulls":3},"个",2]
[10,"线材插头",{"$nulls":3},"批",1]
[11,"合计",{"$nulls":6},{"$f":"59223*2","v":118446}]